
--------------------------------------------------------------------------
GeoTools Versión 25.68 para BricsCAD Version 25, 24, 23 and 22

Ahora también funciona con las versiones de BricsCAD para Apple Mac y Linux. 

Copyright (c) 2009-2025 DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru-INDIA

October 22, 2025

----- INSTALACIÓN de GeoTools para BricsCAD -----

1. A partir de la V25, GeoTools se entrega con un instalador unificado que contiene la
instalación para inglés, alemán, español y portugués-brasileño, todo en un archivo EXE
(geotools_bricscad.exe)

Por defecto, el programa se instala e inicia con la interfaz en inglés.

Puede cambiar de un idioma a otro dentro del software utilizando el comando GT_LANGSWITCH.
Este comando también es accesible desde el menú desplegable GeoTools -> Más opciones -> Cambiar idioma de funcionamiento.


2. Iniciando GeoTools: Una vez que haya instalado correctamente GeoTools, inicie BricsCAD.

El menú de GeoTools debería ser automáticamente visible dentro de BricsCAD, si usted
está usando la versión Pro (o superior) en la plataforma Windows. La carga automática
está habilitada para Pro+, sólo en Windows.

Si el menú no está visible -o- si está usando la versión Lite de
BricsCAD -o- si está usando el sistema operativo Mac o Linux, -o- si su
requiere que se conecte usando una cuenta de administrador para instalar
software, necesitará configurar manualmente GeoTools.

Los pasos se describen a continuación:

Añada la carpeta GeoTools a la ruta de soporte de BricsCAD como se muestra a continuación
como se muestra a continuación:

- Escriba 'Configuración' en la línea de comandos o haga click en 'Configuración->Configuración...»
en el menú.
- Haga click en la sección 'Opciones de Programa'.
- Haga clic en la opción «Archivos» de esta sección.
- Seleccione la 'Ruta de búsqueda de archivos de apoyo'.
- Pulse el botón [...] situado a la derecha de esta entrada
y verá la lista de carpetas existentes que
están en la ruta de soporte de BricsCAD.
- Haga click en el botón 'Añadir Carpeta' y añada la carpeta de instalación de GeoTools
GeoTools a la lista de carpetas existentes y mueva esta carpeta
al principio de la lista.
- El orden de las carpetas en la ruta de soporte es importante porque cualquier
archivos con nombres idénticos encontrados en múltiples carpetas serán ignorados y
sólo se cargará el archivo de la primera carpeta encontrada.

Ahora, reinicie su BricsCAD para que los cambios surtan efecto.

3. Consejos para la resolución de problemas:

a. Si GeoTools no se carga al iniciar BricsCAD, esto
significa que el archivo LSP de inicio 'on_doc_load.lsp' de la carpeta
de la carpeta GeoTools. Por favor, compruebe si tiene
otros archivos 'on_doc_load.lsp' en otras carpetas antes de la carpeta
GeoTools. Si ya tiene un archivo
on_doc_load.lsp' en su sistema que desea utilizar,
puede añadir el contenido de la carpeta 'on_doc_load.lsp
on_doc_load.lsp' suministrado por GeoTools.

b. Asegúrese de que la variable de sistema ACADLSPASDOC está establecida en 1.
Si se establece en 0, GeoTools puede que no se inicialice
automáticamente en los siguientes dibujos que se abran y tendrá que
manualmente en cada dibujo.

GeoTools hace un uso extensivo de cuadros de diálogo, algunos de los cuales son anchos.
Por lo tanto, se recomienda utilizar una pantalla Windows
de 1024x768 o superior. Si encuentra el error «Cuadro de diálogo
demasiado grande para la pantalla», aumente la resolución o utilice
o utilice «Fuentes pequeñas» en la configuración de la pantalla.


4. Generar la clave de aplicación informática para GeooTools

Puedes generar la clave de aplicación (appkey) del ordenador usando el comando GT_APPKEY que puede ser tecleado
en la línea de comandos.

También puedes ejecutar este comando desde el menú desplegable GeoTools -> 'Mostrar Clave de Aplicación'

La appkey se muestra en el cuadro de diálogo. Puede copiar y pegar la misma desde la línea de comandos después de salir
el cuadro de diálogo y enviarnos la información por correo electrónico [rakesh.rao@thedesignsense.com]


5. Registro de la licencia en el ordenador para su uso

Una vez que recibamos su clave de aplicación (enviada en el paso 4 anterior), utilizaremos la appkey que ha enviado y los
otros datos del usuario para crear un archivo de licencia cifrado. Este archivo se le enviará por correo electrónico.

Puedes activar la licencia usando el comando GT_ACTIVATELICENSE desde GeoTools o desde el menú
'GeoTools -> Más Opciones -> Activar licencia GeoTools'.

Después de iniciar este comando, seleccione el archivo GeoToolsUser25_ES_BC.RGS que le fue enviado por correo electrónico.

Esto copia el archivo a su carpeta 'c:/Usuarios/<usuario>/AppData/Local/GeoTools/BricsCAD/V25'.

Por ejemplo, en mi ordenador, la ruta del archivo de licencia sería: 'c:/Users/RAKESH/AppData/Local/GeoTools/BricsCAD/V25/GeoToolsUser25_ES_BC.RGS' para BricsCAD Pro y superiores.

Para BricsCAD Lite, la ubicación del archivo sería: 'c:/Usuarios/RAKESH/AppData/Local/GeoTools/BricsCAD/V25/GeoToolsUser25_ES_BC_CLM.RGS'

También puede realizar la activación de la licencia simplemente copiando el archivo de licencia en la carpeta 
carpeta donde haya instalado GeoTools.

Por defecto, ésta sería la carpeta «c:\Archivos de Programa\DesignSense\GeoTools25_BricsCAD»

Reinicie su BricsCAD y el fichero de licencia estará activado y listo para su uso.

Puede usar cualquiera de los métodos descritos anteriormente. El archivo de licencia puede estar localizado en cualquiera de las dos carpetas especificadas arriba.

También puede residir en cualquier otra carpeta de su elección, siempre que esté en la ruta de soporte en BricsCAD.

Para evitar que CADPower lea el archivo de licencia incorrecto, por favor compruebe y asegúrese de que no tiene múltiples versiones del archivo de licencia en múltiples carpetas.
en múltiples carpetas, que pueden ser accesibles en la ruta o en carpetas designadas como instalación, carpeta de usuario, etc.

En caso de que tenga un problema como éste, puede usar el comando GT_DEBUGINFO para determinar qué archivo de licencia está leyendo su instalación de GeoTools.

Ayuda y documentación en línea de GeoTools
--------------------------------------

La ayuda de GeoTools es ahora accesible desde el menú de GeoToools pulsando «Ayuda...»

GeoTools ha sido desarrollado por DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru, India.

Dirección de contacto:

DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd.
#365/8, Hashmitha Avenue
16th Main Road
Jayanagar 4T Block
Bengaluru - 560 041
India
Tel: + 91-9243438300 / +91-8073279755
correo electrónico: rakesh.rao@thedesignsense.com
Web de Desigfnsense: https://www.thedesignsense.com

GeoTools URL: https://www.geotools.in | https://www.thedesignsense.com/geo-tools
Descarga directa de GeoTools : https://www.thedesignsense.com.com/geotools/geotools_bricscad.exe


