0       RakeshRao
1       Janeiro
2       Fevereiro
3       Março
4       Abril
5       Maio
6       Junho
7       Julho
8       Agosto
9       Setembro
10      Outubro
11      Novembro
12      Dezembro
13      Êxito na leitura das informações de registro de GeoTools...
14      O período gratuito de 30 dias para registrar GeoTools foi de
15      para
16      de
17      Você alcançou o número máximo de
18      vezes que este programa pode ser
19      usado em uma única sessão CAD antes de ser registrado.
20      Notificação GeoTools
21      Aviso de Registro GeoTools
22      Obrigado por seu interesse no software GeoTools.
23      Esta é uma cópia de avaliação por 30 dias do GeoTools.
24      Todos os usuários são obrigados a registar GeoTools dentro de 30 dias
25      da compra para receber os arquivos de registro necessários
26      necessários para executar o software a partir daí.
27      Por favor, consulte o documento 'Registre_GeoTools.Txt' de como
28      registrar GeoTools.
29      Pode ser usado antes de ser registrado e este programa expirou.
30      ou você pode executar este programa por
31      vezes, a partir de agora o que ocorrer primeiro.
32      Obrigado por baixar a cópia de avaliação do GeoTools
33      Você pode executar esta cópia de avaliação por 30 dias ou
34      o que ocorrer mais cedo. Se você não tiver terminado a avaliação
35      e quiser estendê-lo, por favor nos avise para podermos
36      fornecer uma licença para prolongar o período de avaliação.
37      GeoTools pode ser comprado on-line através do nosso site na
38      seguinte URL:
39      Uma vez que comprar GeoTools, o seu pedido será enviado para
40      você via aérea dentro de 2 dias úteis.
41      está
42      feito.
43      e
;; Generic messages and prompts
5000    Entre as Camadas para processar (ou . para selecionar):
5001    Processando objetos
5002    objetos armazenados no conjunto de seleção ativo [anterior]
5003    objetos processados, NÂO inseridos na seleção ativa, excede
5004    objetos ignorados.
5005    objetos processados.
5006    Faces 3D ignoradas.
5007    objetos encontrados que atendem os critérios de seleção.
5008    Faces 3D faces rocessadas.
5009    Critério inválido.
5010    Atributo de bloco
5011    não encontrado no bloco
5012    Processando objetos do bloco...
5013    polilinhas ignoradas
5014    polilinhass processadas.
5015    Processando
5016    Programa
5017    Carregando
5018    aplicação
5019    congelada(s)
5020    travada(s)
5021    desligada(s)
5022    ligada(s)
5023    Extraído
5024    Altura
5025    Camada
5026    Nome do Campo
5027    com
5028    Exibição
5029    na camada
5030    Salvar
5031    Restaurar
5032    removido(a)
5033    ignorado(a)
5034    desenhos selecionados.
5035    Selecionar arquivos DWG
5036    Erro:
5037    falhou.
5038    bem sucedido
5039    sem sucesso
5040    Selecionar objetos [ou ENTER para digitar o nome(s) camada]:
5041    Entre Nome(s)-Camada para processar (separadas por vírgulas):
10000   Converter Linhas e polilinhas de comprimento '0' para pontos.
10001   Todos os objetos lineares mais curtos do que
10002   serão convertidos para objetos ponto.
10003   objetos processados ??e novos pontos criados.
10004   Converte 3DFACE em malha poliface 3D com as elevações de cada vértice da 3DFACE.
10005   construindo lista de pontos 3DFACE...
10006   Definindo pontos da poliface...
10007   Definindo relações de conectividade da poliface...
10008   Converte 3DFACE a uma Polilinha 3D com elevações de cada vértice da 3DFACE.
10009   Convertendo 3DFACE's para Polilinhas 3D
10010   polilinhas recém-criadas armazenadas no conjunto de seleção ativo [anterior]
10011   novas polilinhas criadas, NÂO inseridas na seleção ativa, excede
10012   Filtrar objetos 3DFACE baseado nos valores de perímetro/área
10013   Selecionar critérios de filtro:
10014   Area horizontal [projetada]      : HArea
10015   Area inclinada [inclinação]      : IArea
10016   Perímetro horizontal [projetado] : HPerimeter
10017   Inclinado [inclinação] perímetro: IPerimeter
10018   Vértice redundante  [duplicado]    : RedVertex
10019   Filtrar qual propriedade?
10020   Entre condição de valor para verificar
10021   Sintaxe imprópria. Deve estar no formato similar
10022   Verificando Faces 3D,
10023   Quer se transformar em uma? <S>:
10024   Selecionar Polilinha 3D:
10025   Objeto selecionado não é uma Polilinha 3D.
10026   Selecionar objetos para unir.
10027   segmento
10028   adicionado à polilinha
10029   Calcular o ângulo horizontal entre duas linhas.
10030   Selecione a primeira linha:
10031   Selecione segunda linha:
10032   Os dois ângulos [agudo e obtuso] entre os segmentos de linha são
10033   Não é possível calcular o ângulo entre as duas linhas.
10034   Objeto selecionado não é uma linha ou polilinha.
10035   Selecionar objetos para atribuir propriedades: (Pontos/Shapes/Blocos/Círculos):
10036   Especificar distância de alcance em torno do ponto de inserção:
10037   Atribuir Qual a propriedade?
10038   Herdar propriedade de:
10039   Digite nome de etiqueta (tag) do atributo para herdar o valor:
10040   Realizando um ZOOM EXTENTS para vista completa.
10041   Escolha contorno de referência:
10042   Entre Elevação de Referência:
10043   Elevação de referência
10044   Digite intervalo de contorno com sinal
10045   Escolha contorno adjacente, a fim de
10046   Este contorno já foi escolhido.
10047   Somente polilinhas 2D podem ser escolhidas como contornos
10048   Apenas polilinhas podem ser escolhidas como contornos.
10049   Apenas polilinhas 2D podem ser selecionadas como contornos de referência.
10050   Transferir Atributos de Bloco para dados da tabela de Objetos em AutoCAD Map.
10051   Inserir o nome do bloco de onde irá transferir atributos:
10052   Digite nome da tabela do objeto para ser preenchido:
10053   Modo de transferência de blocos
10054   Realizar transferência automática de campos de dados idênticos de atributos e objetos?
10055   Digite o comando AOD para transferir manualmente os dados de atributo do bloco.
10056   Não existem ODT Tabelas de Dados de Objetos neste desenho.
10057   Não há blocos com atributos neste desenho.
10058   Este comando só pode ser executado no AutoCAD Map.
10059   Transferindo Atributos do Bloco para Tabels de Dados de Objeto
10060   1 Objeto ignorado. O bloco não contêm os atributos necessários
10061   Registros da tabela do Objeto transferidos.
10062   [Bloco com Atributo]: Selecionar objeto:
10063   [Dados de Objeto Destino]: Selecionar objeto:
10064   Transferência de dados de atributo foi bem-sucedida.
10065   Transferência de dados de atributo não foi bem sucedida.
10066   Somente
10067   blocos podem ser selecionados para exportar dados de atributos.
10068   Objeto selecionado não é um bloco.
10069   Execute o comando ATT2OD antes, para definir parâmetros de transferência.
10070   Associação múltipla de Attributo -> Tabela de Objeto não é permitida.
10071   já está ligada.
10072   Por favor, selecione antes um atributo e uma Tabela de Objeto.
10073   não está vinculado.
10074   Registrado para
10075   Não há Atributo similar -> Nomes de campos
10076   Você não fez qualquer mapeamento Atributo -> Tabela Objeto
10077   Transferir atributos do blocos entre objetos.
10078   Entre o nome da etiqueta de atributo de origem para transferir (ou . para nenhum)
10079   Entre o nome da etiqueta de atributo destino para aonde transferir (ou . para nenhum)
10080   Realizar transferência automática dos atributos comuns?
10081   Digite GT_AX para iniciar diretamente o comando de transferência de atributo.
10082   Selecionar bloco de origem:
10083   Bloco selecionado:
10084   Este bloco não tem atributos.
10085   Nome da camada:
10086   Você escolheu o mesmo bloco duas vezes.
10087   não existe
10088   Bloco de Origem:
10089   Bloco Destino:
10090   transferido para
10091   Erro: Atributo não pode ser transferido. Camada pode estar bloqueada.
10092   Atributos comuns entre blocos de origem e de destino:
10093   Não há atributos comuns nos blocos de origem e de destino.
10094   Escolha o bloco de destino:
10095   Criar cotas automáticas em todas as interseções com linhas.
10096   Do ponto:
10097   Ao ponto:
10098   Escolha o local da linha de dimensão:
10099   Não foram encontradas intersecções com objetos LINHA.
10100   Converter as propriedades do objeto de 'PorCamada' para 'PorEntidade'
10101   Convertendo propriedades do objeto...
10102   não contém quaisquer atributos.
10103   Bloco atual: (nenhum)
10104   Nenhum bloco selecionado
10105   Editar propriedades gráficas e de atributos do Bloco de forma independente
10106   Criar um PONTO em cada localização de BLOCO/SHAPE/TEXTO.
10107   Selecionar INSERÇÃO(s)/TEXTO(s)/SHAPE(s) para converter:
10108   Excluindo SHAPE(s)/INSERÇÃO(s)/TEXTO(s) originais ...
10109   Não é possível abrir manual-usuário online de GeoTools
10110   Não é possível encontrar 'GeoTools.Arquivo VLX 'para determinar a pasta de instalação
10111   Última seleção de GeoTools está vazia.
10112   GeoTools é um produto de Four Dimension Technologies / Coordinate Systems.
10113   GeoTools Versão
10114   Contato:
10115   Sobre GeoTools
10116   não pode ser encontrado.
10117   GeoTools - Leia-me & instruções de instalação
10118   Escolha polilinha de contorno:
10119   Escolha ponto de inserção:
10120   Escolha ponto de inserção para inserir
10121   Por favor selecione um bloco em primeiro lugar.
10122   Verificando extremidades da linha...
10123   [Ignorado - Mais do que um objeto cruzando]
10124   Cobertura de osnap não pôde ser definida.
10125   Escolha um polinha:
10126   Saliência no vértice
10127   e Raio é
10128   Saliência não encontrada no Vértice #
10129   Selecionar POLILINHA(s), SPLINE(s), CÍRCULO(s) para calcular áreas totais:
10130   Totalizando áreas, por favor aguarde...
10131   A área total cumulativa de
10132   objetos processados ??é
10133   Digitalizar Linhas Centrais da Estrada da Mão-Direita
10134   Escolha ponto inicial da linha:
10135   Primeiro ponto em zig-zag:
10136   Solver de Intersecção Falhou.
10137   Cerca está vazia
10138   Entrou em modo Manual: Próximo ponto digitalizado SERÁ usado como ponto de LINHA CENTRAL.
10139   Saiu do modo Manual: Próximo ponto digitalizado NÃO SERÁ usado como ponto de LINHA CENTRAL.
10140   Próximo ponto SERÁ usado para cálculo do limite.
10141   Próximo ponto NÃO SERÁ usado para cálculo do limite.
10142   Nenhuma solução [Distância do ponto é muito curta]
10143   Todos os segmentos já foram desfeitos.
10144   Computar centróide de uma área de polígono [deve ser POLILINHA, REGIÃO ou SOLIDO3D fechado] 
10145   Selecionar uma POLILINHA, REGIÃO ou SOLIDO3D:
10146   Selecionar Polilinhas 2D para converter em Polilinhas 3D.
10147   Convertendo Polilinhas de 2D para 3D...
10148   1 Polilinha com segmentos de arco encontrada e ignorada
10149   Selecionar Polilinhas 3D e/ou Linhas 3D para converter em 2D.
10150   Definir elevação destino com:
10151   Armazenar elevações dos vértices originais em polilinhas 2D?
10152   ** ATENÇÃO **
10153   As Polilinhas 2D convertidas criadas irão adquirir novas alças, mas irão manter todos os dados XData e tabela de dados de objeto existentes.
10154   Selecionar polilinhas 3D para a criação de perfis transversais:
10155   Erro: Esta é uma polilinha de malha 3D. Esta não pode ser utilizada como perfil de secção transversal.
10156   Erro: Este é uma polilinha poliface 3D. Esta não pode ser utilizada como perfil de secção transversal.
10157   Erro: Esta é uma polilinha ajustada. Esta não pode ser utilizada como perfil de secção transversal. Por favor decurve-a primeiro.
10158   Erro: Esta é uma polilinha em spline. Esta não pode ser utilizada como perfil de secção transversal. Por favor decurve-a primeiro.
10159   Aviso: Esta é uma Polilinha 2D. Você vai ter um perfil plano.
10160   Você deseja continuar?
10161   Erro: Objeto selecionado não é uma Polilinha.
10162   Erro: Intervalo do Perfil não pode ser maior do que o intervalo da anotação.
10163   Erro: Intervalo da Anotação não pode ser inferior ao intervalo do perfil.
10164   Salvar parâmetros do perfil como arquivo ASCII
10165   Restaurar parâmetros do perfil de um arquivo ASCII
10166   Computando estatísticas, aguarde...
10167            ESTATÍSTICAS DE POLILINHA
10168   Número de vértices:
10169   Mínima coordenada X:
10170   Mínima coordenada Y:
10171   Mínima coordenada Z:
10172   Máxima coordenada X:
10173   Máxima coordenada Y:
10174   Máxima coordenada Z:
10175   Comprimento da Rampa:
10176   Comprimento Horizontal:
10177   Estatísticas do perfil da polilinha
10178   Selecionar camada para triângulos TIN
10179   Escolha ponto de inserção do perfil
10180   Encadeamento e elevação gravados em arquivo:
10181   A criação do perfil foi encerrada.
10182   Criando perfil Interpolado...
10183   Altura de Referência:
10184   Intervalo da Amostra do Perfil:
10185   Intervalo da Anotação do Perfil:
10186   Encadeamentos impressos são distâncias inclinadas
10187   Encadeamentos impressos são distâncias projetadas na horizontal
10188   Nome da Rota
10189   Fator de Exagero Vertical
10190   Criando perfil Interpolado...
10191   Esta POLILINHA é muito curta para criar perfis.
10192   Criando perfil de pontos de origem...
10193   Erro: Não é possível abrir arquivo de saída:
10194   Perfil de polilinhas cruzadas ainda não está implementado.
10195   Tipo de entidade não suportada para cruzamento.
10196   Cruzar
10197   Recursos pontuais incluem pontos, blocos e objetos shape.
10198   Recursos lineares incluem linhas, polilinhas e objetos spline.
10199   Modo de Operação do Programa:
10200   Tipo de objeto para processar:
10201   Entre nome do arquivo de extração:
10202   Delimitador para usar entre campos (digite . para usar ESPAÇO como delimitador)
10203   Adicionar numeração de pontos para os registros de coordenadas?
10204   Começar nova numeração de pontos para cada novo registro linear?
10205   Exportando objetos...
10206   Escrevendo arquivo de saída
10207   para exportar
10208   Varrendo o arquivo de entrada...
10209   Erro: Não é possível ler arquivo de importação
10210   Em processamento...
10211   Transferência de atributo bem sucedida.
10212   Transferência de atributo falhou.
10213   Transferência de Dados de Objeto bem sucedida.
10214   Transferência de Dados de Objeto não foi bem sucedida.
10215   Criado arquivo de saída
10216   Expressão de entrada:
10217   não corresponde ao
10218   formato
10219   Erro: Etiqueta de Atributo
10220   Não foi possível ler a partir do bloco
10221   Entrar
10222   arquivo de dados
10223   Por favor selecione um nome de campo de tabela de objeto.
10224   Por favor selecione um nome de tabela de objeto.
10225   Por favor selecione um nome de etiqueta de atributo.
10226   Selecione PoliLinha para anotação de encadeamento:
10227   Erro: Esta é uma polilinha de malha 3D. Esta não pode ser usada para anotação de encadeamento.
10228   Erro: Este é um polígono poliface 3D. Este não pode ser usado para anotação de encadeamento.
10229   Erro: Esta é uma polilinha ajustada. Esta não pode ser usada para anotação de encadeamento. Por favor decurve-a primeiro.
10230   Erro: Este é um polígono em spline. Este não pode ser usado para anotação de encadeamento. Por favor decurve-o primeiro.
10231   Polilinha de pré-processamento para anotação...
10232   Lendo arquivo de descrição de encadeamento...
10233   Criação de descrições de encadeamento
10234   Importar arquivo ASCII de descrições de encadeamento
10235   Salvar parâmetros de anotação como arquivo ASCII
10236   Restaurar parâmetros de anotação do arquivo ASCII
10237   Estatísticas de encadeamento de polilinha
10238   Estatísticas de Cálculo de Caamada
10239   Estatísticas de Cálculo de Objeto [entidade]
10240   Estatísticas de Cálculo de Bloco
10241   Estatísticas de Cálculo da Tabela de Símbolos
10242   Selecionar objetos para calcular estatísticas:
10243   Digite nome do arquivo de estatísticas do desenho:
10244   Estatísticas do Desenho de
10245   -------------------- Objetos [entidade] Informação ----------------------
10246   Critérios de seleção usados
10247   Nomes de Objetos
10248   Nomes de Camadas
10249   Nomes de Blocos
10250   Número de
10251   objetos
10252   Valor mais baixo de Z
10253   Valor mais alto de Z
10254   Número total de vértices em todas as POLILINHAS
10255   Os seguintes objetos não foram encontrados neste desenho
10256   -------------------- Informação da Tabela de Símbolos ----------------------
10257   Estatísticas do desenho escritas para o arquivo:
10258   Não é possível abrir arquivo de relatório de saída
10259   para escrever.
10260   Por favor verifique suas permissões de arquivo.
10261   Objetos Personalizados de CAD
10262   ------------------- Informação Detalhada de Camada ---------------------
10263   Nome Camada                Status            Cor          Objetos
10264   NÃO COMPUTADO
10265   ------- Informação detalhadas de Blocos (Inserções) (inclui blocos dinâmicos, se presentes) -------
10266   Nome BLOCO                                       Número
10267   ----------------------- Informações detalhadas de Estilo de Texto ------------------
10268   Nomes de Estilo de texto definidos neste desenho
10269   Definir macros CADPower.
10270   Definir macros de comando CADPower (irão substituir quaisquer definições de macro existentes)?
10271   objetos excluídos da camada temporária de GeoTools
10272   Camada temporária de GeoTools
10273   está vazia ou ainda não foi criada.
10274   Aplicação VBA para descarregar (ou ? para pesquisar)
10275   Selecionar aplicação VBA para descarregar
10276   BLIPS ligados.
10277   BLIPS desligados.
10278   Entre a função Autolisp para a qual você precisa de ajuda:
10279   Mover Origem do UCS.
10280   Escolha nova origem do UCS:
10281   Modo de snap ao objeto definido como Nenhum.
10282   Modo de snap ao objeto definido como Extremidade.
10283   Modo de snap ao objeto definido como Intersecção.
10284   Modo de snap ao objeto definido como Ponto Médio.
10285   Modo de snap ao objeto definido como Mais Próximo.
10286   Modo de snap ao objeto definido como Perpendicular.
10287   Modo de snap ao objeto definido como Quadrante.
10288   Modo de snap ao objeto definido como Centro.
10289   O arquivo já existe. Substituir?
10290   GBLOCO para
10291   Entre nome do Bloco ou desenho:
10292   Inserir BLOCO ou Desenho em 0,0,0 com Scl = 1
10293   GBLOCO parte do Desenho com Inserção em 0,0,0
10294   Entre nome do desenho:
10295   Criar arquivo de desenho
10296   Distância Horizontal e Inclinada com componentes dX e dY.
10297   Primeiro ponto:
10298   Segundo ponto:
10299   Distância inclinada (real) =
10300   Distância horizontal projetada =
10301   Comprimento ao longo dos eixos X & Y, dX =
10302   Excluir conteúdo de uma camada.
10303   Nome da camada para excluir (RETURN para selecionar):
10304   Selecione o objeto para excluir na camada:
10305   está bloqueada.
10306   Não é possível excluir objetos em camadas bloqueadas.
10307   objetos excluídos da camada:
10308   já está vazia.
10309   não existe.
10310   Selecionar objeto para consulta:
10311   Tipo de Objeto=
10312   Escolha primeiro canto:
10313   Especificar Comprimento e Rotação:
10314   Especificar tolerância:
10315   Entre novo valor para SURFTAB1
10316   Entre novo valor para SURFTAB2
10317   Entre novo valor para SURFU
10318   Entre novo valor para SURFV
10319   Fácil para criar objetos de ponto 3D
10320   Escolha localização X, Y do ponto:
10321   Entre elevação do ponto
10322   Escolha ponto na curva de onde vai desenhar a perpendicular:
10323   Desenhe um retângulo com diagonais.
10324   Escolha outro canto:
10325   Selecionar objeto para definir camada atual (ENTER para escolher da lista):
10326   Ajustar camada atual para:
10327   Selecionar polilinha:
10328   Temporariamente ajustando modo Esnap para Extremidade.
10329   Escolha vértice para excluir [Desfazer / Sair ]:
10330   excluído.
10331   Ponto escolhido não cai em um vértice de polilinha. \ nUsar ESNAP para encaixe preciso.
10332   Escolha uma posição para inserir vértice [ Desfazer / Sair ]:
10333   Vértice em:
10334   adicionado.
10335   Atalhos de comandos de macros CADPower definidos.
10336   não encontrado no caminho de pesquisa atual.
10337   Selecionar aplicação AutoLisp para carregar
10338   Selecionar aplicação ARX para carregar
10339   Selecionar aplicação VBA para carregar
10340   Aplicação de critérios de snap
10341   Modo Snap
10342   Tolerância vertical para snap Z origem-destino
10343   Snap ao objeto destino apenas na seleção existente?
10344   Selecionar objetos a processar:
10345   GT_NODELINESNAP - Snap (une) todas as pontas soltas de linhas e pontos próximos.
10346   Para resultados corretos, por favor, mantenha SOMENTE as camadas exigidas ligadas e visíveis.
10347   Snap a objetos lineares...
10348   Snap a objetos de nó...
10349   ** GT_NODELINESNAP ** estatísticas
10350   Deslocamento máximo de Vértice:
10351   Deslocamento mínimo de Vértice:
10352   Deslocamento médio do Vértice:
10353   Caixa de osnap a Objeto não pôde ser definida. Por favor, chame o suporte técnico com este detalhes do desenho.
10354   Selecionar objetos [LINHA, POLILINHA, ARCO, FACE3D].
10355   Etiquetar com
10356   Selecionar o formato de direção
10357   Posição do rótulo com ref. a segmentos
10358   Posição do rótulo com ref. a direção de leitura. Sempre
10359   Pré-processando polilinhas...
10360   Entre um nome de BLOCO para editar
10361   Nomes de atributos de etiquetas neste bloco.
10362   Especificar nomes de atributos [etiq.] para extrair, separados por vírgulas
10363   Bloco Atual:
10364   Selecione um objeto BLOCO:
10365   Nenhum atributo foi selecionado para edição.
10366   Comando GeoTools descontinuado. Por favor, use o comando 'GT_ModTxt' em vez disso.
10367   Comando GeoTools descontinuado. Por favor, use o comando 'GT_MRedefine' em vez disso.
10368   Comando GeoTools descontinuado. Por favor, use o comando 'GT_NodeLineSnap' em vez disso.
10369   Comando GeoTools descontinuado. Por favor, use o comando 'GT_TanCurve' em vez disso.
10370   Este comando ainda não foi implementado na versão atual.
10371   Selecione qual tipo?
10372   Entre critérios de filtro para
10373   Inválido
10374   critérios de filtro.
10375   Somente polilinhas que estão fechadas com uma bandeira FECHADO serão identificadas.
10376   Polilinhas 3D com diferentes Z serão projetadas para 0,0.
10377   Todas as polilinhas com pelo menos um vértice com valor Z correspondente aos critérios serão selecionadas.
10378   Somente polilinhas cuja primeira largura de segmento corresponda ao valor indicado serão identificadas.
10379   Deslocar e remover objeto original.
10380   Selecionar objeto para deslocar:
10381   Escolha o lado para deslocar:
10382   Deslocar objetos polilinha fechada Para Dentro ou Para Fora.
10383   Direção do deslocamento:
10384   Distância Horizontal de Deslocamento:
10385   1 polilinha 3D não pode ser deslocada e foi ignorada.
10386   Deslocando polilinhas,
10387   Marcadores de Data/hora para Iniciar e/ou Encerrar não estão definidos.
10388   Há um total de
10389   objetos nesta selecção.
10390   Separar modos de seleção
10391   Entre número de objetos para incluir em cada seleção
10392   Entre o número de divisões iguais para fazer
10393   Realce uma camada [desligue todas as demais]
10394   Selecionar camada [ENTER para selecionar de uma lista]:
10395   Selecionar primeiro objeto:
10396   Selecionar segundo objeto:
10397   Juntar todos os segmentos em conjunto?
10398   Objeto deve ser linha, polilinha, arco ou spline.
10399   Selecionar um objeto [A para definir nomes xdata da Aplicação]:
10400   Entre nomes xdata da aplicação, separados por vírgulas
10401   XData da aplicação
10402   está vazia.
10403   Selecione o objeto no ponto de ruptura:
10404   Quebrar objeto no ponto escolhido.
10405   Copiar de camada Origem para Destino
10406   Entre o nome da camada de origem
10407   Entre o nome da camada de destino
10408   objetos copiados para a camada:
10409   Camada de Origem:
10410   Alterar objetos selecionados para a camada atual.
10411   Alterar para a camada atual.
10412   Copiar para a camada atual.
10413   Copiar e Rotacionar.
10414   Mover e Rotacionar.
10415   <Ponto base do deslocamento>:
10416   <Segundo ponto do deslocamento>:
10417   Entre ponto base de rotação
10418   Criar arquivos ARC ASCII DEM a partir de dados do CAD.
10419   Entre com o string de identificação do sistema de coordenadas de origem
10420   Sistema de coordenadas de origem foi definido com êxito para
10421   Entre com o string de identificação do sistema de coordenadas de destino
10422   Sistema de coordenadas de destino foi definido com êxito para
10423   Erro: Sstema de coordenadas de origem não pode ser definido para
10424   Erro: Sstema de coordenadas de destino não pode ser definido para
10425   Entre a resolução DEM
10426   Entre o valor NODATA
10427   Entre nome de arquivo DEM ASCII:
10428   Digite nome de arquivo script para folha-de-borracha
10429   Entre elevação mínima
10430   Entre máxima elevação
10431   Escolha canto inferior esquerdo [deve ser um objeto PONTO/AECC_POINT]:
10432   Escolha canto superior direito [deve ser um objeto PONTO/AECC_POINT]:
10433   Ponto do canto Inferior Esquerdo não foi encontrado
10434   Ponto do canto Superior Direito não foi encontrado
10435   Deseja incluir informação de cabeçalho no arquivo de saída?
10436   Número total de linhas:
10437   Número total de colunas:
10438   Entre número da linha inicial
10439   Linha inicial RESET para 1.
10440   Programa LISP para Carregar (~ ou ? procurar)
10441   Aplicação ARX para Carregar (~ ou ? procurar)
10442   Aplicação VBA para Carregar (~ ou ? procurar)
10443   Nova espessura:
10444   Altera espessura de objetos selecionados.
10445   Nova elevação:
10446   Altera elevação de objetos selecionados.
10447   Novo Tipo de Linha [já deve estar carregado]:
10448   Altera o tipo de linha de objetos selecionados.
10449   Nova Cor: <ENTER para selecionar da paleta de cores>:
10450   Altera a cor de objetos selecionados.
10451   objetos alterados para camada:
10452   Você deseja criar?
10453   Entre o nome da camada de destino:
10454   Selecionar objeto na camada desejada [ou ENTER para digitar nome da camada]:
10455   Altera objetos selecionados para outra camada.
10456   Digite Novo nome da Camada:
10457   Descongelando todas as camadas...
10458   Ativando todas as camadas ...
10459   Congelando todas as camadas, exceto a atual...
10460   Desligando todas as camadas, exceto a atual...
10461   é a camada atual, e não pode ser congelada.
10462   [camada atual] já está descongelada e ativa.
10463   descongelada e ativa.
10464   é a camada atual, e não pode ser bloqueada.
10465   Número de estilos Usados ??=
10466   Número de estilos Não Utilizados =
10467   Relatar todas as fontes utilizadas neste desenho, criado em
10468   Selecionar TEXTO [sequência de cima para baixo]:
10469   Escolha ponto de Inserção de TEXTOM:
10470   Escolha novo ponto de início da polilinha:
10471   O novo ponto de partida escolhido não caiu num vértice de polilinha existente.
10472   Polilinha selecionada contém segmentos de ARCO. Apenas polilinhas lineares podem ser usadas ??aqui.
10473   Polilinha selecionada não é uma polilinha fechada. Somente polilinhas fechadas podem ter seu ponto de partida modificado.
10474   Objeto selecionado não é uma polilinha.
10475   Determinar direção da polilinha.
10476   Esta é uma polilinha no sentido horário.
10477   Esta é uma polilinha no sentido anti-horário.
10478   Erro: Direção não pode ser determinada.
10479   é a camada atual e não pode ser desligada.
10480   é a camada atual e já está ligada.
10481   Entre os nomes das camadas, separados por vírgula [coringas são aceitos]:
10482   Selecionar camada para congelar [ENTER para digitar nome(s)]:
10483   Selecionar camada(s) para descongelar [ENTER para digitar nome(s)]:
10484   Selecionar camada para ligar [ENTER para digitar nome(s)]:
10485   Selecionar camada para desligar [ENTER para digitar nome(s)]:
10486   Selecionar camada para bloquear [ENTER para digitar nome(s)]:
10487   Juntar duas linhas pela extensão até sua interseção.
10488   Entre Fator Pan em % da tela
10489   Pan Para a Direita
10490   Pan Para a Esquerda
10491   Pan Para Baixo
10492   Pan Para Cima
10493   Definir SURFU e SURFV
10494   Definir SURFTAB1 e SURFTAB2
10495   Pesquisar um objeto
10496   Há um conjunto de seleção atual de
10497   Não existe conjunto de seleção atual.
10498   objetos acrescentados ao conjunto de seleção existente de
10499   Novo conjunto de seleção atual tem
10500   Verificando objetos TEXTO...
10501   Apagando
10502   objetos TEXTO nulos...
10503   Não há objetos de texto nulos neste desenho.
10504   Não há objetos TEXTO neste desenho.
10505   objetos removidos de conjunto de seleção existente de
10506   Novo conjunto de seleção atual tem
10507   Não há objetos no conjunto de seleção atual.
10508   Verificando o arquivo de desenho...
10509   Filtro de seleção atual será aplicado a esta seleção.
10510   Seleção do Objeto atual: 
10511   Seleção da Camada atual: 
10512   não é um tipo de objeto válido para esta seleção
10513   não é um nome de camada válido para esta seleção
10514   não é um nome de bloco válido para esta seleção
10515   Nome do bloco:
10516   Seleção de Objeto atual:
10517   Seleção de Camada atual:
10518   Selecionar POLILINHAs 2D/LINHAs/ARCOs para unir [ou ENTER para selecionar por layer]:
10519   Objetos têm de estar em contato entre si, para serem unidos com sucesso.
10520   Altura
10521   Rotação Relativa (graus)
10522   Rotação Absoluta (graus)
10523   Estilo
10524   Justificação
10525   Incremento de Valor
10526   Decréscimo de Valor
10527   Ajustar Valor
10528   Adicionar prefixo.
10529   Adicionar Sufixo
10530   Remover caracteres a partir do início.
10531   Remover caracteres a partir do final.
10532   Especificar opção:
10533   Entre nova altura do texto
10534   Entre ângulo pelo qual deve rotacionar relativamente os objetos selecionados (ccw +ve / cw -ve)
10535   Novo ângulo de rotação para os objetos selecionados (ccw +ve / ccw -ve)
10536   Escolha um estilo de TEXTO a definir para os objetos selecionados
10537   Entre justificação do Texto a definir
10538   Entre valor numérico para incrementar
10539   Entre valor numérico para diminuir
10540   Entre valor da seqüência de texto a definir para todo o texto
10541   Entre o prefixo para adicionar
10542   Entre o sufixo para adicionar
10543   Entre o número de caracteres para remover do início
10544   Entre o número de caracteres para remover do final
10545   Selecionar TEXTO/TEXTOMs para modificar:
10546   Processando objetos de texto selecionados
10547   Modo da Operação?
10548   Distância horizontal para procurar por pontos de Extremidade
10549   Distância horizontal para procurar por pontos +Próximos
10550   Distância horizontal para procurar por pontos de Nó
10551   Entre número da última linha
10552   Linha final não pode ser menor do que a linha inicial. RESET para
10553   Linha final não pode ser maior do que total de linhas =
10554   RESET para limite máximo
10555   Você quer exportar a seleção como um desenho em WBLOCK?
10556   Entre nome do desenho de WBLOCK
10557   WriteDEM agora vai sair.
10558   novos objetos ponto foram criados.
10559   Ignorando linha #
10560   Criando pontos na linha #
10561   Lendo linha #
10562   Entre nome de arquivo ASCII DEM para ler:
10563   Ler arquivos ARCO ASCII DEM e criar pontos CAD.
10564   Este comando só pode ser executado dentro do AutoCAD Map / Land Development Desktop.
10565   Erro: Não é possível abrir
10566   para escrever.
10567   Escrevendo dados DEM, Linha #
10568   Erro: Faixa em Z inválida
10569   Processar Texto com base nas propriedades comparáveis do texto.
10570   Modo Filtrar Texto:
10571   Entrar critérios de Filtrar Texto [aceita coringas]
10572   operador de critérios de filtragem
10573   valor de critérios de filtragem
10574   Entrar justificação do texto a filtrar
10575   Seleção atual:
10576   Seleção atual: [nenhum]
10577   Explorer de Interseções de Polilinha.
10578   Entrar opções de quebra do objeto:
10579   Entrar opções de adicionar vértice:
10580   Entrar opções de seleção de objetos destino:
10581   Selecionar objetos de origem para processar:
10582   Selecionar objetos de destino para processar:
10583   Processando objetos de origem...
10584   1 polilinha com arco foi encontrada e ignorada.
10585   Segmentos na transversal...
10586   Verificando por intersecções...
10587   Escolha ponto que você quer resolver:
10588   Editor Global de Dados do Objeto.
10589   Não existem tabelas de objetos neste desenho.
10590   Este comando só pode ser executado dentro do Autodesk Map.
10591   Processando dados de objeto...
10592   Por favor selecione um nome de campo a editar.
10593   Por favor, selecione uma tabela de objetos a editar.
10594   Este comando ainda não foi implementado. Esperar para a próxima atualização.
10595   Executar a consulta atual com 'Alterar Propriedades' e colocações de rótulos de formato.
10596   Não há configurações para 'TextObject' nas configurações atuais de 'Alterar propriedades'.
10597   Não há configuração de 'Alterar propriedades' na consulta atual.
10598   Não há consultas em curso neste desenho.
10599   Erro: Parece que os objetos gráficos já foram consultados\n\nPor favor, limpar os objetos previamente consultados antes de executar este comando.
10600   Processando rótulos de texto...
10601   Transferir os dados da tabela AutoCAD Map de Objetos em dados de atributo do bloco.
10602   Entre nome da tabela de objeto para transferir
10603   Inserir o nome do bloco para tranferir dados para
10604   Selecionar objetos manualmente, ou transferir blocos automaticamente
10605   Digite o comando ODA para transferir manualmente dados de objeto de tabela.
10606   [Dados do Objeto de Origem]: Selecionar objeto:
10607   [Bloco Destino]: Selecionar bloco:
10608   blocos podem ser selecionados para receber dados de objeto.
10609   Objeto selecionado não contém quaisquer dados pertencentes à tabela:
10610   Por favor, execute primeiro o comando OD2ATT, para definir parâmetros de transferência.
10611   1 Objeto ignorado. Não contém dados de tabela de Objetos pertencentes à tabela
10612   Transferindo dados da tabela de Objeto para Atributos de Bloco...
10613   Número de entidades ignoradas:
10614   Número de registros da tabela de Objeto transferidos:
10615   Número de entidades processadas:
10616   Por favor, selecione uma Tabela de Objeto e um atributo em primeiro lugar.
10617   Não há nomes similares de Campo -> Atributo
10618   Você ainda não fez um mapeamento de transferência de objeto tabela > atributo.
10619   Não é possível localizar primeiro ponto de espelhamento na polilinha de origem.
10620   Não é possível localizar segundo ponto de espelhamento na polilinha de origem.
10621   Erro: Segmentos de polilinha não podem ser determinados.\nVerifique se o seu tipo de polilinha é válido para o comando que está em execução.
10622   1 polilinha com
10623   vértices extraídos.
10624   Escolher ponto base para rotação:
10625   Entrar o ângulo de rotação:
10626   Erro: Segundo ponto de ligação não pode ser determinado.
10627   Erro: Primeiro ponto de ligação não pode ser determinado.
10628   Escolher ponto de destino do novo segmento:
10629   Selecionar primeiro ponto na polilinha:
10630   Selecionar segundo ponto na polilinha:
10631   Os dois pontos devem estar na mesma polilinha.
10632   Erro: Polilinhas ajustadas ou em Spline não podem ser usadas por este comando.
10633   Entre um nome de BLOCO para extrair
10634   Nenhuma etiqueta selecionada para extração. Nenhum atributo será extraído.
10635   não existe, ou não contém, quaisquer atributos.
10636   Incluir Nome do Bloco?
10637   Incluir Ponto de Inserção?
10638   Incluir Fatores de Escala XY?
10639   Incluir Ângulo de Rotação?
10640   Incluir Manipulador de Objeto?
10641   Extraindo atributos de bloco em arquivo texto...
10642   Nomes de Etiquetas de Atributos neste bloco.
10643   Especificar nomes de atributo [etiq.] para extrair, separados por vírgulas
10644   Pesquisar e/ou substituir dados de tabela de objeto
10645   Renomear campos de dados de Objeto.
10646   Recuperando informação de tabela de objeto...
10647   Modificando tabela de objetos...
10648   Escrevendo novamente dados revisados da tabela de objeto...
10649   já existe na tabela de objetos
10650   Por favor, indique um novo nome de campo de objeto
10651   Definir tabela de objetos a partir de atributos de bloco
10652   Tabela de Objeto
10653   criada com sucesso.
10654   não pôde ser criada.
10655   já existe
10656   Você deve especificar um nome para a tabela de objetos de destino.
10657   Você deve especificar um nome para bloco de origem com atributos.
10658   Copiar definição da tabela de Objeto 
10659   Você deve especificar um nome para a tabela de objeto de origem.
10660   Selecionar objetos ARCO/CIRCULO/POLILINHA:
10661   Entre com o tipo de amostragem
10662   Entre intervalo angular para amostragem (graus)
10663   Entre comprimento máximo da corda entre os pontos amostrados
10664   Entre deslocamento máximo da corda entre os pontos amostrados
10665   Criar polilinhas em
10666   Excluir objetos originais?
10667   Alterar Caso para:
10668   Usar dicionário de tradução para manipulação de texto especial?
10669   Arquivo de dicionário de tradução a usar
10670   Entrar delimitador de caractere usado no dicionário de tradução
10671   O que processar?
10672   Selecionar objetos TEXTO,TEXTOM,INSERIR.
10673   Entre um nome de BLOCO:
10674   Ler
10675   frases da tradução do arquivo:
10676   Não foram encontradas frases de tradução no
10677   Entre nome de arquivo do dicionário
10678   Por favor, selecione um nome de atributo
10679   para ler.
10680   Criar contador com
10681   Entrar distância de busca em torno de ponto escolhido para texto/bloco subjacentes
10682   Entrar nome do bloco para usar (já deve estar definido)
10683   Entrar nome do atributo para preencher com o valor do contador (já deve estar definido)
10684   Próximo Valor da Frase =
10685   Entre nova camada atual:
10686   Por favor selecione um nome de bloco para usar e um nome de atributo a preencher.
10687   Nomes de bloco já devem estar definidos no desenho atual
10688   Blocos que não contém atributos não irão aparecer na lista.
10689   Selecionar Bloco & nome do Atributo para usar
10690   Múltiplas inserções de TEXTO
10691   Escolha ponto de inserção de TEXTO:
10692   Digite cadeia de TEXTO:
10693   Selecionar polilinha/face3d para rotular:
10694   Anotar com:
10695   Entre número do primeiro ponto
10696   Entre distância do primeiro ponto
10697   Prefixo a usar antes das coordenadas
10698   Enter deslocamento horizontal do vértice para inserção de texto
10699   Entre deslocamento vertical do vértice para a inserção de texto
10700   Anotar somente primeiros e últimos pontos?
10701   Processando polilinha(s)/face3d(s)...
10702   Selecionar POLILINHAs para inverter [direção reversa]:
10703   Inverter polilinhas para:
10704   Reter manipulador de objeto onde for possível [polilinhas em arco serão ignoradas]?
10705   Processando polilinhas...
10706   Não pode Inverter 2 polilinhas de vértice com a opção 'Cw' ou 'Ccw'.
10707   polilinhas de chamada indicando a direção da polilinha armazenada no conjunto de seleção ativo [anterior]
10708   Polilinhas Anti-horárias invertidas para o sentido horário.
10709   Polilinhas no sentido horário invertidas para o sentido anti-horário.
10710   sentidos da polilinha foi invertido.
10711   sentidos da polilinha é exibido.
10712   Ligando a opção 'Manter as mesmas alças' irá resultar em execução mais lenta e polilinhas arqueadas não serão processadas.
10713   Por favor, selecione uma propriedade a transferir.
10714   Erro: Tipo de campo inválido: Esperado 'Inteiro', Encontrado
10715   Erro: Tipo de campo inválido: Esperado 'Real', Encontrado
10716   Erro: Tipo de campo inválido: Esperado 'Caractere', Encontrado
10717   Erro: Tipo de campo inválido: Esperado 'Ponto', Encontrado
10718   Erro: Tipo de campo inválido: Esperado 'Inteiro/Real', Encontrado
10719   Erro: Nenhum Conj. de Seleção Visita está definido.
10720   Conj. de seleção Visita já existe. Redefini-lo?
10721   -------
10722   Atual Conj. de Seleção Visita está fechado.
10723   Erro: Conj. de Seleção Visita não está definido.
10724   Incluir objetos lineares também para 'Visita'?
10725   Exibir mensagens de erro na caixa de diálogo?
10726   Cor para marca-cruzada usada para destacar:
10727   Esta operação irá redefinir o ponteiro atual. Ok para continuar?
10728   Ponteiro Visita redefinido para objeto #:
10729   Conj. de seleção Visita inalterado.
10730   Atualmente mostrando objeto #:
10731   Pressione qualquer tecla para continuar.
10732   Objeto atual #:
10733   é um recurso de linha, e não mostrado
10734   Número de segmentos
10735   Ponto de partida:
10736   Ponto final:
10737   Os pontos devem ser distintos.
10738   Tente novamente:
10739   Conj. de seleção Visita está vazio.
10740   Centro de Visualização Atual:
10741   Não existem entidades sendo visitadas no momento
10742   A entidade atual da seleção Visita está morta.
10743   Criar segmento virtual para ponto:
10744   Indice inválido para GoTo:
10745   Tipo de objeto desconhecido.
10746   Fim do Conj. de Seleção Vista foi alcançado.
10747   Início do Conj. de Seleção Vista foi alcançado.
10748   Selecionar POLILINHAs para editar.
10749   Selecionar uma opção
10750   Nova largura de todas as polilinhas
10751   Alterando larguras, aguarde por favor...
10752   Processando linhas...
10753   Selecionar objetos [LINHA, POLILINHA, LWPOLILINHA, ARCO, SPLINE].
10754   Colocando rótulos em contorno...
10755   Selecionar LINHA, ARCO, POLILINHA, LWPOLILINE, SPLINE para rotular:
10756   Por favor selecionar um objeto LINHA, POLILINHA, LWPOLYLINE, ARCO ou SPLINE.
10757   Objetos WIPEOUT foram criados na camada
10758   Verificando objetos selecionados TEXTO/BLOCO...
10759   ---Unused--
10760   Substituir
10761   Fazer Zoom no texto pesquisado...
10762   ENTER para continuar ou Escape para cancelar.
10763   Ordenar arquivos ASCII em um formato definido-pelo-usuário.
10764   Inserir o nome do arquivo de entrada para classificar
10765   Inserir o nome do arquivo de saída para criar
10766   Tipo de Classificação:
10767   Classificar Dados Por:
10768   Digite posição do campo para classificar os dados por
10769   Digite seqüência delimitadora entre os campos
10770   Enter coluna inicial para classificar dados
10771   Enter coluna final para classificar dados
10772   Lendo arquivo de entrada...
10773   Tokenizando o arquivo de entrada...
10774   Classificando arquivo de entrada ...
10775   Entrar arquivo de texto ASCII para classificar
10776   Arquivo de texto ASCII de saída (ordenado) para criar
10777   Aviso: O arquivo de entrada será substituído pelo arquivo de dados classificado.
10778   Coluna inicial não pode ser superior à coluna final.
10779   Coluna final não pode ser menor do que a coluna inicial.
10780   Entre unidade de medição linear
10781   Insira a altura do Texto padrão para novas criações de texto
10782   Entre justificação padrão do Texto
10783   Entre Bloco padrão e ângulo rotação do Texto em graus
10784   Introduzir o fator X de Escala padrão, para inserções em bloco
10785   Introduzir o fator Y de Escala padrão, para inserções em bloco
10786   Digite precisão para anotações X (Eastings) e de saída
10787   Digite precisão para anotações Y (Northings) e de saída
10788   Digite precisão para anotações Z (Elevações) e de saída
10789   Digite precisão para anotações de distância e de saída
10790   Digite precisão para medições angulares e de saída
10791   Número máximo de objetos no conj. de seleção para armazenar
10792   Exibir opções da Linha de Comando?
10793   parâmetros de trabalho para arquivo de texto
10794   parâmetros de trabalho de arquivo de texto
10795   Selecionar método de arredondamento
10796   Precisão para aplicar:
10797   Arredondar para o múltiplo mais próximo de
10798   Aplicar cálculos de arredondamento em
10799   Arredondando objetos...
10800   Desenhar linhas graduadas:
10801   Próximo ponto graduado [U para Undo último segmento]:
10802   Todos os segmentos já foram desfeitos.
10803   Digite elevação do ponto [ou percentual Graduação/Graus de inclinação]
10804   Graduação de destino pode ser entrada nos seguintes formatos:
10805   Digite graduação de destino para este segmento
10806   Exportar Dados da Tabela de Objetos para arquivos ASCII.
10807   Digite nomes da tabela de objetos para extrair (* para todos)
10808   Exportando dados da tabela de Objetos para arquivo ASCII
10809   **Inicio de Object data listing** para objetos de manipulação
10810   **Final de Object listing**
10811   Número de registros distintos escritos na tabela de Objetos:
10812   Nome do arquivo de exportação para os dados da Tabela de Objetos
10813   Escala Relativa
10814   Fator de Escala
10815   Introduza novo fator de Escala
10816   Introduzir fator de Escala pelo qual serão escalados os objetos selecionados
10817   Destacar Polilinha's 3D com vértices de elevação zero.
10818   vértices tem elevação 0.
10819   Não há vértices com elevação 0.
10820   Redefinir propriedades de múltiplas definições de bloco
10821   Inserir nome(s) de Bloco para redefinir (separados por vírgulas):
10822   não é um bloco normal neste desenho.
10823   Referências externas ou blocos anônimos não podem ser usados.
10824   Entre propriedade a redefinir
10825   Digite nome-camada a definir para entidades de bloco
10826   Digite valor da cor a definir para entidades de bloco
10827   Digite valor da elevação a definir para entidades de bloco
10828   Digite valor da espessura a definir para entidades de bloco
10829   redefinido para
10830   Por favor, selecione nome(s) de bloco para processar.
10831   Selecionar vértice no polígono:
10832   Editrap/Pedit expresso.
10833   Aviso: Posição do vértice não está na viewport atual.
10834   Digite um novo local:
10835   Nova localização não está na atual viewport.
10836   Elevações Z dos vértices não podem ser definidas para polilinhas 2D e leves.
10837   Polilinha quebrada no vértice #
10838   Não pode quebrar a polilinha neste vértice.
10839   Herdar atual vértice Z durante as opções 'Mover' e 'Inserir'?
10840   Comprimento projetado na horizontal:
10841   Digite distância de tolerância mínima para desbaste
10842   Especificar os critérios de desbaste
10843   Criar um ponto marcador em cada vértice a desbastar?
10844   Polilinhas de desbaste...
10845   vértices eliminados de
10846   Calcular estatísticas da Polilinha.
10847   Propriedades da Polilinha:
10848   Polilinha está Aberta.
10849   Polilinha está Fechada.
10850   Polilinha é 3D.
10851   Polilinha é 2D.
10852   Polilinha contém segmentos de arco.
10853   Polilinha não contêm segmentos de arco.
10854   Polilinha é curva ajustada.
10855   Polilinha está em spline.
10856   Polilinha é uma polilinha leve.
10857   Polilinha é uma polilinha pesada.
10858   O ponto escolhido está no vértice #
10859   As coordenadas do ponto escolhido são:
10860   A elevação no ponto escolhido é:
10861   Lista detalhada de vértices da polilinha:::
10862   Comprimentos de segmento mostrados são distâncias do ponto atual ao próximo.
10863   Desenhar polilinhas lineares a partir de polilinhas em arco.
10864   Escolha ponto de partida da tabela:
10865   Selecionar objetos para entalhar [polilinha, linha, arco, círculo, spline, elipse]
10866   Entre número de segmentos divididos igualmente para criar
10867   Entrar ou escolher comprimento de cada entalhe
10868   1 objeto ignorado. Não há tempo suficiente para esta operação.
10869   segmentos entalhados criados.
10870   Polilinhas de entalhe...
10871   Controlar a direção da normais à face de FACE3D.
10872   Como você deseja controlar as normais à face?
10873   Insira o comprimento da face normal a desenhar
10874   Digite elevação de referência aonde apontar
10875   Entrar ou pegar ponto para alinhar as normais à face:
10876   Entre intervalo de contorno #
10877   Entre camada para intervalo de contorno #
10878   AECC_CONTOUR objects ainda não implementado.
10879   Não há intervalos de contorno especificados para classificar contornos.
10880   já está selecionado.
10881   Entrar ou escolher espaçamento entre linhas de hachura
10882   Insira o comprimento percentual para as linhas de hachura alternados
10883   Dupla hachura nesta área?
10884   Selecione primeiro lado do aterro:
10885   Selecione segundo lado do aterro:
10886   Selecione caminho do meio entre os lados do aterro [ENTER para usar primeiro lado]:
10887   O objeto já foi escolhido como um lado do aterro.
10888   Seleccionar o lado meio do aterro:
10889   Processando polilinhas e/ou arcos...
10890   Processando intersecções...
10891   Processando objetos de contorno...
10892   Escolha objeto de origem:
10893   Escolha um objeto de destino para igualar a propriedade:
10894   Elevação do objeto de Destino não pode ser determinada.\nComparação de elevação não será feita.
10895   Elevação e comparação de espessura serão feitos apenas para objetos permitidos pelo CAD.
10896   Propriedades-destino:
10897   Objeto de origem não tem propriedade de estilo.
10898   Criar rótulos de texto a partir de dados de objetos / dados estendidos de entidade / dados de banco de dados.
10899   Agora você pode usar o comando GT_ODLA para rotular os objetos diretamente usando as configurações atuais.
10900   Selecione objeto para rotular:
10901   Escolha ponto de inserção da etiqueta:
10902   Especifique o ângulo de rotação:
10903   Parâmetros do programa necessários ainda não foram definidos. Por favor, execute o comando GT_OD_XD_LABEL em primeiro lugar.
10904   Nenhum campo Dados de Objeto foi selecionado.
10905   não existe na lista de campos selecionados.
10906   Valor 'mínimo' de Raio deve ser menor do que o valor 'máximo'de raio
10907   Valor de Raio 'máximo' deve ser maior do que o valor do raio 'mínimo'
10908   Incluir polilinhas Fechadas?
10909   polilinhas corrigidas.
10910   polilinhas invertidas e corrigidas.
10911   polilinhas ignoradas
10912   vértices têm erros.
10913   Mesclar campos de duas tabelas de objetos dentro do mesmo objeto
10914   Mesclando dados de campo da tabela de origem
10915   para a tabela de destino
10916   não existe na tabela de destino
10917   Você não selecionou campos de dados a ser transferidos.
10918   Você não selecionou a tabela de objetos de destino.
10919   Você não selecionou tabela de objeto de origem.
10920   Selecione uma curva [ARCO / POLILINHA / SPLINE]:
10921   Escolha ponto na curva a partir do qual desenhar uma tangente:
10922   Escolha segundo ponto da tangente:
10923   Erro: Nenhuma tangente é possível a este ponto.
10924   Erro de seleção: Polilinhas devem ser ajustadas, em spline ou em arco, e só devem ser 2D.
10925   Erro de seleção: Somente polilinhas, arcos e splines podem ser selecionadas.
10926   Selecione uma linha ou polilinha:
10927   Introduza distância medida desde o início (Pressione Return para sair):
10928   Digite distância medida a partir do último ponto (Return para sair):
10929   Nenhum ponto é possível a esta distância.
10930   Este ponto vai cair fora da linha.
10931   Esse comando funciona somente sob CAD R2000 ou superior.
10932   Não há blocos neste desenho.
10933   Escolha objeto para extrair:
10934   extraido(s).
10935   Não é possível extrair tipo da entidade
10936   Extraindo de X-Ref...
10937   Esse comando funciona apenas parcialmente em BricsCAD. Esteja ciente de que algumas funções ou opções neste comando podem não funcionar corretamente.
10938   Este comando ainda não foi implementado no BricsCAD. Entre em contato com 'rakesh.rao@4d-technologies.com' para mais informações.
10939   Não há blocos referenciados neste desenho.
10940   Não é possível extrair a partir de um bloco escalado de forma desigual ou rotacionado.
10941   Extraindo POLILINHA, por favor aguarde...
10942   Criando vértice #
10943   Ignorando CurveFit Vertex #:
10944   Criar um Bloco ou Shape na localização de cada objeto Ponto.
10945   Converter para quê?
10946   Selecione objetos Ponto para converter:
10947   Excluindo objetos Ponto de origem.
10948   Selecione Spline(s) ou Elipse(s) para converter em polilinhas.
10949   Selecione tipo de conversão de spline:
10950   Não há pontos de Ajuste disponível nesta spline.
10951   Não há pontos de Controle disponíveis nessa spline.
10952   Processando Spline(s)/Elipse(s)...
10953   O método DXF re-cria a geometria exata de uma spline, mas pode\nalgumas vezes travar o seu CAD em longas splines.\n\nPor favor, salve o seu trabalho antes de usar esta opção.
10954   ------
10955   Já alcamçou o primeiro segmento da polilinha. Use 'Seguinte' para avançar ou 'Sair' para terminar.
10956   Já atingiu o último segmento da polilinha. Use 'Anterior' para voltar ou 'Sair' para terminar.
10957   Selecione objetos de limite:
10958   Selecionar por:
10959   Método de criação:
10960   Seleção atual será adicionada ao conjunto de seleção ESelect ativo.
10961   Seleção atual será removida do conjunto de seleção ESelect ativo.
10962   Seleção atual irá formar o novo conjunto de seleção ESelect ativo.
10963   Nenhum objeto existe no conjunto de seleção ESelect ativo.
10964   Nada está selecionado.
10965   Remover dados de objetos duplicados ou adicionais ligados ao mesmo objeto.
10966   Digite os nomes de objeto de tabela para verificar (* para todos)
10967   Verificando os dados da tabela de Objetos por registros duplicados...
10968   registros de objetos foram excluídos.
10969   Você não selecionou nenhum tabelas de objetos.
10970   Selecione objetos Texto para alinhar:
10971   Escolha ponto para alinhar o texto
10972   Escolha primeiro ponto de alinhamento:
10973   Escolha segundo ponto de alinhamento:
10974   Erro: UCS não pode ser definido.
10975   Alinhando o Texto...
10976   Selecione um objeto Linha para alinhar o texto:
10977   Processando objetos de texto...
10978   Objeto selecionado não é uma linha
10979   Por favor, selecione uma entidade de referência antes de sair da caixa de diálogo.
10980   Escolha um objeto de referência para o alinhamento:
10981   Alinhando objetos...
10982   Converte objetos de malha poliface em polilinhas.
10983   Convertendo malhas poliface em polilinhas...
10984   1 polilinha não-poliface foi ignorada.
10985   Transferir dados da tabela de Objetos do AutoCAD Map em dados estendidos de entidade.
10986   Entre os nomes de objeto de tabela para transferir (* para todos)
10987   Transferindo dados da tabela de Objetos para Xdata...
10988   Substituir um bloco com outro.
10989   ** ATENÇÃO **: Isso vai mudar a alça do bloco.
10990   Aplicações dependem de manipulador, com cuidado.
10991   Inserir nome do Bloco de origem:
10992   Digite nome Block de destino:
10993   Executar a sincronização de bloco externo com arquivo DWG?
10994   Lendo
10995   Por favor, selecione um bloco de origem.
10996   Por favor, selecione um bloco de destino.
10997   registros de objetos foram transferidos
10998   Transferir Frase de Texto como valores de Dados da Tabela de Objetos.
10999   Selecione entidade para receber dados de tabela de objetos:
11000   dados anexados ao objeto.
11001   Escolha cadeia de texto para campo de objeto [ou ENTER para introduzir valor]:
11002   atualizado com sucesso.
11003   não foi atualizado.
11004   Por favor, selecione pelo menos um nome de campo de objeto para onde transferir.
11005   Por favor, selecione uma tabela de objeto para onde transferir.
11006   Anotar com o quê?
11007   Prefixo para usar antes das coordenadas
11008   Escolha objetos ponto para anotar ou ENTER para escolher pontos individuais:
11009   Convertendo atributos para Textos...
11010   Nota: Blocos escalados desigualmente não podem ser Explodidos.
11011         Você pode desligar a exibição dos seus atributos, se desejar.
11012   Explodindo Blocos...
11013   Convertendo definições de atributos para Textos ...
11014   Excluindo definições de atributos...
11015   Explode polilinhas com largura, recria a geometria
11016   Digite o comando GT_XO para iniciar a transferência de dados de tabela de objetos.
11017   Não há tabelas de Objeto definidas para transferência. Por favor, execute o comando 'GT_Xfer_Od_Xd' em primeiro lugar.
11018   Escolha objeto de destino:
11019   Os seguintes dados de tabela de objeto estão ligados a este objeto:
11020   Substituir dados da tabela de objeto existente?
11021   Objeto de origem não contém dados de objetos ligados a ele.
11022   O que colocar?
11023   Blocos serão colocados com um fator de escala de
11024   e ângulo de rotação de
11025   Digite um nome de Bloco para inserir:
11026   Qual camada a colocar?
11027   Colocando pontos em polilinhas...
11028   Colocando blocos em linhas, polilinhas...
11029   Escalar valores em Z de objetos selecionados.
11030   Digite fator de conversão para valores em Z:
11031   Escalando coordenadas Z...
11032   Digite o valor do limite inferior para busca
11033   Digite o valor do limite superior para busca
11034   Selecionar objetos de onde filtrar.
11035   Nenhum objeto encontrado na faixa Z especificada.
11036   Adicionar/Remover vértice de fechamento redundante em polilinhas.
11037   Fechando controle de vértice
11038   Digite tolerância de fechamento inicio-final
11039   Verificando polilinhas...
11040   Converter linhas, arcos e círculos em polilinhas.
11041   Selecionar objetos Linhas, Arcos, Círculos
11042   Tipo de polilinha de saída?
11043   Filtrando objetos Selecionados...
11044   Selecionar CIRCULO:
11045   O objeto que você escolheu não é um círculo.
11046   Selecionar Polilinhas 3D para definir valores de Z.
11047   Digite elevação mínima do vértice a ser permitido:
11048   Erro: Polilinha não tem vértice maior do que o mínimo Z especificado.
11049   Polilinha(s) 2D foram ignoradas.
11050   Polilinha(s) foram ignoradas por causa dos valores Z 'fora-da-faixa'.
11051   Transferir Cadeias de Texto como Atributos de Bloco.
11052   Selecionar objeto de bloco para receber dados de atributo:
11053   Escolha cadeia de texto para atributo block [ou ENTER para introduzir um valor]:
11054   (Ou digite um valor)
11055   Objeto selecionado não é uma entidade TEXTO.
11056   Bloco selecionado não é um
11057   Por favor, selecione pelo menos um atributo para onde transferir
11058   Por favor selecione um nome de bloco para processar.
11059   Digite o comprimento do segmento (ou Sair):
11060   Insira o número de segmentos
11061   Densificando vértices...
11062   vértices adicionais adicionado para
11063   Tipos de linhas fluem através de segmentos de polilinha.
11064   Tipos de linhas quebrados começam em cada segmento.
11065   Converter tipo de linha do objeto para:
11066   polylines foram atualizados a partir de
11067   modo não-fluente para o modo de tipo de linha fluente
11068   modo fluente para o modo de tipo de linha não-fluente
11069   Nenhum objeto encontrado corresponde aos critérios de seleção.
11070   Entre ou escolha largura da forma-direita
11071   Criando Formas-Direitas de polilinhas...
11072   polilinhas foram criados.
11073   Deslize [mova] texto numa direção em relação ao seu ângulo de rotação.
11074   Digite ângulo relativo em para deslizar através
11075   Digite distância para deslizar texto através
11076   Selecione primeiro objeto [ARCO ou LINHA]:
11077   Selecione segundo objeto [ARCO ou LINHA]:
11078   Objeto selecionado é um
11079   Erro: ARCO's e/ou LINHA's não estão tocando entre si nas extremidades.
11080   Um mesmo objeto foi escolhido duas vezes.
11081   Por favor escolha apenas uma Linha ou Arco.
11082   Selecionar objetos de texto para escrever o arquivo ACSII.
11083   Selecione primeira polilinha:
11084   Selecione segunda polilinha:
11085   ----
11086   ----
11087   ----
11088   Ordem de Classificação:
11089   Criando lista de Texto...
11090   Escrevendo objetos de texto selecionados para...
11091   Selecione linhas e/ou polilinhas:
11092   Alterar larguras de Linhas, Polilinhas, Círculos e Arcos.
11093   Entre ou escolha nova largura:
11094   Alterar Larguras, aguarde por favor...
11095   Selecione objetos para excluir (mover) duplicatas:
11096   Um valor diferente de zero para tolerância aumenta significativamente o tempo de processamento.
11097   Entre a tolerância para reconhecimento de duplicidade
11098   Verifique se há igualdade de Xdata também?
11099   Verificar pela igualdade de Camada também?
11100   Existem
11101   objeto(s) duplicado(s)
11102   Duplicar objetos movidos para camada $DUPLICAR$ e colocado no conjunto de seleção 'anterior'...
11103   Não há objetos duplicados na seleção.
11104   A área incluída dos pontos escolhidos é
11105   A área acumulada até agora é:
11106   Realmente quer redefinir o contador de perímetro cumulativo
11107   Selecionar LINHA, [LW]POLILINHA, ARCO, ou CIRCULO para adicionar à contagem de perímetro:
11108   Realmente quer redefinir o contador de área acumulado
11109   Polilinha ajustada ignorada.
11110   Tipo de objeto não suportado.
11111   Selecionar objetos de texto para editar dentro de um editor de texto.
11112   Lendo texto do arquivo temporário...
11113   Atualizando objetos de Texto...
11114   Selecionar Linhas, Polilinhas, Splines, Arcos e/ou Círculos para adicionar comprimento:
11115   Somando comprimentos...
11116   Selecionar objetos para listar dados:
11117   Não há dados de objetos pertencentes a tabela de objeto:
11118   Tecle ENTER para continuar.
11119   Por favor, selecione uma tabela de objetos dos quais listar os dados.
11120   Destacar polilinhas, linhas, splines, faces3d com diferenças de elevação de vértice especificadas.
11121   Seleccione polilinhas/faces3d para verificar as diferenças de elevação dos vértices:
11122   Digite a diferença vértice para identificar
11123   Identificando diferenças de elevação...
11124   Não há objetos que correspondam à queda de elevação de vértice especificada.
11125   Controle de visibilidade de arestas poliface.
11126   Selecionar borda na polilinha:
11127   As bordas de contenção são:
11128   Explode polilinhas em spline e converte para polilinhas sem curva.
11129   Selecionar Polilinhas spline ou ajustadas:
11130   As novas polilinhas irão adquirir novas alças mas quaisquer Xdata existentes serão transferidos.
11131   Explodindo e montando Polilinhas ajustadas/spline...
11132   Desenhar polilinhas 3d com solicitações de elevação.
11133   Entre elevação do vértice
11134   Não é possível fechar uma polilinha 3d com menos de três pontos.
11135   Habilitar incremento/redução automática de elevação?
11136   Entre valor do incremento[+]/decréscimo[-]
11137   Do ponto:
11138   Orientação da borda limite?
11139   Escolha ponto através do qual
11140   Escolha primeiro ponto da borda limite:
11141   Escolha segundo ponto da borda limite:
11142   Linha a partir do ponto:
11143   Comando SegOffset é projetado para funcionar somente em segmentos lineares
11144   Em segmentos de arco, será usada linha reta unindo os pontos.
11145   Selecione um segmento de polilinha para deslocar:
11146   Ponto escolhido cai sobre polilinha\nSeu ponto escolhido pode estar em um segmento de arco.
11147   Adicionar ou remover sublinhado no Texto.
11148   A cadeia de Texto
11149   é encontrada nos seguintes blocos:
11150   Não há blocos que contêm a cadeia de texto
11151   Selecionar objetos de Texto para incluir:
11152   Selecionar Objetos de onde remover Xdata.
11153   Aplicações para entidades com dados Estendidos registrados
11154   Entre nome(s) de aplicação Xdata para excluir
11155   Inserir vários arquivos de desenho.
11156   Desenhe FACE3D com solicitações de elevação.
11157   Terceiro ponto:
11158   Quarto ponto: <criar face de três-lados>:
11159   Introduza a elevação do ponto
11160   Criar um desenho para cada uma das camadas selecionadas no desenho atual.
11161   Incluir camada
11162   está vazia. 0 objetos exportados.
11163   objetos exportados.
11164   Selecione uma linha ou polilinha:
11165   intersecções de blocos foram aparadas.
11166   Converter polilinhas para splines.
11167   Selecionar Polilinhas 3D para interpolar.
11168   [Interpolada]
11169   [Sem alteração]
11170   Erro: Número de pontos na polilinha atualizada não é o mesmo que na original
11171   Interpolando polilinhas...
11172   Escolha ponto Central:
11173   Escolha ângulo Inicial:
11174   Especificar o raio Exterior:
11175   Especifique inclinação do Raio:
11176   Especificar largura da Bobina:
11177   Especificar Inclinação:
11178   Entrar número de rotações:
11179   Digite Resolução:
11180   Desenhando Hélice...
11181   Tipo do Deslocamento?
11182   Distância de deslocamento deve ser positiva e diferente de zero.
11183   Selecione objeto de Texto para definir estilo atual [ENTER para escolher da lista]:
11184   Estilo de Texto atual definido como:
11185   Comprimento Máximo de Propagação ao longo do segmento
11186   Comprimento Máximo de Propagação cruzando o segmento
11187   auto-interseções em
11188   Suas localizações foram marcados como pontos na camada
11189   Não há auto-interseções nessas polilinhas.
11190   Explodir somente objetos de bloco aninhados [bloco dentro de um bloco].
11191   Verificando blocos...
11192   Explodindo blocos aninhados...
11193   blocos aninhados foram explodidos.
11194   blocos foram ignorados.
11195   Listar os dados da Tabela de Objetos em modo texto.
11196   Seu período de 30-dias para registrar GeoTools já passou.
11197   Consulte sua documentação 'Register_GeoTools.Txt' para obter instruções
11198   sobre como registrar seu GeoTools
11199   - ou -
11200   Entre em contato com seu distribuidor GeoTools, de quem você adquiriu
11201   este produto, ou o desenvolvedor no seguinte endereço
11202   Enquanto isso, você pode registrar sua cópia de avaliação on-line
11203   pelo seguinte endereço URL:
11204   Você também pode comprar GeoTools usando vários outros métodos
11205   Mais informações sobre opções de compra e preço pode ser obtido a partir do
11206   arquivo GeoToolsOrderForm.Txt localizado na pasta de instalação
11207   Você também pode contatar nosso escritório diretamente para consultas:
11208   *Este aviso não aparece quando GeoTools tenha sido registado*
11209   GeoTools é um produto de Dour Dimension Technologies, Bangalore-INDIA
11210   Seu período de carência durante o qual pode ser executado sem
11211   registro é de
11212   Esperando pelo arquivo de Registro GeoToolsUser...
11213   Arquivo de Registro do Usuário GeoTools 'GeoToolsUser25_??_??.RGS' está em formato incorreto.
11214   Por favor, verifique se você está usando o arquivo correto.
11215   Não foi possível abrir arquivo de Registro do Usuário GeoTools.
11216   Erro interno: GeoTools arquivo temporário não pôde ser criado.
11217   Por favor, verifique se você tem permissões de gravação disponíveis para o seu
11218   diretório TEMP do Windows.
11219   Erro Fatal - GeoTools abortar
11220   O diretório do Windows TEMP não foi definido. Por favor, verifique
11221   que você definiu seu diretório TEMP antes de retomar
11222   GeoTools arquivo de registro do usuário não foi encontrado.
11223   Informações da licença GeoTools
11224   Notificação GeoTools
11225   O arquivo GeoToolsUser25_??_??.RGS que você está usando foi retirado de ação e já não está em uso.
11226   Você provavelmente está tentando usar GeoTools em um computador que tenha sido indicado
11227   para não ser usado para GeoTools.
11228   Por favor, obtenha um arquivo de registro de usuário válido para este computador a partir de seu revendedor GeoTools
11229   ou de Four Dimension Technologias/Sistemas de Coordenadas: geotools@4d-technologies.com
11230   Você vai precisar nos enviar a chave do aplicativo para autorizar o uso do GeoTools
11231   neste computador. Esta pode ser obtida agora digitando 'GT_AppKey' na linha de comando
11232   Por favor, veja 'Register_GeoTools.Txt' para obter mais instruções sobre como obter um registro de usuário válido
11233   não está licenciado para executar nesta cópia do AutoCAD.
11234   Por favor, obtenha um registro para a cópia do AutoCAD que você está usando.
11235   Consulte o arquivo
11236   Erro: Sua identificação de disco rígido FIXO não pôde ser obtida.
11237   Erro: GeoTools não pode continuar. Seu computador não tem um disco rígido FIXO.
11238   A chave da aplicação não pode ser gerada a menos que GeoTools seja inicializado.
11239   Por favor, selecione qualquer comando GeoTools a partir do menu pull-down 'GeoTools'
11240   e, em seguida, execute novamente o comando 'GT_AppKey'.
11241   Mostrar a Chave de Aplicação de GeoTools/CADPower para este computador.
11242   A chave de aplicação baseada-em-disco de GeoTools/CADPower para este computador é
11243   Mostrar todas as barras de ferramentas de GeoTools.
11244   Esconder todas as barras de ferramentas de GeoTools.
11245   Este ponto já foi medido.
11246   Número de valores de colunas para escrever em cada linha [0=Todos os valores]
11247   Executar a transformação de coordenadas antes de exportar dados DEM?
11248   Digite nome da tabela de objetos para processar:
11249   Digite nome do campo da tabela de objetos para renomear:
11250   Digite o novo nome do campo:
11251   Selecionar objetos [LINHA, POLILINHA, SPLINE].
11252   Escolha objeto para anotar na posição de anotação (ESC para terminar):
11253   Tipo de objeto inválido: Somente LINHA, POLILINHA, LWPOLYLINE e SPLINE's podem ser selecionados.
11254   Nada selecionado. Por favor, escolha novamente.
11255   Há mais de um registro de tabela de objetos. 'GT_P1_DataLbl' usará o primeiro registro de dados.
11256   Não há Links anexados a este objeto.
11257   Por favor, selecione uma tabela de objetos e pelo menos um nome de campo a ser usado para rotular.
11258   Conectado ao banco de dados ADO.
11259   Conexão com banco de dados
11260   Por favor, selecione um modelo de vínculo e pelo menos um nome de campo a ser usado para rotular.
11261   Para remover um campo selecionado, escolha um dos campos selecionados em primeiro lugar.
11262   Por favor, selecione um campo de banco de dados.
11263   Selecione polilinha 3D para deslocar:
11264   Mensagem excluída
11265   Apenas polilinhas 3D pode ser deslocadas por este comando. Use o comando AutoCAD 'Deslocamento/Offset' para polilinhas 2d.
11266   Objeto selecionado não é uma polilinha (devem ser apenas polilinhas 3d)
11267   vértices colineares removidos.
11268   Escolha ponto de encadeamento na polilinha:
11269   objetos sobrepostos excluídos.
11270   ligado e colocado na camada
11271   Selecionar arquivos DWG para X-Ref
11272   Selecionar pasta DWG
11273   Medir distâncias em
11274   Criar um desenho para cada um dos blocos selecionados no desenho atual.
11275   Incluir bloco
11276   Selecione Polilinhas e/ou Arcos
11277   Insira nome do arquivo de exportação tag
11278   Vértice # Coord-X Coord-Y Coord-Z ComprSegmento InclinaçãoSegmento (%) InclinaçãoSegmento (graus) Azimute (Orientação)
11279   Definir tabela de objetos a partir da tabela do banco de dados vinculado.
11280   Não há modelos de vínculo definidos neste desenho.
11281   Por favor insira um nome de objeto de tabela para criar.
11282   Por favor, selecione modelo de vínculo para definir conexão com banco de dados
11283   Transferir dados vinculados de banco de dados para dados da tabela de objetos.
11284   Transferindo dados do banco de dados para a tabela de objetos
11285   ---------
11286   Erro: Campos de banco de dados não puderam ser transferidos. Links de dados podem não existir.
11287   e campo de dados de objetos
11288   não são dos mesmos tipos.
11289   Erro: Campos de objetos de dados tipo Ponto não são suportados por este comando.
11290   Associação múltipla de Banco de dados -> Tabela de Objetos não é permitido.
11291   Por favor, selecione o banco de dados e campo de tabela de objetos primeiro
11292   Não há nomes semelhantes de Banco de dados -> Tabela de Objetos.
11293   Você não fez mapeamento de dados Database -> Objeto.
11294   Juntar vários segmentos de polilinha 3D.
11295   Selecionar polilinhas 3d/linhas para juntar [ou ENTER para selecionar por layer]:
11296   Você quer exportar a estatística de interpolação para um arquivo de texto ASCII?
11297   Objeto selecionado não é uma linha, polilinha ou spline.
11298   Selecionar objetos HACHURA para criar contorno.
11299   Erro: Objeto Hachura não está no WCS.
11300   Selecionar polilinhas:
11301   objetos criados
11302   Calcular a área de superfície das entidades FACE3D
11303   Selecionar objetos FACE3D:
11304   Processando Face3D/Solido's,
11305   Ignorando FACE3D/Solido's,
11306   A área total calculada da superfície
11307   objetos é
11308   Redefinir informações do registro de
11309   comandos
11310   comando
11311   Limpar entradas de registro para
11312   Concordar entre duas polilinhas.
11313   Concordar várias polilinhas.
11314   polilinhas3d ou linhas não podem ser processadas e são ignoradas.
11315   Formato de Exportação DEM:
11316   Formato de Importação DEM:
11317   Desenho:
11318   Polilinhas contendo segmentos de Arco serão desbastadas com base na sua distância
11319   inter-vértice em linha linha reta, e não nas distâncias em arco real. Segmentos de ARCO
11320   serão substituídos por segmentos de linha reta
11321   (Você pode copiar-colar este appKey da janela de texto depois de sair desta caixa de mensagem)
11322   Gerenciador de Camadas CADPower
11323   Nome Camada
11324   renomeado para
11325   Erro: Não foi possível renomear camada
11326   camada de destino
11327   já existe.
11328   minusculo para
11329   maiúsculo para
11330   maiúsculo para
11331   Por favor selecione antes um nome(s) de camada.
11332   é de comprimento insuficiente.
11333   Selecione o formato da inclinação
11334   Precisão para o valor de grau
11335   1 linha de comprimento-zero foi encontrada e ignorada.
11336   Não é possível unir arcos de diferentes elevações
11337   Não pode unir se um dos objetos é uma SPLINE
11338   Envia todas as imagens de volta usando o comando DRAWORDER.
11339   imagens enviadas para 'Voltar' do desenho usando o comando DRAWORDER.
11340   Digite unidade de medida área
11341   Juntar os caracteres das unidades lineares e de área como sufixos aos valores?
11342   Escolha ponto de início da anotação área:
11343   Extraindo nomes de tags do bloco:
11344   Extrair arquivo com nomes de Atributos de tag
11345   Por favor, selecione alguns blocos para exportar tags.
11346   Extrair nomes-de-tag de atributo de bloco em arquivo ASCII.
11347   Nome Desenho:
11348   Escolha primeiro ponto de linha de corte [ou ENTER para selecionar linhas existentes]:
11349   Escolha segundo ponto da linha de corte:
11350   Selecione linhas/polilinhas como arestas de corte:
11351   Polilinhas devem conter exatamente dois vértices para se qualificar como linhas de corte.
11352   Selecione ponto para anotar:
11353   novos objetos de ponto criados e inseridos no conjunto de seleção ativo.
11354   Este comando irá operar no modo de linha-de-comando para o resto desta sessão CAD.
11355   Se você quiser ver a caixa de diálogo novamente, inicie uma nova sessão de CAD.
11356   Arquivo de saída ASCII para criar
11357   Digite os nomes dos blocos para extrair, separados por vírgulas
11358   Criar pontos/etiquetas da centróide de poligonal
11359   O ponto do centro de gravidade, se cair fora do polígono, será transferido para um local fisicamente dentro do polígono
11360   Não existem tabelas de objetos ligados a este objeto.
11361   Quebra o objeto, mas mantém os dados do objeto
11362   Selecione objeto para quebrar:
11363   Especificar segundo ponto de quebra ou [Primeiro ponto]:
11364   Especificar primeiro ponto de quebra:
11365   Especifique segundo ponto de quebra:
11366   Converter 3 ou 4 segmentos de polilinha a objetos Face3d.
11367   1 polilinha ignorada: Este comando requer apenas uma polilinha de 3 ou 4 segmentos
11368   Criar dados da tabela de objetos auto-incrementais.
11369   Selecione objeto para dados de objeto de auto-incremento:
11370   Este objeto não continha dados de tabela de objetos. Novo registro de objeto criado.
11371   Este objeto não contém dados de objeto e tem sido ignorado.
11372   Exportar objetos face3d para formato de arquivo SMS 2DM.
11373   Nome do arquivo de saída 2DM para criar
11374   Criar pontos/etiquetas de centróide de poligonal ...
11375   Listar as áreas totais de polilinhas em camadas selecionadas.
11376   1 objeto estava numa UCS não-paralela e foi ignorado.
11377   Transferindo dados de objetos como elevações... 
11378   Erro: Bloco personalizado com o nome:
11379   não existe no desenho atual.
11380   Número de vértices na polilinha de origem e na deslocada são os mesmos.
11381   Aviso: Número de vértices na polilinha de origem e na deslocada não são os mesmos.
11382   Quaisquer dados estendidos de entidade e dados de objeto encontrados nos objetos de origem serão transferidos para os objetos de destino.
11383   Erro: Área será exibida com anotação área em acres apenas se a unidade linear é 'ft' ou 'feet'. Por favor, execute o comando 'GT_GenSet'.
11384   1 objeto elipse ignorado. 'GT_Spl2Pl' pode processar elipses somente se a opção 'Interpolar' foi escolhida
11385   Inserir imagens geo-referenciadas (somente acompanhadas de arquivos de coordenadas World)
11386   Erro na estrutura de nome de arquivo: O caractere de ponto [.] está faltando no arquivo:
11387   Extensão de arquivo inválida
11388   Não pode achar arquivo Mundo:
11389   Intervalo indicador de Progresso (em 'número de objetos' processado)
11390   Selecione os arquivos de imagem para importar
11391   Selecionar objetos de texto para dividir.
11392   Explodindo objetos...
11393   Blocos com fatores de escala desiguais não pode ser explodidos.1 bloco ignorado
11394   Especificar próximo ponto
11395   Especifique ponto inicial da polilinha
11396   Requer pelo menos 3 vértices para fechar.
11397   Atualizando polilinhas 3d...
11398   Renomear nomes de tags de bloco e atualizar todos os blocos inseridos
11399   Aparar antes da primeira ocorrência do caractere marcador
11400   Aparar após a última ocorrência de caractere marcador
11401   Aparar também caractere marcador
11402   Digite caractere marcador para verificar (todos os caracteres ANTES que este serão aparados)
11403   Digite caractere marcador para verificar (todos os caracteres APÓS este serão aparados)
11404   Você escolheu o ponto de início da polilinha. Esta operação não muda nada.
11405   Editor de posição de múltiplos vértices [para polilinhas, linhas, arcos]
11406   Pontos escolhidas devem estar visíveis na tela.
11407   pontos escolhidos], Escolha ponto para mover: [ENTER para terminar]:
11408   Escolha ponto de inserção da tabela:
11409   Tabela pode ser criada apenas em AutoCAD versões 2005 e acima.
11410   Reposicionar locais de destino de atributos do bloco para corresponder aos locais dos atributos de origem?
11411   Esta atributo tag já existe no bloco de origem.
11412   Erro: Os atributos tags de origem e destino são os mesmos. Por favor, escolha um nome diferente para o atributo de destino.
11413   Por favor, selecione um nome de tag 'novo atributo', antes de sair desta caixa de diálogo.
11414   Por favor selecione um nome de bloco para processar, antes de sair desta caixa de diálogo.
11415   ----un-used---
11416   Por favor, selecione uma tag (etiqueta) a renomear, antes de sair desta caixa de diálogo.
11417   Verifique se há objetos sem dados de dados entidade estendidos ou dados de Tabela de Objetos.
11418   Criar um deslocamento [matemático] de polilinha em relação a outra polilinha
11419   GeoTools está no Modo Script. Todos os comandos irá agora serão mostrados numa interface não-caixa de diálogo.
11420   GeoTools está no modo caixa de diálogo. Todos os comandos irá agora mostrar uma interface de caixa de diálogo.
11421   Torne retangular (ângulos retos) nas bordas de um polígono representando um edifício digitalizado.
11422   Selecione objeto texto do qual adquirir altura:
11423   1 altura de polilinha alterado para 
11424   Objeto selecionado não é um objeto de Texto ou TextoM.
11425   não existe neste desenho -ou- não pode ser encontrado no caminho de procura.
11426   Explodindo polilinhas
11427   Processando objetos
11428   já está selecionado.
11429   Importar um arquivo SMS 2DM como faces3d
11430   Selecionar arquivo 2DM para importar
11431   Processando arquivo 2DM
11432   Processando faces3d...
11433   Construção informações de malha...
11434   Construindo informações de pontos...
11435   Dados de Objeto para tabela:
11436   Não há objetos Linhas, Polilinhas, Arcos ou Círculo encontrados na área de seleção.
11437   objetos no ponto.
11438   Entre linha terminal
11439   Número de linhas = 
11440   Número de colunas = 
11441   Lendo pontos DEM, linha # 
11442   Entre valor inferior da faixa limite Z
11443   Entre valor superior da faixa limite Z
11444   Verificar também primeiro e último vértices?
11445   Processando polilinhas...
11446   Aviso: 1 polilinha 2D na seleção foi ignorada.
11447   Digite raio de concordância
11448   Campo de atributo
11449   atualizado com sucesso com o valor =
11450   Campo de dados
11451   inalterada.
11452   Selecione polilinha para rastrear:
11453   Selecionar polilinhas:
11454   Arquivo de texto ASCII para criar
11455   Novo objeto criado.
11456   Novo objeto Não foi criado.
11457   Polilinha limite não foi implementada.
11458   Selecione objeto HACHURA:
11459   Número de caminhos de fronteira
11460   Selecionar objeto HACHURA:
11461   do ponto
11462   Digite elevação do ponto
11463   Arquivo de saída ASCII para criar
11464   Segmento deslocado
11465   Objeto selecionado é uma 
11466   Cor :
11467   Tipo de linha : 
11468   Estilo :
11469   Elevação:
11470   Espessura:
11471   Processando objetos FACE3D...
11472   Processando limites...
11473   'DwgSplit' não pode continuar. Número de objetos em cada seleção é maior do que o número total de objetos selecionados.
11474   Verificação de objetos...
11475   Selecione a pasta de desenhos de saída
11476   Selecione polilinha a etiquetar:
11477   Objeto selecionado não é uma polilinha.
11478   Escrevendo
11479   Conjunto de seleção Visita contém: 
11480   Selecionar objetos de texto para reposicionar [un-desordem].
11481   Re-posicionando objetos de texto...
11482   Método de seleção?
11483   Ponto(s) movidos na direção X por: 
11484   Ponto(s) movidos na direção Y por: 
11485   Ponto(s) movidos na direção Z por: 
11486   Escolha ponto base:
11487   Escolha ponto de destino:
11488   Pendurar polilinhas 3D sobre um conjunto existente de interseção entre linhas, polilinhas, arcos, splines
11489   Selecione polilinhas [origem] a ser penduradas.
11490   Selecionar objetos [destino] dos quais obter as elevações.
11491   Processando polilinhas 3D...
11492   Processar em lotes múltiplos desenhos para processamento de script.
11493   Selecione alguns arquivos de desenho, antes de pressionar o botão 'Ok'
11494   Selecione arquivos de desenho para usar
11495   Por favor, selecione um arquivo de desenho para remover.
11496   Por favor, selecione um arquivo de script para usar.
11497   Escolha um arquivo de Lote para criar
11498   Pesquisar texto incorporado?
11499   Pesquisa Sensível a maiúsculas?
11500   Pesquisar também Atributos de Bloco?
11501   Substituir TEXTO procurado?
11502   Substituição Interativa (confirmar cada substituição)?
11503   Pesquisar Texto:
11504   Substituir Texto:
11505   Erro: Não foi possível encontrar o arquivo script:
11506   Exibir dados estendidos de entidade a partir do objeto selecionado.
11507   Selecionar objeto para exibir dados estendidos de entidade (XData):
11508   Xdata da aplicação:
11509   Esta entidade não contém xdata pertencentes à aplicação:
11510   Pesquisar e substituir valores de dados estendidos de entidade.
11511   Não existem aplicações de dados estendidos registrados de entidades neste desenho.
11512   Método Densificar
11513   Para suporte técnico
11514   1 polilinha Aberta não pode ser deslocada e será ignorada.
11515   1 polilinha 2D foi ignorada por este comando
11516   Arquivo de parâmetros do perfil:
11517   salvo com sucesso
11518   restaurado com sucesso
11519   Herdar propriedade de um objeto apenas uma vez?
11520   Excluir propriedade objeto herdada do desenho?
11521   Especifique fator de escala XY de bloco/Shape:
11522   Especifique o ângulo de rotação de bloco/Shape:
11523   Selecionar objetos para achatar:
11524   Um procedimento genérico 'achatar' foi aplicado em todos os objetos selecionados.
11525   Por favor, verifique se os resultados são precisos.
11526   Digite inclinação do segmento em graus
11527   Especifique fator de escala XY do bloco:
11528   Especifique o ângulo de rotação do bloco:
11529   Erro: Este é uma polilinha 3d. Apenas polilinhas 2D pode ser deslocadas por este comando.
11530   Erro de Seleção: Somente linhas, polilinhas 2D, arcos e splines podem ser selecionadas.
11531   Insira a altura do Texto
11532   Insira o ângulo de rotação do Texto
11533   Um retângulo polilinha fechada foi elaborado nas extensões de tela.
11534   Selecionar objeto(s) a incluir na caixa delimitadora:
11535   Um retângulo polilinha fechada foi desenhada cobrindo a extensão dos objetos selecionados.
11536   Selecionar objeto(s) para fazer zoom:
11537   Introduzir nome da camada para isolar:
11538   é atual, todas as outras camadas congeladas.
11539   Selecione objeto(s) na camada(s) para isolar [ENTER para selecionar de uma lista]:
11540   Camadas selecionadas:
11541   Sobre-escrever, estado da camada existente
11542   Configurações de camadas atuais salvos como
11543   Nome da configuração da Camada:
11544   Esse comando funciona somente sob AutoCAD 2006 ou superior.
11545   Segmento mais longo na polilinha:
11546   Segmento mais curto na polilinha:
11547   Segmento de comprimento médio na polilinha:
11548   Verificar valor de elevação antes da rotulagem?
11549   De (elevação):
11550   Para (elevação):
11551   Selecionar objetos para escalar nas direções X, Y e Z.
11552   Digite o fator de escala em X (ou R para Referência):
11553   Digite o fator de escala em Y (ou R para Referência):
11554   Criar um ponto médio a partir de um conjunto de pontos/blocos
11555   Ponto médio criado no local:
11556   Você quer conectar cada ponto com o ponto médio?
11557   Digite Fator de Escala Z
11558   Erro: Este computador
11559   não tem uma licença ativa e válida de GeoTools instalada.
11560   O 'GeoToolsUser25_??_??.'RGS que você está usando não é autorizado para este computador
11561   GeoTools está sendo executado em modo não registrado, por período limitado de avaliação.
11562   Não definido.
11563   configurações padrão
11564   Digite distância de tolerância Fuzzy para pesquisar em torno de pontos de interesse
11565   Erro: Há uma polilinha Arqueada com vértices duplicados. Corrija isso antes de executar o comando GT_INTEX
11566   Quebrando polilinhas...
11567   Construir arestas comuns ao longo de polígonos adjacentes fechados
11568   Não é possível abrir manual do usuário online 'Polyline Specialist'
11569   Não é possível localizar o arquivo 'PLSPEC.VLX' para determinar a localização do software instalado
11570   Entre no modo de seleção de bloco
11571   Extrair estrutura de dados da tabela de objetos para arquivos de texto ASCII.
11572   Nome do arquivo para exportar estrutura da Tabela de Objetos
11573   Nome da Tabela:
11574   Nome do Campo
11575   Descrição do Campo
11576   Tipo de Campo
11577   Valor Padrão de Campo
11578   Nome da Tabela de Objetos:
11579   Processando a Tabela de Objetos:
11580   Inserir coordenadas geográficas (Latitude, Longitude, [Altura]) em formato DMS
11581   Erro: Valor de Latitude deve estar entre -90.0 graus e +90.0 graus
11582   Erro: Valor da Longitude deve estar entre -180.0 graus e +180.0 graus
11583   Formato de entrada de coordenadas geográficas incorreto. Por favor, indique as coordenadas como 'Latitude, Longitude, [Altura]' em formato DMS
11584   não foi renomeado.
11585   Largura Inicial:
11586   Largura Final:
11587   Criar linhas afuniladas ou alterar as existentes para linhas afuniladas.
11588   Uma polilinha com mais do que 2 vértices foi ignorada.
11589   Desenhe linhas afuniladas:
11590   para obter instruções sobre como obter o registro.
11591   Escolha ponto central da ranhura:
11592   Largura da ranhura:
11593   Comprimento da ranhura:
11594   Especifique ângulo da ranhura:
11595   Por favor, obtenha um arquivo de registro de usuário válido para este computador da sua Revenda
11596   ou de Four Dimension Technologies e-mail: polyline_spec@4d-technologies.com
11597   Você vai precisar nos enviar a chave de sua aplicação para autorizar seu uso do Polyline Specialist
11598   neste computador. Isto pode ser obtido agora digitando 'PSAppKey' na linha de comando
11599   Por favor, veja 'Register_PolylineSpecialist.Txt 'para obter mais instruções sobre como obter um registro de usuário válido
11600   A chave de aplicativo baseado em disco para este computador é:
11601   O número de série deste software CAD é:
11602   O arquivo 'PolylineSpecUser.RGS' que você está usando não está autorizado para este computador
11603   Informação do Sistema:
11604   CADPower está sendo executado em modo não registrado, por período limitado de avaliação.
11605   Notificação de Polyline Specialist
11606   Ferramenta de anotação e Rotulagem de Ponto
11607   Arquivo:
11608   Por favor, selecione alguns objetos para 'Visita'
11609   Insira a altura do zoom para exibir na tela:
11610   Erro: Altura de Zoom deve ter um valor diferente de zero e positivo.
11611   Erro: Já está no final do conj. de seleção visita.
11612   Por favor, use 'Anterior' para navegar na direção invertida.
11613   Erro: Já no início do conj, de seleção visita.
11614   Por favor, use 'Próximo' para navegar na direção avante.
11615   Erro. Entidade conj. de seleção atual Visita não é legível.
11616   Detectar extremidades livres (dangles) de linhas, polilinhas e arcos
11617   Verificação para dangles [extremidades livres]...
11618   Seu arquivo de licença GeoTools atual é válido para os seguintes números de série:
11619   Seu arquivo de licença GeoTools atual é válido para as seguintes teclas de aplicação:
11620   Seu arquivo Polyline licença Especialista atual é válido para os seguintes números de série:
11621   Seu arquivo Polyline licença Especialista atual é válido para as seguintes teclas de aplicação:
11622   Marcar pontos de intersecção ao longo de linhas, polilinhas, arcos e splines
11623   Exemplo: + 2,5%, -2,5%, +1:4, 1:4, onde o sinal + representa um grau acima e o sinal - representa um grau abaixo.
11624   Ponto final de linha
11625   -----
11626   Somente polilinhas 2d fechados serão usadas para deslocamento para Dentro ou para Fora. Outros tipos de polilinhas na seleção serão ignorados.
11627   Escolha ponto central do tubo:
11628   Entre raio interno do tubo:
11629   Insira o raio exterior do tubo:
11630   Erro: Raio exterior do tubo não pode ser inferior ou igual ao raio interior.
11631   Introduza a altura do tubo:
11632   Somente polilinhas com 3 ou 4 vértices serão convertidas para uma FACE3D, outras polilinha na seleção serão ignoradas.
11633   Escolha ponto de inserção
11634   Erro: Centro de gravidade não pode ser determinado por uma curva aberta.
11635   Objeto Ponto de AutoCAD criado no local do centróide.
11636   Erro: Não é possível usar 'campos empilhados' em modo de exportação 'Linear'. Saída com campos empilhados é permitido apenas no modo Exportar 'Pontos'.
11637   carimbos do desenho alterados.
11638   Erro: Não é possível definir modo de exportação para 'Linear' se a saída Campos empilhadas estiver marcada. 
11639   carimbos de data alterados.
11640   Alerta GeoTools: Informamos que os valores de precisão decimais para coordenadas XYZ & distâncias apenas podem ser definidos usando o comando GT_GENSET. A precisão de coordenadas NÃO é definida neste comando.
11641   Criar texto legível na posição vertical sempre?
11642   Selecione ponto de partida do texto ao longo da curva:
11643   Processando linha #
11644   Selecionar objetos: Ponto/bloco/texto em torno dos quais criar polilinhas fechadas.
11645   Selecionar objetos na borda de polígono [limite].
11646   Processando pontos
11647   Sucesso: Uma nova polilinha fechada com
11648   vértices foi criada com o comando 'Limite'.
11649   Ignorados: Pontos duplicados encontrados dentro da área do polígono. Um novo polígono NÃO foi criado neste momento.
11650   Comando 'Limite' falhou. Uma nova polilinha fechada NÃO foi criada.
11651   novas polilinhas fechadas foram criados.
11652   Escolha um ponto no qual interpolar a elevação:
11653   Selecione primeira polilinha adjacente:
11654   Selecione segunda polilinha adjacente:
11655   A elevação Z neste ponto é:
11656   Ambas polilinhas selecionadas são as mesmas. Por favor, selecione dois objetos diferentes.
11657   Digite tamanho inicial da janela de zoom
11658   Insira o nome camada(s) para polilinhas das quais adquirir elevação
11659   Erro: Não foi possível encontrar um par de polilinhas adjacentes, mesmo após 200 iterações de zoom.
11660   Por favor tente novamente depois de aumentar o valor inicial da escala de zoom.
11661   Verificar também a existência de igualdade de Dados de Objeto?
11662   Ignorar elevações Z durante a verificação das coordenadas?
11663   Verificando elevações Z em polilinhas...
11664   vértices desbastados de
11665   polilinhas
11666   Nenhum vértice de polilinha desbastado pelos critérios de desbaste não serem satisfeitos.
11667   polilinhas não podem ser processado porque o desbaste de vértice resulta em menos de dois vértices.
11668   polilinhas com exatamente 2 vértices foram ignoradas.
11669   Escolha localização do contador
11670   Atributo Antigo:
11671   alterado para
11672   Inverte (reverte) o sinal da elevação [Z] de objetos selecionados.
11673   Seleciona o objeto texto [contador], após o qual inserir um novo objeto contador:
11674   Escolher um objeto de bloco [contador], após o qual inserir novo objeto contador:
11675   Erro: Por favor, selecionar apenas um objeto de texto.
11676   Erro: Por favor, escolha um bloco com o nome:
11677   Erro: Por favor, selecionar apenas um objeto de bloco.
11678   Escolha local para colocar nova
11679   Selecione objetos de texto [para atualizar]:
11680   Texto Antigo:
11681   Distância de Deslocamento Vertical:
11682   Marcar junções em uma rede de objetos lineares.
11683   A junção é um ponto em que pelo menos três, ou mais, segmentos ramificam-se em tantas direções diferentes.
11684   Insira a altura do zoom para manter durante cada pesquisa
11685   Este comando foi renomeado. Por favor escreva 'GT_ALIGNTEXT' em vez disso.
11686   Este comando foi renomeado. Por favor escreva 'GT_ALIGNTEXT2LINE' em vez disso.
11687   Inserir um Bloco com Índice de Folha de Mapa.
11688   Bloco:
11689   Escolha ponto de inserção da folha do mapa:
11690   Digite extensão horizontal [X] da folha
11691   Digite extensão vertical [Y] da folha
11692   Introduzir nome da folha
11693   Escolha um bloco com índice folha ou polilinha para desenhar grade dentro [ou ENTER para escolher os cantos da grade]:
11694   Erro: Por favor escolha um bloco com índice da folha com nome:
11695   Escolha ponto de origem da grade [canto inferior esquerdo]:
11696   Escolha canto superior esquerdo da grade:
11697   --------
11698   --------
11699   Erro: Não é possível localizar o bloco 'GRID_CROSS' dentro do desenho, ou na pasta de GeoTools 'Blocos'
11700   Escolha um tipo de objeto
11701   Selecionar Camada(s)
11702   Selecionar Bloco(s)
11703   Selecionar Camada
11704   Selecionar Bloco
11705   Selecionar Complexo ID do Recurso
11706   Selecionar Relação ID do Recurso
11707   Selecionar Ponto de Recurso ID
11708   Selecionar Linha ID de Recurso
11709   Selecionar Área ID de Recurso
11710   Erro: Não é possível localizar o bloco 'TICK_LEFT' dentro do desenho ou na pasta GeoTools 'blocos'.
11711   Erro: Não é possível localizar o bloco 'TICK_RIGHT' dentro do desenho ou na pasta GeoTools 'blocos'.
11712   Erro: Não é possível localizar o bloco 'TICK_BOTTOM' dentro do desenho ou na pasta GeoTools 'blocos'.
11713   Erro: Não é possível localizar o bloco 'TICK_TOP' dentro do desenho ou na pasta GeoTools 'blocos'.
11714   Escolha o ponto central inferior do tronco de cone:
11715   Insira o raio inferior do tronco de cone:
11716   Insira o raio de topo do tronco de cone:
11717   Digite altura do tronco de cone:
11718   Erro: Raio de tôpo não pode ser maior ou igual ao raio da base
11719   Escolha canto inferior direito da grade:
11720   -------
11721   -------
11722   Erro: Folha de Índice polilinhas deve ter exatamente 4 vértices.
11723   índice da folha polilinhas deve conter exatamente quatro vértices e eles devem ser definidos na ordem dos ponteiros do relógio:
11724   Inferior Esquerdo -> Superior Esquerdo -> Superior Direito -> Inferior Direito
11725   Salvar os parâmetros de escala de grade em arquivo ASCII
11726   Restaurar os parâmetros de escala de grade de arquivo ASCII
11727   Erro: Não há mapa escalas definidas. Por favor, adicione uma conjunto de escalas antes de salvar os parâmetros.
11728   Escolha ponto base para escalar:
11729   Escalar objetos texto também?
11730   Escalar blocos também?
11731   Criar polilinhas juntando pontos ordenados.
11732   No AutoCAD 2009/2010, o menu suspenso GeoTools é automaticamente visível no 'espaço de trabalho AutoCAD clássico 'apenas'
11733   Em outras áreas de trabalho, o menu GeoTools também pode ser acessado clicando no ícone do AutoCAD [navegador de menu] no canto superior esquerdo da tela.
11734   Mostrar todas as barras de ferramentas Polyline Specialist.
11735   Ocultar todas as barras de ferramentas Polyline Specialist.
11736   Polyline Specialist - Notas de Registro
11737   Obrigado por seu interesse em software Polyline Specialist.
11738   Esta é uma cópia de avaliação de 30 dias do Polyline Specialist.
11739   Todos os usuários são obrigados a registar Polyline Especialista no prazo de 30 dias
11740   GeoTools pode ser comprado on-line através do nosso site em
11741        http://www.4d-technologies.com/shop/purchase.htm
11742        http://www.4d-technologies.com/polyline_specialist/register.htm
11743   Uma vez que você compra Polyline Specialist, o seu pedido será enviado para
11744   Você também pode comprar Polyline Specialist usando vários outros métodos
11745   o arquivo PolylineSpecialistOrderForm.Txt localizado na pasta de instalação
11746   Polyline Specialist é um produto de Four Dimension Technologies, Bangalore, Índia
11747   *Este aviso não aparecerá uma vez que Polyline Specialist estiver registrado*
11748   O período de 30 dias para registrar Polyline Specialist passou.
11749   Por favor, consulte a documentação do 'Register_PolylineSpecialist.Txt' sobre como
11750   registrar o seu Polyline Specialist.
11751   Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou
11752   O período de carência de 30 dias para registrar Polyline Specialist era de
11753   Informações da licença de Polyline Specialist
11754   A chave da aplicação Polyline Specialist para este computador é
11755   Exibir Polyline Specialist - Chave de Aplicação para este computador.
11756   Chave da aplicação não pode ser gerada a menos que CADPower esteja inicializado.
11757   Por favor, selecione qualquer comando CADPower a partir do menu pull-down 'CADPower'
11758   e, em seguida, execute novamente o comando 'CP_AppKey'.
11759   Erro: Polyline Specialist não pode continuar. Seu computador não tem um disco rígido fixo.
11760   não tem qualquer licença de Polyline Specialist ativa & válida instalada.
11761   Polyline Specialist Versão
11762   Lido com êxito as informações de registro de Polyline Specialist...
11763   Por favor, reabra seu desenho se você deseja executar este comando novamente
11764   ou você pode continuar a sua avaliação de outros comandos
11765   notificação
11766   Número restante de execuções em Trial para este comando:
11767   Aviso de registro
11768   Por favor espere enquanto
11769   inicia no modo não-registrado.
11770   No AutoCAD 2009, os comandos 'Polyline Especialista 'são carregadas automaticamente no' espaço de trabalho AutoCAD clássico' apenas
11771   O menu 'Polyline Specialist' também pode ser acessado clicando no ícone do AutoCAD [navegador de menu] no canto superior esquerdo da tela.
11772   Selecionar camada do rótulo
11773   Erro: Não é possível selecionar 'Vários objetos para processar 'se a opção' Auto-Incrementando texto 'está ligada'.
11774   Erro: Não é possível selecionar 'texto-autoincremento' se opção 'Vários objetos para o processamento' está ativada.
11775   Selecionar camada do centróide
11776   Digite cadeia de Texto para definir como dados do objeto (ou . para string nula.):
11777   Digite cadeia de Texto para definir como atributos de bloco (ou . para string nula.):
11778   Importar arquivo de dados MINEX reservas estratificados no CAD
11779   Selecionar polilinhas/arcos para desenhar conexões arco-centro para arco-extremidade:
11780   Purgar ou remover todas as entradas sem referência do comando 'SCALELISTEDIT'
11781   Lista de Escalas:
11782   Não resolvido arquivo de referência externa:
11783   separado do desenho atual.
11784   Anexado arquivo de referência externa:
11785   vinculado ao desenho atual.
11786   Este comando não está disponível no BricsCAD.
11787   Destaca todos os XREFs não-referenciados e liga todos os outros no desenho atual.
11788   Erro: Você está usando uma
11789   licença e esta não pode ser utilizada com
11790   Verificar arquivos de imagem selecionados e construa a lista de imagens de limite.
11791   Image:
11792   em anexo.
11793   X Extensão:
11794   Y Extensão:
11795   Erro: Não foi possível ler o arquivo mundo para a imagem:
11796   (imagem será ignorada)
11797   Erro: Por favor, execute o comando GT_ImageScan primeiro, para ler as imagens e verificar as extensões.
11798   Inserir uma imagem geo-referenciada correspondente à área selecionada de interesse [AOI]
11799   Encontradas
11800   imagens
11801   Erro: Não existem imagens na memória em correspondência à área de interesse selecionados [AOI]
11802   arquivos de imagem selecionados.
11803   Selecione os arquivos de imagem para pesquisar
11804   Erro: Não foi possível obter informações de georreferenciamento do arquivo mundo:
11805   Erro: Não foi possível encontrar o arquivo mundo da imagem:
11806   imagens selecionadas.
11807   1 polilinha sem arcos encontrada e ignorada.
11808   registro(s) da tabela
11809   transferidos.
11810   Erro: Objeto de origem não contém as tabelas de objetos selecionados para transferência.
11811   Por favor, selecione um aplicativo de dados estendidos de entidade, e pelo menos um nome de domínio a ser usado para rotulagem.
11812   Por favor, selecione um nome do aplicativo de dados estendidos da entidade.
11813   Por favor selecione um nome de campo de dados estendidos de entidade.
11814   GeoTools descontinuou este comando. Por favor, use o comando 'GT_Xfer_Od_Xd' em vez disso.
11815   Não existem aplicações de dados estendidos de entidade definidos para a transferência. Por favor, execute o comando 'GT_Xfer_Od_Xd' em primeiro lugar.
11816   Os seguintes dados da entidade estendidos estão ligados a este objeto:
11817   Substituir dados de entidade estendida existente?
11818   1 dado estendido de entidade de aplicação
11819   Objeto de origem não contém quaisquer dados estendidos ligadas a ele.
11820   Objeto selecionado não contém quaisquer dados estendido de entidade pertencentes ao aplicativo:
11821   Criar rótulos de texto de dados da tabela de Objetos / dados estendidos de entidade.
11822   Comando descontinuado por GeoTools. Por favor, use o comando 'GT_Od_Xd_Label' em vez disso.
11823   Exporta vários desenhos em vários formatos
11824   1 Polilinha 3d foi encontrada e ignorada.
11825   Este comando requer um desenho vazio.
11826   Tudo no desenho atual será apagado.
11827   Você quer continuar com esse comando?
11828   Aviso 'GT_MultExport'
11829   Erro: Não selecionado formato de exportação. Por favor, selecione um formato de exportação antes de sair.
11830   Erro: Não há desenhos selecionados. Por favor, selecione alguns desenhos para exportação.
11831   polígonos construídos foram tornados retangulares.
11832   Selecionar polilinha em polígono de edifício para ajuste quadrado:
11833   Erro: Por favor, selecionar apenas um objeto de polilinha.
11834   Segmento de polilinha:
11835   irá ajustar conforme exibido na
11836   Ok para aceitar?
11837   ignorado, nenhuma mudança.
11838   Especificar comprimentos de segmento numa polilinha.
11839   Elevação do contorno:
11840   Por favor, note que todos os segmentos de linha/polilinha sejam só 2D ou só 3D para a união ser bem sucedida.
11841   Uma mistura de objetos 2D e 3D não serão unidas.
11842   Coloque pontos (no espaçamento definido pelo usuário) ao longo de rede linear
11843   Construindo lista mestra de objetos lineares
11844   Objetos rastreados:
11845   comprimento total de rastreio:
11846   Rastreamento de rede
11847   Selecionar camada para colocar os nós
11848   Pontos de desbaste que estão mais próximos entre si do que uma determinada distância.
11849   Conversão de objetos de texto para definições de atributos ...
11850   Converter definições de atributos para objetos de texto
11851   Converter objetos de texto para definições de atributo
11852   Selecione linha de perfil ajustado para o nível de re-cálculo:
11853   Insira a altura do datum
11854   Introduzir o fator de exagero horizontal
11855   Introduzir o fator de exagero vertical,
11856   Escolha o ponto para mostrar o nível datum:
11857   Selecione um objeto de texto de exemplo a ser utilizado para a anotação de nível:
11858   Digite intervalo de anotação horizontal [ou 0 para anotar em cada vértice]:
11859   Erro: Por favor escolher apenas um objeto de texto
11860   Erro: Somente polilinhas podem ser escolhidos como objetos de perfil
11861   pontos marcadores criados na camada:
11862   vértices encaixados.
11863   Verifique extremidades de objetos lineares com XY coincidentes, mas com diferentes valores de Z.
11864   Verificando elevações nas extremidades dos objetos lineares ...
11865   pontos finais coincidentes XY encontrados.
11866   Os pontos XY coincidentes foram marcados na camada temporária GeoTools:
11867   Ajustar os níveis criados por um perfil, com base numa nova linha de perfil de secção transversal modificada.
11868   1 Polilinha com menos de 3 vértices foi encontrada e ignorada
11869   Convertendo polilinhas para objetos de malha Polyface ...
11870   Converter polilinhas a objetos malha polyface.
11871   Escolha um objeto de texto [contador] para excluir:
11872   Escolha um objeto de bloco [contador] para excluir:
11873   Inverter [espelhar] segmentos de arco de polilinhas
11874   Criar saída em qual camada?
11875   Poocessando seleção #
11876   Selecione polilinhas para colocar blocos/pontos:
11877   Vértice #
11878   Velha.Elev =
11879   Nova.Elev =
11880   Próximo ponto zig-zag
11881   Próximo ponto de salto
11882   Próximo ponto linha-central
11883   Ligue blocos numa ordem especificada (com base em valores de atributos)
11884   Criando lista de blocos ...
11885   Menor número de ponto:
11886   Maior número de ponto:
11887   Coloque um bloco esticado ao longo de cada segmento de uma linha, polilinha.
11888   Especificar comprimento da tangente:
11889   passes de borda:
11890   <Ponto inicial>:
11891   Vértice:
11892   Selecione objeto de texto para anotação [ou Return para introduzir uma frase]:
11893   Digite seqüência de anotação
11894   ou
11895   Selecione um atributo de bloco para rotacionar à posição direita (or type 'S' for settings)::
11896   Mover atributo de bloco para um novo local
11897   Selecione um atributo de bloco para mover:
11898   Escolha novo local para o atributo:
11899   Rotacionar um atributo de bloco
11900   Selecione um atributo de bloco para rotacionar:
11901   Rotacionar atributos de bloco para que possam ser lidos
11902   Escolha o ângulo de rotação:
11903   Por favor, selecione alguns blocos primeiro
11904   Converter atributos do bloco em dados estendidos de entidade.
11905   Transferência de Atributos de Bloco para dados estendidos de entidade
11906   Comando WBLOCK modificado para BricsCAD, a ser utilizado para preservar os dados do AutoCAD Map no desenho.
11907   Especificar nome do arquivo WBLOCK
11908   BricsCAD agora vai salvar o seu desenho atual com o nome
11909   e criar um novo desenho chamado WBLOCK
11910   Ok para continuar?
11911   Este comando não está disponível no AutoCAD.
11912   Filtros de seleção de objetos
11913   Objeto Selecionado:
11914   Camada de objeto:
11915   Escolha um ponto:
11916   Escolha um estilo de cota(s)
11917   Escolha um tipo de linha(s)
11918   Escolha um estilo de texto(s)
11919   Selecione um segmento de linha ou polilinha (ou Configurações):
11920   Comprimento da anotação =
11921   Selecione objeto de texto [ou ENTER para criar um novo texto]:
11922   Escolha ponto de inserção do texto:
11923   Comprimento original=
11924   Você está executando a versão BricsCAD
11925   É altamente recomendável que você baixe e instale BricsCAD Versão 9.3.9 ou superior
11926   com GeoTools, por causa de correções de bugs e melhorias significativas na biblioteca de geometria.
11927   Por favor, esteja ciente de que algumas das funções GeoTools podem não funcionar corretamente com esta versão do BricsCAD.
11928   Triangulando ...
11929   Desenhando triângulos
11930   Este comando está disponível apenas em AutoCAD versões 2008 e acima.
11931   Por favor, selecione uma marca para apagar antes de sair desta caixa de diálogo.
11932   Camada para criar polilinha deslocada:
11933   Digite nome de camada a ser definida para polilinhas deslocadas:
11934   Por favor, selecione um bloco de cada um para colocar no início e no final da curva.
11935   Por favor selecione um bloco para colocar no final da curva.
11936   Por favor selecione um bloco para colocar no início da curva.
11937   Anotando extremidades das curvas ...
11938   Escolha o modo de entrada de valor Z
11939   Digitar o novo valor Z:
11940   Escolha ponto de onde adquirir Z:
11941   Selecione o objeto de Texto que mostra elevação Z:
11942   Perguntar de novo, 'Modo Z de entrada de Valor Z', enquanto entram valores de Z
11943   GeoTools é um produto de Coordinate Systems, Bangalore-INDIA
11944   Configurações na memória do comando
11945   redefinidas para valores padrão.
11946   Este é um comando Freeware de GeoTools. Esta mensagem não aparece nas versões registradas.
11947   Selecione um objeto de Tabela:
11948   O objeto de Tabela deve ser um bloco anônimo ou do tipo 'ACAD_TABLE'
11949   O que você quer fazer?
11950   Escolha um lado para o offset: Ambos/BOX/Layer/Xit <Xit>:
11951   Executar o ajuste transversal de Bowditch
11952   Selecione polilinha transversa para ajustar:
11953   Que tipo de transversa é isso?
11954   Escolha ponto final real da poligonal aberta:
11955   Aviso: O ponto escolhido tem uma elevação de 0,0. Ok para continuar?
11956   Não há nenhum erro de fechamento nesta transversa, portanto, nada para ajustar.
11957   Comparar atributos de bloco e criar um relatório completo de blocos
11958   Compilando/agrupando lista de atributos do bloco ...
11959   Criando lista de saída ...
11960   Os Nomes de atributos de tags
11961   Relatório de arquivo para criar
11962   Atualiza transversa existente e cria geometria ajustada?
11963   Por favor, selecione um campo de dados atributo/objeto
11964   Você escolheu 'Nenhum' para 'Armazenar Descrições de Ponto/Números como'. Eles serão importados automaticamente. Não existem outras definições necessárias.
11965   já está inserido.
11966   Valor do campo:
11967   Por favor, selecione um valor de campo para remover
11968   Salvar parâmetros 'GT_EasyOD' para arquivo INI
11969   Não há valores de campo entrados ainda. Por favor, faça-o antes de tentar salvar o arquivo de parâmetro.
11970   Restaurar parâmetros 'GT_EasyOD' do arquivo INI
11971   AVISO: Você está prestes a mudar o nome da tabela.
11972   Quaisquer valores pré-definidos que definiu para os nomes dos campos serão perdidos.
11973   Você pode salvar os valores para um arquivo ASCII Antes desta operação, se necessário.
11974   Você quer continuar com esta operação?
11975   Aviso 'GT_EasyOD'
11976   Editar campos de dados de objeto
11977   AVISO: Você está prestes a mudar o nome do bloco.
11978   Quaisquer valores pré-definidos que definiu para os atributos serão perdidos.
11979   un-used
11980   un-used
11981   Aviso 'GT_EasyATT'
11982   Editar valores de atributo
11983   Valor do atributo:
11984   Por favor, selecione um valor de atributo para remover
11985   Salvar parâmetros 'GT_EasyAtt' para arquivo INI
11986   Não há valores de atributos inseridos ainda. Por favor, faça-o antes de tentar salvar o arquivo de parâmetro.
11987   Restaurar parâmetros 'GT_EasyAtt' do arquivo INI
11988   AVISO: Você está prestes a restaurar um novo conjunto de parâmetros de arquivo INI.
11989   Por favor selecione um bloco chamado
11990   Objeto selecionado não contém quaisquer dados de objeto, novo registro de dados anexado.
11991   Editar dados da tabela de objeto, user-friendly, editor de múltipla escolha
11992   Editar dados de atributo múltiplo, editor de múltipla escolha 'user-friendly'
11993   Orientar texto, textom e atributos, que são direitos [legíveis].
11994   Selecione Texto, TextoM e/ou blocos com atributos.
11995   Orientando recursos de texto
11996   Transferir dados da tabela de objetos do AutoCAD Map em dados estendidos da entidade (para edição BricsCAD).
11997   Este comando é feito para ser executado no BricsCAD, ou apenas AutoCAD plain vanilla.
11998   Selecionar objetos para transferência de dados de objeto Xdata
11999   Convertendo Xdata a dados de Objeto...
12000   Arquivo INI atual:
12001   Selecione DWG/bloco para inserir
12002   Digite X Fator Escala
12003   Digite Y Fator de Escala
12004   Pasta:
12005   Esta pasta já tenha sido adicionada à lista.
12006   adicionados à lista.
12007   Selecionar pasta para arquivos DWG
12008   Selecione a pasta
12009   Salvar os parâmetros GT_DWGBrowser para arquivo INI
12010   Restaurar parâmetros 'GT_DWGBrowser' de arquivo INI
12011   Por favor, selecione uma pasta para exibir
12012   polilinhas abertas/splines foram ignoradas e não processadas.
12013   Selecionar objetos para rotular com alças.
12014   Digite distância deslocamento horizontal
12015   Digite distância de deslocamento vertical,
12016   Explodir blocos para uma camada especificada
12017   Especificar nome da camada aonde colocar os blocos explodidos:
12018   Explodindo bloco ...
12019   Digite espessura-linha para definir para objetos de blocos
12020   descrições de camada escritos para arquivo:
12021   descrições de camada lidos de arquivo:
12022   Escolha primeiro ponto de anotação:
12023   Escolha próximo ponto de anotação:
12024   Criar anotações com base em descrições de camada/distâncias em intervalo.
12025   1 objeto polilinha ignorado. O método de 'Ajustar' pode ser usado apenas em objetos SPLINE, e não em polilinhas.
12026   1 objeto polilinha ignorado. O método de 'Controle' pode ser usado apenas em objetos SPLINE, e não em polilinhas.
12027   1 objeto polilinha ignorado. O método 'DXF' pode ser usado apenas em objetos SPLINE, e não em polilinhas.
12028   Selecionar objetos para medir
12029   Entre ou escolha o comprimento do segmento
12030   Inserir nome do bloco para colocar (ou . para nenhum)
12031   Alinhar bloco com a curva?
12032   Inserir pontos/blocos no início e no final da curva também?
12033   Por favor, selecione pelo menos um atributo tag para exportar
12034   Envolver com
12035   Objeto para usar
12036   é muito curta para remover caracteres no local especificado.
12037   é muito curta para adicionar caracteres no local especificado.
12038   foram criados novos objetos FACE3D, projetadas horizontalmente.
12039   Primeira ocorrência do código na estrutura xdata
12040   Segunda ocorrência do código na estrutura xdata
12041   Terceiro ocorrência do código na estrutura xdata
12042   ª ocorrência do código na estrutura xdata
12043   Erro: Não foi possível encontrar xdata na posição=
12044   com o código=
12045   Erro: GeoTools não pode continuar. Seu computador não tem um endereço de 'Media Access Control' válido.
12046   A chave da aplicação GeoTools [usando MAC-address] para este computador é
12047   A chave aplicação baseada em MAC-address para este computador é
12048   Adicionar polilinhas/faces3d planares, ajustando as elevações aos vértices adjacentes
12049   Digite tolerância para determinar valor Z a igualar
12050   1 polilinha ignorada. Polilinhas deve ter exatamente 4 ou 5 vértices apenas.
12051   polilinha(s) ignorada. Ou as elevações de vértice se igualam ou excedem a tolerância especificada.
12052   1 polilinha aberta ignorada.
12053   alterado para
12054   Modo de inserção do vértice?
12055   Escolha um novo local para o vértice inserido (ou insira distância a partir do ponto médio):
12056   Criando relatório de atributos de bloco para o bloco
12057   ***** Relatório de valores de Atributos do Bloco *****
12058   *** Nome Bloco:
12059   Valores exclusivos de atributos:
12060   Número de ocorrências:
12061   ***** Relatório de Etiquetas de Atributos do Bloco *****
12062   GeoTools - arquivo de licença:
12063   encontrado em
12064   não encontrado.
12065   GeoTools está instalado na pasta:
12066   GeoTools - Versão:
12067   Este arquivo de licença é para GeoTools para AutoCAD
12068   Este arquivo de licença é para GeoTools para BricsCAD
12069   como a configuração com o comando 'GT_EasyAtt_Setup'.
12070   Selecione um bloco nomeado
12071   ou pressione ENTER para inserir um novo bloco:
12072   Escolha ponto de inserção para o bloco
12073   Inserir um bloco e posicione os atributos manualmente
12074   Digite o nome do bloco
12075   Escolha ponto de inserção do bloco
12076   Erro: Por favor seleccione um nome de atributo antes de clicar em 'Ok'
12077   Erro: Os valores de atributos não foram definidos. Por favor, execute o comando GT_EasyAtt_Setup em primeiro lugar.
12078   Mudar a camada do bloco e a cor com base nos valores de atributos.
12079   1 objeto bloco processado. Camada alterada para:
12080   1 objeto bloco processado. Cor alterada para:
12081   1 objeto bloco ignorado. Não foi encontrado valor do atributo correspondente.
12082   Nenhum registro selecionado.
12083   Erro: Não existem campos suficientes no registro selecionado. A alça é esperada para estar na posição de campo #
12084   Erro: Não é possível localizar objeto correspondente ao identificador especificado na posição de campo #
12085   Entre nome de arquivo ASCII
12086   Pressione a tecla ENTER para continuar.
12087   Agora exibindo objeto
12088   com alça
12089   Erro: 1 polilinha ignorada. O comando AREA falhou neste objeto. Se você estiver executando o AutoCAD 2010, este poderia ser devido ao bug no AutoCAD. Por favor verificar os resultados.
12090   Você quer pendurar as polilinhas de origem através de CADA camada das polilinhas de destino individualmente?
12091   Se você responder com um 'Sim', isso vai criar uma cópia de NOVAS polilinhas drapeadas em cada camada das polilinhas de interseção de destino.
12092   Se você responder com um 'não', apenas uma polilinha pendurada por origem será criada em todas as camadas das polilinhas de interseção de destino.
12093   Mensagem 'DrapePoly'
12094   vértices adicionados.
12095   Uma nova polilinha 3d drapeada foi criada na camada
12096   No BricsCAD, somente os primeiros 3000 registros do arquivo ASCII serão exibidos por causa de uma limitação no controle da caixa de diálogo.
12097   Aplicar operações estatísticas/aritméticas em objetos de texto
12098   Seleccionar blocos nomeados
12099   Selecionar objetos Texto/TextoM:
12100   Erro: Não foi possível ler atributo de bloco nomeado
12101   do bloco selecionado.
12102   A média aritmética [valor médio] dos números selecionados é:
12103   O valor da mediana dos números selecionados é:
12104   A moda [valor mais frequentemente ocorrendo] dos números selecionados é
12105   A soma dos números selecionados é:
12106   O desvio padrão dos números selecionados é:
12107   A média geométrica dos números selecionados é:
12108   O valor mais alto entre os números selecionados é:
12109   O valor mais baixo entre os números selecionados é:
12110   Escolha ponto para colocar novo objeto BLOCO:
12111   Escolha ponto para colocar novo objeto Texto:
12112   A média harmônica dos números selecionados é:
12113   Selecione objetos HACHURA dos quais criar um relatório:
12114   Relatório de padrão de HACHURA
12115   *** Preenchimento de hachura SOLIDO & GRADIENTE
12116   Área sob hachura de preenchimento Sólido:
12117   Área sob hachura Gradiente 1-Cor:
12118   Área sob hachura Gradiente 2-Cores:
12119   sq.units [# de objetos =
12120   *** hachuras PADRÃO
12121   Área sob a hachura
12122   vértices alterado em
12123   Polilinha(s) 3D
12124   (mostrado em destaque):
12125   Excluir layouts de paper-space selecionados
12126   Existe apenas 1 layout de paper-space nomeado
12127   e não pôde ser excluído
12128   Escolha layout(s) para excluir
12129   Layout:
12130   excluido.
12131   Inverter oSistema de Coordenadas de Entidade de todos os arcos com normais WCS negativas.
12132   Selecionar objetos ARCO [somente aqueles com as normais WCS negativas serão processados]:
12133   arcos com as normais WCS negativas foram invertidos.
12134   Não foram encontrados arcos com as normais negativas.
12135   polilinhas excluídas de comprimento-zero ou vértice-único.
12136   Comando de Orientação e Distância
12137   Entre ou mostre o tamanho do texto
12138   Orientação & Distância->Do ponto [ENTER to finish]:
12139   Orientação & Distância->Para o ponto:
12140   Desenhar linhas de seção transversal nos limites do TIN, calcular seções transversais e volumes.
12141   Selecionar um polígono fechado que representa a área a ser processada:
12142   Criando perfis, processando polilinha3d....
12143   Objeto selecionado não é uma polilinha fechada.
12144   Objeto selecionado não é uma polilinha.
12145   Enter para mostrar intervalo de amostragem de perfil de seção transversal [espaçamento]:
12146   <Enter ângulo de orientação> ou escolha dois pontos para mostrar o ângulo: Primeiro ponto:
12147   Escolha segundo ponto para mostrar o ângulo:
12148   Angulo de secção transversal definida para
12149   graus
12150   Selecione camada para poligonal de contorno
12151   Selecione um objeto Texto ou TextoM:
12152   Sua identificação de unidade de disco rígido fixo não pôde ser encontrada.
12153   Você terá que registrar este computador usando o AppKey com base em endereço-MAC, obtida pela digitação 'GT_AppKey' na linha de comando.
12154   Entre em contato com 'rakesh.rao@4d-technologies.com' para obter assistência.
12155   Erro: Por favor, selecione somente um objeto Texto ou TextoM.
12156   Editar dados estendidos de entidade em uma interface de caixa-de-diálogo
12157   Selecionar um objeto para ver/editar Xdata:
12158   XDATA escrito e salvo no objeto.
12159   Erro: Objeto selecionado não tem xdata ligado a ele.
12160   Selecionar objetos FACE3D que representam o modelo TIN [ou ENTER para digitar o nome(s) camada]:
12161   Selecionar objetos de polilinha 3D que representam o modelo TIN [ou ENTER para digitar o nome(s) camada]:
12162   Lendo TIN
12163   Ler
12164   triângulos na memória.
12165   Selecione camada para representação da inclinação
12166   Mostrar todas as barras de ferramentas CADPower.
12167   Ocultar todas as barras de ferramentas CADPower.
12168   Você pode Invertê-lo através da curva / Inverter direção / Espelhar o texto / Dar tombos ou, simplesmente sair se tudo está bem.
12169   objetos de texto colocados no conj. de seleção ativo [anterior].
12170   Tipo de objeto:
12171   não há suporte para a rotulagem de texto em curva.
12172   Entrar ou mostrar distância para deslocamento do texto a partir da curva
12173   Entrar ou mostrar o espaçamento entre cada caractere
12174   Entrar ou mostrar o espaçamento entre cada palavra
12175   Entrar para mostrar altura do texto
12176   Entrar para mostrar intervalo de anotação
12177   O texto aparece bem?
12178   Seu período de 30 dias para registrar CADPower expirou.
12179   Consulte a documentação do 'Register_CADPower.Txt' para instruções
12180   sobre como registrar o seu CADPower
12181   Entre em contato com seu distribuidor CADPower de quem você comprou
12182   Foi lida com êxito a informação de registro do CADPower...
12183   O período de carência de 30 dias para registrar CADPower era de
12184   Notificação CADPower
12185   Aviso de Registro CADPower
12186   Obrigado por seu interesse no software CADPower.
12187   Esta é uma cópia de avaliação de 30 dias do CADPower.
12188   Todos os usuários são obrigados a registar CADPower dentro de 30 dias
12189   Por favor, consulte a documentação do 'Register_CADPower.Txt' sobre como
12190   registrar o CADPower.
12191   Obrigado por baixar esta cópia de avaliação do CADPower
12192   CADPower pode ser comprado on-line através do nosso site em
12193   Uma vez que você comprar CADPower, o seu pedido será enviado para
12194   o arquivo CADPowerOrderForm.Txt localizado na pasta de instalação
12195   *Este aviso não aparece uma vez que CADPower tenha sido registrado*
12196   CADPower é um produto de Four Dimension Technologies, Bangalore-INDIA
12197   CADPower é um produto de Coordinate Systems, Bangalore-INDIA
12198   informações de licença CADPower
12199   não existe uma licença válida de CADPower instalada.
12200   Você terá que registrar este computador usando o AppKey base endereço-MAC, obtida pela digitação 'CP_AppKey' na linha de comando.
12201   O arquivo 'CADPowerUser25_??_??.RGS' que você está usando não está autorizado para este computador
12202   Por favor, obter um arquivo de registro de usuário válido para este computador a partir do CADPower
12203   revendedor ou de Four Dimension Technologies / Coordinate Systems: cadpower@4d-technologies.com
12204   Você vai precisar enviar para nós a chave do aplicativo para autorizar o uso do CADPower
12205   neste computador. Esta pode ser obtida agora digitando 'CP_AppKey' na linha de comando
12206   Por favor, veja 'Register_CADPower.Txt' para obter mais instruções sobre como obter um registro de usuário válido
12207   Seu arquivo de licença CADPower atual é válido para as seguintes chaves de aplicação:
12208   Seu arquivo de licença CADPower atual é válido para os seguintes números de série:
12209   Erro: CADPower não pode continuar. Seu computador não tem um disco rígido fixo.
12210   Erro: CADPower não pode continuar. Seu computador não tem um endereço de 'Media Access Control' válido.
12211   CADPower Versão
12212   CADPower é um produto de Four Dimension Technologies / Coordinate Systems.
12213   Sobre CADPower
12214   Formulário de Pedido GeoTools
12215   Formulário de Pedido CADPower
12216   Leia-me e instruções de instalação CADPower
12217   CADPower está no Modo de Script. Todos os comandos serão mostrados numa interface de não-caixa de diálogo.
12218   CADPower está no modo de caixa de diálogo. Todos os comandos irão aparecer numa interface de caixa de diálogo.
12219   Excluir atributo(s) de bloco tag e atualizar todos os blocos inseridos
12220   arquivo de licença não pode não encontrado.
12221   Software End User License Agreement [E U L A]
12222   Ativar modo de Linha de comando?
12223   Arquivo de licença CADPower:
12224   Erro: Por favor, verifique as permissões da pasta para a localização da pasta de licença:
12225   CADPower requer permissões para criar, escrever e apagar nesta pasta.
12226   Licença flutuante - arquivo mestre - encontrado no local:
12227   Este computador
12228   já está logado como usuário CADPower.
12229   Uma nova licença Não será emitida para este computador
12230   A licença existente será usada.
12231   foi adicionado à lista de usuários logado CADPower.
12232   Uma nova licença Foi Emitida para este computador
12233   Erro: Atingido o número máximo de
12234   usuários simultâneos.
12235   Não há licenças flutuantes disponíveis neste momento.
12236   Por favor, tente novamente depois de algum tempo.
12237   Erro no arquivo de licença flutuante. Número de licenças deve ser maior que 0. CADPower vai encerrar agora.
12238   Entre em contato com o suporte técnico.
12239   A tentativa de ler o arquivo de transação de licença flutuante ...
12240   Arquivo de transação de licença não pode ser acessado. Operação expirou.
12241   Por favor, tente novamente ou entre em contato com o administrador da rede para obter ajuda.
12242   Erro no arquivo de licença flutuante. O caminho
12243   não pode ser acessado ?e/ou arquivo não pode ser encontrado.
12244   Erro tentando localizar arquivo de licença flutuante. Não há caminho do local definido para o arquivo de licença.
12245   There is no close down reactor to remove.
12246   Erro: Não é possível localizar arquivo de transação de licença flutuante.
12247   O arquivo
12248   não pode ser encontrado
12249   Erro no arquivo de licença flutuante. O arquivo
12250   GeoTools requer permissões para criar, escrever e apagar nesta pasta.
12251   já está logado como usuário GeoTools.
12252   foi adicionado à lista de usuários GeoTools logados.
12253   Erro no arquivo de licença flutuante. Número de licenças deve ser maior que 0. GeoTools vai encerrar agora.
12254   GeoTools - Mensagem
12255   CADPower - Mensagem
12256   Arquivo GUID foi encontrado e seu arquivo de licença foi atualizado.
12257   Arquivo GUID não pôde ser obtido. Talvez não haja conexão com a internet
12258   Seu arquivo de licença Não Contêm informações do GUID.
12259   Neste modo, você tem que selecionar um bloco de modelo de exemplo na seção ''Nome do bloco 'na parte superior da caixa de diálogo e também especificar a configuração de opções de atributos, como de costume
12260   Todos os nomes de blocos que correspondem aos critérios de filtro com base em coringa serão processados ??com a expectativa de que cada um deles tem atributos de nome semelhante, como o bloco de template.
12261   Erro: Você deve selecionar um bloco apenas com atributos.
12262   Atributo
12263   preenchido com valor
12264   Selecione um bloco cujo nome corresponde ao coringa
12265   Por favor, especifique um editor de texto antes de clicar no botão 'Ok'
12266   Escolha um editor de texto em arquivo executável [EXE]
12267   Enter EASYATT parameters file name (use forward slash for pathing)
12268   <ainda não determinado>
12269   Enter EASYOD parameters file name (use forward slash for pathing)
12270   Editar XDATA em uma interface de caixa de diálogo
12271   Selecione um objeto para ver/editar Xdata:
12272   Editar valores XData
12273   XDATA escrito e salvo no objeto.
12274   Selecionar objetos FACE3D que formam uma área envolvente.
12275   Alterar a visibilidade objeto para:
12276   1 polilinha que estava em um UCS não-paralelo foi ignorada.
12277   Converter dados estendidos de entidade aos dados da Tabela de Objetos AutoCAD Map
12278   Incompatibilidade de digitação: Não é possível ligar códigos XDATA
12279   ao tipo de campo de dados de objetos
12280   Tipo de campo não suportado. Não é possível conectar-se a este tipo de campo.
12281   Por favor, selecione uma tabela de objetos, campo de objeto, aplicação xdata e campo xdata, antes que você possa ligar.
12282   Por favor, selecione o mapeamento XD-2-OD para desvincular.
12283   Não há mapeamento de conversão XD-2-OD especificado. Por favor, use o botão 'Link' para fazê-lo, antes que você possa prosseguir.
12284   Por favor selecione um Código Xdata pelo qual procurar.
12285   Por favor, selecionar somente um objeto polilinha 3D.
12286   Por favor, selecionar apenas um objeto polilinha.
12287   Selecionar
12288   para encaixar à polilinha.
12289   Selecionar objetos de texto para arredondar orientações.
12290   Polilinha selecionada não é uma polilinha 3D. Converter para polilinha 3D?
12291   Selecione polilinha de origem da qual adquirir elevações:
12292   Selecionar polilinha de destino da qual adquirir elevações:
12293   Alterar a ordem dos atributos em um bloco
12294   Aviso: Não existem definições de atributos (ATTDEFs) neste desenho.
12295   Já está no tôpo da lista.
12296   Já na base da lista.
12297   Erro: Nenhuma definição de atributos (ATTDEF) foi selecionada para reordenamento
12298   Inserir nome(s) de bloco para processar [separados por vírgulas]
12299   Inserir nome(s) de camada para processar [separados por vírgulas]
12300   Digite arquivo XD2OD INI para ler
12301   Salvar parâmetros de mapeamento: Selecione XD2OD INI filename
12302   Restaurar parâmetros de mapeamento: Selecione o arquivo XD2OD INI
12303   CADPower - Gerenciador de Arquivos - Copiar, Mover, Apagar, Contar, Tocar seus arquivos.
12304   já existe e não vai ser sobre-escrito.
12305   Copiando...
12306   (feito)
12307   não processado [não cumpre os critérios de filtro data/tempo].
12308   Movendo...
12309   Excluindo...
12310   Tocando (data/hora)...
12311   Contando arquivos...
12312   Não há arquivos que correspondem aos critérios de filtro
12313   na pasta:
12314   Selecionar pasta raiz da qual processar arquivos
12315   Todos os arquivos que correspondem aos critérios de filtro localizados nesta pasta e suas sub-pastas serão processados.
12316   Selecionar pasta raiz para a qual processar arquivos
12317   Esta categoria de comandos não está licenciada.
12318   Por favor, envie um email para 'rakesh.rao@thedesignsense.com' e peça uma
12319   licença de categoria.
12320   Aplica-se pagamento adicional.
12321   GeoTools - mensagem do gerenciador de licenças
12322   CADPower - mensagem do gerenciador de licenças
12323   Selecione entidades de dimensão para mudar precisão.
12324   Especifique uma precisão para a dimensão:
12325   MatchProp: Selecionar entidade da qual copiar as propriedades:
12326   Selecionar objetos para os quais copiar propriedades:
12327   Cria uma nova pele para BricsCAD, oferecendo comandos familiares em locais familiares.
12328   Arquivo encontrado:
12329   Não pode encontrar arquivo:
12330   Não é possível encontrar arquivo 'CADPower.VLX' para determinar pasta de instalação
12331   Arquivo eliminado.
12332   O arquivo
12333   Não Foi encontrado.
12334   foi Encontrado.
12335   Você não precisa de uma atualização agora. A
12336   versão
12337   neste computador é a mais recente.
12338   A
12339   versão neste computador, V
12340   Há uma versão mais recente, V
12341   disponível para download. Você deseja fazer o download agora?
12342   é mais recente do que a versão, V
12343   disponível na web. Você não precisa de uma atualização agora.
12344   Erro: O
12345   arquivo de informação de versão não existe no nosso web-site.
12346   arquivo de informações de versão não pôde ser baixado.
12347   Talvez não haja conexão de internet disponível.
12348   Por favor verifique e tente novamente.
12349   Este computador é licenciado com base nos appkeys [machine-id]
12350   Este computador é licenciado com base no número de série de software de CAD.
12351   Este computador é licenciado com um GeoTools em licença flutuante.
12352   Local do arquivo de licença flutuante:
12353   Arquivo de licença flutuante foi encontrado no local acima.
12354   Arquivo de licença flutuante Não foi encontrado no local acima.
12355   O GUID atribuído a esta licença é:
12356   GUID verificar na internet está habilitado.
12357   GUID verificar na internet está desativado.
12358   não está registrado. Nenhuma informação licença está disponível.
12359   Expira
12360   Este computador é licenciado com uma licença flutuante CADPower.
12361   Este arquivo de licença é para CADPower para AutoCAD
12362   Este arquivo de licença é para CADPower para BricsCAD
12363   Inserir nome(s) da camada para processar, separados por vírgulas (ou . para selecionar)
12364   Adicionar outra classe de recurso?
12365   criado com sucesso [para exportação KMZ].
12366   Digite um nome de arquivo KML
12367   Insira o nome Documento KML
12368   Digite os detalhes Documento KML
12369   Erro: Não foi possível encontrar 'EXIFTOOL.EXE' no caminho de pesquisa.
12370   Por favor, verifique se este arquivo executável está disponível.
12371   Erro: Não foi possível encontrar '7Z.EXE' no caminho de pesquisa.
12372   Erro: Não foi possível encontrar '7Z.dll' no caminho de pesquisa.
12373   Por favor, garantir que esta DLL está disponível.
12374   Insira o nome Pasta KML
12375   Digite id Pasta KML
12376   Extratos adicionais: Exportar 'Tipo de Objeto'?
12377   Extratos adicionais: Exportar 'Alças de Objeto'?
12378   Extratos adicionais: Exportar 'Camada'?
12379   Extratos adicionais: Exportar dados de imagem ligados a objetos (padrão para a saída KMZ)?
12380   Extratos adicionais: Exportar dados de imagem anexados como URL (padrão para saída KMZ)?
12381   O que exportar?
12382   Nome da aplicação XDATA para exportar
12383   Introduza o código XDATA para usar como rótulo de objeto KML
12384   Posição do código XDATA (para rótulo do objeto) do início
12385   Posição do código XDATA (para imagem em anexo) do início
12386   Nome do bloco para processar (para exportar dados)
12387   Digite o nome do atributo para o rótulo KML
12388   Digite o nome do atributo para exportar imagem anexada
12389   Nome da tabela de objetos para exportar (para exportar dados)
12390   Digite nome do campo de dados do objeto para rótulo KML
12391   Digite nome do campo de dados do objeto para exportação de imagem anexada
12392   Criar também arquivo variante binário (KMZ)?
12393   Tokenizar campos onde um caractere 'Par=Valor' está presente, e exportar apenas o 'Valor '
12394   Fazer verificação da validade Lat-Long?
12395   Selecionar objetos para converter para o formato KML
12396   (existe)
12397   (não existe)
12398   Salvar objetos de desenho em arquivo KML
12399   Saída Binária KMZ habilitada.
12400   copiado.
12401   excluído.
12402   Erro 1: Nenhum dado EXIF ??foi encontrado neste objeto
12403   Erro 2: Nenhum dado EXIF ??foi encontrado neste objeto
12404   AVISO: Este coordenada
12405   está fora dos limites dos dados geográficos
12406   Faixa permitida para coordenadas geográficas: -90,0 < Lat < 90,0 |e| -180,0 < Long < 180,0
12407   Suas opções são:
12408   1. Parar o processamento - você deve corrigir os dados antes de reiniciar novamente
12409   2. Permitir processamento - exportar os dados para KML como eles estão (somente este processo).
12410   Por favor selecione a sua escolha:
12411   Parar
12412   Permitir
12413   aviso 'GT_Dwg2Kml'
12414   Selecionar objetos para conversão de coordenadas
12415   Sistema de coordenadas de origem:
12416   Sistema de coordenadas de destino:
12417   [PONTO] Origem [original] coordenadas:
12418   [POINT] Destino [transformadas] coordenadas:
12419   [INSERIR] origem [original] coordenada do ponto de inserção:
12420   [INSERIR] destino [convertido] coordenada do ponto de inserção:
12421   [VERTICE]: Origem [original] coordenadas:
12422   [VERTICE]: Destino [convertido] coordenadas:
12423   Você quer fazer zoom nos objetos transformados?
12424   Pressione a tecla ENTER para continuar com Wblock' dos objetos transformados.
12425   Salvar objetos de desenho transformadas como
12426   Erro: Origem e de destino sistemas de coordenadas não pode ser o mesmo
12427   As opções de processamento que você fez apenas executa uma operação de mudança de datum
12428   Nenhuma conversão de coordenadas é realizada durante este processo
12429   Se tiver a certeza que é o que você deseja, clique em 'Continuar' abaixo
12430   Se não, você pode re-especificar seus parâmetros de conversão de coordenadas e tentar novamente
12431   Prosseguir
12432   Voltar
12433   Aviso 'GT_COORDTRAN'
12434   Por favor selecione um sistema de coordenadas de destino antes de clicar em 'Ok'
12435   Por favor, selecione um sistema de coordenadas de origem antes de clicar em 'Ok'
12436   Por favor selecione um elipsóide de referência antes de clicar em 'Ok'
12437   Erro: Coordenadas Lat-Long não estão no intervalo.
12438   Excentricidade:
12439   Inverso do achatamento:
12440   Achatamento:
12441   GeoTools não está autorizado a executar neste computador porque esta AppKey
12442   foi desabilitada. Entre em contato com o suporte GeoTools.
12443   CADPower não está autorizada a executar neste computador porque esta AppKey
12444   foi desabilitada. Entre em contato com o suporte CADPower.
12445   Este é um comando 'Freeware' em CADPower. Esta mensagem não aparece nas versões registradas.
12446   Por favor, certifique-se de digitar nome(s) de atributo com precisão.
12447   Vários nomes de atributos devem ser separados por vírgulas.
12448   Se os blocos não contêm atributo(s) especificado, este será ignorado.
12449   Texto antigo:
12450   Novo texto:
12451   Sua atual licença de GeoTools não inclui o módulo GEOLÓGICO & MINERAÇÃO
12452   Selecione objeto 2D para o perfil da secção transversal:
12453   Polilinha selecionada é 3d: perfil de secção transversal apenas pode ser um objeto 2D.
12454   Polilinha selecionada está aberta: perfil de secção transversal deve estar fechado.
12455   Spline selecionada está aberta: spline de secção transversal deve ser fechada.
12456   Objeto selecionado não é paralelo à UCS atual.
12457   Por favor selecione um objeto fechado de polilinha 2d, spline/elipse ou região
12458   Selecione curvas do caminho.
12459   Extrudando objetos...
12460   Por favor, selecione um padrão para extrusão.
12461   Criar novo objeto consolidado como:
12462   Escolher ponto de inserção do Texto:
12463   Excluir objetos originais de texto?
12464   Espessura da linha:
12465   Estilo de Dimensão:
12466   Largura da polilinha:
12467   tag atributo[s]
12468   Digite camada[s] de onde selecionar blocos [para atualizar] (ou . para selecionar manualmente)
12469   vezes
12470   Vertice #
12471   X-Coord
12472   Y-Coord
12473   Z-Coord
12474   SegmentLength
12475   SegmentSlope (%)
12476   SegmentSlope (degs)
12477   Azimuth (Bearing)
12478   CADPower está instalado na pasta:
12479   Tornar o texto direito
12480   Algoritmo Copyright 2008 Jeff Winship. Reutilizados em CADPower com permissão
12481   Selecione planos de 3-lados, pode ser faces3d ou polilinhas 3d:
12482   1 polilinha com mais de 3 vértices ignorada.
12483   Objetos de Interseção: com [P]rojectedPoints/[L]inhas?
12484   Marcar Interseções: [A]tuais intersecções somente/[P]rojetadas também?
12485   Selecionar objetos Ponto para projetar [cruzar] com este plano.
12486   Selecionar objetos de linha para determinar intersecção com este plano.
12487   Erro: por favor, selecionar apenas um objeto FACE3D ou Polilinha.
12488   Erro: 1 linha ignorada. O ponto e plano selecionados são coplanares.
12489   Ponto projetado de interseção criado em:
12490   Erro: 1 ponto ignorado. O ponto e plano selecionados são coplanares.
12491   Projetada [real] ponto de interseção criada em:
12492   Quer juntar os pontos originais e sua interseção projetada com linhas?
12493   Calcular estatísticas detalhados do paper-space?
12494   Erro: Não é possível definir valor de texto para uma cadeia vazia.
12495   objetos de texto foram reduzidos para cadeias vazias após o recorte e foram eliminados.
12496   CADPower - Gerenciador de Nomes de Blocos
12497   Nome do Bloco
12498   Erro: Não é possível mudar o nome de bloco
12499   bloco de destino
12500   Erro: Não é possível mudar o nome de bloco
12501   Bloco
12502   Por favor seleccione nome(s) de bloco antes
12503   Inserir o nome do arquivo CSV Export
12504   Arquivo CSV Export:
12505   Digite delimitador para usar no arquivo
12506   Insira o número de colunas no arquivo CSV
12507   Digite direção da verificação do texto
12508   Delimitador:
12509   Número de colunas no arquivo CSV:
12510   Direção de verificação:
12511   Selecionar coluna #
12512   de texto.
12513   Seleção para coluna #
12514   tem
12515   A primeira coluna possui
12516   objetos. Todas as outras colunas devem ter o mesmo número de objetos na seleção
12517   Exportar arquivo CSV
12518   Erro: Seleção atual tem
12519   Número de objetos em cada coluna deve ser
12520   tal como definido pelo primeiro tamanho da coluna.
12521   Selecionar pontos, blocos para triangularizar:
12522   Você selecionou
12523   objetos. Você quer processá-los em Partes ou Todos juntos?
12524   Número de linhas e colunas a se dividir
12525   A seleção tem
12526   Inclinação do triângulo:
12527   Cor
12528   (processado)
12529   (Ignorado)
12530   Escolha ponto de partida da tabela SLOPE:
12531   StartSlope(%)      EndSlope(%)         Cor               Area (sq.units)
12532   Não há
12533   objetos na seleção.
12534   Selecionar FACE3D ou POLILINHA 3D para determinar inclinação:
12535   Erro: Por favor selecione apenas polilinha de 3 ou 4 vértices.
12536   Erro: Por favor, selecionar apenas objeto Polilinha3d ou Face3d.
12537   Selecione uma VIEWPORT para atualizar o contorno de recorte:
12538   Selecione uma entidade de recorte:
12539   Por favor, selecione apenas entidade polilinha ou círculo para recorte do contorno.
12540   Esta viewport não está recortada.
12541   Selecione uma VIEWPORT para extrair limite:
12542   Uma polilinha limite da VIEWPORT com
12543   vértices criados.
12544   A entidade CIRCULO (representando limite da viewport) foi criada.
12545   Esta viewport não foi recortada.
12546   Você deve escolher uma entidade VIEWPORT.
12547   StartSlope(degs)   EndSlope(degs)      Cor               Area (sq.units)
12548   A subtração dos números selecionados é:
12549   A multiplicação dos números selecionados é:
12550   Entre nome do arquivo INI de parâmetros do BOM
12551   ATENÇÃO: Há uma tabela existente neste desenho
12552   O que você quer fazer com ele?
12553   Suas opções são:
12554   1. Apagar esta tabela e especificar uma nova localização de tabela
12555   2. Manter a tabela como está. Criar uma nova.
12556   Por favor selecione sua escolha:
12557   'Mensagem de CADPower BOM/BOQ'
12558   Você quer escalar o BOM?
12559   Entre fator de escala do BOM
12560   Módulo BOM CADPower: Relatório das etiquetas de atributos definidos no arquivo INI v/s o que foi encontrado no bloco
12561   *** Lista de etiquetas de atributos definidas no arquivo INI e Encontrados no bloco:
12562   Arquivo INI:
12563   *** Lista de etiquetas de atributos definidos no arquivo INI e Não Encontrados no bloco:
12564   (nenhum)
12565   Mensagem CP_BOM: Aviso: Não existem blocos neste desenho.
12566   Você pode executar apenas a opção 'Importar Tabela' nesta execução
12567   Todas as etiquetas de atributo existentes, mapeadas no seu INI
12568   será retida e não alterada.
12569   Quaisquer novas etiquetas adicionadas terão descrição padrão.
12570   Você pode alterar, se necessário usando a opção "Editar".
12571   Por favor, confirme:
12572   Erro: Por favor selecione um bloco com atributos, para exportar etiquetas no arquivo INI.
12573   Erro: Você pode executar esta operação apenas quando estiver fazendo uma Lista de Materiais (BOM) baseada em atributos
12574   Erro: Por favor entre um arquivo de modelo de atributo válido.
12575   Todos os nomes de blocos pré-definidos no arquivo INI existente serão
12576   retidos. Novos nomes de bloco serão adicionados com descrição padrão
12577   Você pode editr mais tarde, com a opção "Editar".
12578   Erro: Não existem blocos selecionados.
12579   Erro: Por favor insira um arquivo de atributos de exportação válido.
12580   Erro: Por favor insira um arquivo de atributos de importação válido.
12581   Por favor, selecione primeiro lugar um atributo de índice.
12582   Por favor selecione em primeiro lugar um nome de bloco.
12583   Erro: O arquivo de modelo de atributo especificado
12584   não pode ser localizado.
12585   Por favor, escolha outro nome ou local para o arquivo
12586   Arquivo de exportação (texto delimitado por vírgulas-CSV)
12587   Arquivo de Importação (texto delimitado por vírgulas-CSV)
12588   Selecionar parâmetros do arquivo de definição do BOM (Lista de Materiais)
12589   Selecionar template 'BOM/BOW'
12590   Criando cabeçalho da tabela...
12591   Criando conteúdo da tabela...
12592   registos escritos no arquivo.
12593   Importando arquivos ASCII...
12594   Atualizando atributos...
12595   com
12596   1 bloco com handle correspondente não foi encontrado, atualização de atributo ignorada.
12597   1 bloco não foi encontrado, arquivo de importação não contém handle.
12598   Aviso: Extração de atributo em arquivo INI ainda não foi definida. Quaisquer ajustes de parâmetros não serão salvos.
12599   Use o botão 'Salvar' para salvar e criar um arquivo INI
12600   Bloco temporário foi nomeado
12601   foi ignorado e não adicionado. Por favor, adicione-o manualmente, se quiser.
12602   viewport(s) no layout atual
12603   exibição bloqueada.
12604   Erro: Deve estar em layout de paper-space para o comando funcionar.
12605   exibição não-bloqueada.
12606   Processando layouts...
12607   viewports
12608   exibição do(s) viewport bloqueada.
12609   exibição do(s) viewport não-bloqueada.
12610   desbloqueada
12611   bloqueada
12612   (sem viewports)
12613   Selecionar bloco para editar:
12614   Entre atributo para atualizar com valores de escala (. para nenhum)
12615   Você quer editar interativamente o fator de Escala X?
12616   Entre incremento do fator de Escala X
12617   Entre ou escolha o ponto de ancoragem (padrão=ponto de inserção)
12618   Ponto de ancoragem deve ser no bloco, idealmente um ponto na borda do mosaico.
12619   Escala X alterada de
12620   Continuar novamente?
12621   Erro: Não é possível re-escalar ainda mais o bloco, devido a razões técnicas.\nPlease run the command again to continue.
12622   Você quer editar interativamente o fator de escala Y?
12623   Entre incremento do fator de Escala Y 
12624   Escala Y alterada de
12625   Entrar nome de arquivo de definição de dados INI
12626   Usar precisão de valores reais do arquivo INI?
12627   Erro: Estrutura XDATA na entidade não corresponde à estrutura XDATA no arquivo INI.
12628   Erro: Número de registros XData na entidade não coincide com o número de registros XData definidos no arquivo INI.
12629   Atualizando XDATA...
12630   Erro: Não há seções no arquivo INI.
12631   A ferramenta CP_LINEQTY realiza cálculo de peso total e custo com base em valores 'por unidade de comprimento'
12632   Requer que você tenha pelo menos 3 campos que denotam um 'Nome', 'Peso por unidade de comprimento' e parâmetro de 'Custo por unidade de comprimento' na mesma ordem.
12633   O primeiro parâmetro 'Nome' [Frase de Texto] identifica o item linear sob consideração
12634   O segundo parâmetro 'Peso por unidade de comprimento' [Real] indica o peso do produto por unidade de comprimento do desenho
12635   O terceiro parâmetro 'Custo por unidade de comprimento' [Real] indica o custo do item por unidade de comprimento do desenho.
12636   O quarto parâmetro opcional 'Fornecedor' [Frase de Texto] indica o fornecedor ou fabricante do item em questão
12637   'Mensagem de CADPower CP_LINEQTY'
12638   Selecionar objetos lineares para o cálculo da quantidade:
12639   Custo por unidade de comprimento=
12640   Peso por unidade de comprimento=
12641   Peso total
12642   Nome
12643   Custo Total
12644   Comprimento Total
12645   Número de itens
12646   ATENÇÃO: Há uma tabela CP_LINEQTY existente neste desenho
12647   Fornecedor/Fabricante
12648   Entre fator de escala da tabela
12649   Entre nome de arquivo de quantidades a exportar
12650   Não há dados disponíveis para criar a tabela de saída.
12651   Entre distância de lacuna
12652   Selecionar uma folha retangular (or type 'S' for settings):
12653   Sucesso: Você escolheu um retângulo/quadrado perfeito.
12654   Os lados são:
12655   Escolha primeiro ponto de corte:
12656   Primeiro ponto de vértice:
12657   Erro: Por favor escolha apenas uma polilinha fechada.
12658   Escolher ponto de extremidade ao lado adjacente:
12659   Escolher ponto para deslizar para:
12660   Escolher ponto para deslizar de:
12661   Selecionar uma polilinha fechada:
12662   Erro: Polilinha deve ter exatamente 4 vértices.
12663   Erro: Os dois pares de lados não são idênticos. Não é retângulo.
12664   Erro: Os lados da figura de 4-lados não formam um retângulo.
12665   Sucesso
12666   Erro: A posição dos pontos escolhidos não pode ser determinada.
12667   Aviso: Lados opostos do polígono não foram escolhidos. Você provavelmente escolheu lados adjacentes.
12668   Digitar ou mostrar nova distância do ponto de partida:
12669   Comprimento do segmento:
12670   Distância do ponto de partida:
12671   Lados opostos escolhidos.
12672   Vértice do segundo ponto =
12673   Corte simétrico
12674   Escolher segundo ponto de corte (ou digite S para corte Simétrico):
12675   Executar arredondamento automático de comprimento do segmento?
12676   Entre o valor de arredondamento para comprimentos de segmento
12677   Comprimento original do segmento #
12678   Novo comprimento:
12679   Camada de Planta do Pavimento:
12680   Camada de paredes:
12681   Camada de janelas:
12682   Camada de portas:
12683   Camada de ventilador:
12684   Camada de lofts:
12685   Camada de anotações:
12686   Camada de luminárias:
12687   Piso Atual:
12688   Selecionar polilinha de planta de piso:
12689   Objeto selecionado não está na camada de planta atual
12690   Você quer mudá-lo para a camada de planta atual?
12691   Erro: Por favor escolha apenas polilinha heavy-weight ou objeto linha.
12692   Selecionar arquivo de definição de parâmetros PlanejEspaço
12693   Parede #
12694   Definir altura da parede:
12695   Altura de parede padrão:
12696   Escolha local para desenhar a parede:
12697   Tipo de abertura atual:
12698   Tipo de Abertura
12699   Largura =
12700   Altura =
12701   Profundidade =
12702   Entre altura da soleira a partir do nível do piso
12703   Altura:
12704   Luminária:
12705   [no plano] colocada a um nível de soleira de
12706   a partir do nível do piso.
12707   Aviso: Não há vista de elevação de parede associada a esta parede.
12708   Não é possível determinar a parede para inserir a luminária.
12709   Erro: Não foi encontrada planta da parede na camada
12710   no ponto escolhido.
12711   Parede encontrada. Sem info. de numeração disponivel.
12712   [em elevação] inserida a um nível de soleira de
12713   Entre dist. horizontal da borda esq. da parede [Entre 0 para ignorar]
12714   Entre dist. horizontal da borda dir. da parede [Entre 0 para ignorar]
12715   colocado a uma distância de
12716   da borda Esquerda da parede.
12717   da borda Direita da parede.
12718   Erro: Não pode localizar parede em que este equipamento pode ter sido colocado.
12719   Um novo
12720   tamanho de abertura de
12721   foi adicionado à lista
12722   colocado ao nível de soleira de
12723   Parede de Elevação encontrada. Sem info. de numeração disponivel.
12724   Aviso: Parede de elevação e segmento de planta têm diferentes números de parede.
12725   Número do segmento da parede de elevação:
12726   Número do segmento de planta da parede:
12727   Aviso: Arquivo INI de parâmetros de PlanejEspaço ainda não foi definido. Qualquer definição de parâmetros não será salva.
12728   Use o botão 'Salvar' para salvar e criar um arquivo INI
12729   Erro: Não é possível encontrar arquivo de parâmetros INI
12730   Lendo arquivo de parâmetros INI
12731   Arquivo de exportação de esquema de áreas de Aberturas em Paredes (texto delimitado por vírgulas CSV)
12732   Seleccionar as anotações
12733   Esquema Parede/Aberturas
12734   Arquivo de saída CSV
12735   Escolha ponto para a tabela de quantidades:
12736   Tipo
12737   Tamanho
12738   Quantidade
12739   Unidade de Área
12740   Área Total
12741   Unidade de Custo
12742   Custo Total
12743   Total geral de Área de Aberturas:
12744   Total geral de Área de Paredes:
12745   Área Líquida de Paredes:
12746   Total de Área de Aberturas:
12747   Área Total:
12748   Custo Total:
12749   Esquema de luminárias/aberturas:
12750   Número do Piso:
12751   Piso Atual:
12752   1 entidade sem XDATA foi ignorada.
12753   1 objeto bloco foi ignorado.
12754   Selecionar parede [vista-frontal] entidades e aberturas associadas.
12755   Entidades parede precisam ser selecionadas
12756   camadas somente.
12757   1 entidade ignorada, estava na camada errada. Piso Atual:
12758   Camada de aberturas:
12759   selecionado
12760   Você quer colocar numeração antes do texto?
12761   un-used
12762   Você deve especificar um nome para o bloco de destino.
12763   Você deve especificar um nome para a tabela de objeto de origem.
12764   Versão 'Especialista em Anotação'
12765   Versão 'Especialista em Conversão'
12766   Versão 'Especialista em Desenho'
12767   Versão 'Especialista em Geral'
12768   Versão 'Especialista em Polilinha'
12769   Versão 'Especialista em Quantidades'
12770   Versão 'Especialista em Texto'
12771   CADPower é produto da DesignSense Software Technologies.
12772   GeoTools é produto da DesignSense Software Technologies.
12773   Versão 'Especialista em Blocos'
12774   Selecionar símbolos a inserir
12775   Escolher segundo ponto de corte:
12776   Selecionar um polígono para cortar (or type 'S' for settings):
12777   Desenhar Spline 3D com avisos de elevação
12778   Próximo ponto de spline
12779   Entre elevação do ponto da spline
12780   Não é possível fechar uma spline 3d que tenha menos de três pontos.
12781   Mudar para Sistema de Coordenadas Mundo (WCS)
12782   objetos sobrepostos movem para camada $DUPLICATE$.
12783   objetos sobrepostos(s)
12784   Objetos sobrepostos movidos para camada $DUPLICATE$ e colocados no conjunto de seleção ativo [anterior]...
12785   Não há objetos sobrepostos na seleção.
12786   AVISO: Ponto de ancoragem escolhido não está no bloco.
12787   Escala X:
12788   Escala Y:
12789   Ver mais opções para inserção ?
12790   *** arquivo on_doc_load.lsp foi encontrado na seguinte
12791   localização(s)
12792   arquivo de licença foi encontrado na seguinte
12793   Digite o comando do CADPower para exibir a ajuda online (precisa de internet)
12794   Digite o comando do CADPower para exibir a ajuda online (precisa de internet)
12795   ** Este comando requer conexão com a internet.
12796   não está acessível.
12797   Cópia local:
12798   encontrada.
12799   Não existe um vídeo Youtube associado ao comando
12800   O comando
12801   não existe na tabela de pesquisa de GeoTools ou de CADPower.
12802   Pastas de sistema
12803   Area de trabalho do Windows
12804   Menu Iniciar\Programas
12805   Meu Computador\Painel de Controle
12806   Meu Computador\Impressoras
12807   Meus Documentos
12808   <nome usuário>\Favorites
12809   Menu Iniciar\Programas\Iniciar
12810   Lixeira
12811   Area de trabalho do Usuário
12812   Meu Computador
12813   Ambiente de Rede
12814   Fontes do Windows
12815   Application Data
12816   Diretório do Windows
12817   Diretório do Sistema
12818   Arquivos de Programas
12819   Minha Imagens
12820   Selecione uma opção de pasta aonde pesquisar [0 para sair]
12821   Pastas de sistema não podem ser exibidas no BricsCAD Classic.
12822   Pastas de desenho
12823   Pasta de desenho atual
12824   Caminho de Carga de X-Ref
12825   Caminho de Pesquisa BricsCAD
12826   Caminho de Salvar Arquivo
12827   Pasta Temporária no Chapoo
12828   BricsCAD pasta de imagens: ImageCacheFolder
12829   Pasta Raiz Local
12830   Pasta Raiz Transportável (Roamable)
12831   Pasta de arquivos temporários
12832   Pastas com Mapas de Textura
12833   Pasta com Materiais de Renderização
12834   Caminho somente-leitura para materiais de renderização estáticos, como prévia
12835   Caminho para a pasta de Modelos de Conjuntos de Folhas
12836   Caminho para hiperlinks relativos
12837   Caminho para o mnu default/padrão (cui)
12838   Caminho mais recentemente utilizado
12839   Armazena lista de nomes de projetos, cada um com uma lista de pastas
12840   Caminho para o arquivo de log
12841   Caminho para a pasta de paletas de ferramentas [múltipla]
12842   Caminho para a pasta de modelos de Conjunto de Folhas
12843   Caminho para a pasta modelos/templates de desenho
12844   Caminho padrão para criar arquivos de plotagem
12845   Pasta de Configuração de Plotadora
12846   Especifica o caminho para a pasta de estilos de plotagem
12847   ***arquivo PAT ***:
12848   Você quer verificar padrões de hachura neste arquivo
12849   padrões de hachura neste arquivo.
12850   Pressione ENTER para continuar
12851   Você quer comparar dois arquivos PAT?
12852   Entre os dois números dos arquivos [separados por vírgulas] que quer comparar
12853   Primeiro arquivo PAT:
12854   Segundo arquivo PAT:
12855   Padrões de hachuras comuns em ambos arquivos:
12856   Padrões de hachuras comuns neste arquivo.
12857   Padrões comuns=
12858   Padrão de hachura encontrado no (1) mas não no (2):
12859   Padrão de hachura encontrado no (2) mas não no (1):
12860   Erro: Ambos arquivos PAT selecionados são iguais.
12861   Erro: Por favor digite dois números separados por vírgula.
12862   Selecionar pontos/blocos para desenhar polígonos Voronoi.
12863   Entrar ou mostrar comprimento máximo do triângulo TIN
12864   'Mensagem GeoTools GT_TRIANGULATE'
12865   ATENÇÃO: Se a sua seleção contém pontos exatos duplicados, estes serão ignorados e não processados duas vezes
12866   Se existirem pontos com idênticos valores de X & Y, mas em Z diferentes, isso pode causar erros e uma pane
12867   Você é aconselhado a identificar e corrigir esses tipos de dados para garantir um processamento suave e criação de dados TIN
12868   Esta opção está disponível apenas no BricsCAD.
12869   Não há instalações de BricsCAD neste computador.
12870   Não há instalações de AutoCAD neste computador.
12871   Criando perfis, processando Polilinha3d...
12872   Ignorando polilinha ....
12873   Erro: Arquivo
12874   não pôde ser aberto para escrever.
12875   RouteName
12876   SerialNumber
12877   Encadeamento
12878   Compr.Segmento
12879   Easting
12880   Northing
12881   Altura
12882   Insira nome(s) de bloco para contar (delimitado por vírgula)
12883   Insira os parâmetros de BOQ na contagem de mosaicos no nome do arquivo INI
12884   Todos os blocos têm informação 3D neles.
12885   Todos os blocos NÃO têm informação 3D neles. Serão considerados como 2D.
12886   Relatório ajustado ao tamanho:
12887   Aviso: Não há custo definido para o bloco
12888   para tamanho
12889   Verifique seu arquivo INI ou selecione um bloco diferente.
12890   Nome do material:
12891   Quantidade:
12892   Custo:
12893   Tempo:
12894   Recursos Adicionais\nMaterial
12895   Escolha ponto de inserção de
12896   Entre fator de escala da tabela TAMANHO
12897   registros escritos em arquivo.
12898   tamanhos sem informações de custo no arquivo INI.
12899   Quer adicionar ao arq. INI com um custo de 0,0? Pode editá-lo mais tarde.
12900   Configurações atuais:
12901   Bloco de mosaico:
12902   Imagem no bloco:
12903   Bloco atribuído:
12904   Atributo Tamanho:
12905   Atributo Descrição:
12906   Aviso: Não existe inf. de material/recurso deste objeto. Nenhuma inf. de recurso foi adicionada.
12907   Largura [horizontal] do mosaico:
12908   Altura [vertical] do mosaico:
12909   Escolha ponto de inserção do mosaico:
12910   Selecione área poligonal a preencher:
12911   Erro: Selecione um objeto polilinha/spline fechado.
12912   Erro: Não foi possível detectar o segmento.
12913   Erro: Selecione apenas um objeto de área fechada.
12914   Painéis em processamento...
12915   Selecione blocos de mosaicos para deslocar:
12916   quer selecionar a linha inteira de blocos de mosaico?
12917   Selecione direção e distância para varrer ao longo dos blocos (ou S para varrer):
12918   Recursos adicionais, se especificados no arq. INI, serão anexados aos objetos de mosaico.
12919   Selecione primeiro um bloco de MOSAICO.
12920   Dimensões escolhidas serão arredondadas para o múltiplo mais próximo de
12921   em X e
12922   em Y, conforme especificado neste diálogo.
12923   Selecionar atributo de tamanho
12924   Selecionar atributo de descrição
12925   Selecionar arquivo de imagem
12926   já existe no desenho atual.
12927   AVISO: Bloco
12928   Definir novo bloco com este nome?
12929   'Mensagem CP_TILEPLACE'
12930   Parâmetros adicionais para o comando podem ser definidos no comando CP_TILEPLACE.
12931   Selecione uma região poligonal fechada para cobrir:
12932   Pavimento:
12933   Componente:
12934   WallNum:
12935   Escolha ponto de origem:
12936   Escolha próximo ponto para a direção do alinhamento:
12937   Entre o nome do bloco a usar (ou criar)
12938   Entre a descrição do mosaico
12939   Entre a camada para colocar mosaicos
12940   Inserir ou mostrar a dimensão X
12941   Inserir ou mostrar dimensão Y
12942   Insira ou mostre a dimensão arredondada na direção X (longitudinal)
12943   Insira ou mostre a dimensão arredondada na direção Y (transversal)
12944   Insira ou mostre a lacuna na direção X (longitudinal)
12945   Insira ou mostre a lacuna na direção Y (transversal)
12946   Entre a distância de deslocamento da junta (na direção X)
12947   É um elemento 3d?
12948   Entre a dimensão Z (profundidade)
12949   Entre o atributo de tamanho (ou . para nenhum)
12950   Entre o atributo de descrição (ou . para nenhum)
12951   Ignorar regiões fechadas dentro do polígono principal?
12952   Recursos adicionais a serem adicionados a esses mosaicos?
12953   Erro: polilinhas não devem ter segmentos de arco.
12954   Erro: Selecione apenas uma polilinha fechada.
12955   Definição de bloco
12956   já existe e será usado.
12957   já definido. Sobre-escrevê-lo?
12958   O bloco de mosaico
12959   terá dois atributos, TAM e DESC.
12960   Deseja tornar invisível o atributo DESC?
12961   Deseja tornar invisível o atributo TAM?
12962   Selecionar bloco de MOSAICO para editar:
12963   Entre ou escolha o ponto de ancoragem (padrão=ponto de inserção)
12964   O ponto de ancoragem deve estar no bloco, ideal ser um do ponto da borda.
12965   Há mais blocos na mesma orientação a ser corrigidos com mesmos parâmetros?
12966   Selecione a direção e a distância para varrer ao longo dos blocos (S para varrer):
12967   Erro: Selecione apenas um bloco INSERIR objeto.
12968   Esta seção é usada durante o fluxo de trabalho "Contar BlockNames" da BOQ
12969   Aqui, você deve especificar o nome do bloco seguido por (=) e descrição, custo
12970   <BlockName>=<Descrição>,<Custo>
12971   Por exemplo:
12972   BALOON_BLOCK=Balão padrão,150.00
12973   BP-PLATE=Base Placa-genérica,100.00
12974   BP-SB=Placa Base Quadrada,200.00
12975   (estas são constantes pré-definidas, coloque-as na ordem que quiser)
12976   LENGTH_UNIT_FACTOR=0.001 (comprimento do desenho será escalado neste valor)
12977   LENGTH_UNIT=mm (Esta é a unidade de desenho especificada, outras opções são cm, in, ft, m, jardas)
12978   AREA_UNIT=sq.m (Esta é a unidade de área especificada, outras opções são sq.mm, sq.cm, sq.ft)
12979   VOLUME_UNIT=cu.m (Esta é a unidade de volume especificada, outras opções são cu.ft, cu.yds)
12980   WEIGHT_UNIT=kg (Esta é a unidade de peso especificada, outras opções são libras, toneladas)
12981   WEIGHT_PER_UNIT_AREA=1.0 (Esse é o peso de uma unidade quadrada da unidade de área especificada)
12982   WEIGHT_PER_UNIT_VOLUME=1000.0 (Esse é o peso do material por unidade de volume)
12983   COST_UNIT=INR (Esta é a unidade de custo, ainda não utilizada)
12984   Esta seção é usada durante o fluxo de trabalho de BOQ 'Contar ScaleFactor'
12985   Esta linha é separada por vírgulas e você deve especificar nesta ordem:
12986   <blockname>, <'xLength' X 'yLength'>, <Descrição>, <Custo>
12987   <blockname>,1x1,Tamanho da unidade-Demo,100.0
12988   <blockname>,300 x 800,Full-Sized,1700.0
12989   Esta seção é usada durante o fluxo de trabalho 'Indexed BOQ'.
12990   Aqui, você deve especificar o índice seguido por (=) e a descrição
12991   <Index>=<Descrição>
12992   1=Descrição da primeira entrada
12993   2=Descrição da segunda entrada
12994   A=Descrição de outra entrada
12995   Esta seção é usada durante o fluxo de trabalho de BOQ "Contar Valores de  Atributos".
12996   Aqui, você deve especificar o valor do atributo seguido por (=) e a descrição, custo
12997   <Attribute Value>=<Descrição>,<Custo>
12998   ATTVALUE1=<description1>,<cost1>
12999   ATTVALUE1=<description2>,<cost2>
13000   Esta seção é usada durante o fluxo de trabalho de BOQ 'Blocos Dinâmicos'.
13001   Aqui, você deve especificar o valor do parâmetro 'Visibilidade' seguido de (=) e a descrição, custo
13002   <VisibilityStateValue>=<Descrição>,<Custo>
13003   Todas as Cadeiras=Full View, 60.0
13004   Somente Cadeiras Extremas=Duas cadeiras, 25.0
13005   Esta seção é usada para definir a quantidade, custo e tempo usado por unidade de recurso
13006   Aqui, você deve especificar o nome do recurso seguido por (=) e o recurso Quantidade, Custo & Tempo por unidade
13007   <MaterialName>=<Quantidade>,<Custo>,<Tempo>
13008   Nome do bloco selecionado
13009   ESTÁ especificado no arquivo INI.
13010   Erro: Nome do bloco selecionado
13011   NÃO está especificado no arquivo INI. \nEdite seu arquivo INI e corrija o problema
13012   Erro: Entre um arquivo de importação válido.
13013   Selecionar bloco para inverter escala:
13014   Entre o arquivo INI para editar
13015   Selecione um único registro antes do qual deseja inserir um novo item de linha.
13016   Um registro vazio foi criado.\n\nPor favor, preencha o conteúdo e clique em 'Atualizar'
13017   Por favor, selecione um único registro depois, imediatamente após o qual para criar um registro duplicado.
13018   Não é possível duplicar um registro vazio. Deve haver pelo menos um registro antes que você possa duplicá-lo.
13019   Selecione um único registro para excluir.
13020   Todos os registros excluídos.
13021   Selecione um único registro para atualizar.
13022   Selecione um único item de linha para mover para cima
13023   Selecione um item de uma linha para mover para baixo
13024   Selecione um parâmetro
13025   Erro: Não é possível alternar o valor a menos que esteja inicialmente definido como 'Liga'(1) ou 'Desl'(0)
13026   Erro: Não é possível definir um valor Liga/Desl quando o nome do parâmetro estiver em branco
13027   Selecione um registro para atualizar.
13028   Não existem seções para editar. Crie uma nova seção usando o botão "Novo"
13029   Não existe nenhuma seção selecionada para copiar.
13030   SectionHeader:
13031   conteúdo atualizado e salvo na memória [ainda não em disco].
13032   Nome da Secção
13033   já está definido no arquivo INI.
13034   Caminho de suport:
13035   Caminho instalado:
13036   Por favor, selecione  primeiro a versão do BricsCAD.
13037   Por favor, selecione uma versão e instalação do AutoCAD
13038   Desculpe, ainda não implementado.
13039   com sucesso
13040   default.cui copiado para
13041   Digite um novo local para onde copiar default.cui
13042   Como mostrar barras de ferramentas no BricsCAD
13043   Mostrar/gerenciar linha de Comando, Faixas e Menus Suspensos no BricsCAD
13044   Como Criar Sólidos 3D em Loft e Superfícies no BricsCAD
13045   Não é possível salvar o desenho no BricsCAD: Como corrigir esse erro
13046   O texto está deslocado/sobreposto no BricsCAD
13047   Selecione o vídeo da Bricsys TV para assistir
13048   Selecione o vídeo da BricsCAD Support TV para assistir
13049   Selecione o vídeo da CADPower-GeoTools TV para assistir
13050   Arquivo CP_STARTUP.LSP encontrado em
13051   *** Também encontrado em:
13052   Arquivo CP_STARTUP.LSP não encontrado.
13053   Arquivo GT_STARTUP.LSP encontrado em
13054   Arquivo GT_STARTUP.LSP não encontrado.
13055   Não há comando chamado
13056   em
13057   Vai fazer o check-in
13058   agora.
13059   Caminho:
13060   copiado para área de transferência.
13061   Nenhum item selecionado.
13062   Erro: Por favor selecione uma pasta da lista.
13063   Erro: Por favor, selecione uma categoria de pasta na lista.
13064   (não definido)
13065   Selecione a pasta para onde copiar default.cui:
13066   Arquivo default.cui encontrado em
13067   Erro: BRICSCAD+ menu parcial não está carregado.
13068   UCS, Viewports e Barra QuickTools Ligado
13069   Texto de prompt da linha de comando definido como:
13070   Entre o texto da linha de comando (ou . para nenhum)
13071   Pasta do Bricsys Network License Manager
13072   Bricsys Support TV: ABERTURA, PICKBOX, TAMMARCADORSNAP & TAMCURSOR explicados
13073   Bricsys Support TV: Alterar Cor de Fundo da tela
13074   Sua licença atual do GeoTools não inclui o módulo 'Railway Design'
13075   Sua licença atual do GeoTools não inclui o módulo 'Transmission Design'
13076   Número do segmento
13077   de polilinha escolhida.
13078   criadas polilinhas deslocadas.
13079   Polilinha original tem
13080   vértices. Poilinha deslocada tem
13081   vértices.
13082   Digite a declividade em graus (ou entre declividade no formato 1:n)
13083   Digite a mudança desejada na elevação da polilinha original
13084   Selecione polilinha 2d/3d para usar como caminho da linha de centro:
13085   Selecione polilinha 2d para usar como secção transversal (CS) para deslocamento:
13086   Escolha um ponto de ancoragem na polilinha da secção transversal (CS):
13087   Erro: Por favor, selecione uma polilinha aberta como secção transversal.
13088   Erro: Por favor, selecione uma polilinha 2D como seção transversal.
13089   Lado Esquerdo do centro.
13090   Lado Direito do centro.
13091   O número de vértices em polilinhas de secção deslocadas não é o mesmo. Portanto, eles não podem ser unidos de forma confiável na seção transversal.
13092   Número de pontos na secção transversal:
13093   Número de pontos na direção da linha central:
13094   Número de pontos na direção da linha central 3D:
13095   Selecionar camada do deslocamento da linha central
13096   Selecionar camada das polilinhas de seção cruzada
13097   Selecione a camada DTM Faces3d
13098   Escolha ponto para colocar a tabela:
13099   Tabela de Area
13100   Você quer escalar a tabela?
13101   Entre o fator de escala
13102   Selecione o nome do arquivo de exportação CSV
13103   Determinar a interseção de dois planos FACE3D
13104   Selecione o primeiro plano FACE3D:
13105   Selecione o segundo plano FACE3D:
13106   As formas devem ser entidades geometricamente fechadas.
13107   Selecione objetos de forma [polilinhas], [ou ENTER para digitar o nome(s) camada]:
13108   Você quer uni-los primeiro, em polilinhas fechadas, antes do processamento?
13109   Processando formas...
13110   Relatório gerenciador de Lista de Formas
13111   nome da Forma
13112   Dimensões Principais
13113   Aviso: Os dados da Tabela de Objetos não foram configurados para armazenar os parâmetros da forma. Eles serão exibidos apenas em uma tabela, e não armazenados como dados dentro do Desenho.
13114   Selecione um padrão DESTINO para substituir
13115   Selecione um padrão ORIGEM para substituir.
13116   Criando arquivo CSV de saída...
13117   Escolha o ponto para colocar a tabela de Formas:
13118   Tabela de Propriedades e Quantidade das formas
13119   Forma
13120   Quantidade
13121   Area
13122   Comprimento
13123   Descrição
13124   Dimensões
13125   Substituindo...
13126   substituições feitas.]
13127   Aviso: Assegure-se de que os recursos lineares façam sentido válido para os dados da TIN, senão você obterá resultados errados.
13128   Selecione ponto, blocos, linhas, polilinhas a considerar para a TIN:
13129   Selecionar pontos, blocos para polígonos Voronoi
13130   ??Uma polilinha de limite fechada mostrando as extensões dos pontos selecionados foi criada.
13131   Aviso: Não há objetos atravessando o limite, nada para aparar.
13132   Criando limites fechados em polígonos Voronoi...
13133   Uma polilinha fechada que abraça o limite externo dos pontos foi criada.
13134   Aviso: Tenha em atenção que este processo pode aumentar significativamente (5X ou mais) o tempo de processamento.
13135   Você também pode criar um limite de contorno mesclado usando o comando 'GT_MERGEPOLY'.
13136   Criando limites de polígonos Voronoi...
13137   Selecione o polígono fechado para a moldura da tabela de furos:
13138   Erro: Escolha um limite de polígono fechado.
13139   Erro: Escolha apenas um objeto de polilinha, spline ou círculo.
13140   Todos os círculos, blocos, polilinhas fechadas e splines dentro do quadro serão selecionados automaticamente. ")
13141   Erro: Não há nada dentro da polilinha do quadro para extrair uma tabela de furos.
13142   Escolha o ponto de origem: <
13143   Escolha ponto no eixo X da tabela de furos: <
13144   objetos encontrados dentro da polilinha do quadro selecionado.
13145   Aviso: 1 polilinha aberta dentro do limite foi ignorada.
13146   Parâmetros da tabela de furos atuais armazenados na entidade do quadro.
13147   Escolha ponto para colocar a tabela de furos:
13148   Tabela de Furos - Formas Circulares
13149   Tabela de Furos - Formas Poligonais
13150   Tabela de Furos - Blocos com atributos
13151   Tabela de Furos - Formas Poligonais
13152   Tabela de Furos - Nomes/Atributos de Bloco
13153   Tabela Quantidades - Formas Circulares
13154   Tabela Quantidade - Valores de Atributo
13155   Tabela Quantidades - Nomes de Blocos
13156   Tabela Quantidades - Formas Poligonais
13157   Tabela Quantidades - Blocos
13158   Tabela Quantidades - Formas Circulares
13159   Tabela Quantidades - Formas Poligonais
13160   Deseja escalar a tabela de furos/quantidades?
13161   Informações da tabela de furos gravadas no arquivo:
13162   Selecionar camada da tabela de furos
13163   Erro: selecione um bloco e um atributo, pois sua seleção inclui blocos.
13164   Erro: não há objetos selecionados para bordas de polígono.
13165   GT_CCPOLY não pode continuar sem alguns objetos de borda de polígono.
13166   Uma nova polilinha de limite foi criada.
13167   A polilinha de limite criada já existe.
13168   Não há objetos selecionados para as camadas de borda do polígono.
13169   Objetos das camadas
13170   na vista atual será selecionado para as bordas do limite.
13171   Erro: não há objetos de borda de limite encontrados na vista atual e nas camadas correspondentes
13172   Um objeto PONTO de centróide limite foi criado na camada:
13173   Um objeto BLOCO de centróide limite foi criado na camada:
13174   a área do polígono delimitador é
13175   e centróide em
13176   Valor da área do polígono
13177   gravado no atributo de area
13178   gravados nos dados da tabela CADPower Object
13179   no campo
13180   objetos selecionados.
13181   Erro: o nome do campo Area especificado
13182   não existe na tabela
13183   Por favor, escolha um nome de campo diferente.
13184   Erro: o campo Area selecionado é do tipo 'Inteiro'. O valor da área será armazenado como um número inteiro.
13185   Erro: o campo Area selecionado é do tipo 'String'. O valor da área será armazenado como uma sequência.
13186   Erro: o campo Area selecionado deve ser apenas do tipo 'Inteiro', 'Real' ou 'String'.
13187   Erro: Selecione um nome de campo da tabela de objetos antes de poder sair do diálogo.
13188   Erro: Selecione um bloco para inserir na localização do centróide.
13189   Erro: não há blocos neste desenho. Redefinindo de volta para 'Pontos'
13190   Selecione o bloco para colocar no centróide
13191   Esta é a seção de blocos compostos. Blocos compostos são montagens que contêm peças incorporadas
13192   A lista de peças é definida como uma coleção de blocos com suas quantidades
13193   Todos os nomes de bloco listados nesta seção são considerados um bloco composto, com uma lista de peças conforme especificado
13194   Por exemplo:
13195   Isso significa que, quando o bloco FEL é visto na seleção, é contado uma vez
13196   e uma quantidade adicional de 5 blocos 'R-AL' e 10 blocos 'R-CC' são adicionados à lista de quantidades
13197   Os polígonos fechados devem conter blocos nomeados
13198   Selecione polígonos fechados para processar:
13199   Os atributos
13200   nesses blocos serão verificados quanto a esses valores listados abaixo (separados por vírgula)
13201   Aviso: UnitCost para o valor do atributo
13202   Aviso: Descrição para o valor do atributo
13203   definido como 0,0, pois não foi especificado no arquivo INI.
13204   Aviso: Recurso de tempo para o valor do atributo
13205   *NÃO* está definido no arquivo INI e esse bloco será ignorado e não processado.
13206   Todos os estados de visibilidade existentes e seus recursos de custo/tempo já definidos no seu arquivo INI
13207   serão retidos e não alterados
13208   Qualquer novo estado de visibilidade terá os valores padrão de descrição, custo e recursos de tempo
13209   Todos os atributos existentes valor/custo/tempo já definidos em seu arquivo INI
13210   Quaisquer novos valores de atributo adicionados terão os valores padrão em descrição, custo e recurso de tempo
13211   Erro: você pode usar esta opção somente quando a opção BOM-Q 'Blocos Dinâmicos' é escolhida.
13212   Erro: Selecione um atributo cujos valores você deseja transferir para o INI. Você pode escolher isso no menu suspenso 'Atributo de Indice' acima.
13213   Erro: você pode usar esta opção somente quando a opção BOM-Q 'Contar valores de atributo' o 'Count scale factors' for escolhida.
13214   Copiado para a área de transferência:
13215   Selecionado
13216   Nenhum bloco no desenho atual.
13217   Erro: não há nomes de blocos definidos no arquivo INI. Os nomes dos blocos devem primeiro ser definidos no arquivo INI para continuar.
13218   Etiqueta de atributo
13219   já existe no arquivo INI, não adicionado.
13220   adicionado ao arquivo INI.
13221   adicionado ao arquivo INI com parâmetros padrão.
13222   blocos no polígono selecionado
13223   aceito.
13224   Adicionado:
13225   para o arquivo INI.
13226   tamanhos adicionados ao arquivo INI.
13227   Objetos de pré-processamento ....
13228   Selecione um limite personalizado [polilinha fechada]:
13229   Erro: Selecione um atributo mapeado para desvincular.
13230   Erro: Selecione um atributo de Origem e Destino para vincular.
13231   Erro: Este link de atributo
13232   Selecionar entidades para anexar dados da tabela de objetos CADPower [ou ENTER para selecionar por layer]:
13233   registros da tabela de objetos
13234   para edição
13235   A seção [*RECORD] define a estrutura dos dados que você está criando
13236   Esse é o mesmo formato do arquivo INI usado pelo comando CP_DATAMAN
13237   A primeira entrada NAME=<value> é obrigatória e define o nome do titular dos dados
13238   Por exemplo: Nome=DUCT_INFO
13239   A segunda entrada Type=XDATA é obrigatória e deixa como está, nenhuma alteração é necessária
13240   A terceira entrada tem o formato: FIELD=<Name>,<Type>,<Description>
13241   Esta é a descrição geral do item linear
13242   Por exemplo: FIELD=Nome do Duto,Sequência,Peça Linear
13243   A quarta entrada é obrigatória e deve ser exatamente assim: FIELD=Peso por unidade de comprimento,Real,<Valor>
13244   Por exemplo: CAMPO=Peso por unidade de comprimento,Real,500,0
13245   A quinta entrada é obrigatória e deve ser exatamente assim: FIELD=Peso por unidade de comprimento,Real,<Valor>
13246   Por exemplo: FIELD=Custo por unidade de comprimento,Real,110,0
13247   As sextas entradas (e subseqüentes) são opcionais e devem ser exatamente assim: FIELD=<Name>,<Type>,<Description>
13248   Por exemplo: FIELD=Fornecedor,String,Informações do Fornecedor
13249   Por exemplo: FIELD=Largura,Real,Largura do duto
13250   A seção [*FIELD_VALUES] define a estrutura dos valores que cada campo de dados pode receber
13251   Esse é o mesmo formato do arquivo INI usado pelo comando CP_DATAMAN
13252   A primeira linha tem o formato: <Name> = <NameValue>
13253   Por exemplo: Nome=Custo (especifica que este registro de campo contém todas as informações de Custo)
13254   As próximas linhas estão repetindo valores permitidos para este parâmetro
13255   Por exemplo:
13256   Valores=60,0
13257   Valores=80,0
13258   Arquivo INI de template para CP_LINEQTY criado em:
13259   com as seguintes informações padrão.
13260   Campo Primário ID[Nome]:
13261   Campo Primário ID[Nome] (nenhum)
13262   Primeiro campo de parâmetro:
13263   Primeiro campo de parâmetro: (nenhum)
13264   Segundo campo de parâmetro:
13265   Segundo campo de parâmetro: (nenhum)
13266   Parâmetro 2 (segundo parâmetro de pesquisa) não está definido no arquivo INI, mas está disponível nas entidades selecionadas. Por favor, verifique e corrija seu arquivo INI.
13267   Erro: tabela de objetos CADPower
13268   já existe.
13269   Você está prestes a excluir a tabela CADPower Object
13270   Tem certeza de que deseja excluir esta tabela?
13271   Todos os campos e dados associados a esta definição de tabela serão excluídos.
13272   Os dados anexados às entidades NÃO serão excluídos.
13273   Mensagem CP_DATAMAN
13274   dados da tabela CADPower Object
13275   excluído com sucesso do desenho.
13276   definição não existe no desenho atual.
13277   Agora você pode definir uma nova tabela de dados do objeto. Digite o nome na caixa fornecida e clique em 'Criar'.
13278   Você pode adicioná-lo usando o botão 'Adicionar/Atualizar' abaixo
13279   Erro: X, Y, Z, HANDLE, OBJECTTYPE e LAYER são nomes reservados. Eles não podem ser usados ??como nomes de campo.
13280   Deseja atualizar a definição deste campo com os valores atuais?
13281   O tipo é
13282   e o valor padrão é
13283   CP_DATAMAN Mensagem: Campo
13284   atualizado com o tipo
13285   e o valor padrão de
13286   Deseja adicionar este campo à tabela?
13287   O campo é do tipo
13288   CP_DATAMAN Mensagem: Novo campo
13289   criado com o tipo
13290   Erro: nome da tabela de objetos
13291   não está definido neste desenho. Parece que este é um erro interno.
13292   Erro: Selecione um tipo de campo.
13293   Erro: Primeiro crie ou selecione um nome de tabela de objeto.
13294   Erro: Digite um nome de campo para criar.
13295   Selecione o arquivo INI dos dados da tabela de objetos CADPower para salvar
13296   Selecione o arquivo INI de dados da tabela de objetos CADPower para restaurar
13297   Erro: dados da tabela de objetos CADPower
13298   já está definido neste desenho. Não é possível importar esta tabela
13299   Erro: O arquivo INI não pôde ser lido corretamente.
13300   Erro: Nenhum dado da tabela de objetos CADPower foi especificado. Selecione um antes de prosseguir.
13301   campos salvos na tabela
13302   no arquivo:
13303   Selecione objetos para anexar dados do objeto CADPower.
13304   1 objeto selecionado contém os dados existentes do objeto CADPower e será substituído.
13305   1 objeto selecionado contém os dados existentes do objeto CADPower e será ignorado. Nenhum novo dado será anexado.
13306   1 objeto contém dados existentes do objeto CADPower. Deseja sobrescrever o mesmo com os novos dados padrão?
13307   Anexando dados da tabela de objetos CADPower pertencentes à tabela
13308   Erro: a lista de campos de dados da tabela de objetos atual não está definida.
13309   Erro: a tabela de objetos CADPower selecionada não está definida no desenho.
13310   Erro: Não há tabelas de objetos CADPower definidas neste desenho.
13311   Selecione objetos para desanexar dados do objeto CADPower [ou ENTER para selecionar por layer]:
13312   Não há dados da tabela de objetos CADPower anexados aos objetos selecionados.
13313   Tabela de objetos CADPower Dados pertencentes à tabela
13314   removido ....
13315   Selecione objetos para consultar os dados do objeto CADPower.
13316   Digite o nome do arquivo ASCII a ser criado
13317   Erro: nenhum dado da tabela de objetos CADPower foi especificado para consulta. Selecione um antes de prosseguir.
13318   Primeiro critério de pesquisa:
13319   objeto(s) que atendem ao [primeiro] critério de consulta
13320   Não há objetos na seleção que atendam aos [primeiros] critérios de consulta.
13321   Segundo critério de pesquisa:
13322   objeto(s) atendem ao [primeiro] critério de consulta e
13323   objeto(s) atendem aos [segundos] critérios de consulta
13324   objeto(s) que atendem aos critérios de consulta [primeiro] e [segundo]
13325   Não há objetos na seleção que atendam aos critérios de consulta [primeiro] e [segundo].
13326   Selecione o objeto de origem para copiar dados de:
13327   Erro: não há dados da tabela de objetos CADPower anexados aos objetos selecionados.
13328   Selecione objetos para copiar os dados da tabela de objetos para:
13329   1 objeto selecionado contém os dados existentes do objeto CADPower da tabela
13330   e será substituído.
13331   e será ignorado. Nenhum novo dado será copiado.
13332   1 objeto contém os dados existentes do objeto CADPower da tabela
13333   . Deseja sobrescrever o mesmo com novos dados?
13334   Copiando dados da tabela de objetos CADPower pertencentes à tabela
13335   Selecione objetos para editar os dados do objeto CADPower [ou ENTER para selecionar por layer]:
13336   [Edição de objeto único]: Edição de dados da tabela de objetos CADPower da tabela
13337   Erro: o objeto selecionado não contém nenhum dado da tabela de objetos CADPower.
13338   O selecionado
13339   objetos contêm dados das seguintes tabelas de objetos CADPower:
13340   [Edição de objeto único,
13341   Editando dados da tabela de objetos CADPower da tabela
13342   Atualizando entidades com dados de objetos modificados .... campo
13343   definido como valor
13344   Erro: não há dados da tabela de objetos definidos neste desenho.
13345   Erro: selecione um nome de campo do objeto CADPower para editar, antes de clicar em 'Ok'
13346   Erro: selecione um nome de tabela de objetos CADPower para editar, antes de clicar em 'Ok'
13347   1 O tipo de dados nos dados do objeto CADPower não corresponde à definição de tipo de campo da tabela
13348   Dados do objeto CADPower atualizados com sucesso.
13349   Esta entidade não contém dados da tabela de objetos CADPower pertencentes à tabela
13350   Erro: Selecione um Nome de dados da tabela de objetos CADPower para anexar, antes de poder sair desta caixa de diálogo.
13351   Erro: Selecione um Nome de Dados da Tabela de Objetos CADPower para desanexar, antes de poder sair desta caixa de diálogo.
13352   Listagem de dados do objeto CADPower (TableName:
13353   Nome do Campo     Valor
13354   diferencia maiúsculas e minúsculas
13355   não diferencia maiúsculas e minúsculas
13356   pesquisa parcial também
13357   apenas pesquisa completa
13358   Selecione objetos DTM: polilinhas 3d, linhas ou faces 3d a serem usadas para dados de elevação.
13359   Selecione pontos ou blocos para adquirir elevações para:
13360   Pré-processamento, lista de pontos de construção ....
13361   Escolha o objeto 3d em anexo (polilinha 3d ou 3dface):
13362   Erro: Escolha apenas um objeto de polilinha ou 3dface fechado.
13363   Selecionar camada para pontos DEM
13364   Selecionar camada para DEM 3dfaces
13365   Erro: Superfície
13366   não possui dados TIN no desenho. Importe-o, se ainda não o tiver feito.
13367   Você está saindo da caixa de diálogo, mas nenhuma superfície foi selecionada. Você pode selecionar 3dfaces ou polilinhas manualmente e interpolar elevações a partir deles.
13368   Escolha o primeiro canto da grade:
13369   Escolha outro canto da grade:
13370   Construindo lista de pontos DEM...
13371   (valor fictício -999,0 definido no ponto, elevação não encontrada)
13372   Estatísticas da Area da Camada
13373   Precisão das coordenadas X, Y & Z definida como:
13374   Precisão em X:
13375   Precisão Y & Z:
13376   Precisão em Y:
13377   Z de precisão:
13378   Fator de exagero:
13379   Comprimento do perfil:
13380   Altura de Referência:
13381   Largura da faixa do perfil:
13382   Área total da seção transversal do solo (a partir da altura de ref.):
13383   Volume total do solo (da altura de ref.):
13384   Selecione a polilinha que representa o nível do solo finalizado [ou ENTER para especificar o nível do projeto]:
13385   Altura de referência:
13386   Digite o nível do solo concluído
13387   Erro: O nível do solo finalizado deve ser maior que a altura de referência.
13388   Erro: selecione uma linha, polilinha ou spline como seu perfil de solo acabado.
13389   Erro: o perfil do solo acabado (FG) não cobre totalmente a área do solo existente.
13390   Por favor, verifique seu perfil FG.
13391   Erro: Não foi possível encontrar um ponto inicial para o perfil de solo acabado selecionado.
13392   Verifique sua curva de perfil do solo acabada.
13393   Distância inicial de FG no ponto inicial do EG:
13394   Erro: Não foi possível obter os pontos de interseção do solo finalizados necessários.
13395   Verifique se o seu perfil FG cobre todo o espaço do EG.
13396   Volume líquido/faixa =
13397   Volume total de corte/faixa=
13398   Volume total de preenchimento/faixa=
13399   Selecione representações 2d [polilinhas fechadas] do perfil 3d [terra existente]
13400   A polilinha 3d polida final foi criada na camada:
13401   Erro: correspondência incorreta no número de vértices entre o perfil do solo finalizado e a polilinha de origem.
13402   A polilinha 3d à terra finalizada não foi criada.
13403   A polilinha 3d do solo acabado (FG) não pode ser criada, pois a medição da distância do perfil foi definida como 'Inclinação', não 'Horizontal'.
13404   Recrie o perfil com a configuração de medição de distância 'Slope' e tente novamente se precisar de polilinha 3D FG
13405   O restante deste comando de computação de volume funcionou normalmente. Verifique os resultados.
13406   A polilinha 3d de solo acabado (FG) não pode ser criada, pois o tipo de perfil é definido como 'Interpolar'.
13407   Somente perfis com pontos de polilinha 'Origem' serão possíveis para criar polilinhas 3d Finished Ground (FG).
13408   Erro: Não foi possível encontrar o identificador da polilinha 3d a partir da qual esses dados do perfil 2D foram criados.
13409   Erro: a polilinha 2d deve estar fechada. Essa polilinha foi ignorada.
13410   Volume total de corte total =
13411   Volume total geral de preenchimento =
13412   Volume Grand Net =
13413   Erro: 1 3dface ignorado. Não foi possível determinar seu volume
13414   1 3dface ignorado. Sua elevação mínima
13415   é maior que o dado especificado de
13416   3dface com mais de 3 pontos não exclusivos ignorados.
13417   Superfície 1: Volume total conforme medido usando
13418   3dfaces de datum
13419   Superfície 2: Volume total conforme medido usando
13420   Superfície 2: a diferença de volume total entre as duas superfícies é:
13421   Superfície 1 (menos) 2: A diferença total entre as duas superfícies é:
13422   objetos encontrados.
13423   Selecione 3dfaces/3dpolylines para a primeira superfície:
13424   Selecione 3dfaces/3dpolylines para a segunda superfície:
13425   Selecione a primeira superfície
13426   Erro: não há objetos 3dfaces ou 3dpolyline na camada de superfície:
13427   Você deve primeiro importar uma superfície usando o comando GT_IMPORTSURFACE.
13428   Selecione a segunda superfície
13429   Número total de objetos na superfície:
13430   Valor mínimo de X:
13431   Valor mínimo de Y:
13432   Valor mínimo de Z:
13433   Valor máximo de X:
13434   Valor máximo de Y:
13435   Valor máximo de Z:
13436   Lista de cada lado do triângulo
13437   Raio
13438   Comprimento X Largura
13439   Lista de cada lado do quadrilátero
13440   Lista de cada lado do polígono
13441   Comprimento do lado do pentágono
13442   Comprimento do lado do hexágono
13443   Comprimento do lado do hepatônio
13444   Comprimento do lado do octógono
13445   Comprimento do lado do nonágono
13446   Comprimento do lado do decágono
13447   Raio e comprimento
13448   Raio & D
13449   Comprimento do lado =
13450   Comprimento dos lados =
13451   Lado =
13452   Raio =
13453   Comprimento =
13454   Largura =
13455   Erro: um objeto foi encontrado com área igual ou menor que 0,0 e foi ignorado.
13456   Insira um bloco de fotos com etiqueta geográfica e forneça um link de URL para ele.
13457   Verifique se esta ferramenta está disponível.
13458   Erro: Não foi possível encontrar
13459   no caminho de pesquisa.
13460   Verifique se este desenho está disponível.
13461   Próximo contador mais alto de ID definido como:
13462   Erro: não há correspondências para o prefixo especificado
13463   Não há blocos chamados
13464   neste desenho.
13465   Selecionar arquivos de imagem
13466   Arquivo de imagem
13467   já está selecionado
13468   Extraindo dados EXIF ??de
13469   Erro: nenhum GeoTagInfo foi encontrado em:
13470   blocos de imagens inseridos com sucesso.
13471   imagens não puderam ser inseridas.
13472   Nenhuma informação de geotag encontrada nos seguintes arquivos EXIF:
13473   Todas as medições serão feitas AGORA a partir deste ponto.
13474   Escolha um novo ponto INICIAR na curva:
13475   Escolha um novo ponto de INÍCIO na curva
13476   A nova distância inicial da curva é:
13477   O comprimento restante da curva disponível para medição multivariável é:
13478   a partir do ponto inicial da curva.
13479   O ponto escolhido é:
13480   Um objeto BLOCK foi colocado no novo ponto de medida inicial especificado da polilinha.
13481   Um objeto BLOCK foi colocado no início da polilinha.
13482   Um objeto POINT foi colocado no novo ponto de medida inicial especificado da polilinha.
13483   Um objeto POINT foi colocado no início da polilinha.
13484   Um objeto POINT foi colocado no final da polilinha.
13485   Digite a distância medida do ponto de medição NEW START: <
13486   Digite a distância medida do ponto de medição NEW START: [X para sair]
13487   >: [X para sair]:
13488   Digite a distância medida do ponto inicial: <
13489   Digite a distância medida do ponto inicial: [X para sair]:
13490   Digite a distância do próximo segmento, conforme medido a partir do ponto de medição NEW START: <
13491   >: [X para sair]
13492   Digite a distância do próximo segmento, conforme medido no ponto de medição NEW START: (Pressione RETURN para sair)
13493   Digite a próxima distância do segmento, medida a partir do último ponto: <
13494   Digite a distância do próximo segmento, medida a partir do último ponto: [X para sair]
13495   Um objeto BLOCK foi colocado a uma distância de
13496   desde o início da curva.
13497   a partir do último ponto medido.
13498   Um objeto POINT foi colocado a uma distância de
13499   Digite um valor positivo, diferente de zero, para a distância.
13500   Erro: Selecione um bloco para colocar ao longo da polilinha.
13501   Importar imagens do Google Earth para CAD
13502   Esta ferramenta fornece instruções passo a passo para capturar uma imagem do Google Earth
13503   e leve-o para o CAD. Este é um procedimento semi-automático.
13504   IMPORTANTE: Siga as instruções cuidadosamente.
13505   [GoogleEarth]: alguns comandos úteis no Google Earth.
13506   N - Redefinir visualização para que o norte suba
13507   U - Redefinir a inclinação para o modo descendente
13508   [GoogleEarth]: inicie o Google Earth e amplie a área do mapa que você deseja capturar.
13509   Quando terminar, pressione ENTER para continuar.
13510   Etapa 1:
13511   Etapa 2:
13512   [GoogleEarth]: verifique se as coordenadas no Google Earth estão definidas como lat Long (geográfica) ou UTM, conforme desejado.
13513   [GoogleEarth]: as coordenadas especificadas serão usadas para inserir a imagem no seu programa CAD
13514   Etapa 3:
13515   [GoogleEarth]: Em seguida, precisamos capturar as coordenadas do canto inferior esquerdo da imagem.
13516   [GoogleEarth]: coloque o cursor no canto inferior esquerdo da imagem com a maior precisão possível.
13517   [GoogleEarth]: quando terminar, pressione 'Control-Shift-C' para capturar as coordenadas na área de transferência.
13518   O sistema de coordenadas é:
13519   Zona UTM:
13520   O canto inferior esquerdo escolhido é:
13521   As coordenadas do ponto LOWER LEFT não puderam ser capturadas. Por favor, tente novamente.
13522   Etapa 4:
13523   [GoogleEarth]: Em seguida, precisamos capturar as coordenadas do canto superior direito da imagem.
13524   [GoogleEarth]: coloque o cursor no canto superior direito da imagem com a maior precisão possível.
13525   [GoogleEarth]: não altere as extensões de zoom / visualização da tela.
13526   O canto superior direito escolhido é:
13527   Erro: O canto superior direito deve estar à direita e acima do canto inferior esquerdo.
13528   Erro: o sistema de coordenadas foi alterado desde que o canto inferior esquerdo foi capturado. Redefina-o novamente para o mesmo.
13529   As coordenadas do ponto UPPER RIGHT não puderam ser capturadas. Por favor, tente novamente.
13530   [GoogleEarth]: o sistema de coordenadas do Google Earth é:
13531   [GoogleEarth]: as coordenadas do canto inferior esquerdo são:
13532   [GoogleEarth]: As coordenadas do canto superior direito são:
13533   [GoogleEarth]: agora, salve a imagem usando o arquivo -> salvar -> salvar imagem ou digite a tecla Control-Alt-S.
13534   Digite o arquivo de imagem do Google Earth para importar (~ ou? Para navegar)
13535   Erro: você ainda não capturou as coordenadas. Por favor, tente novamente.
13536   Ferramenta GT_GEIMPORTIMAGE:
13537   Etapa 5:
13538   Erro: Não é possível encontrar o bloco de ponto GPS GeoTools GT_GPS_POINT.dwg no caminho de pesquisa.
13539   GT_GEIMPORTPOINT ferramenta:
13540   Importe o ponto do Google Earth para o CAD e armazene as coordenadas Lat-Long e UTM no bloco de pontos.
13541   Esta ferramenta fornece instruções passo a passo para capturar um ponto no Google Earth
13542   [GoogleEarth]: inicie o Google Earth e amplie o zoom no ponto do mapa que você deseja capturar.
13543   [GoogleEarth]: Em seguida, precisamos capturar as coordenadas do POINT em unidades de lat-Long.
13544   [GoogleEarth]: verifique se as coordenadas estão definidas como viz. Lat. Graus decimais - ou - graus-minutos-segundos
13545   [GoogleEarth]: Isso é feito acessando Ferramentas-> Opções e selecione a guia 'Visualização em 3D' nesta seção
13546   [GoogleEarth]: Em seguida, leve o cursor exatamente ao ponto que você deseja capturar, com a maior precisão possível.
13547   As coordenadas Lat-Long do ponto escolhido são:
13548   Erro: as coordenadas não estão nas unidades LatLong. Verifique suas configurações do Google Earth
13549   As coordenadas do ponto não puderam ser capturadas. Por favor, tente novamente.
13550   [GoogleEarth]: Em seguida, precisamos capturar as coordenadas do mesmo ponto em unidades UTM.
13551   [GoogleEarth]: verifique se as coordenadas estão definidas como Universal Transverse Mercator
13552   [GoogleEarth]: agora, verifique se o cursor está no mesmo ponto, exatamente no mesmo local que o anterior
13553   [GoogleEarth]: captura. Quando terminar, pressione 'Control-Shift-C' para capturar as coordenadas na área de transferência.
13554   As coordenadas UTM do ponto escolhido são:
13555   Erro: as coordenadas não estão nas unidades UTM. Verifique suas configurações do Google Earth.
13556   Inserir em que coordenadas?
13557   Digite o arquivo CSV para editar
13558   Aviso: deve existir no mínimo um registro CSV. Não é possível excluir o único registro restante.
13559   Erro: não há registros CSV para excluir.
13560   atualizado.
13561   New Angle
13562   Erro: parâmetros do bloco de folhas não definidos. Por favor, execute o comando 'GT_SheetIns' primeiro.
13563   Selecione polilinha, círculo ou spline fechado:
13564   Erro: a polilinha selecionada não está fechada.
13565   Erro: Selecione apenas um objeto de polilinha, círculo ou spline fechado.
13566   Área atual do polígono:
13567   Digite a área requerida do polígono
13568   Modo de programa?
13569   Não insira valores negativos. A direção da mudança é decidida pelos valores de destino e da área de origem.
13570   Digite a alteração percentual na área durante cada iteração
13571   Você inseriu um valor negativo para a alteração percentual. Ele é ignorado e somente o valeu positivo real será usado.
13572   Ativar detecção de choque?
13573   Escolher ponto de ancoragem
13574   A área precisa ser reduzida. Fator de escala:
13575   A área precisa ser aumentada. Fator de escala:
13576   *** Clash detectado. Você pode tentar alterar o ponto de ancoragem
13577   Deseja especificar novamente o ponto de ancoragem?
13578   Aviso 'PolyAreaCreate'
13579   Escolha um novo ponto de ancoragem:
13580   A detecção de confronto não é possível se o polígono tiver segmentos de arco.
13581   Nova área:
13582   Área anterior:
13583   Reqd.Area:
13584   Alterar:
13585   Pressione ENTER para continuar.
13586   Revertendo para o polígono original cuja área é
13587   Nova área final do polígono:
13588   Área necessária:
13589   O resultado está ok?
13590   Filtrando seleção ...
13591   Conectando arcos ...
13592   Espaçamento médio entre texto =
13593   Liste todas as suas aberturas (portas, janelas etc.) aqui, uma por linha.
13594   Exemplo:
13595   Door
13596   Window
13597   Ventilator
13598   Esta seção mostra todos os parâmetros operacionais gerais usados ??por este comando
13599   Criando hachuras de inclinação a partir de
13600   Aviso: o aviso do objeto de padrão de hachura temporariamente aumentou para
13601   Hachurando objetos não processados??...
13602   Processando seleções que não puderam ser hachuradas da maneira normal...
13603   Categorias de inclinação/Tabela de áreas
13604   Digite o fator de escala da tabela de inclinação
13605   Digite o nome da arquivo CSV da saída de informações da inclinação
13606   Encontre a inclinação: Para apontar:
13607   A inclinação entre os pontos escolhidos é
13608   Selecione a polilinha para editar vários vértices:
13609   Erro: Escolha apenas um objeto de polilinha.
13610   Ponto já selecionado.
13611   Erro: você deve selecionar exatamente dois vértices para que o método de movimentação 'Dinâmico personalizado' funcione
13612   Selecionar método de movimento personalizado
13613   Esta é apenas uma operação pontual de 'Definir comprimento'. Você será solicitado a selecionar a operação interativa novamente depois que o comprimento for definido
13614   Digite ou escolha um novo comprimento para este segmento
13615   Novo comprimento do segmento definido como
13616   Área inicial:
13617   Perímetro:
13618   Distância:
13619   <não determinado>
13620   Escolha o local da dimensão:
13621   Selecione objetos CIRCLE.
13622   Digite o nome da peça
13623   Os nomes das peças atribuídos às peças cortadas são:
13624   [esquerda] e
13625   [direita]
13626   Digite ou selecione a altura do texto para o rótulo
13627   Digite o nome da peça para a primeira peça
13628   Digite o nome da parte para a segunda parte
13629   Digite o (s) nome (s) da camada a processar
13630   Digite ou selecione deslocamentos laterais
13631   Digite ou selecione deslocamentos de frente e verso
13632   Deseja aparar ao longo das bordas?
13633   Deseja WBLOCK o desenho cortado?
13634   Processando dados LS da folha ...
13635   Escolha um espaço vazio para copiar os objetos selecionados para:
13636   O corte de folhas não foi feito conforme solicitado.
13637   Desenho bloqueado:
13638   Erro: 1 polilinha ignorada, nenhuma entidade foi encontrada dentro da caixa delimitadora do corredor.
13639   Erro: 1 polilinha ignorada, não foi possível compensar com êxito.
13640   Erro: 1 polilinha ignorada. Não é possível criar um limite de folha com polilinhas fechadas.
13641   Erro: Não foi possível encontrar uma das seções que definem polilinhas. Relate esse erro para rakesh.rao@thedesignsense.com
13642   seções foram processadas com sucesso e o desenho WBLOCK foi criado.
13643   seções foram ignoradas e não puderam ser processadas.
13644   As seções não processadas foram colocadas no conjunto de seleção [anterior] ativo.
13645   Selecione o limite da folha para aparar:
13646   Especifique de que lado aparar?
13647   Deseja apagar tudo fora dos limites?
13648   Deseja apagar tudo dentro dos limites?
13649   Erro: a polilinha deve estar fechada.
13650   P E R F O R M A N C E A D V I S O R Y
13651   Se você estiver processando várias seções juntas, é altamente recomendável desativar o registro UNDO
13652   antes de executar este programa. Isso desativará o registro do histórico de desfazer, mas melhorará o desempenho e
13653   reduzir paginação etc.
13654   Importar dados da tabela de objetos CADPower de arquivos ASCII (CSV).
13655   Digite o nome do arquivo CSV dos dados do objeto CADPower a ser importado
13656   Erro: selecione um arquivo CSV válido para importação dos dados do objeto CADPower.
13657   Atualizando dados da tabela de objetos CADPower pertencentes à tabela
13658   1 registro CSV com alça
13659   foi ignorado, pois a entidade correspondente não pode ser encontrada no desenho.
13660   1 registro CSV foi ignorado porque as informações do identificador não estão disponíveis.
13661   Erro: Não é possível determinar a posição das informações <Handle> no arquivo CSV.
13662   Erro: dados da tabela de objetos CADPower especificados
13663   não está definido no desenho atual.
13664   Erro: não há dados de cabeçalho no arquivo CSV com as informações <Handle>. Este arquivo não pode ser importado.
13665   Exportar dados da tabela de objetos CADPower para arquivos ASCII (CSV).
13666   Selecione objetos que possuam dados CADPower Object da tabela
13667   Erro: número de campos de dados do objeto na entidade [
13668   ] não corresponde à definição de tabela [
13669   campos]. 1 entidade ignorada.
13670   Erro: 1 objeto não possui dados do objeto pertencentes à tabela
13671   e foi ignorado.
13672   Lista de exportação de construção ....
13673   registros gravados no arquivo de exportação ....
13674   Nenhum arquivo de exportação criado, pois não foram encontrados objetos correspondentes aos dados do objeto.
13675   Aviso: Lembre-se de que 'Identificador' é uma exportação necessária, se você deseja importar os dados de volta usando o comando CP_CPOD_IMPORT / GT_CPOD_IMPORT e sincronizar dados.
13676   Por favor, escolha suas opções em conformidade.
13677   Erro: selecione pelo menos um campo para exportar.
13678   Erro: Por favor, selecione um CADPower Object Table Data para exportar.
13679   objetos tiveram um vértice de fechamento redundante adicionado.
13680   objetos tiveram um vértice de fechamento redundante removido.
13681   Nenhum vértice da polilinha foi modificado. Nada processado.
13682   Sinalizadores de correspondência atual (especial):
13683   Largura média dos segmentos na polilinha de destino:
13684   Centro do Círculo/Arco:
13685   Altura do Texto/TextoM:
13686   Padrão de hachura:
13687   Escala de padrão de hachura:
13688   Quebre todas as linhas, arcos, polilinhas e estrias ao longo de uma polilinha.
13689   Selecione a polilinha da aresta de corte:
13690   Processando borda de polilinha ...
13691   Spline ignorado
13692   Processando objetos de interseção ...
13693   Quebrando objetos que se cruzam ...
13694   Erro: Escolha apenas um objeto de polilinha.
13695   Mensagem DistAngWeed
13696   A unidade de desenho selecionada é:
13697   e a unidade de conversão é
13698   A diferença de nível será convertida de
13699   Escolha o ponto de referência:
13700   Digite a elevação do dado
13701   Data:
13702   Escolha o ponto de nível [ENTER para concluir]:
13703   Selecionar camada de anotação
13704   Digite o nome da peça destacada
13705   Aplicar números de peça em execução com base nas configurações do CP_TC?
13706   Os números de peça em execução serão aplicados às entidades selecionadas. As configurações serão obtidas no comando CP_TC.
13707   Ordenar direção?
13708   selecionado]: Digite o novo nome da peça
13709   Nome da peça:
13710   atribuído ao objeto.
13711   Selecione as peças a serem rotuladas:
13712   Inserir alinhamento de texto
13713   exibido a partir do objeto selecionado:
13714   Selecione as peças para contar:
13715   processado para a contagem:
13716   Tabela de números de peça
13717   Digite ou selecione o nome do arquivo de exportação CSV
13718   Arquivo de saída:
13719   Selecione objetos para remover nomes de peças de:
13720   ---- Entre em contato com o DesignSense ----
13721   CADPower é um produto da DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd. Bengaluru-ÍNDIA
13722   CADPower LastA data aberta não existe, o teste expira
13723   executa
13724   CadPower foi executado pela última vez em:
13725   Avaliação expira
13726   ou depois
13727   Data do computador parece ter sido redefinida após instalação do CADPower.
13728   Licença de CADPower já expirou em
13729   ou seja
13730   dias atrás
13731   Licença do CADPrower vai expirar em
13732   dias, em
13733   Erro: Não é possível criar #MnuDir_CP [using-dos-mkdir], determinado como
13734   Pasta AppData de CADPower:
13735   criada [usando-dos-mkdir]
13736   Erro: não é possível criar #MnuDir_CP [using-vl-mkdir], determinado como
13737   criado [usando-vl-mkdir]
13738   Arquivo de mensagens...
13739   foi lido com sucesso.
13740   NÃO pôde ser lido com sucesso [não criptografado].
13741   Erro: Lisp de inicialização do CADPower
13742   não pôde ser carregado.
13743   Copiando arquivos de suporte...
13744   Aviso: O número de série do CAD não pôde ser obtido. Por favor, execute um comando novamente e tente.
13745   Licenças CADpower disponíveis:
13746   usadas:
13747   Mensagem de CADpower
13748   O nome do computador é:
13749   e o nome do usuário é:
13750   O nome do menu
13751   [não disponível]
13752   <não aplicável>
13753   Não há reator SaveComplete para fechar
13754   O visor ROLLOVERTIPS foi Desligado. Se você ativá-lo, poderá interferir na experiência do menu do botão direito.
13755   A exibição do QUAD foi Desligada. Se você ativá-lo, poderá interferir na experiência do menu do botão direito.
13756   Erro: arquivo BMP:
13757   não pôde ser excluído.
13758   Erro: a pasta TEMP do Windows não está definida, não pôde ser determinada.
13759   A data 'LastOpened' do GeoTools não existe, a avaliação expira
13760   GeoTools foi executado pela última vez em:
13761   Data do computador parece ter sido redefinida após instalação do GeoTools.
13762   A licença do GeoTools vai expirar em
13763   Erro: Não é possível criar #MnuDir_GT [using-dos-mkdir], determinado como
13764   Pasta GeoTools AppData:
13765   Erro: Não é possível criar #MnuDir_GT [using-vl-mkdir], determinado como
13766   NÃO pôde ser lido com sucesso.
13767   Erro: GeoTools inicializa o Lisp
13768   Licenças GeoTools disponíveis:
13769   Selecione objetos de bloco para explodir, reter atributos.
13770   Selecionar pontos/blocos/objetos de texto em torno dos quais criar polilinhas fechadas [ou ENTER para selecionar por layer]:
13771   Sua licença CADPower atual não inclui o módulo 'Line-And-Space'.
13772   Transferir Atributos de Bloco para dados da tabela de Objetos CADPower.
13773   Não há Tabelas de Dados de Objetos CADPower neste desenho.
13774   Digite o comando CP_AOD/GT_AOD para transferir manualmente os dados de atributos de bloco.
13775   Transferindo Atributos de Bloco para Dados da Tabela de Objetos CADPower
13776   Registros da tabela de objetos CADPower transferidos.
13777   Selecionar camada(s) de onde processar polilinhas
13778   Forma
13779   Anexar dados de objetos para formas processadas...
13780   Ferramenta Google Earth Rubber Sheeting (com pontos de controle do Google Earth):
13781   Realizar folha elástica de dados vetoriais CAD para caber no Google Earth (coordenadas Lat-Long)
13782   Esta ferramenta lhe fornecerá instruções passo a passo para fazer a folha elástica de dados vetoriais CAD
13783   para permitir a sua sobreposição no Google Earth. Este é um procedimento semi-automático.
13784   Observe que este comando garante que seus dados sejam convertidos em um arquivo KML Lat-Long para permitir a importação no Google Earth.
13785   Se você estiver procurando fazer o contrário (converter para UTM), por favor use o comando 'Borracha com pontos de controle de desenho'.
13786   IMPORTANTE: Por favor, siga as instruções cuidadosamente.
13787   GT_GERSHEET Mensagem
13788   Passo 1:
13789   [GoogleEarth]: Alguns comandos úteis no Google Earth.
13790   N - Reiniciar vista para que o Norte seja para cima
13791   U - Reiniciar a inclinação para o modo top-down
13792   [GoogleEarth]: Iniciar o Google Earth e ampliar para a área de interesse no mapa.
13793   [GoogleEarth]: Garantir que as coordenadas no Google Earth estejam definidas para Lat-Long (Graus Decimais).
13794   [GoogleEarth]: Isto pode ser verificado no Menu Ferramentas -> Opções -> Mostrar Lat/Long seção.
13795   Quando terminar, pressione ENTER para continuar.
13796   Passo 2:
13797   [Desenho CAD]: Faça zoom também na mesma área de interesse no desenho CAD.
13798   Escolha o PRIMEIRO ponto no desenho CAD:
13799   [Desenho CAD]: As coordenadas do PRIMEIRO ponto são:
13800   [GoogleEarth]: A seguir, precisamos capturar as coordenadas do mesmo PRIMEIRO ponto na imagem do Google Earth.
13801   [GoogleEarth]: Trazer o cursor para o mesmo PRIMEIRO ponto no Google Earth da forma mais precisa possível.
13802   O PRIMEIRO ponto escolhido é:
13803   Erro: O sistema de coordenadas no Google Earth deve ser ajustado apenas para LatLong.
13804   Escolher o SEGUNDO ponto no desenho CAD:
13805   [Desenho CAD]: As coordenadas do SEGUNDO ponto são:
13806   [GoogleEarth]: A seguir, precisamos capturar as coordenadas do mesmo ponto SEGUNDO na imagem do Google Earth.
13807   [GoogleEarth]: Trazer o cursor para o mesmo ponto SEGUNDO no Google Earth da forma mais precisa possível.
13808   O SEGUNDO ponto escolhido é:
13809   [GoogleEarth]: As coordenadas do PRIMEIRO ponto são: 13809 [GoogleEarth]:
13810   [GoogleEarth]: As coordenadas do SEGUNDO ponto são: 13809 [GoogleEarth]: As coordenadas do SEGUNDO ponto são: 13810 [GoogleEarth]: As coordenadas do SEGUNDO ponto são
13811   Selecionar objetos para folha de borracha
13812   [Desenho CAD]: Por favor, esteja ciente de que, após a folha de borracha, as coordenadas do desenho serão alteradas para Lat-Long
13813   [CAD Drawing]: para torná-lo compatível com o uso do Google Earth, e para exportação usando o comando GT_DWG2KML.
13814   [Desenho CAD]: Favor salvar este desenho com um nome diferente para que você não perca seus dados originais
13815   Google Earth Rubber Sheeting tool (com pontos de controle de desenho):
13816   Selecionar *PRIMEIRO* bloco de pontos de controle GPS:
13817   Lat-Long Coords:
13818   Coordenadas UTM:
13819   Erro: O bloco de pontos GPS GT_GPS_POINT selecionado não tem coordenadas LL/UTM adequadas
13820   Erro: Favor escolher um bloco de pontos GPS chamado GT_GPS_POINT
13821   Selecionar *SEGUNDO* bloco de ponto de controle GPS:
13822   Selecionar objetos para folha de borracha [somente pontos, linhas e polilinhas são permitidas].
13823   Lista principal de elevações de edifícios de polilinhas...
13824   Aplicação das elevações originais nas polilinhas....
13825   objeto foi ignorado, pois seu par de elevações não foi encontrado na lista armazenada.
13826   Erro: O arquivo executável '7Z.exe' não pôde ser localizado.
13827   Advertência: Nenhum atributo selecionado para KML Image. Nenhuma imagem será anexada.
13828   Erro: Por favor, selecione um atributo para o Rótulo KML.
13829   Erro: Por favor, selecione um nome de bloco para exportação de atributo.
13830   Advertência: Nenhum campo de dados de objeto selecionado para KML Image. Nenhuma imagem será anexada.
13831   Erro: Por favor, selecione um campo para etiqueta KML.
13832   Erro: Por favor, selecione uma tabela de objetos para exportação.
13833   Advertência: Nenhuma posição válida selecionada para KML Image. Nenhuma imagem será anexada.
13834   Erro: Favor inserir um número de posição válido para o campo XDATA 'Label'.
13835   Erro: Por favor, selecione um nome de aplicação XDATA.
13836   Uma licença flutuante NÃO foi solicitada, pois a última licença devolvida foi inferior a
13837   minutos atrás.
13838   A licença flutuante deste computador
13839   foi devolvido ao servidor. Ele pode ser recuperado neste computador após
13840   minutos.
13841   Erro: Não há licenças flutuantes ativas para retornar.
13842   O CADPower está funcionando em modo não-registrado
13843   A licença já foi marcada como "devolvida".
13844   Erro: Não há licenças flutuantes ativas a serem devolvidas. O CADPower está funcionando em modo não-registrado agora.
13845   Erro: Você não está executando uma licença flutuante (em rede). Este comando não é aplicável aqui.
13846   A licença flutuante será readquirida automaticamente na inicialização.
13847   minutos após o último retorno
13848   GeoTools está funcionando agora em modo não-registrado.
13849   Erro: Não há licenças flutuantes ativas para retornar. GeoTools está rodando em modo não-registrado agora.
13850   Os dados XLSX existem na memória e serão usados. Se o arquivo XLSX tiver mudado. Por favor, selecione novamente o SheetName para ler.
13851   Erro: O arquivo XLSX não está definido.
13852   Erro: O nome da folha XLSX não está definido.
13853   Escolher ponto para colocar a TABELA das informações de seleção atuais:
13854   Registros de correspondência do Excel
13855   Erro: O bloco atribuído não pode ser criado a menos que uma linha de título esteja definida no arquivo XLSX. Por favor, especifique uma linha de título.
13856   Escolha um ponto para colocar as informações de seleção atuais:
13857   Ponto de seleção para colocar a informação da linha:
13858   Favor selecionar no Excel ou em um arquivo texto os dados que você deseja trazer para o CAD, e clicar em 'Ok' quando terminar.
13859   Erro: Nada encontrado na área de transferência. Está vazio.
13860   O valor de busca especificado
13861   será pesquisado na coluna
13862   ocorrências de
13863   em filas.
13864   Mostrando a linha # pesquisada
13865   do arquivo XLSX
13866   Erro: O nome da folha XLSX não foi especificado. Favor selecionar um nome de folha da lista de nomes de folhas disponíveis no arquivo XLSX.
13867   Erro: Parece que o arquivo XLSX não foi especificado. Por favor, faça isso agora.
13868   Erro: Parece que o arquivo XLSX não foi lido ou não contém as informações necessárias. Por favor, verifique as configurações.
13869   Erro: Não há nada para pesquisar. Favor inserir um critério de valor de pesquisa na caixa "Valor da propriedade a pesquisar".
13870   Não foram encontradas linhas de correspondência com os dados especificados
13871   Erro: Nenhuma informação sobre o título está disponível neste número de linha.
13872   Erro: O número máximo de linha permitido é 500.
13873   Mostrando linha de título
13874   O valor da propriedade não pôde ser determinado.
13875   Selecione o arquivo XLSX para ler
13876   Arquivo XLSX alterado. Os dados anteriores na memória foram apagados.
13877   O arquivo XLSX não foi alterado. Os dados anteriores na memória são retidos.
13878   Exibindo fileira
13879   Informações extraídas do Excel copiadas para a prancheta.
13880   Comando adicionado:
13881   é um comando 'Geológico e de mineração'.
13882   é um comando 'Projeto de Linhas de Transmissão'.
13883   é um comando "Projeto Ferroviário".
13884   Verificação de objetos duplicados...
13885   já carregados.
13886   pasta de instalação
13887   já existe no caminho de busca.
13888   adicionado ao caminho de busca de arquivos de suporte
13889   passou para o topo do caminho de busca de arquivos de suporte
13890   movido para o fundo do caminho de busca dos arquivos de suporte
13891   Erro: Não foi possível conectar com o desenho especificado
13892   Conteúdo da TABELA colocada na seleção ativa [anterior].
13893   Advertência: Número de colunas na TABELA ajustado para
13894   de acordo com a estrutura de dados recebidos.
13895   Erro: Não é possível apagar um perfil que seja atual.
13896   Nome do perfil:
13897   não está definido na configuração CAD atual.
13898   Erro: Arquivo de destino
13899   Erro: O objeto selecionado não é uma linha ou polilinha.
13900   "Erro: Não é possível encontrar 'EXIFTOOL.EXE' no caminho de busca.
13901   [feito].
13902   Erro de formato na cadeia de coordenadas geográficas:
13903   Erro: Não há um diretório chamado
13904   Certifique-se de que o caminho de saída seja válido e tenha permissões de criação de arquivos.
13905   Arquivo copiado com sucesso de :
13906   Erro: Não é possível abrir o arquivo
13907   para saída. Talvez já tenha sido aberto por outro programa?
13908   -Ou- você não tem permissão para criar um arquivo nesta past.

13909   Arquivo existente:
13910   Coordenada média X :
13911   Coordenada média Y :
13912   Coordenada Z média :
13913   Escolha o ponto para colocar as informações da polilinha:
13914   -ou métodos manuais do usuário para selecionar e especificar objetos TIN para a superfície
13915   Ferramenta de ajuste de vértices de polilinhas
13916   Selecione o ponto na polilinha a ser ajustado (use o OSNAP, se necessário, e dê ENTER para finalizar):
13917   O ponto selecionado está NO vértice da polilinha.
13918   O ponto selecionado está no segmento da polilinha.
13919   Escolha um novo local para o ponto ajustado:
13920   Escolha apenas um objeto de polilinha.
13921   Insira ou mostre a distância da lacuna
13922   Erro: Não é possível encontrar o bloco'
13923   no desenho atual ou no caminho de busca. Não foi possível inserir o bloco.
13924   Erro: O bloco de destino para atributos não está definido.
13925   1 polilinha criada.
13926   Erro: O tipo de importação foi especificado como “Blocos”, mas nenhum nome de bloco foi selecionado.
13927   O padrão deve conter obrigatoriamente coordenadas XY ou EN e pode ter campo(s) ignorável(is) especificado(s) por “I”. O número do ponto deve ser especificado como “P” e a descrição como “D\n\nExemplos: PIIENZDI, IIXYII, INEII e similares\n\nAqui, I é o campo a ser ignorado e E,N ou X,Y representam as coordenadas, sejam elas cartesianas ou geográficas (Long[E]-Lat[N])\n\nExemplo: O formato PIIENZDI significa que o primeiro campo é o número do ponto, o segundo e o terceiro devem ser ignorados, o quarto, o quinto e o sexto são coordenadas, o sétimo é a descrição e o oitavo deve ser ignorado\n\nSe a opção “Specify position-based descriptions” estiver ativada, o campo de descrição deverá ser especificado como [D1], [D2] e assim por diante, para especificar o local do campo de descrição a ser considerado.\nPor exemplo, \n\nEssa opção deve ser usada quando as outras opções padrão não se qualificarem
13928   Erro: Selecione um nome de arquivo válido para visualização/edição
13929   Erro: Não é possível habilitar esta opção.\n\nO formato de importação do Point não contém descrição como um item de campo.
13930   Selecionar ponto interno para HATCH:
13931   Nome do padrão de hachura:
13932   Ângulo:
13933   O arquivo 'iso.pat' foi copiado para
13934   com sucesso.
13935   Erro: Não é possível encontrar o arquivo 'iso.pat' na pasta de instalação do CADPower
13936   Erro: Não é possível encontrar o arquivo 'default.pat' na pasta de instalação do CADPower
13937   Selecione o arquivo CTB/STB para copiar para a pasta de suporte do BricsCAD
13938   Arquivo de destino
13939   já existe. Tudo bem para escrever a seguir?
13940   SUCESSO: Arquivo de origem:
13941   copiado para
13942   ERRO: Arquivo de origem:
13943   não pôde ser copiado
13944   Selecione os objetos a serem pesquisados [para remoção de referência de objeto proxy]:
13945   blocos com conexões proxy encontradas. Eles serão explodidos e reconstruídos.
13946   1 bloco anônimo/dinâmico ignorado.
13947   Blocos de processamento...
13948   Digite o identificador para pesquisar
13949   Selecione os objetos a serem pesquisados:
13950   Objeto com alça
13951   colocado no conjunto de seleção ativo.
13952   não encontrado no conjunto de seleção.
13953   é um comando do CADPower.
13954   é um comando do GeoTools.
13955   não é um comando do GeoTools nem do CADPower.
13956   Lista de comandos do GeoTools
13957   encontrado
13958   Lista de comandos do CADPower
13959   Comandos que são comuns ao GeoTools e ao CADPower
13960   Nome do comando:
13961   Encontrado em:
13962   Comandos que estão apenas no CADPower, não no GeoTools
13963   Digite o nome do arquivo para salvar a lista de comandos
13964   Arquivo de relatório:
13965   Nenhum objeto encontrado na seleção implícita
13966   Selecione as dimensões para alterar a precisão.
13967   Selecione as dimensões para “Mover texto, sem líder”.
13968   Selecione as dimensões para “Mover texto, adicionar líder”.
13969   Selecione as dimensões para “Manter a linha de dimensão com o texto”.
13970   Selecione as dimensões para “Manter o texto da dimensão fora da linha”.
13971   Selecione as dimensões para “Manter o texto da dimensão dentro da linha”.
13972   Selecione as dimensões para “Alterar tipo de seta”.
13973   Selecione o tipo de seta de dimensão:
13974   Selecione as dimensões para “Alterar o ângulo de obliquidade do texto”.
13975   Selecione o ângulo Text Obliquing:
13976   Selecione as dimensões para “Alterar o fator de largura do texto”.
13977   Selecione o fator de largura do texto:
13978   Selecione as dimensões para 'Update-Retain individual settings' (Atualizar-Reter configurações individuais).
13979   Nome do arquivo:
13980   WBlock com entidades selecionadas e ponto de inserção
13981   Camada:
13982   Audita e corrige objetos MTEXT que têm códigos DXF incorretos ou comprimentos de string excessivos.
13983   1 objeto MTEXT com comprimento de string superior a 250 foi corrigido.
13984   1 objeto MTEXT com código DXF inválido 72 foi corrigido.
13985   Selecione um objeto HATCH para adicionar o vértice:
13986   Erro: Você deve escolher apenas um objeto HATCH.
13987   Selecione um objeto HATCH.
13988   Inserir ou mostrar a altura do texto
13989   Entrar no modo de criação de texto
13990   Os valores de dimensão serão criados como objetos de texto com unidades lineares padrão
13991   e precisão
13992   Processamento de objetos de dimensão...
13993   Escolha um ponto para colocar o texto:
13994   Escolha um novo ponto de base para a hachura:
13995   A origem da escotilha foi movida pelos seguintes valores:
13996   Selecione os objetos a serem convertidos em um bloco anônimo:
13997   Explodir blocos na seleção?
13998   1 bloco anônimo ignorado (não é possível colocar um bloco anônimo dentro de outro).
13999   Escolha o ponto de inserção do bloco:
14000   1 bloco anônimo
14001   criado.
14002   Selecione o bloco aninhado para copiar o bloco interno:
14003   Selecione um bloco:
14004   Os comandos a seguir são definidos como comandos FREEWARE no CADPower e NUNCA expiram.
14005   Selecione os objetos XREF a serem vinculados.
14006   Selecione LINE para converter em uma polilinha arqueada.
14007   A versão de avaliação do CADPower expirou. Entre em contato com
14008   para obter uma licença.
14009   Sua licença do CADPower está comprometida e não é válida.
14010   O arquivo de licença que você está usando é identificado como uma licença ilegal neste computador
14011   Continuar a usar o CADPower com uma licença ilegal pode resultar em sérios danos aos dados do computador
14012   -e/ou- o CADPower pode produzir resultados incorretos, comprometendo seus projetos
14013   **** A Designsense Software não se responsabiliza pelas consequências.***
14014   Se você adquiriu o CADPower e acha que essa mensagem de erro foi causada por engano, envie um e-mail para rakesh.rao@thedesignsense.com
14015   e solicitar uma licença legal do CADPower. IMPORTANTE: desligue seu computador *Agora* e desinstale o CADPower se quiser ficar seguro.
14016   Caso contrário, você deseja aceitar o risco e continuar?
14017   AVISO: ****Designsense Software não é responsável pelas consequências. Você é o único responsável.***
14018   Selecione as dimensões a serem atualizadas, com base nas configurações de estilo.
14019   Será feita uma exceção para o fator de escala linear, que será mantido como na dimensão original.
14020   Atualização de dimensões, mantendo as configurações originais do DIMLFAC...
14021   WBlock * com remoção de carimbo ODA
14022   Não há nada nesse desenho para salvar.
14023   Erro: Arquivo de recuperação existente
14024   “*** Processo de recuperação de desenhos do CADPower ***
14025   O arquivo de desenho recuperado será restaurado como
14026   CADPower Drawing Recovery Manager
14027   Última versão salva desse desenho recuperada e salva como
14028   *** Processo de recuperação de desenhos CADPower ***
14029   O arquivo salvo automaticamente já foi recuperado uma vez
14030   Você quer abri-lo agora?
14031   O arquivo salvo automaticamente já foi recuperado uma vez e está aberto agora.
14032   Erro: Não é possível localizar o arquivo:
14033   Não há arquivo de salvamento automático disponível para esse desenho. Não há nada para recuperar.
14034   O comando CP_RECOVER é essa versão do BricsCAD.
14035   Os seguintes arquivos de backup salvos automaticamente para o desenho atual foram encontrados na pasta
14036   pasta.
14037   Salvar automaticamente o arquivo de backup:
14038   copiado com sucesso para
14039   transferido com sucesso para
14040   copiado com sucesso como
14041   pasta do arquivo .bak definida como
14042   Não há nenhum arquivo .bak disponível para o desenho atual.
14043   Selecione a pasta para a qual deseja mover todos os arquivos .bak
14044   Não há nenhum arquivo BAK ou de salvamento automático (sv$) para o desenho atual.
14045   Mover os arquivos .BAK de backup para uma pasta especificada.
14046   A opção “Create a polyline hugging the surface boundary” foi desativada devido a um bug. Ela será ativada quando o problema for corrigido.
14047   Selecione objetos para a superfície DTM [ou ENTER para selecionar por layer]:
14048   Selecionar camada(s) para a superfície DTM
14049   Erro: Não é possível criar uma superfície a menos que um limite esteja definido e disponível.
14050   Exibir a caixa de diálogo Select Template (Selecionar modelo) ou usar um modelo padrão (da sysvar BASEFILE)
14051   Exibir as caixas de diálogo Inicialização e Criar novo
14052   Exibir a página inicial
14053   Exibir a página inicial (com fitas pré-carregadas)
14054   Não exibir
14055   Exibir no último local
14056   Tela no canto superior esquerdo
14057   Tela no canto superior direito
14058   Tela no canto inferior esquerdo
14059   Tela no canto inferior direito
14060   Científico
14061   Decimal
14062   Engenharia
14063   Arquitetônico (sempre exibido empilhado)
14064   Fracionário (sempre exibido empilhado)
14065   Conforme definido no painel de controle
14066   Define o tamanho (em pixels) do alvo de seleção de entidade [1-50].
14067   Configura o tamanho (em pixels) da caixa de abertura do snap da entidade [1-50].
14068   Configura o tamanho (em pixels) do marcador de snap [1-50].
14069   Configura o tamanho do retículo como uma porcentagem do tamanho da tela [1-100].
14070   Define o tamanho (em pixels) do marcador de alças [1-255].
14071   Unidades lineares definidas como decimais.
14072   Unidades lineares configuradas como arquitetônicas.
14073   Alças dentro de blocos ativadas
14074   Alças dentro de blocos desligadas
14075   Erro: A variável de sistema GRIPBLOCK não existe.
14076   Unidades primárias de dimensões atuais configuradas para:
14077   As unidades especificadas aqui definem a unidade de dimensão primária do estilo de dimensão atual.
14078   Informações: Os planos de desenho isométrico SNAP podem ser alterados (alternados) usando a tecla F5.
14079   O formato de desenho padrão para salvar agora está configurado como
14080   O formato de troca da área de transferência agora está configurado como
14081   O janelamento implícito está ativado. Uma janela de seleção é aberta quando se clica em uma área em branco (quando nenhum comando está ativo).
14082   Nenhuma janela implícita é criada quando o mouse é clicado em uma área em branco (quando nenhum comando está ativo).
14083   Define um valor de unidade de desenho para dimensionamento automático ao inserir ou anexar blocos, imagens ou XREFs
14084   Quando INSUNITS e PROPUNITS estão ativados, as unidades de comprimento, área, volume e/ou inércia são formatadas com sua unidade.
14085   Define as unidades de desenho como Imperial ou Métrico para o desenho atual.
14086   Isso controla se são usados padrões de hachura ANSI ou ISO e arquivos de tipo de linha.\nIsso também configura as unidades de desenho atuais como decimais [métricas] ou arquitetônicas [imperiais]
14087   Selecione a pasta para os arquivos .BAK
14088   O arquivo .BAK após cada SAVE será movido para cá.
14089   Pasta .BAK selecionada:
14090   Nenhuma pasta .BAK foi selecionada.
14091   Por razões técnicas, essa funcionalidade está disponível apenas no BricsCAD V18+ [ou] em uma versão Pro/Platinum do BricsCAD.\n\nFaça o upgrade de acordo.
14092   Quando as visualizações são alteradas, o UCS é automaticamente configurado para a visualização de projeção ortográfica.
14093   Quando as visualizações são alteradas, o UCS NÃO é automaticamente configurado para a visualização de projeção ortográfica.
14094   Modelo de desenho padrão salvo como
14095   Selecione a pasta de cache de imagens” imgFolder ”Quando imagens grandes precisarem ser armazenadas em cache, essa pasta será usada
14096   Pasta de cache de imagem selecionada:
14097   Nenhuma pasta de cache de imagem foi selecionada.
14098   Faça o upgrade de acordo.
14099   Por razões técnicas, essa funcionalidade está disponível apenas no BricsCAD V18+ [ou] em uma versão Pro/Platinum do BricsCAD.
14100   UCS dinâmico ativado
14101   UCS dinâmico desligado
14102   Modo de entrada dinâmica ativado
14103   Modo de entrada dinâmica desligado
14104   Visor QUAD LIGADO
14105   Visor QUAD DESLIGADO
14106   Dicas de capotamento ativadas
14107   Dicas de capotamento desligadas
14108   Assistente de teclas de atalho ativado
14109   Assistente de teclas de atalho desativado
14110   A versão de avaliação do GeoTools expirou. Entre em contato com
14111   Sua licença do GeoTools está comprometida e não é válida.
14112   Continuar a usar o GeoTools com uma licença ilegal pode resultar em sérios danos aos dados do computador
14113   -e/ou - O GeoTools pode produzir resultados incorretos, comprometendo seus projetos
14114   Se você adquiriu o GeoTools e acha que essa mensagem de erro foi causada por engano, envie um e-mail para rakesh.rao@thedesignsense.com
14115   e solicitar uma licença legal do GeoTools. IMPORTANTE: Clique em “Não” se quiser se proteger.
14116   Você deseja aceitar o risco e continuar?
14117   ALERTA do GeoTools: O carregamento automático do menu foi desativado nas plataformas OS X e Linux. Carregue-o manualmente usando o comando MENULOAD.
14118   Selecione os objetos de texto a serem atualizados
14119   Direção da varredura
14120   Inserir ou mostrar a distância de pesquisa ao redor do texto
14121   Selecione um bloco com atributos:
14122   Erro: O bloco selecionado não tem atributos.
14123   Erro: O objeto selecionado não é um objeto de bloco.
14124   Erro: Não há nada dentro da polilinha da moldura nas camadas especificadas
14125   para criar uma tabela de furos.
14126   AVISO: Há
14127   configurações de círculos concêntricos. A tabela abaixo lista os resultados de todos os círculos concêntricos. Verifique e confira seus resultados.
14128   Inserir ou mostrar a altura do texto do rótulo
14129   Insira ou mostre a distância de deslocamento inicial para as dimensões
14130   Insira ou mostre a próxima distância de deslocamento para dimensões
14131   *** HATCH: Relatório baseado em cores
14132   Área sob a hachura de cor
14133   *** HATCH: Relatório baseado em camadas
14134   Área sob a hachura na camada
14135   Escolha o ponto para colocar a mesa HATCH:
14136   Tabela de contagem de padrões de hachura
14137   Tabela de contagem de cores de hachuras
14138   Tabela de contagem de camadas de hachura
14139   Especifique o nome do arquivo para exportação CSV de áreas de hachura
14140   Arquivo CSV de dados de padrão de hachura:
14141   Selecione o arquivo para restaurar as descrições das camadas
14142   a nova descrição da camada foi atribuída a todas as camadas anteriormente não atribuídas
14143   Não foram atribuídas novas descrições de camadas. Todas as camadas existentes já foram atribuídas com descrições
14144   Especifique o arquivo para salvar as descrições das camadas
14145   Observe que o comando CP_BUILDWALLS espera que a unidade de desenho da área de cobertura do plano esteja em MM.
14146   Se não estiver em MM, vá para “Mais configurações” e especifique a unidade de desenho de acordo.
14147   É o MM-Continue
14148   Não MM - Especificar unidades
14149   CP_BUILDWALLS Mensagem
14150   [em elevação] colocado.
14151   Ponto de picking para tabela de quantidade de luminárias:
14152   Aviso: Não há portas/janelas/luminárias para criar uma tabela de quantidades.
14153   Ponto de escolha para a tabela de quantidade de áreas de parede:
14154   Número da parede
14155   Área de superfície total
14156   Área de acessórios
14157   Área líquida da parede
14158   Tabela de áreas de parede
14159   Selecione a opção:
14160   selecionar local do texto
14161   Estilo de padrão de hachura
14162   [GoogleEarth]: É recomendável que você desative todos os rótulos e outras anotações em seu mapa que não sejam necessários
14163   [GoogleEarth]: Você também pode colocar seu mapa no modo de tela cheia usando a tecla F11 (ou Exibir -> Tela cheia) no GoogleEarth
14164   [GoogleEarth]: Isso lhe dará o máximo de espaço na tela para sua imagem e melhorará a precisão da captura.
14165   [GoogleEarth]: Você também pode adicionar um Placemark no GoogleEarth e usá-lo como referência para capturar as coordenadas Lat-Long e UTM, conforme instruído aqui.
14166   [GoogleEarth]: Essa é apenas uma sugestão e não é obrigatória. Você pode até mesmo capturar as coordenadas de um local conhecido com precisão.
14167   [GoogleEarth]: Certifique-se de que a visualização da tela do GoogleEarth esteja sempre voltada para a vertical e que a direção norte esteja sempre apontando para cima.
14168   [GoogleEarth]: O não cumprimento dessa regra produzirá resultados imprecisos, e o GeoTools não se responsabiliza por eles.
14169   adicionado ao arquivo INI.
14170   Escolha o primeiro canto do ladrilho [ENTER para concluir]:
14171   Insira ou mostre o ângulo de rotação:
14172   Erro: Não é possível colocar um bloco nesse local.
14173   Largura [horizontal] do ladrilho:
14174   Erro: Não é possível encontrar o bloco de ladrilhos
14175   no desenho atual
14176   Descrição do ladrilho
14177   was taken from the INI file.
14178   foi retirado da caixa de diálogo, conforme definido pelo usuário.
14179   Insira ou mostre a dimensão vertical do ladrilho
14180   A distância de arredondamento
14181   é maior do que a dimensão vertical (Y)
14182   do ladrilho.
14183   Ele será redefinido para 10% do tamanho do tile-Y, que é
14184   Insira ou mostre a dimensão horizontal do ladrilho
14185   é maior do que a dimensão horizontal (X)
14186   Ele será redefinido para 10% do tamanho do bloco X, que é
14187   Erro: Especifique um atributo SIZE antes de prosseguir.
14188   Erro: Especifique um atributo DESCRIPTION antes de prosseguir.
14189   Erro: Não há atributos definidos para o bloco selecionado
14190   Erro: Selecione um nome de bloco para o bloco.
14191   Erro: O nome do bloco para o bloco ainda não foi definido. Escolha um na lista ou especifique na caixa de diálogo.
14192   Selecione a camada de colocação de ladrilhos
14193   Adicionar informações de ERP no arquivo CSV/XLSX exportado?
14194   Selecione os objetos TEXT, MTEXT que formam a tabela.
14195   Digite o nome do arquivo CSV a ser exportado
14196   Digite o nome do conjunto/peça para essa exportação
14197   Obtendo extensões geométricas da seleção...
14198   A altura média do texto dos objetos é:
14199   Todos os objetos MTEXT encontrados na seleção foram convertidos em TEXT.
14200   Você pode executar uma operação UNDO para reverter para MTEXT
14201   Nome do projeto ERP
14202   Número do projeto ERP
14203   Número de revisão do ERP
14204   linhas de dados de tabela exportadas para
14205   Selecione a polilinha fechada para aninhar ao longo do lado mais longo [S para selecionar um segmento específico]:
14206   Selecione a polilinha fechada para aninhar ao longo do lado selecionado:
14207   Selecione apenas um objeto de polilinha fechada.
14208   Selecione as entidades a serem dimensionadas para um tamanho de unidade nas extensões X (direção)
14209   Selecione uma LINE para converter em XLINE:
14210   Pesquisar e aplicar zoom em um objeto cuja alça é especificada
14211   Deseja aplicar zoom individualmente em cada objeto encontrado?
14212   Digite o(s) identificador(es) a ser(em) pesquisado(s) (separados por vírgulas, digite . para finalizar):
14213   Agora exibindo o objeto com alça:
14214   é um identificador inválido.
14215   Deseja aplicar zoom às extensões de todos os objetos encontrados?
14216   Insira o comprimento de referência para a escala X (ou pontos de seleção):
14217   Insira o novo comprimento para a escala X (ou pontos de seleção):
14218   Novo X Scale:
14219   Nova escala Y:
14220   Insira o comprimento de referência para a escala Y (ou pontos de seleção):
14221   Digite o novo comprimento da escala Y (ou pontos de seleção):
14222   Selecione objetos de texto para alterar a justificação.
14223   Selecione objetos de texto para alterar a precisão.
14224   Selecione a justificativa a ser aplicada.
14225   Selecione a justificativa a ser aplicada:
14226   Escala de referência (X):
14227   Especifique a nova escala X mostrando os comprimentos antigo e novo:
14228   Escala de referência (Y):
14229   Especifique a nova escala Y mostrando os comprimentos antigo e novo:
14230   A data de início e a data de término não são as mesmas. O tempo decorrido não pode ser relatado.
14231   Erro: Não é possível uni-los porque um deles é uma entidade 3d e o outro não.
14232   Selecione o objeto na camada de origem:
14233   Selecione a camada para a qual copiar:
14234   Execute o comando CP_BO antes de executar o comando CP_BI
14235   Selecione o bloco a ser atualizado:
14236   BlockName:
14237   Digite o caminho completo do arquivo
14238   Insira o nome da camada para iniciar
14239   Exibindo a camada
14240   . Pressione ENTER para continuar, ESC para cancelar [é possível reiniciar a partir da camada atual mais tarde].
14241   A camada especificada
14242   não existe nesse desenho.
14243   Digite o nome do bloco atribuído para criar
14244   Selecionar objetos para blocos:
14245   Inserir (ou mostrar) a altura do atributo
14246   Digite o nome da TAG de atributo a adicionar (separe múltiplos atributos por vírgula) [pressione ENTER para finalizar]:
14247   Definição de bloco atribuído:
14248   Selecione um nome de bloco com atributos que será usado como bloco de ladrilho
14249   Erro: Especifique um local para a pasta de exportação comum de dados do ERP
14250   Selecionar uma pasta comum para todas as exportações CSV/XLSX
14251   Todas as saídas CSV e XLSX serão criadas nessa pasta.
14252   Essa função usa as funções do Civil no BricsCAD V
14253   Você está usando o BricsCAD V
14254   Essa função requer o BricsCAD Pro V22.2.02 ou superior
14255   Você está usando o BricsCAD Lite. Esta função requer o BricsCAD Pro V22.2.02 ou superior
14256   Selecione pontos/blocos ou objeto(s) BricsCAD TIN para drapejar.
14257   Adicionando pontos ao TIN...
14258   Criou uma polilinha de limite fechado com
14259   pontos.
14260   O GeoTools usa as funções do Civil no BricsCAD V
14261   Se você atualizar para a V 22.2.02 ou superior, também poderá drapejar sobre uma superfície TIN do BricsCAD Civil. Nesta versão, o drapejamento é permitido apenas através de polilinhas e 3dfaces.
14262   Nenhum objeto de seleção de destino foi especificado. Selecione alguns objetos de destino para processamento.
14263   Selecione os objetos [de destino] [linhas, polilinhas, arcos, 3dfaces] para obter elevações de
14264   Selecione a superfície BricsCAD TIN (subjacente):
14265   Erro: A entidade selecionada não é um objeto de superfície Bricsys TIN.
14266   Aviso: Há splines [destacadas] na área de cruzamento/corredor dos objetos de destino. Elas serão ignoradas.
14267   Se você precisar que elas sejam consideradas para processamento, converta-as primeiro em polilinhas usando o comando GT_SPL2PL.
14268   Segmentos de processamento....
14269   Verificando se há pontos duplicados em uma nova polilinha...
14270   Atualizando a polilinha 3d com os novos pontos interpolados...
14271   Obtenção de interseções de segmentos e aquisição de elevações.....
14272   Insira ou mostre o comprimento ao longo da linha principal para criar a polilinha de cross-drape
14273   Insira ou mostre o comprimento da polilinha de cross-drape [colocada perpendicularmente à linha principal]
14274   Um arquivo de análise de crash-dump chamado
14275   será criado na pasta de desenho
14276   Erro: Selecione alguns objetos de origem antes de poder sair dessa caixa de diálogo.
14277   Estatísticas de desenho - Contagem de objetos
14278   Resumo do diâmetro do círculo
14279   Resumo de objetos lineares
14280   Resumo dos objetos de área
14281   Tipo de objeto
14282   Contagem
14283   Diâmetro
14284   # de círculos
14285   Número de objetos
14286   Largura
14287   Resumo do comprimento da polilinha com base na largura do segmento
14288   Selecionar objetos para exportação DWF.
14289   Digite o nome do arquivo DWF
14290   Observe que as elevações existentes na polilinha selecionada serão ignoradas, e as novas elevações serão adquiridas das polilinhas de interseção.
14291   Selecione uma polilinha para percorrer ou ENTER para escolher dois pontos para percorrer:
14292   Erro: Selecione apenas uma polilinha sem arco. As polilinhas que contêm arcos não são compatíveis.
14293   Escolha o primeiro ponto para o rastreamento por etapas:
14294   Escolha o segundo ponto para o rastreamento por etapas:
14295   A tela QUAD foi desligada. Se você ativá-lo, ele poderá interferir na experiência do menu do botão direito do mouse.
14296   A tela ROLLOVERTIPS foi desligada. Se você ativá-lo, ele poderá interferir na experiência do menu do botão direito do mouse.
14297   Certifique-se de que todas as camadas necessárias estejam ATIVADAS e VISÍVEIS.
14298   Selecione polilinhas [devem ser polilinhas fechadas de 4 vértices] para impressão em PDF [ou blocos de folhas]:
14299   Erro: Arquivo PDF
14300   Selecione objetos de texto e/ou mtext.
14301   Escolha o ponto para colocar a tabela de contagem de TEXTO:
14302   Selecionar objetos de inserção de blocos.
14303   Escolha o ponto para colocar a tabela de contagem de BLOCOS:
14304   Insira ou mostre o tamanho da folha de mapa na direção X
14305   Insira ou mostre o tamanho da folha de mapa na direção Y
14306   Atualização de segurança: sua licença do CADPower precisa ser substituída. Pedimos desculpas pelo inconveniente.
14307   Entre em contato com rakesh.rao@thedesignsense.com / +91-9243438300 / +91-8073279755 para saber mais e obter assistência.
14308   Você receberá o arquivo de licença atualizado em UM dia útil.
14309   Verificação da licença CADPower....
14310   Atualização de segurança: sua licença do GeoTools precisa ser substituída. Pedimos desculpas pelo inconveniente.
14311   As informações da chave do aplicativo GeoTools foram copiadas para a área de transferência. Você pode colá-las no corpo do e-mail e enviá-las para 'rakesh.rao@thedesignsense.com'
14312   As informações da chave do aplicativo CADPower foram copiadas para a área de transferência. Você pode colá-las no corpo do e-mail e enviá-las para 'rakesh.rao@thedesignsense.com'
14313   A opção “O que anotar” foi configurada como “Fonte”.
14314   Se achar que os dados da seção transversal têm muitos pontos, altere para “Interpolar”.
14315   Erro: Desenho de bloco de seção de perfil
14316   Relatório de perfil interpolado do GeoTools
14317   Esse comando requer o BricsCAD V 22.2.02 Pro ou superior.
14318   Por favor, atualize para uma versão superior do BricsCAD.
14319   Versão Lite. Esse comando requer o BricsCAD V 22.2.02 Pro ou superior.
14320   Por favor, atualize para uma versão superior (Pro+) do BricsCAD.
14321   Essa função está disponível apenas no BricsCAD V 22.2.02 Pro e superior.
14322   Atualize para o BricsCAD Pro V22 ou superior para usar os recursos do Civil.
14323   Selecione a primeira superfície BricsCAD TIN:
14324   Selecione a segunda superfície BricsCAD TIN:
14325   Erro: Você não pode selecionar a mesma superfície TIN duas vezes. Selecione dois objetos TIN diferentes.
14326   Erro: O objeto selecionado não é um objeto BricsCAD TIN.
14327   Selecione polilinhas fechadas, círculos ou splines como limites para gerar uma superfície de volume.
14328   Cálculo de volumes de corte/enchimento por superfície...
14329   Erro: O objeto selecionado não é uma polilinha fechada.
14330   Atualize para o BricsCAD Pro V22 para usar os recursos do Civil.
14331   Selecione as superfícies de volume BricsCAD TIN para calcular o corte/preenchimento.
14332   (Modo automático) Várias superfícies de grade de volume serão criadas com o tamanho de grade especificado.
14333   (Modo manual) Serão criadas superfícies de grade de volume para cada limite selecionado.
14334   Inserir ou mostrar o tamanho do texto do rótulo
14335   Insira ou mostre o tamanho da grade de volume
14336   Se você atualizar para a versão 22.2.02 ou superior, obterá um desempenho muito melhor usando o GeoTools com as ferramentas do BricsCAD Civil.
14337   A licença flutuante do GeoTools para este computador foi devolvida ao servidor.
14338   Tente novamente
14339   minutos após a última devolução da licença.
14340   Importante: Você deve reiniciar seu
14341   para que a licença seja adquirida novamente.
14342   A licença flutuante do CADPower para este computador foi devolvida ao servidor.
14343   Nome do programa
14344   Nome do desenho atual:
14345   O GeoTools-CADPower requer o BricsCAD V 23.1.03 ou superior. Você está executando o BricsCAD V
14346   Por favor, atualize seu BricsCAD para a versão necessária.
14347   O GeoTools-CADPower requer o BricsCAD V 22.1.04 ou superior. Você está executando o BricsCAD V
14348   Sua compilação atual do BricsCAD é
14349   O GeoTools-CADPower não será executado nessa versão devido a um bug no mecanismo Lisp.
14350   Por favor, instale o BricsCAD build 21.2.04 ou posterior, ou anterior ao 21.2.03.
14351   O GeoTools-CADPower requer o BricsCAD V 21.1.04 ou superior. Você está executando o BricsCAD V
14352   O GeoTools-CADPower requer o BricsCAD V 20.1.05 ou superior. Você está executando o BricsCAD V
14353   Erro: O GeoTools/CADPower requer o BricsCAD V16 ou posterior. Por favor, atualize seu BricsCAD para uma versão mais recente.
14354   Erro de instalação:
14355   não encontrado no caminho de pesquisa do ZWCAD.
14356   Copie esse arquivo para o caminho de pesquisa antes de tentar iniciar novamente.
14357   não encontrado no caminho de pesquisa do BricsCAD.
14358   Aviso: doslib não carregado, embora este seja o BricsCAD Pro+
14359   Versão do BricsCAD Lite: o doslib não está carregado.
14360   não encontrado no caminho de pesquisa do AutoCAD.
14361   Copie esse arquivo para o caminho de pesquisa antes de tentar iniciar o GeoTools.
14362   Erro: Você está usando uma versão incorreta
14363   da Doslib. Este software precisa do DosLib versão 8.xx
14364   do Doslib. Este software precisa do DosLib versão 8.xx ou 9.xx
14365   da Doslib. Este software precisa do DosLib versão 9.xx
14366   excluído
14367   Procurando por um polígono envolvente...
14368   Selecione objetos para criar anotações de encadeamento
14369   Selecione pontos e blocos para fazer anotações ao longo da curva.
14370   não pôde ser aberto para gravação. Verifique se o arquivo foi aberto por outro aplicativo (como o Excel)
14371   Erro: Não é possível encontrar o arquivo de descrições de encadeamento:
14372   certifique-se de que se trata de um arquivo válido
14373   Aviso: Esteja ciente de que as interseções serão determinadas somente se os objetos interceptados forem 2D e estiverem na mesma elevação.
14374   Nenhum nome de bloco é selecionado. Um objeto POINT será colocado durante a operação MEASURE.
14375   Digite ou mostre a distância para colocar blocos/pontos
14376   O bloco selecionado não tem nenhum atributo. Não é possível definir as propriedades do CP_TC
14377   Não há nenhum nome de bloco selecionado. O comando CP_MEASUREMANY usará pontos.
14378   Não há necessidade de definir as propriedades CP_TC
14379   Selecione polilinhas para definir as folhas (ou ENTER para especificar a camada)
14380   Selecione uma folha de mapa [bloco ou polilinha fechada]:
14381   Selecione uma polilinha aberta que represente a área de mapeamento a ser coberta com folhas:
14382   Erro: A polilinha está fechada. Selecione apenas um objeto de polilinha aberto.
14383   Erro: Selecione apenas um objeto de polilinha aberto.
14384   Erro: A polilinha deve ter exatamente 4 vértices e deve estar no sentido horário.
14385   Erro: A polilinha está aberta. Selecione apenas um objeto de polilinha fechado.
14386   Modo de colocação da folha
14387   Fator de sobreposição de cobertura
14388   Colocação da folha no comprimento de corte de
14389   Crie Layouts automaticamente a partir de planilhas de mapas.
14390   Selecionar blocos de inserção de planilhas ou polilinhas que representam as planilhas
14391   O bloco da folha de mapa ainda não foi configurado. Por favor, execute o comando GT_MAPSHEETCREATE.
14392   O bloco da folha de mapa deve ser nomeado
14393   e já deve estar disponível e colocado.
14394   Digite o nome do Layout a ser criado para essa planilha
14395   tem muitos ou poucos viewports. Selecione o viewports desejado.
14396   Selecione uma viewport para aplicar zoom na planilha
14397   Tipo de grade
14398   Escolha o centro da grade circular:
14399   Escolha o primeiro ponto [interno] da grade:
14400   Escolha o segundo ponto [externo] da grade:
14401   Adicione o sufixo: “I” para distâncias internas e “O” para distâncias externas, “A” para ângulos.
14402   As distâncias/ângulos no sentido horário são +ve e no sentido anti-horário são -ve.
14403   Várias distâncias podem ser separadas por vírgulas.
14404   Escolha o ponto de grade circular [ou insira a distância/ângulo linear da última linha de grade]:
14405   A distância será medida a partir do ponto interno
14406   Escolha o ponto de grade cruzada [ou ENTER para especificar distâncias lineares a partir do ponto interno]:
14407   Acrescente o sufixo “I” para a distância do ponto interno e “O” para o ponto externo.
14408   Insira as distâncias lineares do ponto interno/externo (vários valores devem ser separados por vírgulas)
14409   Escolha outro canto da grade [ou ENTER para especificar o próximo ponto para orientação da grade (grade girada)]:
14410   Escolha o ponto para determinar a direção principal da grade:
14411   Escolha o ponto para determinar a outra direção da grade:
14412   Escolha o ponto inicial da linha de grade horizontal:
14413   Escolha o ponto inicial da linha de grade vertical:
14414   Escolha o ponto final da linha de grade horizontal:
14415   Escolha o ponto final da linha de grade vertical:
14416   Erro: Você deve desenhar apenas uma linha horizontal.
14417   Erro: Você deve desenhar apenas uma linha vertical.
14418   Escolha o ponto inicial da linha de grade inclinada [eixo horizontal]:
14419   Escolha o ponto final da linha de grade inclinada [eixo horizontal]:
14420   Escolha o ponto para a próxima linha de grade [ou insira a distância do último ponto escolhido]:
14421   Escolha um ângulo de rotação [ou insira um valor de ângulo de rotação].
14422   objetos colocados no conjunto de seleção ativo.
14423   Insira ou mostre o espaçamento da grade na direção X
14424   Selecione a camada de rótulos de grade
14425   Selecione a camada Círculos da grade
14426   Erro: O ângulo inicial deve ser menor que o ângulo final [medido no sentido horário a partir de 0]
14427   Escolha o ponto inicial da linha de grade inclinada [eixo vertical]:
14428   Escolha o ponto final da linha de grade inclinada [eixo vertical]:
14429   Distância do ponto inserido dentro do segmento:
14430   do final.
14431   Distância do meio do segmento original:
14432   O parâmetro 1 (primeira pesquisa de parâmetro) não está definido no arquivo INI, mas está disponível nas entidades selecionadas. Verifique e corrija seu arquivo INI.
14433   CUIDADO: Você está prestes a alterar a definição da tabela de objetos ao excluir um campo
14434   Isso pode afetar os dados em seu desenho que já estão anexados com a estrutura de dados mais antiga
14435   Esses dados não serão atualizados automaticamente por essa operação
14436   A partir de agora, somente os novos dados de objeto anexados às entidades terão a estrutura de tabela/campo atualizada
14437   CUIDADO: Você está prestes a alterar a definição da tabela de objetos movendo *PARA CIMA* o campo
14438   CUIDADO: Você está prestes a alterar a definição da tabela de objetos movendo *DOWN* o campo
14439   Nome da tabela de dados do objeto CADPower:
14440   Erro: Não há dados suficientes para saber quais dados da tabela de objetos devem ser copiados. Execute o comando novamente e especifique.
14441   Selecione um nome de planilha do arquivo XLSX.
14442   O número da linha inicial dos dados não pode ser maior do que o número da linha final dos dados.
14443   O número da linha final dos dados não pode ser menor do que o número da linha inicial dos dados.
14444   Processamento de blocos atribuídos...
14445   preenchido com o valor:
14446   substituído por
14447   Título encontrado:
14448   Processamento de texto, mtext, dimensions....
14449   Um valor de tag em branco
14450   encontrado em XLSX/CSV foi ignorado.
14451   Erro: Um dos valores de tag
14452   não começa com um caractere '&' ou '#'. Corrija esse erro antes de continuar.
14453   Erro: A primeira tag de título deve ser nomeada como &dwgname. No momento, ela é
14454   Corrija esse erro antes de continuar.
14455   Erro: Não existe uma coluna chamada '&dwgname'. Esse parâmetro é obrigatoriamente necessário para especificar o nome do desenho a ser criado.
14456   Erro: Não é possível abrir o arquivo .BAT
14457   para gravação. Verifique o nome do arquivo e as permissões.
14458   Arquivo BATch do Windows:
14459   O nome da planilha não foi selecionado.
14460   O nome da planilha não foi alterado.
14461   Selecione o arquivo DWG modelo
14462   Verificação de novas atualizações....
14463   mensagem
14464   Selecione o arquivo de licença do CADPower
14465   A licença do CADPower foi copiada com sucesso para
14466   Reinicie o aplicativo CAD para ativar a licença
14467   Erro: A licença do CADPower não pôde ser copiada. Verifique suas permissões de arquivo.
14468   Erro: O arquivo de licença do CADPower deve ter um nome
14469   somente. Selecione o arquivo novamente.
14470   Selecione o arquivo de licença do GeoTools
14471   A licença do GeoTools foi copiada com sucesso para
14472   Erro: A licença do GeoTools não pôde ser copiada. Verifique as permissões do arquivo.
14473   Erro: O arquivo de licença do GeoTools deve ter um nome
14474   Erro: A pasta de instalação do CADPower não está definida.
14475   Erro: A pasta CADPower AppData não está definida.
14476   Erro: A pasta de instalação do GeoTools não está definida.
14477   Erro: A pasta GeoTools AppData não está definida.
14478   Aplicativos Lisp carregados.
14479   A pasta de instalação do CADPower, conforme configurada por #AppDir_CP, é:
14480   Erro: A pasta de instalação do CADPower não está configurada.
14481   A pasta CADPower AppData, conforme configurada por #MnuDir_CP, é:
14482   Erro: A pasta CADPower AppData não está configurada.
14483   A pasta de instalação do GeoTools, conforme definido por #AppDir_GT, é:
14484   A pasta de instalação do GeoTools não está configurada.
14485   A pasta AppData do GeoTools, conforme configurada por #MnuDir_GT, é:
14486   Erro: A pasta AppData do GeoTools não está configurada.
14487   Esse nome de computador é:
14488   Data de início da licença:
14489   Data de término da licença:
14490   Sua licença do CADPower expirou [com base no tempo].
14491   Sua licença do CADPower está ativa [em termos de tempo].
14492   Sua licença do GeoTools expirou [com base no tempo].
14493   Sua licença do GeoTools está ativa [em termos de tempo].
14494   Isso
14495   não usa o DOSLIB, embora o Pro+ esteja em execução.
14496   A configuração não usa o DOSLIB, pois o Lite está executando.
14497   A configuração está definida para NÃO carregar o arquivo CUI(X), pois o arquivo “DoNotLoadUI_CP.Txt” está presente e foi encontrado.
14498   A configuração está definida para NÃO carregar o arquivo CUI(X), pois o arquivo 'DoNotLoadUI_GT.Txt' está presente e foi encontrado.
14499   Selecione Windows System Folder (Pasta do sistema do Windows) para navegar até
14500   Nenhuma pasta do sistema Windows foi selecionada.
14501   Selecione a pasta para navegar
14502   Nenhuma pasta foi selecionada.
14503   [copiado para a área de transferência].
14504   Digite o arquivo PAT a ser dividido
14505   Insira o nome do padrão a ser extraído (ou ALL)
14506   Criando o arquivo PAT...
14507   Insira o primeiro arquivo PAT [PAT mestre a ser mesclado]
14508   Digite o segundo arquivo PAT [para mesclar a partir de, ou “F” para pasta]
14509   Selecione a pasta com vários arquivos .PAT para mesclagem
14510   Todos os arquivos .PAT dessa pasta serão mesclados com a fonte.
14511   Lembre-se de que o arquivo PAT mestre de origem será atualizado com os novos padrões adicionados do arquivo PAT individual na pasta selecionada.
14512   Erro: Esta operação requer a função dos_getdir da doslib, se você estiver usando o BricsCAD Lite, ela não funcionará. Atualize para o Pro ou superior.
14513   Produzir uma listagem detalhada dos dados PAT na linha de comando?
14514   Definição:
14515   Insira o novo arquivo HATCH PAT mesclado para criar
14516   Atualização de arquivo concluída. Pressione ENTER para continuar
14517   Erro: O local do diretório do aplicativo CADPower não está definido. Tente reinstalar ou defina o caminho para a pasta de instalação.
14518   Você deve reiniciar o BricsCAD para que as alterações tenham efeito.
14519   Copiado
14520   Arquivo de destino
14521   Erro: O arquivo de origem 'iso.pat' não foi encontrado.
14522   Erro: O arquivo de origem 'default.pat' não foi encontrado.
14523   1. Atualize o arquivo PAT existente com um arquivo atualizado e aprimorado [inclui hachuras geológicas e arquitetônicas].
14524   2. Adicione os arquivos SHX do AutoCAD e atualize a pasta de suporte do BricsCAD.
14525   Erro: Não foi possível localizar o 7z.exe na mesma pasta em que existe o 'ZipInstall.des'. Certifique-se de que esse arquivo esteja disponível.
14526   Erro: Não foi possível encontrar o 7z.DLL na mesma pasta em que existe o 'ZipInstall.des'. Certifique-se de que esse arquivo esteja disponível.
14527   Erro: A pasta AppData não pôde ser determinada. Entre em contato com
14528   suporte técnico.
14529   Adicionado para suportar o caminho de pesquisa de arquivos.
14530   Não foram feitas alterações no caminho de pesquisa dos arquivos de suporte.
14531   Para especificar o local de instalação, selecione qualquer arquivo em [custom]
14532   Selecionado [personalizado]
14533   pasta de instalação:
14534   Selecionado [padrão]
14535   Erro: Selecione primeiro um arquivo ZIP do GeoTools para instalar.
14536   Erro: Selecione primeiro um arquivo ZIP do CADPower para instalar.
14537   Lendo o relatório do acidente...
14538   CADPower: Criar macro para desativar as barras de ferramentas do CADPower
14539   CADPower: Criar macro para desativar as barras de ferramentas do GeoTools
14540   CADPower: Criar macro para desativar as barras de ferramentas do CADPower e do GeoTools
14541   Mostrar o caminho do sistema Windows
14542   Configuração/Organização do BricsCAD: Mostrar o caminho da pasta de suporte relacionada ao BricsCAD
14543   Configuração/Organização do BricsCAD: Sobrescrever default.cui com padrões de fábrica
14544   Configuração/Organização do BricsCAD: Copiar arquivos BricsCAD *.PAT para o local especificado
14545   Configuração/Organização do BricsCAD: Copiar arquivos BricsCAD *.LIN para o local especificado
14546   Configuração/Organização do BricsCAD: Copiar arquivos BricsCAD *.PAT para instalar o local padrão
14547   Configuração/Organização do BricsCAD: Copiar arquivos BricsCAD *.LIN para instalar o local padrão
14548   Configuração/Organização do BricsCAD: Copiar modelos de desenho do BricsCAD para um local especificado
14549   Configuração/Organização do BricsCAD: Copiar os modelos de desenho do BricsCAD para instalar o local padrão
14550   Configuração/Organização do BricsCAD: Copiar estilos de plotagem do BricsCAD para um local especificado
14551   Configuração/Organização do BricsCAD: Copiar a Configuração da Plotter do BricsCAD para um local especificado
14552   Configuração/Organização do BricsCAD: Definir string do prompt de comando
14553   Configuração/Organização do BricsCAD: Crie uma barra de ferramentas semelhante à do AutoCAD com ferramentas comuns
14554   Configuração/Organização do BricsCAD: Verificar se há fontes ausentes (substituídas) no texto
14555   Configuração/Organização do BricsCAD: Copiar o arquivo BricsCAD default.cui para o local especificado
14556   Configuração/Organização do AutoCAD: Copiar arquivos *.PAT do AutoCAD para o local especificado
14557   Configuração/Organização do AutoCAD: Copiar arquivos *.LIN do AutoCAD para o local especificado
14558   Configuração/Organização do AutoCAD: Copiar modelos de desenho do AutoCAD para um local especificado
14559   Configuração/Organização do AutoCAD: Copiar estilos de plotagem do AutoCAD para um local especificado
14560   Configuração/Organização do AutoCAD: Copiar a configuração da plotadora do AutoCAD em um local especificado
14561   Licenciamento BricsCAD: Não é possível conectar-se a um servidor de licença de rede (erro 17)
14562   Licenciamento do BricsCAD: Como migrar minha licença (até a V13) para outro computador?
14563   Licenciamento do BricsCAD: Como experimentar um nível de recursos mais alto (Pro, Mechanical, BIM)?
14564   Licenciamento do BricsCAD: Como posso ver qual chave de licença está em uso em um computador.
14565   Licenciamento BricsCAD: Não é possível conectar-se ao servidor de ativação de licenças Bricsys (err:132/136)
14566   Licenciamento do BricsCAD: Código de erro de licença 1024
14567   Licenciamento do BricsCAD: Ajuda na configuração do servidor de licenças de rede do Windows
14568   Licenciamento do BricsCAD: Como faço para configurar meu servidor de licença de rede no mesmo computador que a licença
14569   Licenciamento do BricsCAD: Como ativar uma licença única ou uma licença por volume
14570   Licenciamento do BricsCAD: Como configurar o servidor proxy para a ativação da licença
14571   Licenciamento do BricsCAD: Como configurar as configurações de proxy permanentemente para uso da Licença de Rede
14572   Licenciamento do BricsCAD: Procedimento de ativação manual da licença
14573   Licenciamento do BricsCAD: Erro ao ler da rede (erro: 105)
14574   Licenciamento BricsCAD: A ativação manual da licença falha (erro: 1007)
14575   Licenciamento do BricsCAD: Como revogar uma ativação após uma falha no sistema?
14576   Licenciamento do BricsCAD: Exibir a administração do servidor da rede local de computadores
14577   Licenciamento do BricsCAD: Erro desconhecido - 1030
14578   Licenciamento do BricsCAD: Como mover uma licença de rede para outro servidor?
14579   Licenciamento do BricsCAD: Erro na transação http com o servidor de ativação. (Código de erro -136)
14580   Licenciamento do BricsCAD: Código de erro 3
14581   BricsCAD Requisitos do sistema
14582   Faça o download do gerenciador de licenças de rede REPRISE
14583   Administração do servidor de licenças de rede
14584   Configuração do servidor de licenças de rede do Windows
14585   Windows: Serviços
14586   Windows: Conexão de Área de Trabalho Remota
14587   Windows: Informações do sistema
14588   Windows: Backup e restauração
14589   Windows: Gerenciamento do computador
14590   Windows: Utilitário de limpeza de disco
14591   Windows: Visualizador de eventos
14592   Windows: Painel de Controle
14593   Windows: Console de gerenciamento da Microsoft
14594   Windows: Monitor de recursos do sistema
14595   Windows: Alterar a resolução da tela
14596   Windows: Tire snapshots usando a ferramenta de sniping
14597   Windows: Gerenciador de tarefas
14598   Windows: Propriedades do mouse
14599   Windows: Gravador de etapas de problemas
14600   Windows: Iniciar o navegador Chrome
14601   Windows: Iniciar o navegador Firefox
14602   Windows: Centro de Ação
14603   Windows: Adicionar/Remover programas
14604   Windows: Conexões de rede
14605   Windows: Editor de Registro
14606   Selecione a tarefa de manutenção a ser executada
14607   Arquivo de inicialização:
14608   Arquivo de inicialização
14609   já existe @
14610   Você precisa reiniciar o CAD para que as alterações tenham efeito.
14611   Erro: Não há nenhuma pasta de suporte disponível com permissão para criar arquivos nela.
14612   Código de erro de licença do BRICSCAD 1024
14613   O código de erro 1024 significa que não é possível fazer uma ativação on-line a partir desse computador porque um servidor proxy está
14614   bloqueando a comunicação com nosso servidor de ativação, e esse servidor proxy usa um sistema de autenticação
14615   que não é compatível com a biblioteca de ativação do Reprise que usamos.
14616   Opções de solução alternativa:
14617   1. Permitir uma exceção em seu firewall para a URL = license.bricsys.com/actpro, porta 80.
14618   2. ativar a licença por meio da Ativação manual em nosso site.
14619   Qual é a maneira de especificar o endereço do servidor se meu servidor e meu computador forem os mesmos?
14620   Você pode usar o seguinte para o nome do servidor: localhost
14621   Por outro lado, ajustar qualquer coisa no arquivo .lic normalmente fará com que ele seja corrompido e não funcione mais.
14622   Arquivo de despejo de depuração:
14623   O padrão deve conter obrigatoriamente coordenadas XY ou EN e pode ter campo(s) ignorável(is) especificado(s) por “I”. O número do ponto deve ser especificado como “P” e a descrição como “D
14624   Exemplos: PIIENZDI, IIXYII, INEII e similares
14625   Aqui, I é o campo a ser ignorado e E,N ou X,Y representam as coordenadas, sejam elas cartesianas ou geográficas (Long[E]-Lat[N])
14626   Exemplo: O formato PIIENZDI significa que o primeiro campo é o número do ponto, o segundo e o terceiro devem ser ignorados, o quarto, o quinto e o sexto são coordenadas, o sétimo é a descrição e o oitavo deve ser ignorado
14627   Se a opção “Specify position-based descriptions” estiver ativada, o campo de descrição deverá ser especificado como [D1], [D2] e assim por diante, para especificar o local do campo de descrição a ser considerado.
14628   Por exemplo,
14629   Essa opção deve ser usada quando as outras opções padrão não se qualificarem.
14630   Selecione a camada a ser DESBLOQUEADA [ENTER para digitar o(s) nome(s)]:
14631   Você precisa do BricsCAD Pro V22.2.02 ou superior para executar esse comando.
14632   Esse comando não é executado no AutoCAD. Você precisa do BricsCAD Pro V22.2.02 ou superior para executar esse comando.
14633   1 polilinha com 2 vértices foi ignorada. Esse comando precisa de pelo menos 3 vértices em uma polilinha.
14634   3. Atualize o arquivo LIN existente com um arquivo atualizado e aprimorado [inclui o tipo de linha ARROW e outros].
14635   Erro: O arquivo de origem 'iso.lin' não foi encontrado.
14636   Erro: O arquivo de origem 'default.lin' não foi encontrado.
14637   Escolha um novo local para o atributo [ENTER para deixá-lo onde está]:
14638   Mostrar o novo ângulo de rotação [ou digitar um valor / ENTER para nenhuma rotação]:
14639   Selecione o objeto de alinhamento (logitudinal):
14640   Escolha o ponto no alinhamento onde deseja que a seção transversal seja digitalizada:
14641   A corrente no ponto de coleta é:
14642   Erro: O ponto de alinhamento não pôde ser selecionado. Certifique-se de que está escolhendo um ponto somente no alinhamento selecionado.
14643   Erro: Este ponto é inválido.
14644   Verifique se há entidades sobrepostas, se houver, para evitar seleções incorretas.
14645   O número sugerido de
14646   os pontos para a seção transversal NÃO FORAM ENCONTRADOS.
14647   Você deseja considerar o processamento com os pontos existentes encontrados? Existem
14648   deles.
14649   Essa seleção destacada tem
14650   objetos. Aceita isso?
14651   Encontrei uma seleção com exatamente
14652   objetos. Aceita isso para processamento?
14653   Insira (ou mostre) a espessura do corredor para procurar pontos
14654   Insira (ou mostre) a distância de amostragem ao longo da seção longitudinal
14655   Inserir (ou mostrar) a largura do corredor
14656   Selecionar objetos para agrupar
14657   Selecione as dimensões para “Gerenciar linhas de extensão e intervalos”.
14658   Selecione as imagens a serem removidas.
14659   Perímetro inicial:
14660   Novo perímetro:
14661   Selecione as imagens a serem recarregadas.
14662   Selecione as imagens a serem descarregadas.
14663   Selecione os objetos a serem convertidos em um bloco:
14664   Windows: Gerenciamento de disco
14665   O GeoTools usa as funções de conversão de coordenadas no BricsCAD V
14666   Essa função está disponível apenas no BricsCAD V 24.2.03 Pro e superior.
14667   Esse comando requer o BricsCAD V 24.2.03 Pro ou superior.
14668   O período de teste expirou em
14669   Atualize para o BricsCAD Pro V 24.2.03 ou superior para usar as funções de transformação de coordenadas.
14670   Versão Lite. Este comando requer BricsCAD Pro V 24.2.03 ou superior.
14671   O lembrete de download da versão será feito após
14672   dias.
14673   Sim
14674   Não
14675   Comprar upgrade
14676   Lembrete após 7 dias
14677   Lembre-me após 15 dias
14678   Não mostrar essa mensagem novamente
14679   Sem atualização, continue com a versão atual
14680   O objeto selecionado está em uma camada diferente do piso
14681   Erro: O arquivo de origem 'iso-original.pat' não foi encontrado.
14682   Erro: O arquivo de origem 'default-original.pat' não foi encontrado.
14683   O que há de novo nesta atualização?
14684   Um resumo dos novos recursos do CADPower V25 será exibido em uma página da Web
14685   Um resumo dos novos recursos do GeoTools V25 será exibido em uma página da Web
14686   Quando você sair dessa caixa de diálogo.
14687   Você precisará comprar uma atualização para a versão atual do
14688   A área especificada aqui está nas unidades de área de relatório, se especificada de forma diferente das unidades de área de origem
14689   Tabela de furos - posições dos pontos
14690   Digite o caractere marcador a ser verificado (a nova string será adicionada APÓS a primeira ocorrência desse caractere)
14691   Digite o caractere marcador a ser verificado (a nova string será adicionada APÓS a última ocorrência desse caractere)
14692   O comando CP_DIMENSIONTAG usa muitas configurações do comando CP_TC para nome do bloco, atributo, fator de escala etc.
14693   Outras configurações para esse comando podem ser alteradas usando o comando CP_DIMENSIONTAG-SETTINGS.
14694   Selecione as dimensões a serem marcadas:
14695   Modo de programa:
14696   Reinicie o comando CP_ATTUPRIGHT novamente para que seja executado no modo “Automático”. Esse modo permanecerá até que seu software CAD seja reiniciado.
14697   Selecione blocos com atributos para colocá-los na posição vertical.
14698   Mover todos os atributos de bloco para um novo local
14699   Gire todos os atributos do bloco com uma única seleção.
14700   Nome atual do bloco de balões:
14701   Etiqueta de atributo:
14702   fator de escala:
14703   O nome do bloco
14704   não é encontrado [não definido] no desenho atual.
14705   O nome do bloco de balão não está configurado.
14706   A caixa de diálogo de configurações do CP_TC será aberta agora. Você deve especificar um bloco de balão e um atributo a ser atualizado.
14707   Você também pode definir outros parâmetros operacionais, como fator de escala etc.
14708   Desenhar um polígono de dados de SIG/mapeamento
14709   Configurações atuais: Mesclar sobreposição:
14710   Ponto inicial padrão:
14711   Segmentos perpendiculares:
14712   O ponto inicial da NOVA polilinha é definido como o PRIMEIRO ponto da última polilinha.
14713   O ponto inicial da NOVA polilinha é definido como o SEGUNDO ponto da última polilinha.
14714   O ponto inicial da NOVA polilinha é definido como o TERCEIRO ponto da última polilinha.
14715   O ponto inicial da NOVA polilinha é definido como o QUARTO ponto da última polilinha.
14716   Erro: Não é possível fechar um polígono com menos de 3 pontos.
14717   Ângulos incluídos:
14718   graus, dentro da tolerância:
14719   Valor do índice:
14720   adicionado ao arquivo INI com uma descrição padrão de
14721   Essa seção contém todos os parâmetros gerais exigidos pelo programa
14722   Você verá todos os parâmetros operacionais gerais usados pelo
14723   Um exemplo de todos os parâmetros que você pode encontrar aqui é explicado abaixo:
14724   Alguns dos parâmetros mostrados aqui não são relevantes, pois foram substituídos por procedimentos mais recentes
14725   Esperamos que os outros sejam autoexplicativos.
14726   Se precisar de ajuda com qualquer um deles, envie-me um e-mail para: rakesh.rao@thedesignsense.com
14727   Descrição de
14728   Valor atribuído:
14729   Nome do bloco:
14730   O arquivo INI já tem todos os fatores de escala dos blocos inseridos. Nada de novo foi adicionado ao arquivo INI.
14731   Os seguintes fatores de escala de blocos foram adicionados ao arquivo INI:
14732   Mensagem CP_BOM
14733   Selecione um bloco de ladrilhos para dimensionar:
14734   Selecione o limite poligonal fechado para encaixar esse bloco:
14735   Selecione apenas um objeto de polilinha, spline, círculo ou elipse próximo
14736   O programa foi interrompido para evitar falhas de recursão. Execute-o novamente para continuar a operação de edição interativa.
14737   Esta é a seção que especifica o custo e o tempo por área de unidade quadrada em uma base por camada
14738   As informações são especificadas no seguinte formato
14739   <Hatch-Layer-Name>=Custo por unidade quadrada, Tempo por unidade quadrada
14740   Você precisa especificar essas informações para todas as camadas que deseja considerar
14741   para processamento
14742   As camadas que não forem especificadas aqui NÃO serão processadas pelo programa
14743   É necessário especificar essas informações para todas as cores de hachura que você deseja que sejam consideradas para processamento
14744   As cores que não forem especificadas aqui NÃO serão processadas pelo programa
14745   A especificação de cor pode ser fornecida como cores básicas, como
14746   Vermelho, amarelo, verde, azul, ciano, magenta e branco
14747   Esta é a seção que especifica o custo e o tempo por área de unidade quadrada em uma base por padrão
14748   É necessário especificar essas informações para todos os padrões de hachura que você deseja que sejam considerados para processamento
14749   Os padrões de hachura que não forem especificados aqui NÃO serão processados pelo programa
14750   Relatório baseado em padrão de hachura
14751   Arquivo INI de informações de custo-tempo:
14752   Informações fictícias de custo/tempo adicionadas a
14753   não utilizado
14754   informações de custo/tempo já contidas no
14755   para cores
14756   para padrão de hachura
14757   Padrão de hachura
14758   O parâmetro “Time-Per-Sq-Unit” é opcional e tem como padrão 0,0
14759   -ou-
14760   com um número de cor CAD de 1-255
14761   Padrão de hachura, área, número de objetos, custo unitário, custo total, tempo unitário, tempo total
14762   Número de objetos
14763   Tempo da unidade
14764   Tempo total
14765   Padrão de hachura, área, número de objetos
14766   nome do padrão
14767   Hatch Color,Area,Num_Objects,Unit Cost,Total Cost,Unit Time,Total Time
14768   Cor da escotilha
14769   Cor, Área, Num_Objetos
14770   Camada de hachura, área, número de objetos, custo unitário, custo total, tempo unitário, tempo total
14771   Camada de hachura
14772   Camada, Área, Num_Objetos
14773   Especifique o nome do arquivo cost-time-INI
14774   no desenho atual [ou] pasta [ou] caminho de pesquisa [ou] pasta de suporte à instalação do CADPower.
14775   Ferramenta CADPower LevelIt
14776   Selecione um DWG de bloco de níveis para importar
14777   Escolha o ponto para colocar o bloco de níveis de referência
14778   Ponto de seleção para colocar o bloco de níveis
14779   não utilizado
14780   Bloco de níveis de referência:
14781   colocado com um nível de referência de
14782   Bloco de níveis:
14783   colocados com um nível de
14784   Erro: Não há bloco de referência nesse desenho. Coloque um bloco de referência antes de poder colocar um bloco de níveis no desenho.
14785   Selecione um bloco de níveis antes de colocar um bloco no sorteio.
14786   Já existe uma entidade de níveis de referência nesse desenho
14787   e foi destacado
14788   Você deseja substituí-lo por um novo?
14789   Se sim, você deve selecionar um novo objeto de nível de referência
14790   Selecione um bloco de níveis antes de colocar um como referência.
14791   clique em “Add block” para usá-lo como bloco de nível.
14792   Erro: Nenhum bloco de níveis foi selecionado. Selecione um antes de poder definir as configurações.
14793   adicionado à lista como um bloco de níveis.
14794   Você pode selecioná-lo na lista “Levels Blocks” (Blocos de níveis).
14795   adicionado à lista como um bloco de níveis
14796   já está selecionado como um bloco de níveis.
14797   Bloco não selecionado. Selecione um na lista de blocos disponíveis neste desenho.
14798   O fator de escala do bloco foi alterado. Isso afetará
14799   bloco(s) de níveis existente(s).
14800   e eles serão alterados para a escala especificada de
14801   A alteração ficará visível quando você sair de todas as caixas de diálogo com um “Ok
14802   Você quer continuar?
14803   O nível de referência do bloco foi alterado. Isso afetará
14804   e suas elevações serão atualizadas de acordo com o novo nível de referência de
14805   Alterar o fator de escala do bloco de
14806   [ESC para finalizar]
14807   para processamento.
14808   Esta é a seção que especifica o custo e o tempo por área de unidade quadrada em uma base por cor
14809   É necessário especificar essas informações para todas as cores de objeto que você deseja que sejam consideradas para processamento
14810   A interface de usuário da caixa de diálogo para esse comando foi ocultada de acordo com as configurações do usuário. Reabra esse desenho para recuperar as caixas de diálogo.
14811   Selecione objetos para cálculo de área (polilinhas, círculos, splines e elipses são permitidos)
14812   A direção de classificação da área foi definida como “Decrescente”, pois o modo “IslandDetect” está ativado
14813   Existem:
14814   itens na seleção
14815   Selecione a camada de rótulo de texto do polígono
14816   para camada
14817   Clr
14818   Encontrado:
14819   entidades de área dentro desse polígono.
14820   Insira (ou mostre) a distância de pesquisa em torno do ponto de interesse
14821   A direção de classificação é +X. Todos os pontos com valores Y iguais serão agrupados e classificados para criar uma polilinha.
14822   A direção de classificação é +Y. Todos os pontos com valores X iguais serão agrupados e classificados para criar uma polilinha.
14823   A direção de classificação é -X. Todos os pontos com valores Y iguais serão agrupados e classificados para criar uma polilinha.
14824   A direção de classificação é -Y. Todos os pontos com valores X iguais serão agrupados e classificados para criar uma polilinha.
14825   SMART SORT está ativado: A direção de classificação é +X. Todos os pontos com valores Y iguais serão agrupados e classificados para criar uma polilinha.
14826   SMART SORT está ativado: A direção de classificação é +Y. Todos os pontos com valores X iguais serão agrupados e classificados para criar uma polilinha.
14827   SMART SORT está ativado: A direção de classificação é -X. Todos os pontos com valores Y iguais serão agrupados e classificados para criar uma polilinha.
14828   SMART SORT está ativado: A direção de classificação é -Y. Todos os pontos com valores X iguais serão agrupados e classificados para criar uma polilinha.
14829   O nome da planilha
14830   foi coletado de dentro da folha.
14831   O nome da planilha
14832   Repetir a última operação?
14833   Selecione as folhas às quais deseja anexar os nomes das peças:
14834   Selecionar o nome da camada para as etiquetas da folha
14835   Especificar nomes de parceiros Nome do arquivo CSV
14836   Existem
14837   anotação de tabela de buracos e entidades de tabela.
14838   Deseja excluí-los?
14839   O comando CP_HOLETABLE não pode continuar a menos que as entidades de anotação e a tabela existentes sejam excluídas.
14840   Exclua-os manualmente ou selecione “Yes” no comando CP_HOLETABLE para excluí-los automaticamente.
14841   O filtro de camada da tabela de orifícios foi redefinido para incluir todas as entidades dentro do quadro, independentemente das camadas.
14842   Você pode executar o comando CP_HOLETABLE novamente para especificar os filtros de camada, se eles tiverem sido alterados.
14843   Parâmetros atuais da tabela Hole atualizados [armazenados] na entidade do quadro.
14844   Selecionar camadas de entrada para furos
14845   O arquivo 'default.pat' foi copiado para
14846   Esse comando não está disponível no módulo breakout A2B. Use o CADPower completo para obter essa ferramenta.
14847   Para obter mais informações, entre em contato com rakesh.rao@thedesignsense.com (+91-9243438300).
14848   Digite o nome do comando a ser verificado
14849   Grupo nomeado
14850   criado a partir de objetos selecionados.
14851   Selecionar um objeto de inserção de bloco
14852   Selecione apenas um objeto de inserção de bloco
14853   Digite o novo nome do bloco
14854   renomeado para:
14855   Erro: Bloqueio
14856   Os nomes dos blocos de origem e de destino não podem ser os mesmos.
14857   Selecione apenas uma entidade de inserção de bloco.
14858   Escolha o primeiro ponto de recorte:
14859   Um grupo sem nome foi criado a partir dos objetos selecionados.
14860   ARRAY
14861   ARRAY Classic
14862   QUEBRAR
14863   Alterar propriedades [CHPROP]
14864   Alterar comando
14865   Cópia
14866   Elipse
14867   3DPOLY
14868   Ponto
14869   Sólido
14870   Array 3D
14871   Girar 3D
14872   Espelho 3D
14873   Donut
14874   Apagar
14875   DDEdit
14876   Filé
14877   Inserir
14878   Linha
14879   Lista
14880   Mover
14881   Espelho
14882   Deslocar
14883   Pedit
14884   Pline
14885   Regen
14886   Girar
14887   Escala
14888   Modo de snap de objeto definido como NODe
14889   Alongamento
14890   Guarnição
14891   DText
14892   Desfazer controle Nenhum
14893   Desfazer tudo
14894   WBlock
14895   Explodir
14896   Estender
14897   Ampliar tudo
14898   Zoom dinâmico
14899   Extensões de zoom
14900   Zoom total (com margens)
14901   Zoom Anterior
14902   Janela de zoom
14903   3DFACE
14904   EDGESURF
14905   RULESURF
14906   TABSURF
14907   REVSURF
14908   APERTURE
14909   VPOINT
14910   CHAMFER
14911   DIM HORIZONTAL
14912   DIM VERTICAL
14913   DIM ALIGNED
14914   DIM LEADER
14915   UCS WORLD
14916   UCS X (girar)
14917   UCS Y (girar)
14918   UCS Z (girar)
14919   VIEW
14920   VIEW DELETE
14921   VIEW RESTORE
14922   VIEW SAVE
14923   VIEW WINDOW
14924   VIEW ?
14925   já está ativado.
14926   já está bloqueado.
14927   já está desbloqueado.
14928   já está desligado.
14929   já está descongelado.
14930   já está congelado.
14931   já está ligado.
14932   é uma camada XREF e não pode ser bloqueada.
14933   é uma camada XREF e não pode ser desbloqueada.
14934   Bloquear TODAS as camadas
14935   Desbloquear TODAS as camadas
14936   Criar uma nova camada
14937   Mensagem do CADPower:
14938   O comando PURGE All foi executado duas vezes.
14939   Definir fator de panorâmica da tela
14940   Tipo de bloco a ser criado:
14941   Unidades de desenho:
14942   1. Polegadas
14943   2. Pés
14944   3. Milímetros
14945   4. Centímetros
14946   5. Decímetros
14947   6. Metros
14948   Vídeo do PowerTools:
14949   Licença CADPower Cloud solicitada, insira o código GUID para este computador
14950   Arquivo de licença do CADPower Cloud atualizado.
14951   Solicitação de licença do GeoTools Cloud, digite o código GUID para este computador
14952   Verificação da licença do GeoTools
14953   Atualização do arquivo de licença do GeoTools na nuvem.
14954   O arquivo de licença existente foi excluído.
14955   A licença do CADPower foi encontrada nesse local:
14956   Deseja remover essa licença do computador?
14957   Licença do CADPower removida com sucesso.
14958   Erro: Não foi possível remover a licença do CADPower. Verifique a permissão de exclusão de arquivos para essa pasta.
14959   Este computador não contém nenhuma licença CADPower válida [ativada].
14960   A licença do GeoTools foi encontrada nesse local:
14961   A licença do GeoTools foi removida com êxito.
14962   Erro: Não foi possível remover a licença do GeoTools. Verifique a permissão de exclusão de arquivos dessa pasta.
14963   Este computador não contém nenhuma licença válida [ativada] do GeoTools.
14964   Aplicativos DES-Lisp carregados.
14965   Nome da pasta para arquivos CAD temporários:
14966   Nome da pasta para arquivos dwg salvos automaticamente:
14967   Desenho salvo automaticamente encontrado em:
14968   Ainda não há nenhum desenho salvo automaticamente disponível.
14969   Arquivo PAT selecionado:
14970   Arquivo PAT de origem selecionado:
14971   Pasta .PAT selecionada:
14972   Arquivo selecionado:
14973   Lista de padrões de hachura
14974   Padrão:
14975   Primeiro arquivo PAT :
14976   Segundo arquivo PAT :
14977   Padrões de hachura que são comuns a AMBOS os arquivos PAT do arquivo mestre e do destino da mesclagem.
14978   Padrões de hachura que foram FOUND no arquivo mestre, mas não foram encontrados nos arquivos PAT de destino da mesclagem.
14979   Padrões de hachura que foram ENCONTRADOS nos arquivos PAT de destino da mesclagem, mas não no arquivo mestre.
14980   Aviso: Não há acesso de gravação na unidade removível
14981   Caminho de suporte gravável:
14982   Insira a macro para criar
14983   O código de erro 3 provavelmente significa que há informações indesejadas nas pastas REPRISE
14984   ativação novamente. Se isso ainda não resolver o problema, tente a ativação manual.
14985   Mas lembre-se de que a ativação manual é restritiva por natureza e não é possível desativá-la
14986   a licença novamente se for ativada manualmente.
14987   Faça o possível para ativar a licença on-line
14988   Selecione o arquivo de relatório de colisão para salvar
14989   Arquivo de relatório de colisão de
14990   salvo como
14991   Selecione o arquivo de relatório de falhas a ser lido
14992   Selecione o arquivo ZIP do GeoTools
14993   Selecione o arquivo ZIP do CADPower
14994   Selecione a pasta para instalar
14995   Essa operação atualiza o arquivo de padrões de hachura e adiciona vários novos.
14996   Vários arquivos PAT comumente necessários, mas ausentes, do suporte do AutoCAD são copiados para a pasta abaixo:
14997   A lista a seguir apresenta uma lista completa dos arquivos PAT copiados:
14998   Essa operação atualiza as fontes e adiciona várias novas fontes.
14999   Vários arquivos SHX comumente necessários, mas ausentes, do suporte do AutoCAD são copiados para a pasta abaixo:
15000   A lista a seguir apresenta uma lista completa dos arquivos SHX copiados:
15001   Essa operação atualiza os arquivos default.lin e iso.lin e adiciona vários novos arquivos.
15002   Vários tipos de linha comumente necessários, mas ausentes do suporte do AutoCAD, são copiados para a pasta abaixo:
15003   Essa operação copia de volta o arquivo PAT original, se o CADPower o tiver atualizado anteriormente com o arquivo aprimorado.
15004   Isso geralmente é solicitado por alguns usuários se eles acharem que o comando HATCH está operando muito lentamente ao abrir a lista de padrões usando os novos arquivos PAT.
15005   Você pode reverter para os arquivos PAT originais ou usar o comando CP_QHATCH como uma alternativa. Os arquivos <Default.Pat> e <Default-ISO.pat> serão copiados de
15006   a pasta de instalação do CADPower para a pasta Support, conforme mostrado abaixo.
15007   Erro: Não é possível sair da caixa de diálogo até que a pasta PAT para arquivos PAT individuais tenha sido especificada.
15008   Erro: Não é possível sair da caixa de diálogo até que o arquivo PAT de destino tenha sido especificado.
15009   Erro: Não é possível sair da caixa de diálogo até que o arquivo PAT de origem tenha sido especificado.
15010   Inserir o arquivo PAT de origem
15011   Selecione a pasta de arquivos PAT de destino
15012   Inserir o arquivo PAT mesclado final
15013   Erro: Selecione uma pasta de destino para os arquivos PAT divididos antes de poder sair dessa caixa de diálogo.
15014   Erro: Selecione um nome de padrão para extrair do arquivo PAT mestre.
15015   Erro: Selecione um arquivo PAT de origem antes de poder sair dessa caixa de diálogo.
15016   Mensagem 'GT_NODELINESNAP
15017   O comando 'GT_NODELINESNAP' funciona com recursos de linhas, polilinhas e pontos.
15018   Geometria duplicada e incorreta de qualquer tipo, sejam elas pontos duplicados,
15019   vértices de polilinha duplicados e/ou linhas e polilinhas de comprimento zero podem criar isso
15020   a ferramenta apresente mau funcionamento ou resultados incorretos/ilógicos.
15021   Recomendamos que você verifique se há esses tipos de geometria nos dados e corrija-os
15022   antes de usar esta ferramenta.
15023   Criação de limites em torno dos pontos centroidais....
15024   Se for necessário atualizar para a versão 22.2.02 ou superior, para usar os recursos BricsCAD Civil e TIN.
15025   Lite. Você deve atualizar para a versão 22.2.02 Pro ou superior, a fim de usar os recursos BricsCAD Civil e TIN.
15026   Selecione o nome da superfície para salvar
15027   pontos na seleção de TIN.
15028   Erro fatal: Não é possível carregar o mecanismo TIN. Por favor, verifique sua licença ou instalação do BricsCAD.
15029   identificador de entidade
15030   Classificação dos pontos de interseção por distância...
15031   feito
15032   (nenhum selecionado)
15033   Nenhum novo vértice foi adicionado. A interpolação da superfície da cortina foi feita em cada ponto de vértice da polilinha de origem.
15034   Selecione um objeto de superfície BricsCAD TIN:
15035   Objeto de superfície BricsCAD TIN movido na direção Z por
15036   Selecione apenas uma entidade BricCAD TIN.
15037   Selecionar a camada dos objetos TIN extraídos
15038   Extraia triângulos, pontos e bordas de uma superfície BricsCAD TIN.
15039   Extrair o quê
15040   objetos extraídos da superfície TIN.
15041   Erro: Objeto selecionado
15042   não é uma superfície TIN do BricsCAD.
15043   Encontre a elevação de uma superfície BricsCAD TIN em um determinado ponto.
15044   Selecione um objeto de superfície BricsCAD TIN [ou ENTER para usar a entidade atual]:
15045   Escolha o ponto para obter a elevação da superfície:
15046   A elevação da superfície no ponto de coleta é:
15047   Não foi possível determinar a elevação da superfície no ponto de coleta.
15048   Atribui pontos e linhas com elevações de superfície subjacentes a partir de um objeto BricsCAD TIN.
15049   Selecionar linhas, polilinhas, pontos e/ou blocos de localização
15050   A elevação da superfície no ponto
15051   não pôde ser determinado.
15052   Retorna as principais estatísticas de superfície de uma superfície BricsCAD Civil selecionada.
15053   Obter estatísticas para?
15054   Selecione uma polilinha fechada, uma spline, uma elipse ou um círculo para gerar estatísticas:
15055   Erro: O objeto selecionado não está fechado. Selecione um objeto de curva fechado.
15056   não é uma seleção válida para um limite de delimitação de terreno. Selecione um objeto de curva fechada.
15057   pontos na área TIN selecionada.
15058   Coordenadas X:
15059   Mínimo:
15060   Máximo:
15061   Coordenadas Y:
15062   Coordenadas Z:
15063   Erro: não foi possível obter os pontos de superfície TIN necessários. Verifique a superfície TIN ou sua área de interesse.
15064   não é uma entidade válida do BricsCAD Civil TIN.
15065   Erro: arquivo temporário
15066   não pôde ser excluído da pasta TEMP do Windows.
15067   Nome:
15068   Erro: GT_KML2DWG não pode continuar.
15069   Um arquivo doc.kml não pôde ser encontrado no arquivo KMZ após a extração.
15070   A conversão de coordenadas de Lat-Long para UTM só é possível ao usar o BricsCAD Pro V 24.2.03 ou superior.
15071   A conversão de coordenadas de Lat-Long para UTM será realizada nas coordenadas do arquivo KML selecionado.
15072   Digite o nome do arquivo KML/KMZ a ser lido
15073   Erro: Selecione um arquivo de entrada KML/KMZ.
15074   Ajuste o comprimento do segmento 3d em polilinhas para corresponder aos valores selecionados da área de transferência
15075   Selecione uma polilinha para definir o comprimento:
15076   Erro: Selecione apenas uma entidade de polilinha.
15077   Existem [
15078   ] vértices e [
15079   ] segmentos na polilinha selecionada
15080   Selecione EXATAMENTE [
15081   ] *novos* comprimentos de segmento a serem atualizados. Eles devem ser copiados para a área de transferência.
15082   Observe que o comprimento de cada segmento a ser atualizado pode ser *MAIOR* ou *MENOR* do que o comprimento do segmento existente na polilinha.
15083   Se o comprimento do segmento for maior, a coordenada XY da extremidade não será alterada, mas a elevação Z será ajustada para obter o comprimento de segmento necessário
15084   Se o comprimento do segmento for menor, a coordenada XY (e Z) da extremidade do segmento será alterada para obter o comprimento do segmento necessário
15085   Quando isso acontece, todos os comprimentos de segmento restantes da polilinha são recalculados com base no novo comprimento
15086   Comprimentos dos segmentos existentes:
15087   Selecione os comprimentos dos segmentos no Excel (ou arquivo de texto) e clique em “Ok” quando estiver pronto.
15088   A seleção atual tem apenas uma linha de dados com
15089   A seleção não está em um formato adequado. Você deve selecionar uma única linha ou coluna de dados, não várias linhas ou colunas
15090   A área de transferência está vazia. Selecione algo na área de transferência.
15091   Comprimentos de segmentos do Excel:
15092   Número do segmento:
15093   O novo comprimento do segmento
15094   é menor do que o comprimento do segmento existente de
15095   XY será atualizado.
15096   Sucesso: Comprimento do segmento existente: [
15097   Os comprimentos do segmento são os mesmos na polilinha e no arquivo, não sendo necessário nenhum processamento adicional para esse segmento.
15098   O comprimento do segmento do arquivo é
15099   e o comprimento do segmento de polilinha existente é
15100   Z será atualizado
15101   Erro: Número de itens na nova seleção de comprimentos (
15102   ) não é o mesmo que os da polilinha (
15103   Selecione os blocos atribuídos a serem atualizados:
15104   Selecione um objeto de texto (em ordem) para atualizar [ENTER para concluir]:
15105   Esse objeto de texto já foi selecionado uma vez.
15106   Erro: O objeto selecionado não é um TEXT ou MTEXT.
15107   Selecione um objeto de bloco (em ordem) para atualizar [ENTER para concluir]:
15108   Esse objeto de bloco já foi selecionado uma vez.
15109   Erro: O objeto selecionado não é um objeto de inserção de bloco.
15110   Uma empresa existente
15111   foi encontrado nas proximidades de
15112   e atualizado.
15113   Erro: Selecione um nome de bloco antes de poder editar a caixa de diálogo “Configuração de incremento de múltiplos atributos”.
15114   Nome atual do bloco de balões:
15115   O nome do bloco balão não está definido.
15116   itens
15117   Editar dados do Conjunto de Propriedades do Civil 3D no BricsCAD
15118   Selecione objetos para editar os dados do conjunto de propriedades do Civil 3D pertencentes a
15119   Editar o conjunto de definições de propriedades do Civil 3D
15120   1 objeto ignorado. Ele não tinha dados do conjunto de propriedades do Civil 3D pertencentes a
15121   Selecione um conjunto de propriedades do Civil 3D para editar, antes de prosseguir.
15122   Transferir atributos de bloco Conjuntos de definição de propriedades civis 3D.
15123   Selecione o bloco com o atributo:
15124   Intervalo de contorno
15125   Se você atualizar para a versão 22.2.02 Pro ou superior, poderá criar contornos selecionando o objeto BricsCAD TIN
15126   Agora, você só pode criar contornos se tiver 3dfaces, polilinhas 3d existentes.
15127   Versão Lite. Você precisará do BricsCAD V 22.2.02 Pro ou superior para criar contornos a partir do objeto BricsCAD TIN.
15128   Selecione o objeto BricsCAD TIN (para extração de contorno):
15129   Desenho de uma polilinha de elevação de contorno menor
15130   [Número de vértices:
15131   Desenho de uma polilinha de elevação de contorno principal
15132   Selecione 3dfaces/polylines como entrada para a criação do contorno [ou ENTER para selecionar por layer]:
15133   Selecione a camada para objetos TIN (3dfaces/polyliness)
15134   Objetos TIN encontrados.
15135   O valor Z inicial dos contornos definido como o valor mínimo existente de
15136   O valor Z final dos contornos definido como o valor máximo existente de
15137   Z mínimo de contornos:
15138   Iniciar Z:
15139   Z máximo de contornos:
15140   Fim do Z:
15141   Desenho de contornos a partir de elevação....
15142   Você deve atualizar para a versão 22.2.02 ou superior, a fim de usar os recursos BricsCAD Civil e TIN.
15143   Lite. Você deve atualizar para a versão 22.2.02 Pro ou superior, a fim de usar os recursos BricsCAD Civil e TIN.
15144   Você deve selecionar um objeto BricsCAD TIN para contorno depois de clicar em 'Ok' e sair dessa caixa de diálogo.
15145   Você deve selecionar os objetos TIN (3dfaces/polylines) para o contorno depois de clicar em 'Ok' e sair dessa caixa de diálogo.
15146   contornoElev:
15147   Destaque a última seleção processada com grips
15148   Digite um bipe no som de erro
15149   Forçar o recarregamento do CUI na inicialização?
15150   Ativar o modo de voz para prompts de comando?
15151   Ativar atalhos do CADPower ao iniciar?
15152   MOVEBAK automático após cada salvamento?
15153   Digite o bipe no tipo de erro
15154   Digite (ou mostre) a distância do comprimento da corda
15155   Digite (ou mostre) a distância de deslocamento da corda (coroa)
15156   Insira (ou mostre) o comprimento da polilinha
15157   Insira (ou mostre) o comprimento do segmento da polilinha
15158   Digite (ou mostre) o raio do círculo (ou arco)
15159   Insira (ou mostre) a largura da polilinha
15160   Insira (ou mostre) a distância dos pontos inicial e final da polilinha
15161   Obtendo a altura média do texto...
15162   saída.
15163   Transferir dados selecionados do Excel para dados anexados à tabela de objetos no AutoCAD
15164   Selecione no Excel ou em um arquivo de texto os dados que contêm os nomes dos atributos/campos e clique em “Ok” quando terminar.
15165   objeto existente da camada
15166   Seleção atual
15167   tem apenas uma coluna de dados.
15168   Você deve selecionar no mínimo duas linhas, das quais a primeira deve ser a linha do título
15169   A seleção atual tem
15170   linha e
15171   colunas de dados.
15172   -Selecione um nome de campo (dados do Excel)
15173   Especifique o campo a ser verificado nos dados do Excel:
15174   Especifique o campo nos dados do Excel:
15175   Nome da tabela de objetos:
15176   o campo-chave selecionado é
15177   (também existe na tabela de objetos)
15178   Selecione objetos para anexar dados do Excel como dados da tabela de objetos.
15179   Tabela de objetos:
15180   Campo da tabela de objetos:
15181   definido com valor
15182   a partir de dados do Excel.
15183   Erro: 1 objeto ignorado: O nome do campo
15184   do Excel não existe na tabela de objetos.
15185   Erro: 1 objeto ignorado: O valor do campo
15186   não pode ser encontrado nos dados do Excel.
15187   1 objeto ignorado. Valor da propriedade:
15188   não pôde ser obtido.
15189   Erro: Não existe um campo-chave 
15190   na tabela de objetos
15191   anexado a essa entidade.
15192   [Warning]: 1 objeto ignorado. Não há campo-chave
15193   anexado a essa entidade.
15194   Erro: O nome do campo
15195   do Excel não existe na entidade.
15196   O programa será encerrado agora de acordo com os parâmetros de tratamento de erros definidos no programa.
15197   Aviso: 1 campo ignorado, o nome do campo
15198   1 objeto ignorado. Não havia dados de objeto correspondentes com o campo Excel chave especificado.
15199   1 objeto ignorado. Não há uma tabela de objetos chamada
15200   1 objeto ignorado. Não há tabela de objetos anexada a essa entidade.
15201   objetos não processados, colocados na seleção ativa e na camada
15202   Erro: O campo-chave especificado do Excel
15203   não existe na tabela de objetos.
15204   tem apenas uma linha de dados.
15205   Você deve selecionar no mínimo duas linhas, das quais a primeira deve ser a linha do título.
15206   Redefine os dados da tabela de objetos para seus valores padrão.
15207   Especifique o nome da tabela de objetos a ser redefinida:
15208   Digite o nome da tabela de objetos
15209   Selecione os objetos a partir dos quais os dados da tabela de objetos serão redefinidos.
15210   Processamento de objetos, remoção de dados da tabela de objetos....
15211   Selecione uma propriedade CAD para corresponder, antes de sair.
15212   Selecione um nome de campo para poder sair.
15213   Selecione uma tabela de objetos de mapa do AutoCAD antes de poder sair.
15214   Se o campo especificado no Excel estiver faltando na tabela de objetos de destino, o programa sinalizará um erro e parará.
15215   Se o campo especificado no Excel estiver faltando na tabela de objetos de destino, o programa ignorará e continuará.
15216   O campo de dados do objeto especificado no Excel será comparado com a propriedade CAD selecionada nos objetos.
15217   O campo de dados do objeto especificado no Excel será comparado com o campo de dados do objeto selecionado nos objetos.
15218   Erro: Nenhum objeto de destino selecionado. Selecione alguns antes de prosseguirmos.
15219   Erro: Nenhum objeto de origem selecionado. Selecione alguns antes de prosseguirmos.
15220   entidade:
15221   Digite (ou mostre) a distância de tolerância de pesquisa do ENDpoint
15222   Insira (ou mostre) a distância de tolerância de pesquisa NEArest
15223   Insira (ou mostre) a distância de tolerância de pesquisa do NODe
15224   Pasta
15225   objeto(s) foram encontrados nas proximidades do vértice.
15226   Erro: Não é possível encontrar o arquivo GEOL_bore_hole_block.dwg na pasta atual [ou] no caminho de pesquisa [ou] na pasta de instalação.
15227   Erro: Não foi possível encontrar o arquivo GEOL_bore_hole_block_collar.dwg na pasta atual [ou] no caminho de pesquisa [ou] na pasta de instalação.
15228   Selecione o arquivo de dados de perfuração do furo (colar/plano)
15229   Erro: Selecione um nome de arquivo válido para o arquivo de dados de registro do furo.
15230   AVISO: A posição do ângulo de ataque no arquivo de dados não está definida
15231   Ao clicar em “Continuar”, esse campo será ignorado?
15232   A opção “Specify” (Especificar) exigirá que você insira uma posição de dados de ângulo de ataque válida.
15233   GeoTools-Mensagem de mineração
15234   AVISO: A posição do ângulo de imersão no arquivo de dados não está definida
15235   A opção “Specify” (Especificar) exigirá que você insira uma posição de dados de ângulo de imersão válida.
15236   Erro: Selecione um nome de bloco de furo de sondagem.
15237   Erro: Arquivo de definição de estratos de furo de sondagem não definido.
15238   Erro: Selecione um nome de arquivo de dados de furo de sondagem válido para importar.
15239   Erro: A posição do campo para Z-Height não pode ser definida como 0
15240   Erro: A posição do campo para o Norte Y não pode ser definida como 0
15241   Erro: A posição do campo para a direção X não pode ser definida como 0
15242   Selecione o arquivo de parâmetros de apresentação dos estratos do furo de sondagem
15243   Erro: Nenhum dado de estrato de furo de sondagem pôde ser lido do arquivo CSV.
15244   Verifique seu arquivo de dados.
15245   Selecione uma camada para furos de sondagem
15246   Erro: As informações de estratos do furo de sondagem não puderam ser lidas do arquivo
15247   Erro: Não é possível encontrar o bloco do furo de sondagem
15248   objetos criados.
15249   Leia informações de furos de sondagem de arquivos ASCII e crie uma visualização de seção transversal de litologia [2D]
15250   Este é o formato do arquivo INI de apresentação de estratos
15251   Aqui, você especifica o nome de cada estrato, sua descrição, padrão de hachura, cor, escala e ângulo
15252   O nome do Litho é seguido por um caractere “=” e pelos outros valores
15253   separados por vírgulas.
15254   Aviso: Você não selecionou todas ou algumas das seções “Mais propriedades” do arquivo CSV
15255   Se seus dados não tiverem propriedades de estratos adicionais, não há problema.
15256   Se você tiver propriedades de estratos adicionais e quiser que elas sejam anexadas aos furos de sondagem,
15257   especifique as posições dos dados nesta seção.
15258   Deseja continuar sem especificar as propriedades adicionais do furo de sondagem?
15259   Selecione um arquivo de definição de estratos de furo de sondagem (CSV) antes de prosseguir.
15260   Selecione um arquivo de parâmetro de apresentação de estratos de furo de sondagem (INI) antes de prosseguir.
15261   Selecione o arquivo de parâmetros de apresentação dos estratos do furo de sondagem
15262   Selecione o arquivo de definição de estratos do furo de sondagem
15263   No arquivo de dados de veios do furo de sondagem, uma estrutura mínima sugerida é mostrada abaixo
15264   Não é obrigatório que a estrutura do furo de sondagem seja exatamente assim
15265   É obrigatório que os campos acima existam, mas eles podem estar em qualquer ordem
15266   Se a estrutura for diferente, elas devem ser mencionadas corretamente na seção principal
15267   na caixa de diálogo de seleção de posições de coluna
15268   Erro: Selecione um nome de arquivo válido para o arquivo de estratos.
15269   Aviso: Um arquivo de apresentação de estratos de furo de sondagem válido não foi
15270   selecionado.
15271   Deseja continuar sem um arquivo de apresentação de estratos?
15272   Erro: Selecione um nome de arquivo de definição de estratos de furo de sondagem válido.
15273   Erro: A posição do campo para o nível 'To' não pode ser definida como 0
15274   Erro: A posição do campo para o nível “De” não pode ser definida como 0
15275   Erro: A posição do campo para 'Strata Code' não pode ser definida como 0
15276   Erro: A posição do campo para 'Bore-hole name' não pode ser definida como 0
15277   Selecione o arquivo de dados do furo de sondagem
15278   Selecione o arquivo de parâmetros de apresentação dos estratos do furo de sondagem
15279   Erro: “Borehole-Name” é um campo obrigatório e não pode ser deixado em branco.
15280   Erro: “Strata-Code” é um campo obrigatório e não pode ser deixado em branco.
15281   Erro: “Strata Code” é um campo obrigatório e não pode ser deixado em branco.
15282   Erro: “From” é um campo obrigatório e não pode ser deixado em branco.
15283   Erro: “To” é um campo obrigatório e não pode ser deixado em branco.
15284   As informações de porcentagem de recuperação não fornecidas NÃO serão lidas no arquivo CSV.
15285   As informações de “Recovery Total” não fornecidas NÃO serão lidas do arquivo CSV.
15286   Erro: “Start From Row” é um campo obrigatório e não pode ser deixado em branco.
15287   Erro: Arquivo de apresentação de estratos
15288   não contém as informações necessárias.
15289   Linha de pré-processamento #
15290   Aviso: A elevação “De” do primeiro registro do furo de sondagem
15291   não é 0,0
15292   Se isso for um erro, clique em “Não” e corrija o erro. Se esses forem dados de costura que não precisam ser
15293   sejam exibidos a partir de 0,0 de forma contígua, clique em “Sim” e continue
15294   Deseja continuar processando esse arquivo?
15295   Erro: A elevação “To” (Para)
15296   é menor que a elevação “De
15297   em número recorde
15298   do furo de sondagem
15299   Por favor, corrija o erro no arquivo de dados
15300   dos estratos anteriores não corresponde à elevação “De
15301   de estratos atuais em número recorde
15302   Escolha o ponto inicial da anotação:
15303   Processamento de dados de furos de sondagem....
15304   Erro: Hatch para estratos
15305   Sucesso: Hatch para estratos
15306   Erro: Hatch para costura de estratos
15307   Conecte os estratos litológicos [veios] em 2D
15308   Selecione o primeiro filão de litologia:
15309   Selecione o segundo filão de litologia:
15310   Erro: A polilinha deve ter exatamente 4 vértices.
15311   Erro: A polilinha deve ter XDATA correspondente aos estratos e à apresentação.
15312   Selecione blocos de furos de sondagem denominados
15313   Dados de estratos: do furo de sondagem
15314   armazenados como Xdata.
15315   Erro: 1 furo sem nome de furo no atributo BH_NAME ignorado.
15316   Selecione a camada para o mapa detalhado do furo de sondagem
15317   Selecione a camada para a borda dos estratos do furo de sondagem
15318   Selecionar camada para furo de sondagem (somente eixo)
15319   Escolha o ponto inicial da anotação de estratos:
15320   Folha de leitura...
15321   de
15322   Criando o TIN...
15323   Erro: A classificação do solo em uma das linhas do furo de sondagem
15324   é deixado em branco. Forneça os tipos de classificação do solo para todos os estratos.
15325   Linha #
15326   do XLSX ignorado.
15327   Digite ou selecione 0 como número da coluna se os dados não existirem.
15328   Os veios de litologia selecionados são:
15329   costuras remanescentes (não conectadas) na segunda litografia. Elas serão mescladas com a parte inferior da primeira litografia.
15330   Pré-processamento de dados de furos de sondagem, furos de sondagem:
15331   1 furo de sondagem sem nome ignorado.
15332   Construção de seção transversal em 3D do furo de sondagem
15333   Criação de uma superfície 3DFACE para estratos
15334   Aqui, você deve fornecer os parâmetros gerais necessários para a área de arrendamento de mineração
15335   Cada parâmetro é representado por uma tag e um valor, que tem o seguinte formato:
15336   Nome=<nome>
15337   Essa tag é repetida várias vezes no arquivo INI
15338   O identificador da tag é “Name” e não deve ser alterado.
15339   O valor da tag é <Name> e deve ser substituído pelo valor real de
15340   nome da propriedade
15341   Por exemplo, um valor de modelo padrão de Name=<Name> pode ser substituído por
15342   como Nome=Mina Balaghat
15343   Dessa forma, é necessário alterar os nomes das propriedades nesta seção
15344   Você pode criar novas entradas ou editar as existentes no modelo
15345   Use o recurso “Novo” ou “Duplicar” para o mesmo
15346   Ao final da edição, lembre-se de “salvar” o arquivo INI antes de sair
15347   na caixa de diálogo INI_EDITOR
15348   Os dados da classe de recurso são definidos e editados aqui
15349   Ele tem um formato de exemplo que se parece com o seguinte
15350   Nome=Limite do arrendamento de mineração,LEASE_BOUNDARY,Polígono,1,0.40,(nenhum)
15351   Name=Proposed Bore Hole,PROPOSED_BORE_HOLE,Point,4,0.00,GEOL_BORE_HOLE_BLOCK
15352   Nome=Linha de seção,SECTION_LINE,Linha,87,0.00,(nenhum)
15353   Nome=Drenagem de água,WATER_BODY_DRAIN,Linha-Polígono,3,0.20,(nenhum)
15354   A primeira parte, “Name=”, deve ser deixada como está e não deve ser alterada
15355   A última parte são os dados reais e contém seis campos
15356   Exemplo: Name=<FeatureClassName>,<FeatureClassLayer>,<FeatureClassType>,...
15357   <FeatureClassColor>,<Lineweight>,<BlockName>
15358   Você pode dar qualquer nome para <FeatureClassName> e <FeatureClassLayer> de acordo com seu projeto
15359   O <FeatureClassType> deve ser do tipo “Point” (Ponto), “Line” (Linha), “Line-Polygon” (Linha-Polígono) ou “Polygon” (Polígono).
15360   O último parâmetro, <BlockName>, é aplicável somente à classe de característica “Point” (Ponto)
15361   Ele será registrado como (nenhum) para todos os outros tipos de classes de recursos
15362   Uma classe de recurso “Ponto” é representada por um objeto de bloco
15363   Uma classe de recurso “Linha” é representada por um objeto de polilinha aberta
15364   Uma classe de recurso “Line-Polygon” pode ser uma polilinha aberta ou uma polilinha fechada.
15365   Uma classe de recurso “Polígono” é representada por um objeto de polilinha fechada.
15366   Ler o arquivo de definição de arrendamento (INI)
15367   Nome da característica:
15368   FeatName
15369   FeatLyr
15370   Tipo:
15371   FeatType
15372   Cor:
15373   FeatClr
15374   Bloco de recursos:
15375   FeatBlk
15376   - Do ponto:
15377   - Para apontar:
15378   Escolha um ponto para colocar
15379   [Unidades primárias]: O comprimento [perímetro] do arquivo digitalizado
15380   objeto é :
15381   L-Unit-Source
15382   [Unidades primárias]: A área do arquivo digitalizado
15383   [Unidades alternativas]: O comprimento [perímetro] da entidade digitalizada é :
15384   Relatórios de unidades L
15385   [Unidades alternativas]: A área da entidade digitalizada é :
15386   Relatório de unidade A
15387   Aviso: O arquivo INI dos parâmetros do planejador da área de concessão geológica ainda não foi definido. Os parâmetros definidos não serão salvos.
15388   Criação de camada
15389   com cor
15390   Não há arquivos dwg na pasta
15391   Pressione ESC para sair.
15392   Nessa seção, é necessário especificar a descrição e o caminho da pasta onde cada conjunto de blocos está localizado.
15393   Como exemplo, fornecemos as seguintes pastas já prontas na instalação do GeoTools:
15394   Essas pastas existem na pasta de instalação do GeoTools e você pode movê-las para outro local, se desejar.
15395   Você pode copiar sua biblioteca de blocos existente em pastas específicas e especificar o caminho corretamente aqui.
15396   Se estiver trabalhando em uma rede compartilhada, um caminho de pasta de rede também poderá ser especificado.
15397   para que vários usuários do GeoTools possam acessar os mesmos recursos de blocos de bibliotecas.
15398   *Aviso*: Não é possível encontrar
15399   no desenho atual [ou] pasta [ou] caminho de pesquisa [ou] pasta de suporte à instalação do GeoTools.
15400   Escolha o ponto para colocar o mapa de seção transversal de litologia (2D) para esse furo de sondagem:
15401   **** Insira os valores de SPT agora.***
15402   Digite a elevação [-1 para sair]
15403   Digite o valor do SPT
15404   Nesse formato, é necessária uma pasta de trabalho do Excel (não CSV). O arquivo XLSX deve conter as informações do furo de sondagem em planilhas separadas
15405   Uma folha por furo de sondagem, e o nome do furo de sondagem deve corresponder ao nome da folha
15406   Em cada folha de furo de sondagem, os dados são organizados em colunas, com algumas colunas obrigatórias e outras opcionais.
15407   As colunas opcionais podem ser ignoradas digitando-se o número da coluna como 0
15408   As colunas obrigatórias são coordenadas (E e N), profundidade do leito marinho, profundidade do furo de sondagem e classificação do solo
15409   Os parâmetros opcionais são CR%, RQD e STP
15410   A ordem de qualquer um desses parâmetros no arquivo CSV não é importante e pode ser especificada durante a execução do programa
15411   Nesse formato, espera-se que o arquivo CSV tenha os valores [Bore-hole name], [Cumulative depth], [SoilClass-Lithology] como valores *MANDATORY* organizados em linhas
15412   Os nomes dos blocos para cada classificação de solo são definidos de acordo com a classificação do solo.
15413   Por exemplo, o bloco PEAT é definido como três blocos: PEAT, PEAT1 e PEATp5 com espessuras definidas de 1,5, 1,0 e 0,5 unidades, respectivamente.
15414   Todas as medições de profundidade são compostas usando uma combinação desses blocos
15415   e a distância restante é obtida pelo escalonamento do último bloco usado.
15416   Outros valores como [SPT-N] e [SPT distance], [RR(%)] e [RQD(%)] não são obrigatórios e são usados somente se especificados e disponíveis
15417   Nesse formato, espera-se que o arquivo CSV tenha [Bore-hole name], [From-depth], [To-depth] e [SoilClass-Lithology] como valores *MANDATORY* organizados em linhas
15418   Os estratos [litologia] são representados usando padrões HATCH, que devem ser especificados em um arquivo INI separado chamado arquivo INI de parâmetros de apresentação de estratos.
15419   A ordem de qualquer um desses parâmetros no arquivo CSV não é importante e pode ser especificada durante a execução do programa.
15420   Nesse formato, a classificação litológica não é mostrada, mas as direções de ataque e mergulho são desenhadas no desenho em 3D
15421   Os valores necessários aqui são [Borehole Number], [Easting], [Northing], [RL-Elevation], [Dip-Angle], [Strike-Angle], [Dirlled Length]
15422   O comprimento da perfuração do furo é representado usando uma polilinha 3D normal.
15423   Selecione a camada para o perfil do furo de sondagem
15424   Observe que a coluna “Sample Name” (nome da amostra) é lida até que seja encontrada uma string “END” (fim). Isso especifica o fim dos dados atuais do furo de sondagem.
15425   Erro: Você DEVE selecionar uma posição 1 ou superior para o local da linha inicial no arquivo CSV.
15426   Erro: Você DEVE selecionar uma posição 1 ou superior para o local do valor de profundidade no arquivo CSV.
15427   Erro: Você DEVE selecionar uma posição 1 ou superior para o local do nome da amostra no arquivo CSV.
15428   Erro: Você DEVE selecionar uma posição 1 ou superior para o local de Classificação do solo no arquivo CSV.
15429   Selecione o arquivo de estratos do furo de sondagem
15430   Erro: O arquivo CSV
15431   contendo o perfil de estratos do furo de sondagem não pode ser encontrado.
15432   Erro: O arquivo CSV que contém o perfil de estratos do furo de sondagem não foi especificado/selecionado.
15433   EastingCol:
15434   NortingCol:
15435   ***Observe:: Espera-se que as informações sobre o nível de água subterrânea do poço estejam presentes na mesma linha do nome do poço.
15436   ***Observe:: Espera-se que o nível reduzido do furo de sondagem na superfície esteja presente na mesma linha do nome do furo de sondagem.
15437   ***Observe:: A coordenada leste do colar do furo de sondagem na superfície deve estar presente na mesma linha do nome do furo de sondagem.
15438   ***Observe:: A coordenada norte do colar do furo de sondagem na superfície deve estar presente na mesma linha do nome do furo de sondagem.
15439   Está faltando um valor de classificação do solo na coluna número
15440   para profundidade =
15441   Corrija esse erro, pois o GEOL_STRATABUILDER não poderá produzir resultados precisos se faltarem dados críticos.
15442   Também é possível que você não tenha atribuído corretamente as posições da coluna para a classificação do solo. Verifique se esse é o caso.
15443   Erro: Não foi possível obter o valor de classificação do solo a partir do número de coluna especificado
15444   Verifique se você atribuiu corretamente o número da coluna de classificação do solo no arquivo CSV.
15445   Erro: Não foi possível obter o valor da profundidade a partir do número de coluna especificado
15446   Verifique se você atribuiu o número da coluna de profundidade corretamente no arquivo CSV.
15447   Fila:
15448   conjuntos de valores SPT para o furo de sondagem
15449   conjuntos de valores RR-RQD para o furo de sondagem
15450   Desenho da seção transversal em 3D do furo de sondagem
15451   Estratos:
15452   Teto de volume cortado:
15453   Teto de volume de enchimento :
15454   Corte do piso do volume :
15455   Piso do volume de enchimento :
15456   Selecione os estratos/costuras para visualizar
15457   descongelado e ligado.
15458   congelado.
15459   Não há camadas de estratos/costuras nesse desenho.
15460   Selecione estratos/costuras para criar uma tabela de volume
15461   Área de computação de
15462   de costura
15463   Insira o fator de escala para a tabela
15464   erro
15465   Todas as entidades nas camadas selecionadas serão processadas.
15466   Entidades do conjunto de seleção
15467   pertencentes às camadas selecionadas serão processados.
15468   Selecione linhas, arcos, círculos, polilinhas ou splines/ellipses nas camadas:
15469   ARC,CIRCLE,ELLIPSE,LINE,POLYLINE,LWPOLYLINE,SPLINE
15470   Erro: Nenhuma camada foi selecionada. Selecione algumas camadas primeiro e, em seguida, selecione os objetos.
15471   Camada de processamento...
15472   objetos da camada:
15473   [model-space] alterado para camada
15474   Não há entidades no model space na camada
15475   [paper-space] alterado para camada
15476   Não há entidades no espaço de papel na camada
15477   não é uma camada XREF e foi ignorada.
15478   As seguintes camadas foram renomeadas:
15479   Camada existente
15480   Nova camada
15481   CP_LAYERMAN editor de nome de camada
15482   Digite o novo nome da camada
15483   Erro: Não é possível renomear mais de uma camada ao mesmo tempo. Selecione apenas um nome de camada
15484   Erro: A camada 0 não pode ser renomeada.
15485   Erro: Nenhuma camada selecionada. Selecione apenas um nome de camada
15486   A operação Resolve-XREF renomeia *todas* as camadas relacionadas ao XREF de entrada, removendo o prefixo <xref>$0$... que aparece na frente de todas essas camadas.
15487   Por exemplo, uma camada <xref>$0$WINDOWS será renomeada para WINDOWS.
15488   Se a camada WINDOWS já existir, o conteúdo será mesclado com a camada existente.
15489   Esteja ciente de que não será possível alterar as entidades para a camada correta se essas camadas de $0$ estiverem em entidades dentro de blocos.
15490   Se ainda houver camadas <xref>$0$... restantes após a execução dessa operação, esse pode ser o motivo.
15491   Todas as camadas que atenderem aos critérios de uma camada resolvida por XREF serão processadas. Sua seleção específica de camadas não é necessária nesse caso.
15492   nomes de camadas copiados para a área de transferência. Control-V para colá-lo.
15493   Erro: a função vlax-curve-getFirstDeriv falhou nessa polilinha. Informe o erro para 'rakesh.rao@thedesignsense.com'
15494   Erro: a função vlax-curve-getPointAtParam falhou nessa polilinha. Informe o erro para 'rakesh.rao@thedesignsense.com'
15495   Erro: a função vlax-curve-getParamAtDist falhou nessa polilinha. Informe o erro para 'rakesh.rao@thedesignsense.com'
15496   Digite (ou mostre) a distância do intervalo do perfil
15497   Digite (ou mostre) a distância do intervalo de anotação
15498   Digite (ou mostre) a altura do texto da anotação
15499   Digite (ou mostre) a distância do texto da altura abaixo do perfil
15500   Digite (ou mostre) a distância do texto da cadeia abaixo do perfil
15501   Digite (ou mostre) os nomes da distância abaixo do perfil
15502   Digite (ou mostre) a distância das coordenadas X
15503   Digite (ou mostre) a distância das coordenadas Y
15504   Digite (ou mostre) a anotação da distância do segmento abaixo do perfil
15505   Digite (ou mostre) a largura do perfil [faixa]
15506   Relatório de perfil de origem do GeoTools
15507   Erro: falha no ade_odattachrecord.
15508   Erro: ade_odnewrecord falhou.
15509   O formato de arquivo é escolhido como “Outro”. Nesse modo, você deve especificar *Todos* os campos do formato, inclusive os que devem ser ignorados (I)
15510   O formato de arquivo é escolhido como “Other” e “StackedCoords” não está ativado.
15511   Nesse modo, você precisa especificar apenas os campos relevantes do início a serem lidos.
15512   Por exemplo, PIIIINEZ lê apenas os primeiros 8 campos e ignora os demais, se presentes
15513   O formato de arquivo é escolhido como “Other” e “StackedCoords” é ativado.
15514   Nesse modo, é necessário especificar *Todos* os campos do registro.
15515   Por exemplo, PIIIINEZII deve ser especificado se o registro empilhado tiver um total de 10 campos, empilhados um abaixo do outro
15516   No exemplo acima, mesmo que os dois últimos campos devam ser ignorados, eles devem ser especificados para que o programa
15517   detectar o fim do registro empilhado
15518   O OSNAP-nea retornou nulo.
15519   Volume da unidade
15520   Volume total
15521   Peso da unidade
15522   Recursos adicionais
15523   BlockName
15524   Executar vários deslocamentos automáticos na mesma direção?
15525   A partir de agora, a imagem selecionada para o bloco aparecerá em um bloco de ladrilhos criado como novo. O bloco de blocos existentes
15526   pode ou não ter uma imagem definida nele.
15527   Verifique e crie um novo bloco, se necessário.
15528   Opção de imagem desmarcada. A partir de agora, isso será aplicado em um bloco de ladrilhos criado como novo. O bloco de blocos existentes
15529   pode ou não ter uma imagem definida nele.
15530   Selecione o bloco TILE
15531   Inserir descrição
15532   Selecione os blocos de ladrilhos:
15533   O comando CP_UNCLUTTER foi alterado de volta ao seu modo normal (caixa de diálogo).
15534   O comando CP_UNCLUTTER está operando no modo de linha de comando. Você pode voltar a usar o comando CP_UNCLUTTERDLGMODE.
15535   CP_UNCLUTTER é um processo que consome tempo,
15536   é recomendável desativar o registro AUTOSAVE e UNDO.
15537   Isso ajudará a reduzir a atividade de troca de disco e pode melhorar o desempenho.
15538   Você deseja aplicar essa configuração agora?
15539   Yes-Disable UNDO/AUTOSave (Sim-Desabilitar UNDO/Salvar automaticamente)
15540   Não - Continuar com o existente
15541   Mensagem CP_UNCLUTTER
15542   O registro de UNDO e o AUTOSAVE foram desativados para melhorar o desempenho.
15543   Lembre-se de redefinir e ativar essas configurações se houver uma falha no programa durante a execução.
15544   No curso normal de conclusão do programa, essas configurações serão automaticamente revertidas para os valores originais.
15545   Atingimos o número máximo de iterações [
15546   ] definido para essa entidade.
15547   Essa entidade será ignorada agora.
15548   O comando CP_UNCLUTTER operará no modo de linha de comando durante a próxima execução. Você pode reverter para o modo normal usando o comando CP_UNCLUTTERDLGMODE.
15549   Somente as entidades da(s) camada(s) especificada(s) aqui serão verificadas sob o texto quanto a obstruções. Outras camadas serão ignoradas.
15550   Nenhuma verificação de camada aplicada. Todas as entidades sob o texto serão verificadas quanto a obstruções.
15551   Selecionar camada(s) para filtragem
15552   A sintaxe dessa seção é a seguinte:
15553   Um exemplo de listagem do conjunto atual de parâmetros gerais é mostrado abaixo:
15554   Esta seção mostra todos os nomes de dispositivos e camadas que são usados pelo programa
15555   Esta seção mostra todos os tamanhos de abertura usados pelo programa até o momento
15556   <Length> X <Height> [essa é a dimensão <Horizontal x Vertical> do bloco]
15557   Esta seção mostra todos os nomes de pavimentos usados pelo programa até o momento
15558   Andar selecionado:
15559   selecionar objetos da camada:
15560   Escolha um novo local para a cópia:
15561   Camada antiga:
15562   Nova camada:
15563   O piso selecionado não corresponde ao prefixo do piso atual
15564   e nome
15565   configurações
15566   Selecione um andar antes de sair dessa caixa de diálogo. Execute o comando CP_BUILDWALLS ou escolha um andar válido na lista acima.
15567   Selecione o arquivo INI dos parâmetros do 'SpacePlanner'
15568   O andar selecionado não corresponde às configurações atuais de prefixo e nome do andar
15569   Selecione a camada de pegada
15570   Selecione a camada de aparelhos
15571   Selecionar camada de lofts
15572   Selecione a camada da parede
15573   Selecione a camada da janela
15574   Selecione a camada de portas
15575   Selecione a camada do ventilador
15576   Banco de dados para extração
15577   Erro: Arquivo de definição de dados
15578   Selecione um tipo de abertura.
15579   Tipo        :
15580   OpenType
15581   Área        :
15582   Descrição :
15583   Área líquida total da parede:
15584   O outro caso.
15585   os objetos não têm dados estendidos de aplicação:
15586   não têm dados de objeto da tabela:
15587   Selecione primeiro um nome de aplicativo de dados de entidade estendida
15588   Selecione primeiro um nome de tabela de objeto
15589   Modo de seleção de pontos
15590   Elevação do ponto:
15591   transferido para o segmento de polilinha #
15592   1 ponto estava além da tolerância da pesquisa e foi ignorado.
15593   transferido para o vértice da polilinha #
15594   Elevação do vértice da polilinha:
15595   Insira ou mostre a distância de pesquisa para procurar pontos ao redor da linha
15596   Selecionar blocos de elevação
15597   Modo de seleção de vários objetos?
15598   Escolha um ponto de limite:
15599   Um novo objeto POINT de centroide de limite foi criado na camada:
15600   sua área é:
15601   Um novo objeto BLOCK de centroide de limite foi criado na camada:
15602   Erro: Não foi possível encontrar um limite válido. Verifique se as bordas do polígono ao redor estão corretas e se elas contêm objetos SPLINE ou ELLIPSE.
15603   Isso pode causar problemas, a menos que sejam escolhidas as opções corretas.
15604   Erro: O nome da tabela de objetos CADPower especificado
15605   não existe no desenho atual
15606   Por favor, escolha um nome de tabela diferente.
15607   Selecionar camada para o polígono de limite
15608   Selecionar camada(s) para pontos, blocos, texto
15609   foram criados polígonos fechados.
15610   foram criados objetos centroides.
15611   objetos selecionados para o limite.
15612   objetos de borda de polígono selecionados.
15613   Nenhum objeto de borda de polígono na(s) camada(s) selecionada(s)
15614   Filtro de seleção de camadas :
15615   Entrar ou mostrar a janela de tamanho do SCAN
15616   Selecione um objeto para especificar a camada de borda do polígono:
15617   adicionado à lista de filtros.
15618   Essa camada
15619   Entrar ou mostrar a janela de tamanho do ZOOM
15620   Nenhum objeto na(s) camada(s) selecionada(s)
15621   O comando Quick Image Insert do CADPower
15622   Escolha o ponto para posicionar a imagem:
15623   Escolha o outro canto da imagem:
15624   O comando QuickHatch do CADPower
15625   Ponto de coleta para escotilha
15626   (ou selecione a entidade ou digite “S” para as configurações):
15627   Erro: A entidade selecionada é uma curva aberta e não pode ser hachurada.
15628   Erro: Entidade inválida selecionada para hachura.
15629   Redefinição da lista de padrões de hachura recentes.
15630   Erro: selecione um padrão de hachura antes de sair dessa caixa de diálogo.
15631   Padrão de hachura salvo
15632   encontrado no registro. Ângulo da escotilha definido como
15633   e escala definida como
15634   Erro: Arquivo de imagem
15635   Erro: selecione uma imagem para anexar antes de sair dessa caixa de diálogo.
15636   Especifique o arquivo de imagem a ser anexado
15637   O ângulo medido pelo CAD (2d ao longo do plano XY) é:
15638   degs
15639   A distância geográfica entre os dois pontos é:
15640   O ângulo do plano XY (inclinação da borda) é:
15641   graus.
15642   Selecione uma entidade de polilinha 3d, 3DFACE ou bloco 3d:
15643   O cálculo de 3DSlope só é possível em polilinhas com 3 ou 4 vértices. A polilinha que você selecionou tem
15644   O ângulo de rotação do bloco em relação ao eixo X é:
15645   degs, Y:
15646   degs, Z:
15647   degs.
15648   Modo de rotação?
15649   Eixo de rotação, relativo à inserção do bloco?
15650   Insira o ângulo de rotação
15651   O ângulo de rotação em relação ao eixo X é:
15652   O ângulo de rotação em relação ao eixo Y é:
15653   O ângulo de rotação em relação ao eixo Z é:
15654   Erro: Você deve selecionar apenas uma entidade de polilinha 3d, 3dface ou bloco 3d. Você selecionou uma
15655   agora mesmo
15656   A inclinação desse
15657   graus em relação à horizontal
15658   ****** Nome do comando:
15659           Iniciado em    :
15660           Terminou em    :
15661           Tempo decorrido :
15662   Erro...
15663   Selecione o bloco a ser exportado para o DWG:
15664   Erro: Não é possível encontrar o bloco dwg:
15665   Escolha o ponto de referência mais próximo para mover:
15666   Escolha um novo ponto de ponta de seta:
15667   Escolha um novo ponto de dog-leg:
15668   Selecione um novo ponto de texto:
15669   Selecione o texto MLEADER:
15670   Escolha o primeiro ponto [ponta de seta] do MLEADER:
15671   Escolha o segundo ponto [dog-leg] do MLEADER:
15672   Selecione os objetos MULTILEADER existentes:
15673   Especificar o arquivo INI a ser lido
15674   Erro: Selecione uma seção INI - ou selecione manualmente os MLEADERs existentes antes de sair dessa caixa de diálogo.
15675   Processamento de objetos lineares...
15676   Escolha o primeiro ponto de alinhamento do texto:
15677   Escolha o segundo ponto de alinhamento do texto:
15678   Direção do alinhamento definida como:
15679   Criar símbolo de linha de interrupção.
15680   Tamanho:
15681   Tamanho dinâmico:
15682   Fator linear:
15683   Criar sobre o existente:
15684   Contínuo:
15685   Tamanho: (dinâmico), modo de tamanho dinâmico: Sim , Fator linear:
15686   Símbolo do bloco:
15687   Especifique o primeiro ponto para linha de interrupção ou [B]lock/[S]ize]/se[T]tings:
15688   Tamanho do bloco Configurações dinâmicas
15689   Especifique um nome de bloco a ser usado (ou . para nenhum)
15690   Erro: Não existe um bloco por nome
15691   no desenho atual.
15692   Inserir (ou mostrar) o tamanho do símbolo de linha de interrupção
15693   Insira a escala de fator linear (ao longo da linha de quebra, em relação ao tamanho)
15694   Continuar a partir da última linha de interrupção desenhada?
15695   Criar símbolos de linha de interrupção com tamanhos diferentes a cada vez?
15696   Segundo ponto para o símbolo de linha de interrupção:
15697   Escolha o ponto de interrupção <ENTER para o ponto médio>:
15698   Inserir (ou mostrar) o tamanho da linha de quebra
15699   Calcular a área dos objetos selecionados
15700   Selecione a entidade para adicionar a área, [S]ubtract: [ENTER para finalizar]
15701   Selecione a entidade para subtrair a área, [A]dd: [ENTER para concluir]
15702   Erro: Escolha apenas um spline fechado.
15703   Essa área de entidade já foi selecionada e adicionada.
15704   Como a opção “AllowAgain” está ativada, a área da entidade selecionada será adicionada novamente.
15705   Essa área de entidade já foi selecionada e subtraída.
15706   Como a opção “AllowAgain” está ativada, a área da entidade selecionada será subtraída novamente.
15707   Área da entidade selecionada:
15708   área cumulativa até o momento:
15709   [já selecionado, portanto ignorado].
15710   Erro: Selecione apenas uma entidade de polilinha fechada, spline ou círculo.
15711   Distância de amostragem da curva (para realce aproximado da curva)
15712   Permitir que a mesma entidade seja selecionada novamente?
15713   Insira a porcentagem de transparência [0-100]
15714   *** D A T A P R E P A R A Ç Ã O Dica
15715   O comando CP_SHAPEMANAGER requer uma geometria de polígono fechada e topologicamente limpa para obter melhores resultados.
15716   Certifique-se de que sua polilinha esteja de fato fechada (com o sinalizador fechado).
15717   Às vezes, ela pode parecer visualmente fechada, mas pode ser uma polilinha aberta.
15718   Use o comando CP_MPEDIT do CADPower, se necessário, para fechar várias polilinhas.
15719   Certifique-se também de que suas polilinhas não tenham segmentos de autointersecção ou sobreposição
15720   Essas polilinhas podem retornar resultados incorretos.
15721   Certifique-se de que suas polilinhas não tenham vértices colineares ou duplicados.
15722   Você pode usar o comando GT_REM_LINVERTS do GeoTools ou o comando OVERKILL para corrigir vértices colineares
15723   Você pode usar o GT_DISTANGWEED do GeoTools ou o comando OVERKILL para corrigir vértices duplicados.
15724   Para obter melhores resultados, reserve um momento para verificar seus dados cuidadosamente antes de executar o comando CP_SHAPEMANAGER
15725   Deseja continuar (Yes) ou verificar novamente seus dados (Re-check)?
15726   Selecione uma forma de origem para substituir.
15727   Selecione uma forma de destino para substituir.
15728   TableName =
15729   Localização da fonte de dados :
15730   Fonte de dados :
15731   Nome da tabela do banco de dados :
15732   DataSourceLoc=
15733   Fonte de dados=
15734   DataSourceLocation
15735   Fonte de dados
15736   Tabela
15737   Fim do programa
15738   Configurações de camada
15739   restaurado.
15740   Tente com uma conexão de internet diferente, ou mude para uma rede Wi-Fi ou hotspot móvel.
15741   A conexão com a Internet via cabo LAN pode, ocasionalmente, apresentar erros.
15742   Gerenciador de licença em nuvem do CADPower (mensagem CP_ACTIVATECLOUDLICENSE)
15743   Gerenciador de licença em nuvem do GeoTools (mensagem GT_ACTIVATECLOUDLICENSE)
15744   Você está tentando usar um comando GRATUITO (FREEWARE)
15745   do CADPower, cuja versão de avaliação expirou.
15746   Você pode ser elegível a uma licença GRATUITA do CADPower, sem custo, se adquiriu a versão completa do CADPower
15747   -ou- se adquiriu o BricsCAD conosco -ou- com um parceiro autorizado e designado.
15748   Envie um e-mail para 'rakesh.rao@thedesignsense.com' com a chave de ativação (appkey) deste computador para verificar sua elegibilidade a
15749   receber um arquivo de licença do módulo GRATUITO (FREEWARE) do CADPower.
15750   A DESIGNSENSE reserva-se o direito de emitir ou negar a licença do módulo GRATUITO (FREEWARE) com base nas regras vigentes.
15751   e políticas vigentes na data, sendo a decisão da empresa final e irrevogável.
15752   Você pode gerar a chave de ativação (appkey) do seu computador digitando 'CP_APPKEY' na linha de comando -ou- pelo menu.
15753   Envie um e-mail para 's.langer@mervisoft-gmbh.de' com a chave de ativação (appkey) deste computador para verificar sua elegibilidade a
15754   A CAD Deutschland CDIC GmbH reserva-se o direito de emitir ou negar a licença do módulo GRATUITO (FREEWARE) com base nas regras vigentes.
15755   A chave de ativação (appkey) deste computador é:
15756   Sua licença para esta chave de ativação (appkey) expirou
15757   Ela foi válida de
15758   Entre em contato com rakesh.rao@thedesignsense.com para obter uma nova licença. Podem ser aplicadas taxas!
15759   Entre em contato com 'cs@cad-deutschland.de' para obter uma nova licença. Podem ser aplicadas taxas!
15760   Erro: Não foi possível localizar o utilitário GT_CP_Utilities_BC.dll no caminho de busca de arquivos de suporte.
15761   utilitário no caminho de busca de arquivos de suporte.
15762   O arquivo de licença do CADPower que você está usando exige que a versão mais recente esteja instalada, que é
15763   Atualize para a versão necessária para usar o CADPower com este arquivo de licença.
15764   Envie um e-mail para 'rakesh.rao@thedesignsense.com' para mais informações, ajuda e suporte técnico.
15765   Envie um e-mail para 'cs@cad-deutschland.de' para mais informações, ajuda e suporte técnico.
15766   Erro: Não foi possível localizar o utilitário GT_CP_Utilities_BC.dll no caminho de busca de arquivos de suporte.
15767   Verificando licença do GeoTools...
15768   Sua licença do GeoTools para esta chave de ativação (appkey) expirou
15769   Informações da chave de ativação (appkey) do GeoTools copiadas para a área de transferência. Você pode colá-las no corpo do e-mail e enviar para 'cs@cad-deutschland.de'
15770   Informações da chave de ativação (appkey) do CADPower copiadas para a área de transferência. Você pode colá-las no corpo do e-mail e enviar para 'cs@cad-deutschland.de'
15771   Número do Polígono
15772   Centroide-X
15773   Centroide-Y
15774   Centroide-Z
15775   Área Total
15776   Área de Exclusão
15777   Área Líquida
15778   Ângulo de Inclinação
15779   Direção
15780   Inclinação do Segmento (%)
15781   Inclinação do Segmento (graus)
15782   Direção (Rumo)
15783   Tabela de Estatísticas da Polilinha
15784   Totais
15785   Arquivo de Saída Convertido
15786   Atenção: Apenas os campos indicados como P, N, E, Z e D serão considerados na exportação convertida. Os demais campos, se houver, serão ignorados.
15787   Arquivo de Coordenadas do Alinhamento Final do Terreno
15788   Aviso: Já existem
15789   objetos na LAYER
15790   especificada para seções de sondagem.
15791   Deseja continuar? [novas linhas de seção serão criadas agora]
15792   especificada para pontos de sondagem.
15793   Deseja continuar? [novos pontos de sondagem serão criados agora]
15794   criado com
15795   atributos cujos nomes de marca são:
15796   Tabela de Objetos do CADPower:
15797   Erro: Tabela de Objetos do CADPower:
15798   Uma seção de sondagem com
15799   pontos de perfuração de sondagem criados.
15800   Arquivo de Log da Perfuração de Sondagem:
15801   Erro: o UCS temporário não pôde ser criado.
15802   Bloco movido por
15803   1 bloco ignorado. Nenhum valor XY foi encontrado nos atributos.
15804   Nome da SHAPE (Qtd#)
15805   <Área>
15806   <Comprimento>
15807   <Descrição>
15808   <Dimensões Principais da Geometria>
15809   Selecione objetos MLEADER para atualizar
15810   Selecione um objeto MLEADER (na ordem) para atualizar [ENTER para concluir]:
15811   O objeto MLEADER já foi selecionado uma vez.
15812   Erro: o objeto selecionado não é um MLEADER.
15813   Selecione o objeto MLEADER após o qual o novo MLEADER será inserido:
15814   Selecione o objeto MLEADER para excluir:
15815   Erro: selecione apenas um objeto MULTILEADER.
15816   Selecione os MLEADERs [para atualizar]
15817   Texto antigo do MLEADER:
15818   Solicitar novo ponto de inserção de texto a cada vez?
15819   Núm-Objetos
15820   Enter (or show) distance between two vertices
15821   Selecione a entidade para obter a área (ou [C]onfigurações): [ENTER para especificar pontos da área]:
15822   Erro: Selecione apenas uma entidade do tipo linha, polilinha, arco, círculo ou spline.
15823   Selecione o primeiro ponto para medir a área:
15824   Selecione o próximo ponto para medir a área [ENTER para finalizar]:
15825   É necessário selecionar no mínimo 3 pontos para definir uma área.
15826   Selecione o primeiro ponto para medir o comprimento:
15827   Selecione o segundo ponto para medir o comprimento:
15828   Área original =
15829   Propriedade de área não pode ser obtida para esta entidade
15830   Faça Pan ou Zoom conforme necessário e pressione ENTER ao concluir.
15831   Selecione uma entidade para deslizar/copiar:
15832   Copiar novamente? (ou digite o número de cópias):
15833   Informe ou mostre o comprimento do MLEADER
15834   A seção [*RECORD] define a estrutura dos dados que você está criando.
15835   Este é o mesmo formato de arquivo INI usado pelo comando CP_DATAMAN.
15836   Você está definindo aqui um banco de dados para armazenar sua definição de material linear. Pense nisso como o nome do banco de dados.
15837   Por exemplo: FIELD=Peso por unidade de comprimento,Real,110.0
15838   Por exemplo: FIELD=Fornecedor,String,Polycab
15839   Por exemplo: FIELD=Largura,Real,10.0
15840   Nome da tabela de objetos do CADPower
15841   criado a partir do arquivo de parâmetros:
15842   O nome da tabela de objetos do CADPower
15843   já existe. Uma nova tabela não foi criada.
15844   Selecione objetos para associar dados de quantidades lineares [ou ENTER para selecionar por layer]:
15845   Selecione objetos para editar dados de quantidades lineares [ou ENTER para selecionar por layer]:
15846   Selecione objetos para calcular quantidades lineares [ou ENTER para selecionar por layer]:
15847   objetos selecionados para edição.
15848   Tabela de Quantidades
15849   Um novo arquivo INI
15850   contendo as informações de quantidades lineares foi criado.
15851   Uma nova tabela de objetos do CADPower também será criada agora.
15852   Você pode usar o comando CP_ATTACHDATA (CADPower -> Construir -> Tabela de dados do objeto -> Associar dados ao objeto) para vincular esses dados às suas entidades lineares.
15853   Esta caixa de diálogo também possui uma opção 'Associar dados', que faz a mesma coisa.
15854   A tabela genérica de objetos do CADPower
15855   não existe e será criada agora.
15856   Área da região triangulada [unidades brutas do DWG]:
15857   Um triângulo estava completamente fora do limite do TIN
15858   Um triângulo sobrepôs o limite existente do TIN.
15859   Deseja excluir os
15860   triângulos criados incorretamente?
15861   ** AVISO **: Há uma divergência entre a área original do polígono e a soma das áreas dos triângulos.
15862   Área da curva original:
15863   Soma das áreas dos triângulos:
15864   Alguns triângulos *PODEM NÃO* estar representados corretamente. Eles são exibidos na cor ciano.
15865   Corrija-os manualmente e execute o comando CP_TRIANGULATE_MEA_MANUAL para concluir as anotações.
15866   Mensagem das Ferramentas de Medição do CADPower
15867   Erro: A polilinha selecionada está aberta. Por favor, selecione apenas uma polilinha fechada.
15868   Erro: Selecione apenas uma entidade de polilinha fechada.
15869   SR.NO
15870   BASE
15871   Selecione um ponto para posicionar a tabela de triangulação:
15872   Selecione um triângulo para anotar:
15873   Mensagem do CP_SHAPEMANAGER
15874   Selecione a posição da seta do MLEADER:
15875   Selecione o ponto de chegada do líder do MLEADER:
15876   Especifique o nome do arquivo de saída com estatísticas
15877   Conteúdo do texto
15878   Número de ocorrências
15879   Fator de escala em X
15880   Ângulo
15881   Tabela de orientações de ângulo e seus comprimentos lineares
15882   Padrões de HATCH encontrados neste desenho
15883   Número de padrões de HATCH
15884   Objetos INSERT de bloco
15885   INSERTs de bloco
15886   Objetos INSERT anônimos
15887   Blocos anônimos
15888   <Nome-Padrão>=Custo-Por-Unidade-Quadrada,Tempo-Por-Unidade-Quadrada
15889   Selecione as polilinhas para alinhar com a direção do primeiro ao último vértice.
15890   vértices deslocados em uma distância média de
15891   1 polilinha com 2 vértices ignorados.
15892   Erro: Bloco de aprovação do mapa 'GT_DOC_SIGNOFF.dwg' não encontrado no caminho de pesquisa.
15893   Insira um bloco de aprovação do mapa:
15894   Insira um bloco de anotação dos limites do mapa:
15895   Erro: Não foi possível encontrar o bloco de aprovação do mapa 'GT_PROP_BOUNDARY.dwg' no caminho de pesquisa.
15896   Insira um bloco de barra de escala do mapa:
15897   Erro: Não foi possível encontrar a barra de escala do mapa 'GTCP_SCALEBAR.dwg' no caminho de pesquisa.
15898   A pasta Roaming [raiz] já existe.
15899   O Registro Volátil não existe, reconstruindo a partir de c:/Users
15900   Elevação
15901   Coordenadas X
15902   Coordenadas Y
15903   Distância do Segmento
15904   Criar perfil longitudinal (Seção L) a partir dos dados selecionados do Excel.
15905   Selecione, do Excel ou de um arquivo texto, os dados que contenham estaca e elevação.
15906   Clique em 'Ok' quando terminar.
15907   Linhas e …
15908   Especifique o número da coluna, dentro da sua seleção, onde está disponível o número da seção transversal.
15909   Esta coluna NÃO É OBRIGATÓRIA e pode ser deixada como 0 se os dados não estiverem disponíveis na seleção.
15910   Especifique o número da coluna, dentro da sua seleção, onde está disponível a informação de elevação (nível Z).
15911   Pelo menos uma coluna com a elevação é OBRIGATÓRIA. Existem cinco colunas disponíveis para mostrar múltiplas alturas, se existirem. As quatro restantes são opcionais.
15912   Especifique o número da coluna, dentro da sua seleção, onde está disponível a informação de estaca.
15913   Esta coluna é OBRIGATÓRIA e não pode ser deixada em branco.
15914   Selecione o ponto inicial da seção L:
15915   Adicional
15916   Caixas de diálogo informativas mostrando o status da licença flutuante aparecerão cada vez que sua aplicação CAD iniciar.
15917   Caixas de diálogo informativas mostrando o status da licença flutuante NÃO aparecerão cada vez que sua aplicação CAD iniciar.
15918   Vários macros de atalho do CADPower serão habilitados após a próxima reinicialização da sua aplicação CAD.
15919   Os macros de atalho do CADPower atualmente definidos serão desabilitados após a próxima reinicialização da sua aplicação CAD.
15920   Este comando não é relevante no GeoTools.
15921   Os arquivos CUI/X serão recarregados cada vez que sua aplicação CAD for reiniciada [habilita uma releitura/recarregamento a cada vez].
15922   Os arquivos CUI/X NÃO serão recarregados cada vez que sua aplicação CAD for reiniciada [a carga existente do CUI/X continua].
15923   Não exibirá nenhuma interface de usuário CUI/X após a próxima reinicialização.
15924   Exibirá a interface de usuário normal do CUI/X após a próxima reinicialização.
15925   Alguns dos …
15926   Comandos foram habilitados com o modo de assistência por voz. Este é um recurso experimental.
15927   O modo de assistência por voz no …
15928   Comandos foram desabilitados.
15929   Ao salvar seu desenho com Control-S, o arquivo .BAK criado será movido para a pasta especificada.
15930   Use o comando CP_MOVEBAK para configurar mais opções.
15931   Ao salvar seu desenho com Control-S, o arquivo .BAK criado NÃO será movido. Ele permanecerá apenas na pasta do DWG [comportamento padrão].
15933   Isto habilita o comportamento do menu de clique direito em uma tela vazia ou sobre entidades.
15934   Isto desabilita o comportamento do menu de clique direito em uma tela vazia ou sobre entidades.
15935   Este recurso está habilitado apenas na versão em inglês do BricsCAD.
15936   Este recurso está habilitado apenas na versão em inglês do CADPower.
15937   Variável de sistema AUTOSNAP definida para 127 (padrão), e todas as opções ativadas.
15938   Somente no BricsCAD: o mini-frame da linha de comando será desabilitado e uma janela de prompt de linha de comando de duas linhas será exibida.
15939   Somente no BricsCAD: o mini-frame da linha de comando será habilitado. Pode ser necessário reiniciar o BricsCAD.
15940   Ângulos no sentido anti-horário serão medidos como positivos [comportamento padrão].
15941   Ângulos no sentido horário serão medidos como positivos [alterado do comportamento padrão].
15942   Durante a próxima reinicialização da sua aplicação CAD,
15943   irá procurar pelo primeiro arquivo de licença disponível no caminho de suporte, mesmo que não esteja na pasta USER/APPDATA [local padrão].
15944   Esta substituição pode ser necessária em implantações personalizadas, geralmente em ambientes grandes com múltiplos usuários, a fim de reduzir as tarefas de gerenciamento/administração de licenças.
15945   irá procurar pelo arquivo de licença primeiro na pasta USER/APPDATA, depois na pasta de instalação da aplicação e, em seguida, no caminho de pesquisa de arquivos de suporte.
15946   Este é o comportamento padrão e como …
15947   Funciona conforme o projeto.
15948   não verificará atualizações no servidor.
15949   verificará por atualizações no servidor a cada reinicialização da sua aplicação CAD – ou – de acordo com a frequência informada na caixa de diálogo.
15950   o nome da pasta de instalação será adicionado ao topo da lista de 'Caminho de pesquisa de arquivos de suporte' [maior prioridade].
15951   o nome da pasta de instalação será adicionado ao final da lista de 'Caminho de pesquisa de arquivos de suporte' [menor prioridade].
15952   Uma janela de prompt de comando de duas linhas será exibida.
15953   Pode ser necessário reiniciar o BricsCAD.
15954   Exibição de grips dentro de blocos habilitada.
15955   Exibição de grips dentro de blocos desabilitada.
15956   Selecione o arquivo de template a ser usado
15957   Ao clicar duas vezes em um texto, ele será editado em sua própria posição, sem que uma caixa de diálogo seja exibida.
15958   Ao clicar duas vezes em um texto, a edição será feita em uma caixa de diálogo.
15959   Atenção: isto pode deixar os dados do seu DWG visualmente poluídos.
15960   Um arquivo de despejo de erro (crash dump) será criado se o BricsCAD travar.
15961   Você pode visualizar o relatório de falha usando o comando CP_CRASHREPORTMGR no CADPower.
15962   Um arquivo de despejo de erro (crash dump) não será criado [desabilitado].
15963   O caminho de instalação do CADPower foi adicionado ao caminho padrão de pesquisa de arquivos de suporte.
15964   O caminho de instalação do CADPower foi removido do caminho padrão de pesquisa de arquivos de suporte.
15965   O caminho de instalação do GeoTools foi adicionado ao caminho padrão de pesquisa de arquivos de suporte.
15966   O caminho de instalação do GeoTools foi removido do caminho padrão de pesquisa de arquivos de suporte.
15967   Tempo/peso por unidade
15968   Tempo/peso acumulado
15969   Código
15970   Índice
15971   Valor de visibilidade do atributo
15972   Tabela BOQ
15973   Nome do desenho ERP
15974   Número da revisão do desenho ERP
15975   Data de exportação ERP
15976   Hora de exportação ERP
15977   A variável de sistema
15978   O idioma de operação do CADPower é:
15979   (não definido)
15980   O idioma de operação do GeoTools é:
15981   Selecione apenas os valores numéricos, NÃO selecione a linha de título (se houver). Isso fará a lógica do programa falhar.
15982   O comando GT_BUFFERPOLY_SPLIT requer que todos os dados estejam topologicamente o mais limpos possível.
15983   Isso significa que não pode haver segmentos sobrepostos, vértices duplicados, quebras ou nós nos seus dados de polígono.
15984   É responsabilidade do usuário garantir que esses problemas sejam corrigidos antes de usar a ferramenta de divisão de polígonos buffer.
15985   Existem várias ferramentas no GeoTools para garantir que seus dados possam ser limpos de diferentes maneiras.
15986   Aqui está uma lista recomendada de algumas ferramentas úteis para preparação e limpeza de dados:
15987   Use esta ferramenta para eliminar quaisquer objetos duplicados. Isso não apenas garantirá um processamento bem-sucedido,
15988   mas também acelerará as operações de processamento, que às vezes podem ser demoradas.
15989   Esta é uma ferramenta abrangente de otimização de vértices baseada em ângulo e distância (weed na terminologia GIS).
15990   Use esta ferramenta especificando um parâmetro de distância ideal para evitar remover dados em excesso desnecessariamente.
15991   e manter apenas o que for necessário.
15992   Use esta ferramenta para remover vértices redundantes que estejam todos em uma linha reta. Eles não adicionam nenhum valor
15993   aos polígonos sendo processados, exceto para aumentar o tempo de processamento.
15994   Se você tiver nós na geometria do polígono, o comando GT_KINK ajuda a identificá-los. Você precisará
15995   corrigi-los manualmente em seguida.
15996   Selecione o limite do polígono buffer:
15997   Erro: Selecione uma polilinha fechada para o limite do polígono buffer.
15998   Selecione a layer para os polígonos divididos fora do buffer
15999   Selecione a layer para os polígonos divididos dentro do buffer
16000   Especifique o arquivo CSV de exportação para as informações do polígono dividido
16001   Erro: Selecione um arquivo CSV válido para exportação.
16002   arquivo
16003   arquivo.
16004   Selecione a layer para colocar os polígonos dentro do polígono buffer
16005   Selecione a layer para colocar os polígonos fora do polígono buffer
16006   Selecione a layer onde existirem parcelas fechadas
16007   Selecione a layer para o texto do nome da parcela
16008   polylinhas contidas totalmente dentro do polígono buffer.
16009   Processando polígonos ao longo das interseções de alinhamento...
16010   interseções com o polígono buffer.
16011   Um polígono com
16012   interseções ignoradas.
16013   1 polilinha aberta encontrada na layer de parcelas base e ignorada.
16014   Entrada inválida, apenas valores positivos são permitidos.
16015   Entrada inválida, apenas valores negativos são permitidos.
16016   Entrada inválida, apenas zero ou valores positivos são permitidos.
16017   Entrada inválida, apenas zero ou valores negativos são permitidos.
16018   Copiado para a área de transferência.
16019   Registros para edição.
16020   Selecione um arquivo para anexar.
16021   Já está selecionado e não será adicionado.
16022   Selecione a pasta para navegar.
16023   Mensagem do PL_BREAKX: A quebra da POLYLINE não foi bem-sucedida.
16024   A POLYLINE selecionada não está na LAYER:
16025   O objeto selecionado não é uma POLYLINE.
16026   1 linha 3D encontrada e ignorada.
16027   Pré-processando objetos POLYLINE...
16028   1 POLYLINE 3D encontrada e ignorada.
16029   Unindo POLYLINEs:
16030   União de POLYLINEs: concluída (100%).
16031   Explodindo POLYLINEs/3DFACEs...
16032   Atualizando POLYLINE com
16033   vértices, aguarde...
16034   Processando vértices...
16035   versões distintas do AutoCAD instaladas neste computador.
16036   Instalações do AutoCAD da versão
16037   versões instaladas neste computador.
16038   versões distintas do BricsCAD instaladas neste computador.
16039   Erro: Não há licença em nuvem disponível para este computador. Entre em contato com 'rakesh.rao@thedesignsense.com' para obter uma licença.
16040   Erro: Não foi possível acessar
16041   a licença em nuvem. Talvez não haja conexão ativa com a internet?
16042   Uma licença em nuvem foi especificada, portanto
16043   não é possível continuar até que você se conecte à internet.
16044   Não foi possível localizar o arquivo
16045   Erro: Criptografia NÃO bem-sucedida.
16046   Erro: Não foi possível abrir o arquivo temporário.
16047   Erro interno: o diretório TEMP do Windows não foi definido. Configure este diretório antes de continuar.
16048   não é um tipo de objeto válido para cálculo de centróide.
16049   Ocorreu um erro ao determinar a extensão do objeto na função GE_GetObjectBoundingBox.
16050   Selecione apenas uma POLYLINE fechada.
16051   Saída: Arquivo de área dividida:
16052   criado com sucesso.
16053   Polígono, Área dentro do buffer, Área fora do buffer, Área não dividida,Área interna-%,Área externa-%,Nome da Vila
16054   Erro: O formato personalizado não pode conter o caractere ignorável 'I' quando a opção 'Converter' estiver selecionada.
16055   Erro: Não pode haver mais de um campo de descrição 'D' quando a opção 'Converter' estiver selecionada.
16056   Arquivo não encontrado:
16057   Selecionar CUI de idioma para carregar
16058   Selecionar CUI de idioma para descarregar / carregar [redefinir]
16059   A licença do GeoTools já expirou em
16060   Erro: Estilo de Texto
16061   não está definido.
16062   Informações de texto da lista salvas como
16063   -Ou- você não tem permissão para criar arquivos nesta pasta.
16064   Arquivo criado:
16065   Alterar
16066   idioma de operação
16067   Specify a file name to save the listed information
16068   Digite ou mostre a distância de interpolação
16069   Digite ou mostre a altura do atributo
16070   Digite ou mostre a distância de deslocamento na direção X
16071   Digite ou mostre a distância de deslocamento na direção Y
16072   Digite ou mostre a distância até o texto de cota de elevação próximo às curvas de nível
16073   Digite ou mostre o comprimento do retângulo
16074   Digite ou mostre a largura (altura) do retângulo
16075   Entrada inválida. Tente novamente.
16076   Clique no outro canto (ou digite a dimensão da altura):
16077   Desenhar um Retângulo
16078   Clique no canto inferior esquerdo:
16079   Indique a direção e o canto inferior direito do retângulo (ou D para dimensões):
16080   Desenhar um Retângulo, especificando o centro e uma aresta
16081   Clique no ponto central do retângulo:
16082   Especifique o ângulo de rotação.
16083   Retângulo com comprimento:
16084   Especifique um novo ponto central para o retângulo a cada vez
16085   Arraste para rotacionar o retângulo após inseri-lo
16086   Clique em um canto do retângulo
16087   Digite ou mostre o valor para a propriedade selecionada
16088   Digite ou mostre a distância de movimento do vértice na direção X
16089   Digite ou mostre a distância de movimento do vértice na direção Y
16090   Digite ou mostre a distância de movimento do vértice na direção Z
16091   Digite ou mostre a distância dinâmica de movimento do vértice na direção X
16092   Digite ou mostre a distância dinâmica de movimento do vértice na direção Y
16093   Digite ou mostre a distância dinâmica de movimento do vértice na direção Z
16094   Digite ou mostre a distância dinâmica de movimento de vértice personalizada
16095   Digite ou mostre a altura do texto de rótulo da curva de nível
16096   Digite ou mostre a distância de espaçamento do rótulo da curva de nível
16097   WIPEOUTs excluídos da layer:
16098   Digite ou mostre o espaçamento da linha de hachura
16099   Digite ou mostre a largura da linha de hachura para frentes verticais
16100   Digite ou mostre a largura da hachura
16101   Digite ou mostre a distância de deslocamento para cada iteração
16102   Sucesso: Polígono criado com área
16103   Erro: O comando de contorno falhou. Certifique-se de que existe um espaço fechado delimitando os objetos de fronteira e a linha guia móvel.
16104   Erro: A linha guia móvel deve ser apenas uma entidade LINE ou polyline.
16105   Digite a distância de deslocamento a partir da linha guia existente
16106   Erro: A linha guia móvel deve ser apenas uma entidade LINE ou polyline.
16107   Selecione uma nova linha guia:
16108   Nova linha guia: A partir do ponto:
16109   Especificação da linha guia?
16110   Clique para indicar a direção de desenho dos lotes:
16111   Clique em um ponto inicial dentro do próximo polígono provável:
16112   A área alvo é MENOR que a área EXISTENTE do polígono delimitado. O tamanho do lote deve diminuir a cada iteração.
16113   A área alvo é MAIOR que a área EXISTENTE do polígono delimitado. O tamanho do lote deve aumentar a cada iteração.
16114   Digite a área alvo do lote a ser criado
16115   Área de lote necessária:
16116   Área do polígono delimitador:
16117   Clique em um ponto inicial dentro do primeiro polígono provável:
16118   Selecione a linha guia móvel
16119   Selecione os objetos do polígono delimitador:
16120   Criar novo(s) polígono(s) em torno do ponto clicado?
16121   Obter configurações de rótulo de texto do comando CP_CALCAREA?
16122   Digite o nome do polígono
16123   Layer para rótulos de polígonos fechados:
16124   Selecione a layer para rótulos de polígonos fechados
16125   Digite a layer para rótulos de polígonos fechados (~ ou ? para lista)
16126   Erro: Nenhum objeto encontrado correspondente à seleção de contorno na(s) layer(s):
16127   Nenhum polígono possível correspondente aos critérios especificados na(s) layer(s):
16128   área:
16129   Unidades de área:
16130   itens encontrados.
16131   Clique no ponto do rótulo:
16132   Apenas as entidades visíveis serão consideradas para detecção de contorno. Use ZOOM in/out se necessário
16133   Layer para polígonos fechados:
16134   Selecione a layer para polígonos fechados
16135   Digite a layer para polígonos fechados (~ ou ? para lista)
16136   Layer(s) para arestas de polígonos:
16137   Selecione a(s) layer(s) a processar
16138   Digite as layers a processar (~ ou ? para lista)
16139   Pesquisar todas as layers por arestas de polígonos?
16140   Digitar parâmetros detalhados de configuração?
16141   Fator de escala em X:
16142   Fator de escala em Y:
16143   Ângulo de rotação:
16144   Fator de escala em Z:
16145   Clique no ponto para inserir o bloco:
16146   Digite o fator de escala em X:
16147   Digite o fator de escala em Y:
16148   Erro: Não foi possível encontrar o bloco:
16149   .dwg no caminho de suporte
16150   *** D I C A D E P E R F O R M A N C E
16151   CP_DWGAUDIT é um processo demorado.
16152   Mensagem do CP_DWGAUDIT
16153   Analisando lista de blocos....
16154   Ordenando lista de blocos....
16155   Este comando executa as seguintes ações:
16156   Todos os blocos com nome A$/ZW$ ... serão explodidos automaticamente se houver exatamente 1 inserção desse bloco.
16157   Se houver mais de uma inserção desses blocos, o usuário será solicitado a confirmar a explosão;
16158   em alternativa, poderá optar por renomeá-los.
16159   Blocos sem atributos serão ignorados.
16160   *** Outras observações importantes ***
16161   Rótulos de texto para parcelas e nomes de vilas devem ser entidades TEXT, não MTEXT.
16162   Deve haver apenas uma entidade TEXT em cada camada de texto de parcela ou de nome de vila.
16163   Mais de um TEXT pode causar erros ou fazer o programa parar.
16164   Você deve corrigir os dados antes de reiniciar.
16165   Mensagem do GT_BUFFERPOLY_SPLIT
16166   GT_BUFFERPOLY_SPLIT pode ser um processo demorado em conjuntos de dados grandes.
16167   Selecione o nome da camada para nome de vila (ou condado/município) (rótulos de texto).
16168   Selecione o nome da camada para polígonos de vila (ou condado/município).
16169   <nada>
16170   (não encontrado)
16171   Erro: Existem
16172   objetos TEXT encontrados dentro deste polígono.
16173   O comando GT_BUFFERPOLY_SPLIT espera que esteja presente apenas um rótulo de texto, que represente o nome do condado (ou da vila).
16174   Por favor, corrija este erro e execute novamente o comando GT_BUFFERPOLY_SPLIT.
16175   Erro: Não foi encontrado nenhum texto de nome de vila dentro deste polígono.
16176   GT_CCPOLY pode ser um processo demorado em conjuntos de dados grandes.
16177   Mensagem do GT_CCPOLY
16178   Tamanho da varredura:
16179   número da coluna
16180   Não há pontos pré-selecionados para processamento.
16181   objetos de ponto selecionados para processamento.
16182   Selecione camada(s) para pontos.
16183   Uma vez processado, o ponto será movido para uma camada com sufixo “_PROCESSED”.
16184   Isso ajudará a gerenciar facilmente grandes conjuntos de dados a serem processados em partes, separando pontos já processados dos pontos a processar.
16185   Será feita uma varredura automática conforme a distância da janela de varredura especificada, e serão criados polígonos fechados.
16186   Este é um método demorado e menos eficiente do que selecionar pontos para criação de polígonos.
16187   Use este método somente se você não tiver dados de pontos já disponíveis como referência para a construção dos polígonos.
16188   Após clicar em 'Ok', você será solicitado a selecionar pontos, blocos ou textos ao redor dos quais será criado um polígono fechado.
16189   Processando limites da aldeia...
16190   1 polilinha aberta na camada de limites da aldeia foi ignorada.
16191   Filtro de seleção da camada de pontos não está definido.16192   There are no INI sections in this file to edit.
16193   Se você fez alterações nas seções do seu arquivo INI, clique no botão 'Sim'
16194   aqui para confirmar essas alterações no arquivo INI e sair desta caixa de diálogo.
16195   Clique em 'Não' para sair sem salvar.
16196   Você salvou suas edições?
16197   Editar valores de token
16198   Nome do arquivo INI para salvar
16199   salvo [no disco].
16200   Inserir ou mostrar a largura da faixa de domínio (largura do corredor viário)
16201   Indique o ponto inicial da curva clotóide:
16202   O objeto selecionado é:
16203   e a inclinação no ponto é:
16204   Não foi possível determinar a inclinação no ponto selecionado.
16205   Ângulo de deflexão entre cada ponto [graus]
16206   Comprimento da curva clotóide (L)
16207   Raio da curva na saída (R)
16208   O valor calculado do parâmetro de homotetia [planicidade] é:
16209   O gradiente de curvatura da clotóide é 1 em
16210   Parâmetro da clotóide [v(L×R)]
16211   Informe a direção da curva
16212   não utilizado
16213   Formato de download
16214   será baixado pelo seu navegador padrão. Depois, dê duplo clique para instalar.
16215   será baixado pelo seu navegador padrão. Depois, extraia o arquivo ZIP e copie o conteúdo para a pasta desejada.
16216   O download em EXE é usado para uma instalação padrão (default).
16217   Isso habilitará o carregamento sob demanda de
16218   em todas as plataformas compatíveis.
16219   O download em ZIP é útil para uma instalação personalizada.
16220   Use esta opção para evitar o carregamento sob demanda a cada atualização, ou para configurar vários plugins usando o mesmo arquivo LSP de inicialização.
16221   The CADPower license file you are using requires you to run CADPower V
16222   or higher.
16223   The GeoTools license file you are using requires you to run the latest version which is
16224   Please upgrade to the required version in order to use GeoTools with this license file.
