
--------------------------------------------------------------------------
GeoTools Versão 25.68 para BricsCAD Version 25, 24, 23 and 22

Agora também é executado nas versões Apple Mac e Linux do BricsCAD. 

Direitos autorais (c) 2009-2025 DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru-INDIA

October 22, 2025

----- INSTALAÇÃO do GeoTools para BricsCAD -----

1. A partir da versão 25, o GeoTools é fornecido com um instalador unificado que contém a
instalação para inglês, alemão, espanhol e português-brasileiro, tudo em um único arquivo EXE
(geotools_bricscad.exe)

Por padrão, o programa é instalado e iniciado com a interface em inglês.

Você pode alternar de um idioma para outro dentro do software usando o comando GT_LANGSWITCH.
Esse comando também pode ser acessado no menu suspenso GeoTools -> Mais opções -> Alterar idioma operacional


2. Início do GeoTools: Depois de instalar o GeoTools com sucesso, inicie o BricsCAD.

O menu GeoTools deve ser automaticamente visível dentro do BricsCAD, se você
estiver usando a versão Pro (ou superior) na plataforma Windows. O carregamento automático
O carregamento automático de demanda está habilitado para o Pro+, apenas no Windows.

Se o menu não estiver visível - ou - se você estiver usando a versão Lite do
BricsCAD - ou - se estiver usando o sistema operacional Mac ou Linux, - ou - se o seu
computador exigir que você faça o login usando uma conta de administrador para instalar o
software, você precisará configurar manualmente o GeoTools.

As etapas são descritas a seguir:

Adicione a pasta GeoTools ao caminho de suporte do BricsCAD, conforme
mostrado abaixo:

- Digite 'Settings' na linha de comando ou clique em 'Settings->Settings...”
no menu.
- Clique na seção 'Opções do Programa'.
- Clique no item “Files” (Arquivos) nessa seção.
- Selecione o “Caminho de pesquisa do arquivo de suporte”.
- Clique no botão [...] na borda direita dessa entrada
e você verá a lista de pastas existentes que
existentes que estão no caminho de suporte do BricsCAD.
- Clique no botão 'Adicionar pasta' e adicione a pasta de instalação do GeoTools
à lista de pastas existentes e mova essa pasta para o topo da lista.
para o topo da lista.
- A ordem das pastas no caminho de suporte é importante, pois qualquer arquivo com nome idêntico encontrado em várias pastas pode ser removido.
arquivos com nomes idênticos encontrados em várias pastas serão ignorados e
apenas o arquivo da primeira pasta encontrada será carregado.

Agora, reinicie seu BricsCAD para que as alterações tenham efeito.

3. Dicas para solução de problemas:

a. Se o GeoTools não estiver carregando ao iniciar o BricsCAD, isso
significa que o arquivo LSP de inicialização 'on_doc_load.lsp' da pasta
da pasta GeoTools não está sendo carregado. Por favor, verifique se você tem
outros arquivos 'on_doc_load.lsp' em outras pastas antes da pasta
pasta GeoTools. Se você já tiver um arquivo
'on_doc_load.lsp' existente em seu sistema que gostaria de usar,
você pode simplesmente adicionar o conteúdo do arquivo 'on_doc_load.lsp' fornecido pelo GeoTools.
'on_doc_load.lsp' fornecido pela GeoTools em seu arquivo existente.

b. Certifique-se de que a variável de sistema ACADLSPASDOC esteja definida como 1.
Se ela for definida como 0, o GeoTools poderá não inicializar automaticamente
automaticamente nos desenhos subsequentes abertos e você precisará carregá-lo
carregar manualmente em cada desenho.

O GeoTools faz uso extensivo de caixas de diálogo, algumas das quais são amplas.
Portanto, é recomendável usar uma tela do Windows
com resolução de tela de 1024x768 ou superior. Se você encontrar o erro “Diálogo
muito grande para caber na tela”, aumente a resolução
ou use “Fontes pequenas” nas configurações da tela.


4. Geração da chave de aplicativo do computador para o GeooTools

Você pode gerar a chave de aplicativo (appkey) do computador usando o comando GT_APPKEY, que pode ser digitado na linha de comando.
na linha de comando.

Você também pode executar esse comando no menu suspenso: GeoTools -> 'Display Application Key' (Exibir chave do aplicativo)

A chave do aplicativo é exibida na caixa de diálogo. Você pode copiar e colar a mesma chave da linha de comando depois de sair da caixa de diálogo e enviar as informações para o
a caixa de diálogo e enviar as informações para nós por e-mail [rakesh.rao@thedesignsense.com]


5. Registro da licença no computador para uso

Assim que recebermos a chave do aplicativo (enviada na etapa 4 acima), usaremos a chave do aplicativo que você enviou e os
outros dados do usuário para criar um arquivo de licença criptografado. Esse arquivo é enviado a você por e-mail.

Você pode ativar a licença usando o comando GT_ACTIVATELICENSE no GeoTools ou no menu
'GeoTools -> More Options -> Activate GeoTools license' (GeoTools -> Mais opções -> Ativar licença do GeoTools)

Depois de iniciar esse comando, selecione o arquivo GeoToolsUser25_EN_BC.RGS que lhe foi enviado por e-mail.

Isso copia o arquivo para sua pasta 'c:/Users/<user>/AppData/Local/GeoTools/BricsCAD/V25'.

Por exemplo, em meu computador, o caminho do arquivo de licença seria 'c:/Users/RAKESH/AppData/Local/GeoTools/BricsCAD/V25/GeoToolsUser25_PTB_BC.RGS' para BricsCAD Pro e superior.

Para o BricsCAD Lite, a localização do arquivo seria: 'c:/Users/RAKESH/AppData/Local/GeoTools/BricsCAD/V25/GeoToolsUser25_PTB_BC_CLM.RGS'

Você também pode realizar a ativação da licença simplesmente copiando o arquivo de licença para a pasta 
pasta onde você instalou o GeoTools.

Por padrão, essa seria a pasta: “c:\Arquivos de Programas\DesignSense\GeoTools25_BricsCAD”

Reinicie seu BricsCAD e o arquivo de licença estará ativado e pronto para uso.

Você pode usar qualquer um dos métodos descritos acima. O arquivo de licença pode estar localizado em qualquer uma das duas pastas especificadas acima.

Ele também pode residir em qualquer outra pasta de sua escolha, desde que esteja no caminho de suporte no BricsCAD.

Para evitar que o CADPower leia o arquivo de licença errado, verifique e certifique-se de que você não tenha várias versões do arquivo de licença em várias pastas, o que pode ser um problema.
em várias pastas, que podem estar acessíveis no caminho ou em pastas designadas como instalação, pasta do usuário etc.

Caso tenha um problema como esse, você pode usar o comando GT_DEBUGINFO para determinar qual arquivo de licença está sendo lido pela instalação do GeoTools.

Ajuda e documentação on-line do GeoTools
--------------------------------------

A ajuda do GeoTools agora pode ser acessada no menu do GeoTools, clicando em “Ajuda...”

O GeoTools é desenvolvido pela DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd. em Bengaluru, Índia.

Endereço para contato:

DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd.
#365/8, Hashmitha Avenue
16th Main Road
Bloco 4T de Jayanagar
Bengaluru - 560 041
Índia
Tel: + 91-9243438300 / +91-8073279755
E-mail: rakesh.rao@thedesignsense.com
Site da Desigfnsense: https://www.thedesignsense.com

URL do GeoTools: https://www.geotools.in | https://www.thedesignsense.com/geo-tools
Download direto do GeoTools: https://www.thedesignsense.com.com/geotools/geotools_bricscad.exe

