
--------------------------------------------------------------------------
GeoTools Version 25.68 für BricsCAD Version 25, 24, 23 and 22

Läuft jetzt auch auf Apple Mac- und Linux-Versionen von BricsCAD. 

Copyright (c) 2009-2025 DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru-INDIA

October 22, 2025

----- GeoTools-INSTALLATION für BricsCAD -----

1. Ab V25 wird GeoTools mit einem einheitlichen Installationsprogramm ausgeliefert, das die
Installation für Englisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch-Brasilianisch in einer einzigen EXE-Datei
(geotools_bricscad.exe)

Standardmäßig wird das Programm mit der englischen Benutzeroberfläche installiert und gestartet.

Sie können innerhalb der Software mit dem Befehl GT_LANGSWITCH von einer Sprache zur anderen wechseln.
Dieser Befehl ist auch über das Pulldown-Menü GeoTools -> Weitere Optionen -> Bediensprache ändern zugänglich


2. Starten von GeoTools: Nach erfolgreicher Installation von GeoTools starten Sie BricsCAD.

Das GeoTools-Menü sollte automatisch in BricsCAD sichtbar sein, wenn Sie
die Pro-Version (oder höher) auf der Windows-Plattform verwenden.
Automatisches Laden bei Bedarf ist nur für Pro+ unter Windows aktiviert.

Wenn das Menü nicht sichtbar ist, oder wenn Sie die Lite-Version von BricsCAD verwenden, oder wenn Sie ein Mac- oder Linux-Betriebssystem verwenden, oder wenn Sie
sich auf Ihrem Computer mit einem Administratorkonto anmelden müssen, um Software zu installieren,
 müssen Sie GeoTools manuell konfigurieren.

Die Schritte werden unten beschrieben:

Fügen Sie den GeoTools-Ordner dem BricsCAD-Supportpfad hinzu, wie
unten gezeigt:

- Geben Sie „Einstellungen“ in die Befehlszeile ein oder klicken Sie auf „Einstellungen->Einstellungen...“
im Menü.
- Klicken Sie auf den Abschnitt „Programmoptionen“.
- Klicken Sie auf den Eintrag „Dateien“ in diesem Abschnitt.
- Wählen Sie den „Support-Dateisuchpfad“ aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [...] am rechten Rand dieses Eintrags
und Sie sehen die Liste der vorhandenen Ordner, die
sich im BricsCAD-Support-Pfad befinden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ordner hinzufügen“ und fügen Sie den GeoTools-Installationsordner
zur Liste der vorhandenen Ordner hinzu und verschieben Sie diesen Ordner
an den Anfang der Liste.
Die Reihenfolge der Ordner im Support-Pfad ist wichtig, da alle
gleichnamigen Dateien, die in mehreren Ordnern gefunden werden, ignoriert werden und
nur die Datei im ersten gefundenen Ordner geladen wird.

Starten Sie nun BricsCAD neu, damit die Änderungen wirksam werden.

3. Tipps zur Fehlerbehebung:

a. Wenn GeoTools beim Start von BricsCAD nicht geladen wird,
bedeutet dies, dass die LSP-Startdatei „on_doc_load.lsp“ aus
dem GeoTools-Ordner nicht geladen wird. Bitte überprüfen Sie, ob Sie
andere „on_doc_load.lsp“-Dateien in anderen Ordnern vor dem
GeoTools-Ordner haben. Wenn Sie bereits eine vorhandene
„on_doc_load.lsp„ auf Ihrem System haben, die Sie verwenden möchten,
können Sie einfach den Inhalt der von GeoTools bereitgestellten
“on_doc_load.lsp“ in Ihre vorhandene Datei einfügen.

b. Stellen Sie sicher, dass die Systemvariable ACADLSPASDOC auf 1 gesetzt ist.
Wenn diese auf 0 gesetzt ist, wird GeoTools möglicherweise nicht
automatisch in nachfolgenden Zeichnungen initialisiert und Sie müssen
sie in jeder Zeichnung manuell laden.

GeoTools verwendet häufig Dialogfelder, von denen einige sehr breit sind.
Es wird daher empfohlen, eine Windows-Bildschirmauflösung
von 1024 x 768 oder mehr zu verwenden. Wenn der Fehler „Dialog
zu groß für die Anzeige“ auftritt, erhöhen Sie entweder die Auflösung
oder verwenden Sie „Kleine Schriftarten“ in Ihren Anzeigeeinstellungen.


4. Generieren des Computeranwendungsschlüssels für GeooTools

Sie können den Anwendungsschlüssel (appkey) des Computers mit dem GT_APPKEY-Befehl generieren, der
in der Befehlszeile

eingegeben werden kann. Sie können diesen Befehl auch über das Pulldown-Menü ausführen: GeoTools -> „Anwendungsschlüssel anzeigen“

Der Anwendungsschlüssel wird im Dialogfeld angezeigt. Sie können ihn nach dem Schließen des Dialogfelds aus der Befehlszeile kopieren
und uns die Informationen per E-Mail an [rakesh.rao@thedesignsense.com] senden


5. Registrierung Ihrer Lizenz auf dem Computer zur Verwendung

Sobald wir Ihren Anwendungsschlüssel erhalten haben (wie in Schritt 4 oben beschrieben), erstellen wir mit dem von Ihnen gesendeten Anwendungsschlüssel und den
anderen Angaben des Benutzers eine verschlüsselte Lizenzdatei. Diese Datei wird Ihnen per E-Mail zugeschickt.

Sie können die Lizenz mit dem Befehl GT_ACTIVATELICENSE in GeoTools oder über das Menü
„GeoTools -> Weitere Optionen -> GeoTools-Lizenz aktivieren“

aktivieren. Wählen Sie nach dem Start dieses Befehls die Datei GeoToolsUser25_EN_BC.RGS aus, die Ihnen per E-Mail zugeschickt wurde.

Dadurch wird die Datei in Ihren Ordner „c:/Users/<user>/AppData/Local/GeoTools/BricsCAD/V25“ kopiert.

Auf meinem Computer lautet der Pfad der Lizenzdatei beispielsweise: „c:/Users/RAKESH/AppData/Local/GeoTools/BricsCAD/V25/GeoToolsUser25_EN_BC.RGS“ für BricsCAD Pro und höher.

Für BricsCAD Lite lautet der Speicherort: „c:/Users/RAKESH/AppData/Local/GeoTools/BricsCAD/V25/GeoToolsUser25_EN_BC_CLM.RGS“

Sie können die Lizenz auch aktivieren, indem Sie die Lizenzdatei einfach in den 
Ordner kopieren, in dem Sie GeoTools installiert haben.

Standardmäßig ist dies der Ordner: „c:\Program Files\DesignSense\GeoTools25_BricsCAD“

Starten Sie BricsCAD neu, um die Lizenzdatei zu aktivieren und einsatzbereit zu machen.

Sie können eine der oben beschriebenen Methoden verwenden. Die Lizenzdatei kann sich in einem der beiden oben genannten Ordner befinden.

Sie kann sich auch in einem beliebigen anderen Ordner Ihrer Wahl befinden, vorausgesetzt, sie befindet sich im Support-Pfad in BricsCAD.

Um zu vermeiden, dass CADPower die falsche Lizenzdatei liest, überprüfen Sie bitte, dass Sie nicht mehrere Versionen der Lizenzdatei
in mehreren Ordnern haben, die über den Pfad oder in bestimmten Ordnern wie Installation, Benutzerordner usw. zugänglich sind.

Falls Sie ein solches Problem haben, können Sie mit dem Befehl GT_DEBUGINFO feststellen, welche Lizenzdatei von Ihrer GeoTools-Installation gelesen wird.

GeoTools Online-Hilfe und Dokumentation
--------------------------------------

Die GeoTools-Hilfe ist jetzt über das GeoToools-Menü zugänglich, indem Sie auf „Hilfe...“ klicken.

GeoTools wird von DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru, Indien, entwickelt.

Kontaktadresse:

CAD Deutschland CDIC GmbH
Rheingaustr. 88
65203 Wiesbaden
Germany

Phone: +49 611 183610

e-mail: cs@cad-deutschland.de

GeoTools-URL: https://www.geotools.in | https://www.thedesignsense.com/geo-tools
GeoTools-Direktdownload: https://www.thedesignsense.com.com/geotools/geotools_bricscad.exe


