------------------------------------------------------------------------------------
CADPower Versión 25.68 para BricsCAD Versions 25, 24, 23 and 22

CADPowerLéame.TXT
Copyright (c) 2009-2024 DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru-INDIA

October 22, 2025

----- INSTALACIÓN de CADPower para BricsCAD -----

1. Comenzando con V25, CADPower es enviado con un instalador unificado que contiene la
instalación para Inglés, Alemán, Español y Portugués-Brasileño, todo en un archivo EXE
(cadpower_bricscad.exe)

Por defecto, el programa se instala e inicia con la interfaz en inglés.

Puede cambiar de un idioma a otro dentro del software utilizando el comando CP_LANGSWITCH.
Este comando también es accesible desde el menú desplegable CADPower -> Más opciones -> Cambiar idioma de funcionamiento
-y- también desde la cinta de opciones y las interfaces de la barra de herramientas.

2. Iniciando CADPower: Una vez que haya instalado
CADPower, inicie BricsCAD.

El menú de CADPower debería ser visible automáticamente dentro de BricsCAD, si usted
está usando la versión Pro (o superior) en la plataforma Windows. La carga automática
está habilitada, sólo en Windows.

Si el menú no está visible -o- si está usando la versión Lite de
BricsCAD -o- si está usando el sistema operativo Mac o Linux -o- si su
requiere que se conecte usando una cuenta de administrador para instalar
software, necesitará configurar manualmente CADPower.

Los pasos se describen a continuación:

Añada la carpeta CADPower a la ruta de soporte de BricsCAD como se muestra a continuación
como se muestra a continuación:

- Escriba 'Configuración' en la línea de comandos o haga click en 'Configuración->Configuración...»
en el menú.
- Haga click en la sección 'Opciones de Programa'.
- Haga clic en la opción «Archivos» de esta sección.
- Seleccione la 'Ruta de búsqueda de archivos de apoyo'.
- Pulse el botón [...] situado a la derecha de esta entrada
y verá la lista de carpetas existentes que
están en la ruta de soporte de BricsCAD.
- Haga click en el botón 'Añadir Carpeta' y añada la carpeta de instalación de CADPower
CADPower a la lista de carpetas existentes y mueva esta carpeta
a la parte superior de la lista.
- El orden de las carpetas en la ruta de soporte es importante porque cualquier
archivos con nombres idénticos encontrados en múltiples carpetas serán ignorados y
sólo se cargará el archivo de la primera carpeta encontrada.


Ahora, reinicie su BricsCAD para que los cambios surtan efecto.

3. Consejos para la resolución de problemas:

a. Si CADPower no se carga al iniciar BricsCAD, esto
significa que el archivo LSP 'on_doc_load.lsp' de la carpeta
de la carpeta CADPower. Por favor, compruebe si tiene
archivos 'on_doc_load.lsp' en otras carpetas antes de la carpeta
carpeta CADPower. Si ya tiene un archivo
on_doc_load.lsp' en su sistema que desea utilizar,
puede agregar el contenido del archivo 'on_doc_load.lsp' provisto por CADPower.
on_doc_load.lsp' suministrado por CADPower.
Alternativamente, puede borrar el 'on_doc_oad.lsp' erróneo cambiar el orden de búsqueda de la carpeta

b. Asegúrese de que la variable de sistema ACADLSPASDOC está establecida en 1.
Si se establece en 0, CADPower puede no inicializarse
automáticamente en los siguientes dibujos abiertos y necesitará
manualmente en cada dibujo.

CADPower hace uso extensivo de cuadros de diálogo, algunos de los cuales son anchos.
Por lo tanto, se recomienda que utilice una resolución de pantalla Windows
de 1024x768 o más. Si encuentra el error «Diálogo
demasiado grande para la pantalla», aumente la resolución o utilice
o utilice «Fuentes pequeñas» en la configuración de la pantalla.

4. Generación de la clave de aplicación informática para CADPower

Usted puede generar la clave de aplicación (appkey) de la computadora usando el comando CP_APPKEY que puede ser tecleado
en la línea de comandos.

También puede ejecutar este comando desde el menú desplegable: CADPower -> 'Mostrar Clave de Aplicación'
-o también desde la cinta de opciones.

La clave de aplicación se muestra en el cuadro de diálogo. Puede copiar y pegar la misma desde la línea de comandos después de salir
el cuadro de diálogo y enviarnos la información por correo electrónico [rakesh.rao@thedesignsense.com].


5. Registro de la licencia en el ordenador para su uso

Una vez que recibamos tu clave de aplicación (enviada en el paso 4 anterior), utilizaremos la appkey que has enviado y los
otros datos del usuario para crear un archivo de licencia cifrado. Este archivo se le enviará por correo electrónico.

Puede activar la licencia usando el comando CP_ACTIVATELICENSE desde CADPower o desde el menú
CADPower -> Más Opciones -> Activar Licencia CADPower

Esto copia el archivo a su carpeta 'c:/Usuarios/<usuario>/AppData/Local/CADPower/BricsCAD/V25'.

Por ejemplo, en mi ordenador, la ruta del fichero de licencia sería: 'c:/Usuarios/RAKESH/AppData/Local/CADPower/BricsCAD/V25/CADPowerUser25_ES_BC.RGS'


También puede realizar la activación de la licencia simplemente copiando el archivo de licencia en la carpeta 
carpeta donde haya instalado CADPower.

Por defecto, esta sería la carpeta «c:\Archivos de Programa\DesignSense\CADPower25_BricsCAD»

Reinicie su BricsCAD y el fichero de licencia estará activado y listo para su uso.

Puede usar cualquiera de los métodos descritos anteriormente. El fichero de licencia puede estar localizado en cualquiera de las dos carpetas especificadas arriba.

También puede residir en cualquier otra carpeta de su elección, siempre que esté en la ruta de soporte en BricsCAD.

Para evitar que CADPower lea el archivo de licencia incorrecto, por favor compruebe y asegúrese de que no tiene múltiples versiones del archivo de licencia en múltiples carpetas.
en múltiples carpetas, que pueden ser accesibles en la ruta o en carpetas designadas como instalación, carpeta de usuario, etc.

En caso de que tenga un problema como este, puede utilizar el comando CP_DEBUGINFO para determinar que archivo de licencia está siendo leído por su instalación de CADPower.


Ayuda y documentación de CADPower Online
--------------------------------------

La ayuda de CADPower es ahora accesible desde el menú de CADPower haciendo click en «Ayuda...»


CADPower es desarrollado por DesignSense Software Technologies en Bengaluru, India.

Dirección de contacto:

DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd.
#365/8, Hashmitha Avenue
16th Main Road
Jayanagar 4T Block
Bengaluru - 560 041
India
Tel: + 91-9243438300 / +91-8073279755
Correo electrónico: rakesh.rao@thedesignsense.com
Designsense: https://www.thedesignsense.com

CADPower URL: www.thedesignsense.com/cad-power | www.cadpower.in
Descarga directa de CADPower : www.thedesignsense.com/cadpower/cadpower_bricscad.exe
