------------------------------------------------------------------------------------
CADPower Versão 25.68 para BricsCAD Versoin 25, 24, 23 and 22

CADPowerReadMe.TXT
Direitos autorais (c) 2009-2024 DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru-INDIA

October 22, 2025

----- INSTALAÇÃO DO CADPower para BricsCAD -----

1. A partir da V25, o CADPower é fornecido com um instalador unificado que contém a
instalação para inglês, alemão, espanhol e português-brasileiro, tudo em um único arquivo EXE
(cadpower_bricscad.exe)

Por padrão, o programa é instalado e iniciado com a interface em inglês.

Você pode alternar de um idioma para outro dentro do software usando o comando CP_LANGSWITCH.
Esse comando também pode ser acessado no menu suspenso CADPower -> Mais opções -> Alterar idioma operacional
-e também nas interfaces da faixa de opções e da barra de ferramentas.

2. Iniciando o CADPower: Uma vez que você tenha instalado com sucesso o
CADPower, inicie o BricsCAD.

O menu CADPower deve ser automaticamente visível dentro do BricsCAD, se você
estiver usando as versões Pro (ou superior) na plataforma Windows. O carregamento automático
está habilitado, apenas no Windows.

Se o menu não estiver visível - ou - se você estiver usando a versão Lite do
BricsCAD - ou - se estiver usando o sistema operacional Mac ou Linux - ou - se o seu
computador exigir que você faça o login usando uma conta de administrador para instalar o
software, você precisará configurar manualmente o CADPower.

As etapas são descritas a seguir:

Adicione a pasta CADPower ao caminho de suporte do BricsCAD como
mostrado abaixo:

- Digite 'Configurações' na linha de comando ou clique em 'Configurações->Configurações...”
no menu.
- Clique na seção 'Opções do Programa'.
- Clique no item “Files” (Arquivos) nessa seção.
- Selecione o “Caminho de pesquisa do arquivo de suporte”.
- Clique no botão [...] na borda direita dessa entrada
e você verá a lista de pastas existentes que
existentes que estão no caminho de suporte do BricsCAD.
- Clique no botão 'Adicionar pasta' e adicione a pasta de instalação do CADPower
à lista de pastas existentes e mova essa pasta para o topo da lista.
para o topo da lista.
- A ordem das pastas no caminho de suporte é importante, pois qualquer arquivo com nome idêntico encontrado em várias pastas pode ser removido.
arquivos com nomes idênticos encontrados em várias pastas serão ignorados e
apenas o arquivo da primeira pasta encontrada será carregado.


Agora, reinicie seu BricsCAD para que as alterações tenham efeito.

3. Dicas para solução de problemas:

a. Se o CADPower não estiver carregando ao iniciar o BricsCAD, isso
significa que o arquivo LSP de inicialização 'on_doc_load.lsp' da pasta
da pasta CADPower não está carregando. Por favor, verifique se você tem
outros arquivos 'on_doc_load.lsp' em outras pastas antes da pasta
pasta CADPower. Se você já tiver um arquivo
'on_doc_load.lsp' existente em seu sistema que gostaria de usar,
você pode simplesmente adicionar o conteúdo do arquivo 'on_doc_load.lsp' fornecido pelo CADPower.
'on_doc_load.lsp' fornecido pelo CADPower em seu arquivo existente.
Como alternativa, você pode excluir o 'on_doc_oad.lsp' incorreto e alterar a ordem de pesquisa da pasta

b. Certifique-se de que a variável de sistema ACADLSPASDOC esteja definida como 1.
Se ela estiver definida como 0, o CADPower pode não inicializar
automaticamente nos desenhos subsequentes abertos e você precisará carregá-lo
carregá-lo manualmente em cada desenho.

O CADPower faz uso extensivo de caixas de diálogo, algumas das quais são amplas.
Portanto, é recomendável usar uma tela do Windows
com resolução de tela de 1024x768 ou mais. Se você encontrar o erro “Dialog
muito grande para caber na tela”, aumente a resolução ou use
ou use “Fontes pequenas” nas configurações da tela.

4. Geração da chave de aplicativo do computador para o CADPower

Você pode gerar a chave do aplicativo (appkey) do computador usando o comando CP_APPKEY, que pode ser digitado na linha de comando.
na linha de comando.

Você também pode executar esse comando no menu suspenso: CADPower -> 'Display Application Key' (Exibir chave do aplicativo)
-ou também a partir da faixa de opções.

A chave do aplicativo é exibida na caixa de diálogo. Você pode copiar e colar a mesma chave da linha de comando depois de sair da caixa de diálogo e enviar as informações para o
a caixa de diálogo e enviar as informações para nós por e-mail [rakesh.rao@thedesignsense.com].


5. Registro da licença no computador para uso

Assim que recebermos a chave do aplicativo (enviada na etapa 4 acima), usaremos a chave do aplicativo que você enviou e os
outros dados do usuário para criar um arquivo de licença criptografado. Esse arquivo é enviado a você por e-mail.

Você pode ativar a licença usando o comando CP_ACTIVATELICENSE de dentro do CADPower ou do menu
'CADPower -> Mais opções -> Ativar licença do CADPower'

Isso copia o arquivo para sua pasta 'c:/Users/<user>/AppData/Local/CADPower/BricsCAD/V25'.

Por exemplo, em meu computador, o caminho do arquivo de licença seria: 'c:/Users/RAKESH/AppData/Local/CADPower/BricsCAD/V25/CADPowerUser25_PTB_BC.RGS'


Você também pode executar a ativação da licença simplesmente copiando o arquivo de licença para a pasta 
pasta onde você instalou o CADPower.

Por padrão, essa seria a pasta: “c:\Arquivos de Programas\DesignSense\CADPower25_BricsCAD”

Reinicie seu BricsCAD e o arquivo de licença será ativado e estará pronto para uso.

Você pode usar qualquer um dos métodos descritos acima. O arquivo de licença pode estar localizado em qualquer uma das duas pastas especificadas acima.

Ele também pode residir em qualquer outra pasta de sua escolha, desde que esteja no caminho de suporte no BricsCAD.

Para evitar que o CADPower leia o arquivo de licença errado, verifique e certifique-se de que você não tenha várias versões do arquivo de licença em várias pastas, o que pode ser um problema.
em várias pastas, que podem estar acessíveis no caminho ou em pastas designadas como instalação, pasta do usuário etc.

Caso tenha um problema como esse, você pode usar o comando CP_DEBUGINFO para determinar qual arquivo de licença está sendo lido pela instalação do CADPower.


Ajuda e documentação do CADPower Online
--------------------------------------

A ajuda do CADPower agora pode ser acessada no menu do CADPower, clicando em “Ajuda...”


O CADPower é desenvolvido pela DesignSense Software Technologies em Bengaluru, Índia.

Endereço para contato:

DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd.
#365/8, Hashmitha Avenue
16th Main Road
Jayanagar 4T Block
Bengaluru - 560 041
Índia
Tel: + 91-9243438300 / +91-8073279755
E-mail: rakesh.rao@thedesignsense.com
Designsense: https://www.thedesignsense.com

URL do CADPower: www.thedesignsense.com/cad-power | www.cadpower.in
Download direto do CADPower: www.thedesignsense.com/cadpower/cadpower_bricscad.exe
