--------------------------------------------------------------------------
GeoTools Versão 25.68 para plataformas AutoCAD 2025-2012 e aplicativos verticais
aplicativos verticais desenvolvidos em qualquer uma dessas versões do AutoCAD.

Direitos autorais (c) 1999-2025 DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru-INDIA

October 22, 2025

--------------------------------------------------------------------------
Notas sobre GeoTools
--------------------------------------------------------------------------
Este arquivo contém informações sobre compatibilidade, notícias de última hora, informações de registro
informações de registro e dicas de uso do software GeoTools.

São discutidos os seguintes tópicos:

----- INSTALAÇÃO do GeoTools para AutoCAD -----

(Instruções gerais para todas as versões do AutoCAD)

1. A partir da versão 25, o GeoTools é fornecido com um instalador unificado que contém a
instalação para inglês, alemão, espanhol e português do Brasil, tudo em um único arquivo EXE
(geotools_autocad.exe)

Por padrão, o programa é instalado e iniciado com a interface em inglês.

Você pode alternar de um idioma para outro dentro do software usando o comando GT_LANGSWITCH.
Esse comando também pode ser acessado no menu suspenso GeoTools -> More options -> Change operating language

2. Iniciar o GeoTools: O menu GeoTools deve estar automaticamente visível dentro do AutoCAD, depois que você o tiver instalado.

Se o GeoTools não estiver visível no software AutoCAD (ou se não tiver sido iniciado e carregado), você não fez a configuração de inicialização do
configuração de inicialização do GeoTools durante a instalação, você ainda poderá configurar o AutoCAD para o GeoTools manualmente. Para
Para fazer isso, inicie o comando “OPTIONS” (Tools->Options...) e vá para a guia “Files” e abra o AutoCAD para o GeoTools manualmente.
para a guia “Files” (Arquivos) e abra o “Support files search path” (Caminho de busca dos arquivos de suporte). Clique em
Clique em “Add” (Adicionar) e, em seguida, em “Browse” (Procurar) e aponte para o local em que o GeoTools
foi instalado. Por padrão, o programa de instalação teria
instalado na pasta “C:\Program Files\DesignSense\GeoTools25_AutoCAD”
pasta.

3. Se você tiver outros aplicativos de terceiros, há várias maneiras de personalizar
de adaptar manualmente a inicialização do GeoTools.

a) Se você ainda não tiver um ACAD.LSP existente, poderá usar o
ACAD.LSP fornecido com o GeoTools. Isso carregará automaticamente o programa e o menu do GeoTools
e o menu assim que você iniciar o AutoCAD.
Se você quiser que seja solicitado a carregar ou não o GeoTools, comente os comandos apropriados no arquivo ACAD.LSP,
comente os comandos apropriados no arquivo ACAD.LSP, conforme
conforme explicado nas 'notas comentadas' do arquivo ACAD.LSP. Uma vez carregado,
GeoTools pode ser carregado ou descarregado com os comandos GT_LOAD e
GT_UNLOAD, respectivamente.

b) Se você já tiver um ACAD.LSP existente, poderá copiar o conteúdo do arquivo
conteúdo do ACAD.LSP fornecido pelo GeoTools para mesclá-lo com o seu
ACAD.LSP pré-existente ou carregar o GeoTools separadamente, carregando primeiro o programa carregador
carregando primeiro o programa carregador GT_LOAD.LSP e, em seguida, usando as funções
GT_LOAD ou GT_UNLOAD para carregar ou descarregar o GeoTools.

4. Dicas para solução de problemas:

a. Certifique-se de que a pasta GeoTools esteja à frente de outras pastas de suporte.
Quando o AutoCAD é iniciado, o arquivo acad.lsp da pasta GeoTools deve ser executado.
executado. Se houver um acad.lsp em outra pasta antes do GeoTools,
ele será executado e pode ser a razão pela qual o GeoTools
não é inicializado.

b. Certifique-se de que a variável de sistema ACADLSPASDOC esteja definida como 1.
Se ela estiver definida como 0 no AutoCAD, o GeoTools poderá não ser inicializado
automaticamente nos desenhos subsequentes abertos se você tiver a interface de vários documentos ativada.
documentos ativada e você precisará carregá-lo manualmente em cada desenho.
manualmente em cada desenho. A configuração de ACADLSPASDOC como 1 garante que
ele seja carregado automaticamente em todos os documentos.

O GeoTools faz uso extensivo de caixas de diálogo, algumas das quais são grandes
de tamanho. Portanto, é recomendável usar uma tela do Windows com
com resolução de tela de 1024x768 ou superior. Se você encontrar o erro “Diálogo
muito grande para caber na tela”, aumente a resolução
ou use “Fontes pequenas” nas configurações da tela.

(Instruções adicionais para o AutoCAD 2014++)

Quando qualquer LISP, ARX, DVB ou uma dll .NET estiver prestes a ser carregada no
AutoCAD 2014++, você verá avisos adicionais e solicitações de permissão
a menos que ela esteja em um local TRUSTEDPATHS predeterminado.
Isso também afeta o carregamento do GeoTools.

O GeoTools usa vários arquivos VLX e LSP, bem como arquivos ARX doslib
como seus componentes executáveis que precisam ser carregados na inicialização ou
ou sob demanda. Cada um deles precisa de permissão do usuário antes de poder ser carregado
no AutoCAD 2014++. Serão exibidas mensagens de aviso solicitando sua
permissão e você terá de concedê-las explicitamente clicando no botão
Load (Carregar) todas as vezes. 

Se quiser evitar clicar no botão Carregar todas as vezes, você precisará
especificar todas as pastas do GeoTools como “pasta confiável”.

Para isso, siga as etapas descritas abaixo:

- Inicie o comando OPTIONS e selecione o perfil no qual o GeoTools
está sendo executado.

- Clique na guia Files (Arquivos).

- Clique no [+] à esquerda de Locais confiáveis.

- Clique no botão Adicionar, navegue até a pasta em que você instalou o GeoTools,
e clique em Ok.

- Se você receber um alerta (sobre Read-Only), clique em [Continue].

- Clique em [OK] para fechar a caixa de diálogo Opções.


Você terá de repetir esse procedimento para todas as pastas da pasta de instalação do GeoTools
pasta de instalação do GeoTools.

Há outro método mais rápido e secreto para suprimir esses avisos
Isso faz com que o AutoCAD seja executado como nas versões anteriores e não haja avisos de segurança.
seja executado como as versões anteriores e não sejam emitidos avisos de segurança.

A Autodesk não recomenda que você anule todo o propósito da segurança adicional fazendo isso.
segurança adicional ao fazer isso.


5. Geração da chave de aplicativo do computador para o GeoTools (registro da licença no computador para uso)

Você pode gerar a chave de aplicativo (appkey) do computador usando o comando GT_APPKEY, que pode ser digitado na linha de comando.
na linha de comando.

Você também pode executar esse comando no menu suspenso: GeoTools -> 'Display Application Key' (Exibir chave do aplicativo)

A chave do aplicativo é exibida na caixa de diálogo. Você pode copiar e colar a mesma chave da linha de comando depois de sair da caixa de diálogo e enviar as informações para o
a caixa de diálogo e enviar as informações para nós por e-mail [rakesh.rao@thedesignsense.com]

Assim que recebermos a chave do aplicativo (obtida conforme descrito acima), usaremos a appkey que você enviou
para criar um arquivo de licença criptografado. Esse arquivo é enviado a você por e-mail.

Copie o arquivo de licença recebido para a pasta em que você instalou o GeoTools.


6. Onde é colocado o arquivo de licença?

Quando recebermos a chave do aplicativo (enviada na etapa 5 acima), usaremos a chave do aplicativo que você enviou e os
outros dados do usuário para criar um arquivo de licença criptografado. Esse arquivo é enviado a você por e-mail.

Você pode ativar a licença usando o comando GT_ACTIVATELICENSE na linha de comando ou no menu
menu do GeoTools - 'GeoTools -> More Options -> Activate GeoTools license' (GeoTools -> Mais opções -> Ativar licença do GeoTools)

Depois de iniciar esse comando, selecione o arquivo GeoToolsUser25_EN_AC.RGS que foi enviado a você por e-mail.

Nesse método, o arquivo de licença é copiado para a pasta 'c:/Users/<user>/AppData/Local/GeoTools/AutoCAD/V25'.

Por exemplo, em meu computador, essa pasta seria: 'c:/Users/RAKESH/AppData/Local/GeoTools/AutoCAD/V25/GeoToolsUser25_EN_AC.RGS'

Você também pode copiar o arquivo de licença recebido para a pasta onde instalou o GeoTools.

Por padrão, essa pasta seria: “c:\Program Files\DesignSense\GeoTools25_AutoCAD”

Você pode usar qualquer um dos métodos descritos acima. O arquivo de licença pode estar localizado em qualquer uma das duas pastas especificadas acima.

Reinicie o AutoCAD e o arquivo de licença estará ativado e pronto para uso.


Ajuda e documentação do GeoTools Online
--------------------------------------

A ajuda do GeoTools agora pode ser acessada no menu do GeoTools, clicando no item “Help...”.


Endereço para contato:

DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd.
#365/8, Hashmitha Avenue
16th Main Road
Jayanagar 4T Block
Bengaluru - 560 041
Índia
Tel: + 91-9243438300 / + 91-8073279755
E-mail: rakesh.rao@thedesignsense.com
URL do Designsense: https://www.thedesignsense.com

URL do GeoTools: www.thedesignsense.com/geo-tools | www.geotools.in
Download direto do GeoTools: www.thedesignsense.com/geotools/geotools_autocad.exe
--------------------------------------------------------------------------
