--------------------------------------------------------------------------
GeoTools Version 25.68 für AutoCAD 2025-2012-Plattformen und vertikale
Anwendungen, die auf einer dieser AutoCAD-Versionen basieren.

Copyright (c) 1999-2025 DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru-INDIA

October 22, 2025

--------------------------------------------------------------------------
GeoTools HINWEISE
--------------------------------------------------------------------------
Diese Datei enthält Informationen zur Kompatibilität, aktuelle Nachrichten, Registrierungsinformationen
und Tipps zur Verwendung der GeoTools-Software.

Die folgenden Themen werden behandelt:

----- GeoTools INSTALLATION für AutoCAD -----

(Allgemeine Anweisungen für alle AutoCAD-Versionen)

1. Ab V25 wird GeoTools mit einem einheitlichen Installationsprogramm geliefert, das die
Installation für Englisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch-Brasilianisch in einer einzigen EXE-Datei
(geotools_autocad.exe)

Standardmäßig wird das Programm mit der englischen Benutzeroberfläche installiert und gestartet.

Sie können innerhalb der Software mit dem Befehl GT_LANGSWITCH von einer Sprache zur anderen wechseln.
Dieser Befehl ist auch über das Pulldown-Menü GeoTools -> Weitere Optionen -> Bediensprache ändern zugänglich

2. Starten von GeoTools: Das GeoTools-Menü sollte nach der Installation automatisch in AutoCAD sichtbar sein.

Wenn GeoTools in Ihrer AutoCAD-Software nicht sichtbar ist (oder nicht initialisiert und geladen wurde), haben Sie die
GeoTools-Startkonfiguration während des Setups nicht durchgeführt. Sie können AutoCAD jedoch auch manuell für GeoTools konfigurieren.
Starten Sie dazu das Menü „OPTIONEN“ (Extras->Optionen...) und gehen Sie
zum Reiter „Dateien“ und öffnen Sie den „Suchpfad für Unterstützungsdateien“. Klicken Sie auf
„Hinzufügen“ und dann auf „Durchsuchen“ und zeigen Sie auf den Speicherort, an dem GeoTools
installiert wurde. Standardmäßig hätte das Installationsprogramm
dies unter dem Ordner „C:\Programme\DesignSense\GeoTools25_AutoCAD“
installiert.

3. Wenn Sie andere Anwendungen von Drittanbietern verwenden, gibt es verschiedene Möglichkeiten,
wie Sie den Start von GeoTools manuell anpassen können.

a) Wenn Sie noch keine vorhandene ACAD.LSP haben, können Sie die
mit GeoTools gelieferte ACAD.LSP verwenden. Dadurch werden das GeoTools-Programm und das GeoTools-Menü automatisch geladen,
sobald Sie AutoCAD starten.
Wenn Sie gefragt werden möchten, ob GeoTools geladen werden soll oder nicht,
kommentieren Sie bitte die entsprechenden Befehle in der Datei ACAD.LSP aus, wie
in den „Kommentierten Anmerkungen“ in ACAD.LSP erläutert. Nach dem Laden
können GeoTools entweder mit den Befehlen GT_LOAD und GT_UNLOAD geladen bzw. entladen werden.

b) Wenn Sie bereits über eine vorhandene ACAD.LSP verfügen, können Sie entweder den
Inhalt der von GeoTools bereitgestellten ACAD.LSP kopieren, um sie mit Ihrer
bereits vorhandenen ACAD.LSP zusammenzuführen, oder Sie können GeoTools separat laden, indem Sie zuerst
das Ladeprogramm GT_LOAD.LSP laden und dann entweder den
Befehl GT_LOAD oder GT_UNLOAD verwenden, um GeoTools zu laden oder zu entladen.

4. Tipps zur Fehlerbehebung:

a. Stellen Sie sicher, dass der GeoTools-Ordner vor anderen Support-Ordnern steht.
Wenn AutoCAD acad.lsp aus dem GeoTools-Ordner startet, sollte
ausgeführt werden. Wenn sich eine acad.lsp in einem anderen Ordner vor GeoTools befindet,
würde diese ausgeführt werden und könnte möglicherweise ein Grund dafür sein, dass GeoTools
nicht initialisiert wird.

b. Stellen Sie sicher, dass die Systemvariable ACADLSPASDOC auf 1 gesetzt ist.
Wenn diese in Ihrem AutoCAD auf 0 gesetzt ist, werden GeoTools möglicherweise nicht
automatisch in nachfolgenden Zeichnungen initialisiert, wenn Sie die Mehrfachdokumenten-Schnittstelle aktiviert haben
und Sie müssen sie manuell
in jede Zeichnung laden. Die Einstellung von ACADLSPASDOC auf 1 stellt sicher, dass
es automatisch in alle Dokumente geladen wird.

GeoTools verwendet häufig Dialogfelder, von denen einige sehr groß sind.
 Es wird daher empfohlen, eine Windows-Bildschirmauflösung
von 1024 x 768 oder mehr zu verwenden. Wenn der Fehler „Dialog
zu groß für die Anzeige“ auftritt, erhöhen Sie entweder die Auflösung
oder verwenden Sie „Kleine Schriftarten“ in Ihren Anzeigeeinstellungen.

(Zusätzliche Anweisungen für AutoCAD 2014++)

Wenn eine LISP-, ARX-, DVB- oder .NET-DLL in
AutoCAD 2014++ geladen werden soll, werden zusätzliche Warnungen und Berechtigungsanfragen angezeigt,
 es sei denn, sie befindet sich in einem vorab festgelegten TRUSTEDPATHS-Speicherort.
Dies wirkt sich auch auf das Laden von GeoTools aus.

GeoTools verwendet mehrere VLX- und LSP-Dateien sowie doslib ARX-Dateien
als ausführbare Komponenten, die entweder beim Start oder
bei Bedarf geladen werden müssen. Jede dieser Dateien benötigt eine Benutzerberechtigung, bevor sie
in AutoCAD 2014++ geladen werden kann. Es werden Warnmeldungen angezeigt, in denen Sie um Ihre
Erlaubnis gebeten werden, und Sie müssen diese explizit erteilen, indem Sie jedes Mal auf die Schaltfläche „Laden“ klicken. 

Wenn Sie nicht jedes Mal auf die Schaltfläche „Laden“ klicken möchten, müssen Sie
alle GeoTools-Ordner als „vertrauenswürdige Ordner“ festlegen.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

- Starten Sie den Befehl OPTIONS und wählen Sie das Profil aus, unter dem Ihre GeoTools
ausgeführt werden.

- Klicken Sie auf die Registerkarte „Dateien“.

- Klicken Sie auf das [+] links neben „Vertrauenswürdige Speicherorte“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, suchen Sie den Ordner, in dem Sie GeoTools installiert haben,
und klicken Sie auf „OK“.

Wenn Sie eine Warnmeldung (über den Schreibschutz) erhalten, klicken Sie auf [Weiter].

Klicken Sie auf [OK], um das Dialogfeld „Optionen“ zu schließen.


Sie müssen diesen Vorgang für alle Ordner im GeoTools-Installationsordner wiederholen
.

Es gibt eine weitere, schnellere Methode, um diese Warnungen zu unterdrücken, und
zwar durch das Setzen der SECURELOAD-Systemvariable auf 0. Dadurch läuft AutoCAD
wie ältere Versionen und es werden keine Sicherheitswarnungen ausgegeben.

Autodesk empfiehlt nicht, den gesamten Zweck der zusätzlichen
Sicherheit auf diese Weise zu umgehen.


5. Generieren des Computeranwendungsschlüssels für GeoTools (Registrierung Ihrer Lizenz auf dem Computer zur Verwendung)

Sie können den Anwendungsschlüssel (appkey) des Computers mit dem GT_APPKEY-Befehl generieren, der
in der Befehlszeile

eingegeben werden kann. Sie können diesen Befehl auch über das Pulldown-Menü ausführen: GeoTools -> „Anwendungsschlüssel anzeigen“

Der Anwendungsschlüssel wird im Dialogfeld angezeigt. Sie können ihn nach dem Schließen des Dialogfelds aus der Befehlszeile kopieren
und die Informationen per E-Mail an uns senden [rakesh.rao@thedesignsense.com]

Sobald wir Ihren Anwendungsschlüssel erhalten haben (wie oben beschrieben), erstellen wir mit dem von Ihnen gesendeten Anwendungsschlüssel
eine verschlüsselte Lizenzdatei. Diese Datei wird Ihnen per E-Mail zugesandt.

Kopieren Sie die erhaltene Lizenzdatei bitte in den Ordner, in dem Sie GeoTools installiert haben.


6. Wo wird die Lizenzdatei gespeichert?

Sobald wir Ihren Anwendungsschlüssel erhalten haben (wie oben in Schritt 5 beschrieben), erstellen wir anhand des von Ihnen gesendeten Anwendungsschlüssels und der
anderen Benutzerdaten eine verschlüsselte Lizenzdatei. Diese Datei wird Ihnen per E-Mail zugeschickt.

Sie können die Lizenz mit dem Befehl GT_ACTIVATELICENSE in der Befehlszeile oder über
das GeoTools-Menü – „GeoTools -> Weitere Optionen -> GeoTools-Lizenz aktivieren“

aktivieren. Wählen Sie nach dem Start dieses Befehls die Datei GeoToolsUser25_EN_AC.RGS aus, die Ihnen per E-Mail zugesandt wurde.

Bei dieser Methode wird die Lizenzdatei in Ihren Ordner „c:/Users/<user>/AppData/Local/GeoTools/AutoCAD/V25“ kopiert.

Auf meinem Computer würde dieser Ordner beispielsweise so lauten: „c:/Users/RAKESH/AppData/Local/GeoTools/AutoCAD/V25/GeoToolsUser25_EN_AC.RGS“

Sie können die erhaltene Lizenzdatei auch in den Ordner kopieren, in dem Sie GeoTools installiert haben.

Standardmäßig lautet der Pfad: „c:\Program Files\DesignSense\GeoTools25_AutoCAD“

Sie können eine der oben beschriebenen Methoden verwenden. Die Lizenzdatei kann sich in einem der beiden oben genannten Ordner befinden.

Starten Sie AutoCAD neu, um die Lizenzdatei zu aktivieren und zu verwenden.


GeoTools Online-Hilfe und Dokumentation
--------------------------------------

Die GeoTools-Hilfe ist jetzt über das GeoToools-Menü zugänglich, indem Sie auf den Eintrag „Hilfe...“ klicken.


Kontaktadresse:

CAD Deutschland CDIC GmbH
Rheingaustr. 88
65203 Wiesbaden
Germany

Phone: +49 611 183610

e-mail: cs@cad-deutschland.de

GeoTools URL: www.thedesignsense.com/geo-tools
GeoTools direkter Download: www.thedesignsense.com/geotools/geotools_autocad.exe
--------------------------------------------------------------------------
