--------------------------------------------------------------------------
GeoTools Versión 25.68 para plataformas AutoCAD 2025-2012 y verticales
aplicaciones construidas en cualquiera de estas versiones de AutoCAD.

Copyright (c) 1999-2025 DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd., Bengaluru-INDIA

October 22, 2025

--------------------------------------------------------------------------
NOTAS GeoTools
--------------------------------------------------------------------------
Este archivo contiene información sobre compatibilidad, últimas noticias, información de registro y consejos de uso de GeoTools.
y consejos de uso del software GeoTools.

Se tratan los siguientes temas:

----- INSTALACIÓN de GeoTools para AutoCAD -----

(Instrucciones generales para todas las versiones de AutoCAD)

1. A partir de la V25, GeoTools se entrega con un instalador unificado que contiene la
instalación para inglés, alemán, español y portugués-brasileño, todo en un archivo EXE
(geotools_autocad.exe)

Por defecto, el programa se instala e inicia con la interfaz en inglés.

Puede cambiar de un idioma a otro dentro del software utilizando el comando GT_LANGSWITCH.
Este comando también es accesible desde el menú desplegable GeoTools -> Más opciones -> Cambiar idioma de funcionamiento.

2. Iniciando GeoTools: El menú GeoTools debería ser visible automáticamente dentro de AutoCAD, después de haberlo instalado.

Si GeoTools no está visible dentro de su software AutoCAD (o si no se ha iniciado y cargado) es porque no ha realizado la configuración de inicio de GeoTools durante la instalación.
GeoTools durante la instalación, aún podrá configurar AutoCAD para GeoTools manualmente. Para
Para ello, inicie el menú «OPCIONES» (Herramientas->Opciones...) y vaya a la pestaña «Archivos».
a la pestaña «Archivos» y abra la «Ruta de búsqueda de archivos de soporte». Haga clic en
«Agregar» y luego “Examinar”, luego apunte a la ubicación donde GeoTools
ha sido instalado. Por defecto, el programa de instalación
instalado en la carpeta «C:\Archivos de programa\DesignSense\GeoTools25_AutoCAD».
.

3. Si usted tiene otras aplicaciones de terceros, hay varias maneras de
que puede adaptar manualmente el inicio de GeoTools.

a) Si aún no dispone de un ACAD.LSP, puede utilizar el archivo
ACAD.LSP suministrado con GeoTools. Esto cargará automáticamente el programa GeoTools
y el menú tan pronto como inicie AutoCAD.
Si desea que se le pregunte si desea que GeoTools se cargue o no,
por favor comente los comandos apropiados en el archivo ACAD.LSP como se explica en las «notas comentadas» dentro del archivo ACAD.LSP.
como se explica en las 'notas comentadas' dentro de ACAD.LSP. Una vez cargado,
GeoTools puede cargarse o descargarse utilizando los comandos GT_LOAD y
GT_UNLOAD respectivamente.

b) Si ya dispone de un archivo ACAD.LSP, puede copiar el contenido del archivo GeoTools proporcionado en el archivo ACAD.LSP.
contenido del ACAD.LSP proporcionado por GeoTools para fusionarlo con su
con su ACAD.LSP preexistente o puede cargar GeoTools por separado
cargando primero el programa de carga GT_LOAD.LSP y luego usando el programa
GT_LOAD o GT_UNLOAD para cargar o descargar GeoTools.

4. Consejos para la resolución de problemas:

a. Asegúrese de que la carpeta GeoTools está por delante de otras carpetas de soporte.
Cuando AutoCAD se inicia acad.lsp de la carpeta GeoTools debe ejecutarse.
ejecutarse. Si hay un acad.lsp en otra carpeta por delante de GeoTools,
que se ejecutaría y podría ser una razón por la que GeoTools
no se inicializa.

b. Asegúrese de que la variable de sistema ACADLSPASDOC está configurada a 1.
Si está a 0 en su AutoCAD, GeoTools puede no inicializarse
automáticamente en los siguientes dibujos abiertos si tiene activada la
documentos y tendrá que cargarlo manualmente en cada dibujo.
manualmente en cada dibujo. El ajuste de ACADLSPASDOC a 1 asegura que
se carga automáticamente en todos los documentos.

GeoTools hace un uso extensivo de cuadros de diálogo, algunos de los cuales son amplios
de tamaño. Por lo tanto, se recomienda utilizar una resolución de pantalla de Windows
de 1024x768 o superior. Si encuentra el error «Cuadro de diálogo
demasiado grande para la pantalla», aumente la resolución o utilice
o utilice «Fuentes pequeñas» en la configuración de pantalla.

(Instrucciones adicionales para AutoCAD 2014++)

Cuando cualquier LISP, ARX, DVB o un .NET dll está a punto de ser cargado en
AutoCAD 2014++, verá advertencias adicionales y solicitudes de permiso
a menos que se encuentre en una ubicación predeterminada de TRUSTEDPATHS.
Esto afecta también a la carga de GeoTools.

GeoTools utiliza varios archivos VLX y LSP, así como archivos doslib ARX
como sus componentes ejecutables que necesitan ser cargados bien al inicio o bien
bajo demanda. Cada uno de estos necesita permiso de usuario antes de que puedan ser cargados
en AutoCAD 2014++. Verá mensajes de advertencia emergentes buscando su
permiso y tendrá que concederlos explícitamente haciendo clic en el botón
Cargar cada vez. 

Si desea evitar hacer clic en el botón Cargar cada vez, necesita
especificar todas las carpetas de GeoTools como «carpetas de confianza».

Para ello, siga los pasos que se describen a continuación:

- Inicie el comando OPTIONS, y seleccione el perfil bajo el cual su GeoTools
está ejecutando.

- Haga clic en la pestaña Archivos.

- Haga clic en el signo [+] a la izquierda de Ubicaciones de Confianza.

- Haga clic en el botón Agregar, busque la carpeta donde ha instalado GeoTools,
y haga clic en Aceptar.

- Si recibe una alerta (sobre Sólo Lectura), haga clic en [Continuar].

- Haga clic en [Aceptar] para cerrar el cuadro de diálogo Opciones.


Deberá repetir este procedimiento para todas las carpetas bajo la carpeta de instalación de GeoTools
de GeoTools.

Existe otro método más rápido para suprimir estas advertencias.
es establecer la variable de sistema SECURELOAD en 0. Esto hace que AutoCAD
funcione como las versiones anteriores y no se emitan advertencias de seguridad.

Autodesk no recomienda anular el propósito de la seguridad adicional haciendo esto.
seguridad adicional haciendo esto.


5. Generación de la clave de aplicación para GeoTools (Registro de la licencia en el ordenador para su uso)

Puede generar la clave de aplicación (appkey) del ordenador utilizando el comando GT_APPKEY que puede escribirse
en la línea de comandos.

También puedes ejecutar este comando desde el menú desplegable GeoTools -> 'Mostrar Clave de Aplicación'

La appkey se muestra en el cuadro de diálogo. Puede copiar y pegar la misma desde la línea de comandos después de salir
el cuadro de diálogo y enviarnos la información por correo electrónico [rakesh.rao@thedesignsense.com]

Una vez que recibamos tu clave de aplicación (obtenida como se ha descrito anteriormente), utilizaremos la appkey que nos has enviado
para crear un archivo de licencia cifrado. Este archivo se le enviará por correo electrónico.

Por favor, copie el archivo de licencia recibido en la carpeta donde haya instalado GeoTools.


6. ¿Dónde se coloca el archivo de licencia?

Una vez que recibamos su clave de aplicación (enviada en el paso 5 anterior), utilizaremos la appkey que nos ha enviado y los
otros datos del usuario para crear un archivo de licencia encriptado. Este archivo se le enviará por correo electrónico.

Puede activar la licencia utilizando el comando GT_ACTIVATELICENSE en la línea de comandos o desde dentro de
el menú GeoTools - 'GeoTools -> Más Opciones -> Activar licencia GeoTools'.

Después de iniciar este comando, seleccione el archivo GeoToolsUser25_ES_AC.RGS que le fue enviado por correo electrónico.

En este método, el archivo de licencia es copiado a tu carpeta 'c:/Usuarios/<usuario>/AppData/Local/GeoTools/AutoCAD/V25'.

Por ejemplo, en mi ordenador, esta carpeta sería: 'c:/Usuarios/RAKESH/AppData/Local/GeoTools/AutoCAD/V25/GeoToolsUser25_ES_AC.RGS'

También puede copiar el archivo de licencia recibido en la carpeta donde haya instalado GeoTools.

Por defecto, esta carpeta sería: «c:\Archivos de Programa\DesignSense\GeoTools25_AutoCAD».

Puede utilizar cualquiera de los métodos descritos anteriormente. El archivo de licencia puede estar ubicado en cualquiera de las dos carpetas especificadas anteriormente.

Reinicie su AutoCAD y el archivo de licencia estará activado y listo para usar.


GeoTools Ayuda y documentación en línea
--------------------------------------

Ahora se puede acceder a la ayuda de GeoTools desde el menú GeoToools haciendo clic en la opción «Ayuda...».


Dirección de contacto:

DesignSense Software Technologies Pvt. Ltd.
#365/8, Hashmitha Avenue
16th Main Road
Jayanagar 4T Block
Bengaluru - 560 041
India
Tel: + 91-9243438300 / + 91-8073279755
Correo electrónico: rakesh.rao@thedesignsense.com
Designsense URL: https://www.thedesignsense.com

GeoTools URL: www.thedesignsense.com/geo-tools | www.geotools.in
Descarga directa de GeoTools : www.thedesignsense.com/geotools/geotools_autocad.exe
--------------------------------------------------------------------------
